Vissza a tartalomjegyzékhez

# Specifikációk

Ebben a fejezetben az Intel® vezeték nélküli adapterekre vonatkozó specifikációkat közöljük. Előfordulhat, hogy az alábbi lista nem tartalmaz minden elemet.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (3165NGW típus)

Kivitelek | M.2 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Akár 433 Mbit/s
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows* 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Kivitelek | M.2 2230 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Akár 433 Mbit/s
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Általános
Operációs rendszerek | Linux, Windows* 8.1 (64 bites), Windows* 10 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (7265NGW modell)

Kivitelek | M.2 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 7265NGW modell – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), az alábbi adapterek támogatják 7265NGW modell
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows* 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (7265NGW AN és 7265NGW NB modellek)
Intel® Wireless-N 7265 (7265NGW BN típus)

Kivitelek | M.2 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 7265NGW AN modell - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 7265NGW NB modell - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 7265NGW BN modell - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció (Lásd fent, nem minden sávot támogat minden adapter) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
802.11n adatfolyamok | Minden adapter: 2 X 2 adatfolyamok
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), az alábbi adapterek támogatják 7265NGW AN modell 7265NGW NB modell 7265NGW BN modell
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Kivitelek | Half-Mini kártya és M.2 (Következő generációs kivitel – NGFF)
Elektromos interfészek | PCIe és USB 2.0 mindkét kivitel esetén
Antenna interfészcsatlakozója | Hirose U.FL-R-SMT, amely U.FL-LP-066 kábelcsatlakozóra csatlakoztatható
Antennás diverzitás | Kártyára épített átváltás
IEEE 802.11 hálózati szabványok | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 8260NGW modell – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 95% nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Akár 867 Mbit/s
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), az alábbi adapterek támogatják 8260NGW modell
Általános
Operációs rendszerek | Windows* 7 (32 bites és 64 bites), Windows* 8 (32 bites és 64 bites), Windows* 8.1 (64 bites)
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* és WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames esetében. Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz.
Architektúra | Infrastruktúra és SoftAP; Támogatja az egyidejű Kliens és SoftAP üzemmódot
Cisco Compatible Extensions tanúsítvány | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2, AES-CCMP
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (8265NGWH/8265NGW/8265D2W modellek)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Súly | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antennás diverzitás | Támogatott
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: PCIe, USB vagy UART (csak az M.2 1216 esetén)
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (korlátozott funkciótámogatás), Android
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* azonos szintű eszközök közötti kapcsolathoz, Wi-Fi Miracast* mint forrás esetében.
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v függőben lévő OS támogatás; Fine Timing Measurement a 802.11REVmc alapján
Barangolás | Zökkenőmentes roaming támogatása a hozzáférési pontok között
Bluetooth | Kettős üzemmódú Bluetooth* 4.2, BLE
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, 128 bites AES-CCMP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2-PSK, AES-CCMP
Megfelelőség
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | 8265NGWH modell | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE párhuzamos, eFEM, M.2 2230 HE
8265NGW modell | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
8265D2W modell | 802,11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, LTE párhuzamos, M.2 1216 SD
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Akár 867 Mbit/s
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW és 9260D2WL modellek)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maximum 1,5 mm (felső rész)/maximum 0,1 mm (alsó rész)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.67 (±0.08) mm
Súly | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Antennás diverzitás | Támogatott
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: PCIe, USB
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10*, Linux* (korlátozott funkciótámogatás), Chrome*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac wave 2 funkciókkal, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* mint forrás és Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v függőben lévő OS támogatás; Fine Timing Measurement a 802.11REVmc alapján
Barangolás | Zökkenőmentes roaming támogatása a hozzáférési pontok között
Bluetooth | Bluetooth* 5
Biztonság
Hitelesítés | WPA* és WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, 128 bites AES-CCMP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2-PSK, AES-CCMP
Megfelelőség
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS, FISMA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE párhuzamos
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | 1,73 Gbps 160 MHz csatornák esetén
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW/9461D2W modellek)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.57 (+-0.08) mm
Súly | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Antennás diverzitás | Támogatott
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: CNVio
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0ºC – +80ºC
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10*, Linux* (korlátozott funkciótámogatás), Chrome
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac wave 2 funkciókkal, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* mint forrás és Wi-Fi Direct
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v függőben lévő OS támogatás; Fine Timing Measurement a 802.11REVmc alapján
Barangolás | Zökkenőmentes roaming támogatása a hozzáférési pontok között
Bluetooth | Bluetooth* 5
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, 128 bites AES-CCMP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2-PSK, AES-CCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS, FISMA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, Egyetlen antenna
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, Egyetlen antenna
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | 433 Mbps 80 MHz csatornák esetén
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW/9462D2W modellek)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.57 (+-0.08) mm
Súly | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Antennás diverzitás | Támogatott
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: CNVio
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0ºC – +80ºC
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10*, Linux* (korlátozott funkciótámogatás), Chrome
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac wave 2 funkciókkal, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* mint forrás és Wi-Fi Direct
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v függőben lévő OS támogatás; Fine Timing Measurement a 802.11REVmc alapján
Barangolás | Zökkenőmentes roaming támogatása a hozzáférési pontok között
Bluetooth | Bluetooth* 5
Biztonság
Hitelesítés | WPA és WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, 128 bites AES-CCMP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2-PSK, AES-CCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS, FISMA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, Diversity antenna
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, Diversity antenna
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | 433 Mbps 80 MHz csatornák esetén
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW/9560D2W típusok)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Súly | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antennás diverzitás | Támogatott
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: CNVio
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 – 35°C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10*, Linux* (korlátozott funkciótámogatás), Chrome*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac wave 2 funkciókkal, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* mint forrás és Wi-Fi Direct* (Csak Microsoft Windows* esetén).
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v függőben lévő OS támogatás; Fine Timing Measurement a 802.11-2016 alapján
Barangolás | Zökkenőmentes roaming támogatása a hozzáférési pontok között
Bluetooth | Bluetooth* 5
Biztonság
Hitelesítés | WPA* és WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Hitelesítési protokollok | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, 128 bites AES-CCMP
Wi-Fi Direct* titkosítás és hitelesítés | WPA2-PSK, AES-CCMP
Megfelelőség
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS, FISMA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenciasáv | 5,15 GHz – 5,85 GHz (országfüggő) | 2,400 – 2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Vezeték nélküli közeg | 5GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM) | 2,4GHz-es ISM: Ortogonális frekvenciaosztásos multiplexelés (OFDM)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatfolyamok | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ac adatsebességek | 1,73 Gbps 160 MHz csatornák esetén
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maximum 1,5 mm (felső rész)/maximum 0,1 mm (alsó rész)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Súly | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennás diverzitás | Támogatott
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: CNVio2
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 °C – 35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 6, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi optimalizált kapcsolódás*, Wi-Fi helyszín*, és Wi-Fi időszinkronizálás*
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2016 és kijelölt módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Finom Időmérés a 802.11-2016 alapján
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Biztonság
Hitelesítés | WPA* és WPA2* Personal és Enterprise; WPA3* (függőben lévő OS támogatás)
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, TKIP, 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140–2
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, antennadiverzitás
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, antennadiverzitás

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maximum 1,5 mm (felső rész)/maximum 0,1 mm (alsó rész)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Súly | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennás diverzitás | Támogatott
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: PCIe, USB
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 °C – 35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac with wave 2 funkciókkal, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* és Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2016 és kijelölt módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement a 802.11-2016 alapján
Bluetooth | Bluetooth* 5
Biztonság
Hitelesítés | WPA* és WPA2* Personal és Enterprise; WPA3* (függőben lévő OS támogatás)
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, TKIP, 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140-2, FISMA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE párhuzamos
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenciasáv | 5.15GHz - 5.895GHz (országfüggő) | 2.400 - 2.4835GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz UNII: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ax adatsebességek | Akár 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac adatsebességek | Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maximum 1,5 mm (felső rész)/maximum 0,1 mm (alsó rész)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Súly | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: CNVio2
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 °C – 35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac with wave 2 funkciókkal, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* és Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2016 és kijelölt módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement a 802.11-2016 alapján
Bluetooth | Bluetooth* 5
Biztonság
Hitelesítés | WPA* és WPA2* Personal és Enterprise; WPA3* (függőben lévő OS támogatás)
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, TKIP, 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140-2, FISMA
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | AX201NGW modell | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE párhuzamos
Frekvenciamoduláció | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenciasáv | 5.15GHz - 5.895GHz (országfüggő) | 2.400 - 2.4835GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Vezeték nélküli közeg | 5 GHz UNII: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ax adatsebességek | Akár 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac adatsebességek | Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maximum 1,5 mm (felső rész)/maximum 0,1 mm (alsó rész)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Súly | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: CNVio2
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 °C – 35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 6, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi optimalizált kapcsolódás*, Wi-Fi helyszín*, és Wi-Fi időszinkronizálás*
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2016 és kijelölt módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Finom Időmérés a 802.11-2016 alapján
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Biztonság
Hitelesítés | WPA* és WPA2* Personal és Enterprise; WPA3* (függőben lévő OS támogatás)
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 64 bites és 128 bites WEP, TKIP, 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140–2
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maximum 1,5 mm (felső rész)/maximum 0,1 mm (alsó rész)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Súly | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: PCIe, USB
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 °C – 35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* és Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2016 és kijelölt módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement a 802.11-2016 alapján 802.11-2016, Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-kompatibilitás
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Biztonság
Hitelesítés | WPA2* és WPA3*
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140–2
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Frekvenciamoduláció | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenciasáv | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (országfüggő) | 5.15GHz - 5.895GHz (országfüggő) | 2.400 - 2.4835GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Vezeték nélküli közeg | 6–7 GHz: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ax adatsebességek | Akár 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac adatsebességek | Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maximum 1,5 mm (felső rész)/maximum 0,1 mm (alsó rész)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Súly | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: CNVio2
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 °C – 35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, és Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2016 és kijelölt módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement a 802.11-2016 alapján Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-kompatibilitás
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Biztonság
Hitelesítés | WPA2* és WPA3*
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140–2
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Frekvenciamoduláció | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenciasáv | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (országfüggő) | 5.15GHz - 5.895GHz (országfüggő) | 2.400 - 2.4835GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Vezeték nélküli közeg | 6–7 GHz: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ax adatsebességek | Akár 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac adatsebességek | Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maximum 1,5 mm (felső rész)/maximum 0,1 mm (alsó rész)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Súly | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: CNVio2
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 °C – 35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 6, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, és Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2016 és kijelölt módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement a 802.11-2016 alapján Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-kompatibilitás
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Biztonság
Hitelesítés | WPA2* és WPA3*
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140–2
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Frekvenciamoduláció | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenciasáv | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (országfüggő) | 5.15GHz - 5.895GHz (országfüggő) | 2.400 - 2.4835GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Vezeték nélküli közeg | 6–7 GHz: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ax adatsebességek | Akár 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac adatsebességek | Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maximum 1,5 mm (felső rész)/maximum 0,1 mm (alsó rész)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Súly | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: PCIe *, USB
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 °C – 35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi 7 technológia támogatása, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 6 Wi-Fi 6E-vel, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* és Wi-Fi Location R2 HW kész
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2020 és kijelölt módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Finom Időmérés a 802.11-2016 alapján Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-kompatibilitás
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Biztonság
Hitelesítés | WPA3* személyes és vállalati WPA2* átmeneti mód
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140-3
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellszámok
Modellek | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvenciamoduláció | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenciasáv | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (országfüggő) | 5.15GHz - 5.895GHz (országfüggő) | 2.400 - 2.4835GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Vezeték nélküli közeg | 6–7 GHz: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ax adatsebességek | Akár 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac adatsebességek | Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm (max.) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Súly | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: CNVio3
Üzemi hőmérséklet (környezeti) | 0 és +50 Celsius-fok között
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 °C – 35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi 7 technológia támogatása, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 6 Wi-Fi 6E-vel, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* és Wi-Fi Location R2 HW kész
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2020 és kijelölt módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Finom Időmérés a 802.11-2016 alapján Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-kompatibilitás
Bluetooth | Bluetooth* 5,4 (Ant. 1)
Biztonság
Hitelesítés | WPA3* személyes és vállalati WPA2* átmeneti mód
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140-3
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellszámok
Modellek | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvenciamoduláció | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenciasáv | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (országfüggő) | 5.15GHz - 5.895GHz (országfüggő) | 2.400 - 2.4835GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Vezeték nélküli közeg | 6–7 GHz: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ax adatsebességek | Akár 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac adatsebességek | Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maximum 1,5 mm (felső rész)/maximum 0,1 mm (alsó rész)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Súly | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: PCIe *, USB
Üzemi hőmérséklet (adapter védőborítás) | 0 – +80°C
Relatív páratartalom | 50 – 90% RH nem kondenzálódó (25 °C – 35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi 7 technológia támogatása, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 6 Wi-Fi 6E-vel, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* és Wi-Fi Location R2 HW kész
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2020 és kijelölt módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Finom Időmérés a 802.11-2016 alapján Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-kompatibilitás
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Biztonság
Hitelesítés | WPA3* személyes és vállalati WPA2* átmeneti mód
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140-3
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellszámok
Modellek | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvenciamoduláció | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenciasáv | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (országfüggő) | 5.15GHz - 5.895GHz (országfüggő) | 2.400 - 2.4835GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Vezeték nélküli közeg | 6–7 GHz: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ax adatsebességek | Akár 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac adatsebességek | Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Súly | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: CNVio3
Üzemi hőmérséklet (környezeti) | 0 és +50 Celsius-fok között
Relatív páratartalom | 50–90% RH nem kondenzálódó (25 °C–35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi 7 technológia támogatása, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 6 Wi-Fi 6E-vel, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* és Wi-Fi Location R2 HW kész
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2020 és bizonyos módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Finom Időmérés a 802.11-2016 alapján Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-kompatibilitás
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Biztonság
Hitelesítés | WPA3* személyes és vállalati WPA2* átmeneti mód
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140-3
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellszámok
Modellek | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, 6.0-s Bluetooth®-alapspecifikáció, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, 6.0-s Bluetooth®-alapspecifikáció, M.2 1216
Frekvenciamoduláció | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenciasáv | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (országfüggő) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (országfüggő) | 2,400–2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Vezeték nélküli közeg | 6–7 GHz: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ax adatsebességek | Akár 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac adatsebességek | Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Általános
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Súly | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Rádió be-/kikapcsolásának vezérlése | Támogatott
Csatlakozó-interfész | M.2: CNVio3
Üzemi hőmérséklet (környezeti) | 0 és +50 Celsius-fok között
Relatív páratartalom | 50–90% RH nem kondenzálódó (25 °C–35 °C mellett)
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* tanúsítvány | Wi-Fi 7 technológia támogatása, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* 6 Wi-Fi 6E-vel, Wi-Fi TANÚSÍTOTT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* és Wi-Fi Location R2 HW kész
IEEE WLAN szabvány | IEEE 802.11-2020 és bizonyos módosítások (kijelölt funkcióbiztosítás) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Finom Időmérés a 802.11-2016 alapján Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-kompatibilitás
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Biztonság
Hitelesítés | WPA3* személyes és vállalati WPA2* átmeneti mód
Hitelesítési protokollok | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Titkosítás | 128 bites AES-CCMP, 256 bites AES-GCMP
Megfelelőség
Szabályozás | Az egyes országok engedélyeit felsoroló lista megtekintéséhez forduljon a helyi Intel képviselőkhöz.
Az Egyesült Államok Kormányzata | FIPS 140-3
Termékbiztonság | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellszámok
Modellek | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, 6.0-s Bluetooth®-alapspecifikáció, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, 6.0-s Bluetooth®-alapspecifikáció, M.2 1216
Frekvenciamoduláció | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenciasáv | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (országfüggő) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (országfüggő) | 2,400–2,4835 GHz (országfüggő)
Moduláció | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Vezeték nélküli közeg | 6–7 GHz: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 5 GHz-es UNII: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonális frekvenciaosztású többszörös hozzáférés (OFDMA)
Csatorna | A vonatkozó specifikációkban és ország-előírásokban definiált minden csatornára.
Adatátviteli sebességek | Minden adatátviteli sebesség az elméleti maximum.
IEEE 802.11ax adatsebességek | Akár 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac adatsebességek | Akár 867 Mbps
IEEE 802.11n adatsebességek | Adás/Vétel (Mbit/s): 300; 270; 243; 240; 216,7; 195; 180; 173,3; 150; 144; 135; 130; 120; 117; 115,5; 90; 86,667; 72,2; 65; 60; 57,8; 45; 43,3; 30; 28,9; 21,7; 15; 14,4; 7,2
IEEE 802.11a adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11g adatsebességek | 54; 48; 36; 24; 18; 12; 9; 6 Mbit/s
IEEE 802.11b adatsebességek | 11; 5,5; 2; 1 Mbit/s

Vissza az oldal tetejére

Vissza a tartalomjegyzékhez

Védjegyek és nyilatkozatok