목차로 돌아가기

# 사양

이 섹션에서는 인텔® 무선 어댑터 제품군에 대한 사양 정보를 제공합니다. 다음 목록에는 모든 어댑터가 포함되지 않았을 수 있습니다.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165(모델 3165NGW)

폼 팩터 | M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 최대 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

폼 팩터 | M.2 2230(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 최대 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2(BLE)
일반
운영 체제 | Linux, Windows* 8.1(64비트), Windows* 10(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

폼 팩터 | M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 모델 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 7265NGW
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Models 7265NGW AN 과 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

폼 팩터 | M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe, USB 2.0
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 모델 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 모델 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 모델 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 (위 내용 참조. 일부 어댑터는 일부 밴드를 지원하지 않음) | 5GHz(802.11a/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
802.11n 공간 스트림 | 모든 어댑터: 2 X 2 공간 스트림
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 7265NGW AN 모델 7265NGW NB 모델 7265NGW BN
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

폼 팩터 | 하프 미니 카드 및 M.2(차세대 폼 팩터 - NGFF)
전원 인터페이스 | PCIe 및 USB 2.0(두 폼 팩터에 모두 사용)
안테나 인터페이스 커넥터 | Hirose U.FL-R-SMT는 U.FL-LP-066 케이블 커넥터와 연결됩니다.
안테나 배열 | 온보드 변화
IEEE 802.11 네트워킹 표준 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 모델 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 95% 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE) - 다음 어댑터에서 지원 모델 8260NGW
일반
운영 체제 | Windows* 7(32비트 및 64비트), Windows* 8(32비트 및 64비트), Windows* 8.1(64비트)
Wi-Fi Alliance* 인증 | 802.11ac, a/b/g, n에 대한 Wi-Fi CERTIFIED*, WMM*, WPA*, WPA2* 및 WPS, WPS 2.0, 보호된 관리 프레임. 피어투피어 장치 연결에 대한 Wi-Fi Direct*.
아키텍처 | 인프라 및 SoftAP; 동시 클라이언트 및 SoftAP 모드 지원
Cisco Compatible Extensions 인증 | CCE(Cisco Compatible Extensions), v4.0
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2, AES-CCMP
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265(Models 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.8mm
무게 | M.2 2230: 2.6g M.2 1216: 0.6g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: PCIe, USB 또는 UART(M.2 1216만 해당)
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux*(제한적 기능 지원), Android
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, 보호된 관리 프레임, 피어투피어 장치 연결을 위한 Wi-Fi Direct*, 소스로서의 Wi-Fi Miracast*.
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v OS 지원 보류 중; 802.11REVmc에 따른 미세 시간 측정
로밍 | 액세스 포인트 간 끊김 없는 로밍 지원
Bluetooth | 이중 모드 Bluetooth* 4.2, BLE
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, 128비트 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2-PSK, AES-CCMP
규정 준수
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | 모델 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE 공존, eFEM, M.2 2230 HE
모델 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
모델 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE 공존, M.2 1216 SD
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260(모델 9260NGW 및 9260D2WL)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.67(±0.08)mm
무게 | M.2 2230: 2.9 ±0.3g M.2 1216: 0.61 ±0.1 g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: PCIe, USB
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*(제한적 기능 지원), Chrome*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, 보호된 관리 프레임, 소스로서의 Wi-Fi Miracast* 및 Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v OS 지원 보류 중; 802.11REVmc에 따른 미세 시간 측정
로밍 | 액세스 포인트 간 끊김 없는 로밍 지원
Bluetooth | Bluetooth* 5
보안
인증 | WPA* 및 WPA2*, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, 128비트 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2-PSK, AES-CCMP
규정 준수
미국 정부 | FIPS, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 160MHz 채널 사용 시 1.73Gbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461(모델 9461NGW/9461D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.57(+-0.08)mm
무게 | M.2 2230: 2.7g M.2 1216: 0.7g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio
작동 온도(어댑터 차폐) | 0ºC ~ +80ºC
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*(제한적 기능 지원), Chrome
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, 보호된 관리 프레임, 소스로서의 Wi-Fi Miracast* 및 Wi-Fi Direct
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v OS 지원 보류 중; 802.11REVmc에 따른 미세 시간 측정
로밍 | 액세스 포인트 간 끊김 없는 로밍 지원
Bluetooth | Bluetooth* 5
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, 128비트 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2-PSK, AES-CCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, 단일 안테나
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, 단일 안테나
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 80MHz 채널 사용 시 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462(모델 9462NGW/9462D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.57(+-0.08)mm
무게 | M.2 2230: 2.7g M.2 1216: 0.7g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio
작동 온도(어댑터 차폐) | 0ºC ~ +80ºC
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*(제한적 기능 지원), Chrome
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, 보호된 관리 프레임, 소스로서의 Wi-Fi Miracast* 및 Wi-Fi Direct
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v OS 지원 보류 중; 802.11REVmc에 따른 미세 시간 측정
로밍 | 액세스 포인트 간 끊김 없는 로밍 지원
Bluetooth | Bluetooth* 5
보안
인증 | WPA 및 WPA2, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, 128비트 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2-PSK, AES-CCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, 다이버시티 안테나
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, 다이버시티 안테나
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 80MHz 채널 사용 시 433Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (모델 9560NGW/9560D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.8mm
무게 | M.2 2230: 2.6g M.2 1216: 0.6g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25 ºC ~ 35 ºC의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*(제한적 기능 지원), Chrome*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, 보호된 관리 프레임, 소스로서의 Wi-Fi Miracast* 및 Wi-Fi Direct*(Microsoft Windows*만 해당).
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v OS 지원 보류 중; 802.11-2016에 따른 미세 시간 측정
로밍 | 액세스 포인트 간 끊김 없는 로밍 지원
Bluetooth | Bluetooth* 5
보안
인증 | WPA* 및 WPA2*, 802.1X(EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
인증 프로토콜 | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, 128비트 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 암호화 및 인증 | WPA2-PSK, AES-CCMP
규정 준수
미국 정부 | FIPS, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
주파수 변조 | 5GHz(802.11ac/n) | 2.4GHz(802.11b/g/n)
주파수 밴드 | 5.15GHz ~ 5.85GHz(국가에 따라 다름) | 2.400 ~ 2.4835GHz(국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며 | 2.4GHz ISM: OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 전송 방식을 사용하며
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
공간 스트림 | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 160MHz 채널 사용 시 1.73Gbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.65(±0.05)mm
무게 | M.2 2230: 2.33(±0.3)g M.2 1216: 0.61(±0.1)g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio2
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi 최적 연결*, Wi-Fi Location*, and Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2016 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 802.11-2016 기반으로 한 미세 타이밍 측정
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
보안
인증 | WPA* 및 WPA2* Personal 및 Enterprise, WPA3*(OS 지원 보류 중)
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, TKIP, 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-2
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, 안테나 다양성
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, 안테나 다양성

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.65(±0.05)mm
무게 | M.2 2230: 2.33(±0.3)g M.2 1216: 0.61(±0.1)g
안테나 배열 | 지원됨
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: PCIe, USB
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware*, Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2016 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; 802.11-2016에 따른 미세 시간 측정
Bluetooth | Bluetooth* 5
보안
인증 | WPA* 및 WPA2* Personal 및 Enterprise, WPA3*(OS 지원 보류 중)
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, TKIP, 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-2, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE 공존
주파수 변조 | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | 5.15GHz - 5.895GHz (국가에 따라 다름) | 2.400 - 2.4835GHz (국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.65(±0.05)mm
무게 | M.2 2230: 2.33(±0.3)g M.2 1216: 0.61(±0.1)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio2
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac(wave 2 기능 포함), WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware*, Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2016 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; 802.11-2016에 따른 미세 시간 측정
Bluetooth | Bluetooth* 5
보안
인증 | WPA* 및 WPA2* Personal 및 Enterprise, WPA3*(OS 지원 보류 중)
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, TKIP, 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-2, FISMA
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | 모델 AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE 공존
주파수 변조 | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | 5.15GHz - 5.895GHz (국가에 따라 다름) | 2.400 - 2.4835GHz (국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.65(±0.05)mm
무게 | M.2 2230: 2.33(±0.3)g M.2 1216: 0.61(±0.1)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio2
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi 최적 연결*, Wi-Fi Location*, and Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2016 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 802.11-2016 기반으로 한 미세 타이밍 측정
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
보안
인증 | WPA* 및 WPA2* Personal 및 Enterprise, WPA3*(OS 지원 보류 중)
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 64비트 및 128비트 WEP, TKIP, 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-2
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.65(±0.08)mm
무게 | M.2 2230: 2.33(±0.3)g M.2 1216: 0.61(±0.1)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: PCIe, USB
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* 및 Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2016 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; 802.11-2016에 따른 미세 시간 측정 802.11-2016, Wi-Fi Location R2(802.11az) HW 준비도
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
보안
인증 | WPA2* 및 WPA3*
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-2
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | AX210NGW | Wi-Fi 6E(6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E(6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
주파수 변조 | 6-7GHz(802.11ax R2) | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (국가에 따라 다름) | 5.15GHz - 5.895GHz (국가에 따라 다름) | 2.400 - 2.4835GHz (국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 6-7GHz: OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.7(±0.1)mm
무게 | M.2 2230: 2.83(±0.3)g M.2 1216: 0.67(±0.1)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio2
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, and Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2016 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; 802.11-2016에 따른 미세 시간 측정 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 준비도
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
보안
인증 | WPA2* 및 WPA3*
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-2
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | AX211NGW | Wi-Fi 6E(6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E(6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
주파수 변조 | 6-7GHz(802.11ax R2) | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (국가에 따라 다름) | 5.15GHz - 5.895GHz (국가에 따라 다름) | 2.400 - 2.4835GHz (국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 6-7GHz: OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2.0 mm
무게 | M.2 2230: 2.83(±0.3)g M.2 1625: 0.90(±0.1)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio2
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* 및 Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2016 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; 802.11-2016에 따른 미세 시간 측정 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 준비도
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
보안
인증 | WPA2* 및 WPA3*
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-2
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | AX411NGW | Wi-Fi 6E(6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
주파수 변조 | 6-7GHz(802.11ax R2) | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (국가에 따라 다름) | 5.15GHz - 5.895GHz (국가에 따라 다름) | 2.400 - 2.4835GHz (국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 6-7GHz: OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.7(±0.1)mm
무게 | M.2 2230: 3.07(±0.15)g M.2 1216: 0.75(±0.04)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: PCIe*, USB
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi 7 기술 지원, Wi-Fi CERTIFIED* 6 및 Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Location R2 HW 준비도
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2020 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 기반으로 한 미세 타이밍 측정 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 준비도
Bluetooth | Bluetooth* 5.4
보안
인증 | WPA3* 개인 및 엔터프라이즈 WPA2* 전환 모드
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-3
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
모델 번호
모델 | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
주파수 변조 | 6-7GHz(802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (국가에 따라 다름) | 5.15GHz - 5.895GHz (국가에 따라 다름) | 2.400 - 2.4835GHz (국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 6-7GHz: OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.42mm(최대) M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.7(±0.1)mm
무게 | M.2 2230: 3.06(±0.14)g M.2 1216: 0.73(±0.02)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio3
동작 온도(주변) | 0~+50℃
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi 7 기술 지원, Wi-Fi CERTIFIED* 6 및 Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Location R2 HW 준비도
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2020 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 기반으로 한 미세 타이밍 측정 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 준비도
Bluetooth | Bluetooth* 5.4(Ant. 1)
보안
인증 | WPA3* 개인 및 엔터프라이즈 WPA2* 전환 모드
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-3
제품 안전 | UL, C-UL, CB(IEC 62368-1)
모델 번호
모델 | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
주파수 변조 | 6-7GHz(802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (국가에 따라 다름) | 5.15GHz - 5.895GHz (국가에 따라 다름) | 2.400 - 2.4835GHz (국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 6-7GHz: OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [최대 1.5mm(상한)/최대 0.1mm(하한)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.7(±0.1)mm
무게 | M.2 2230: 2.83(±0.3)g M.2 1216: 0.67(±0.1)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: PCIe*, USB
작동 온도(어댑터 차폐) | 섭씨 0 ~ +80도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi 7 기술 지원, Wi-Fi CERTIFIED* 6 및 Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Location R2 HW 준비도
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2020 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 기반으로 한 미세 타이밍 측정 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 준비도
Bluetooth | Bluetooth* 5.4
보안
인증 | WPA3* 개인 및 엔터프라이즈 WPA2* 전환 모드
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-3
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
모델 번호
모델 | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
주파수 변조 | 6-7GHz(802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (국가에 따라 다름) | 5.15GHz - 5.895GHz (국가에 따라 다름) | 2.400 - 2.4835GHz (국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 6-7GHz: OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송률 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송률 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송률 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.42mm M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.7(±0.1)mm
무게 | M.2 2230: 3.06 (±0.14)g M.2 1216: 0.73(±0.02)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio3
동작 온도(주변) | 섭씨 0~+50도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi 7 기술 지원, Wi-Fi CERTIFIED* 6 및 Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Location R2 HW 준비도
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2020 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 기반으로 한 미세 타이밍 측정 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 준비도
Bluetooth | Bluetooth* 6.0
보안
인증 | WPA3* 개인 및 엔터프라이즈 WPA2* 전환 모드
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-3
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
모델 번호
모델 | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
주파수 변조 | 6-7GHz(802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (국가에 따라 다름) | 5.15GHz - 5.895GHz (국가에 따라 다름) | 2.400 - 2.4835GHz (국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 6-7GHz: OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송 속도 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송 속도 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송 속도 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송 속도 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

일반
크기(H x W x D) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.42mm M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.7(±0.1)mm
무게 | M.2 2230: 3.06 (±0.14)g M.2 1216: 0.73(±0.02)g
라디오 켜기/끄기 컨트롤 | 지원됨
커넥터 인터페이스 | M.2: CNVio3
동작 온도(주변) | 섭씨 0~+50도
습도 | 50% ~ 90% RH 비응축 조건(25°C ~ 35°C의 온도에서)
운영 체제 | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* 인증 | Wi-Fi 7 기술 지원, Wi-Fi CERTIFIED* 6 및 Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Location R2 HW 준비도
IEEE WLAN 표준 | IEEE 802.11-2020 및 일부 개정(선택된 기능 범위) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 기반으로 한 미세 타이밍 측정 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 준비도
Bluetooth | Bluetooth* 6.0
보안
인증 | WPA3* 개인 및 엔터프라이즈 WPA2* 전환 모드
인증 프로토콜 | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2(EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
암호화 | 128비트 AES-CCMP, 256비트 AES-GCMP
규정 준수
규정 | 국가 승인 목록은 해당 지역 인텔 담당자에게 문의하십시오.
미국 정부 | FIPS 140-3
제품 안전 | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
모델 번호
모델 | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
주파수 변조 | 6-7GHz(802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz(802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz(802.11b/g/n/ax)
주파수 밴드 | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (국가에 따라 다름) | 5.15GHz - 5.895GHz (국가에 따라 다름) | 2.400 - 2.4835GHz (국가에 따라 다름)
변조 | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
무선 매체 | 6-7GHz: OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5GHz UNII: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스) | 2.4GHz ISM: OFDMA(직교 주파수 분할 다중 액세스)
채널 | 관련 사양과 국가 규정에 따라 정의된 모든 채널.
데이터 전송 속도 | 모든 데이터 전송 속도는 이론상 최대값입니다.
IEEE 802.11ax 데이터 전송 속도 | 최대 2.4Gbps
IEEE 802.11ac 데이터 전송 속도 | 최대 867Mbps
IEEE 802.11n 데이터 전송 속도 | Tx/Rx(Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a 데이터 전송 속도 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11g 데이터 전송 속도 | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps
IEEE 802.11b 데이터 전송 속도 | 11, 5.5, 2, 1Mbps

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보