返回內容頁

# 規格

本節提供 Intel® 無線介面卡系列的規格資訊。以下清單可能未包含所有項目。

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165（型號 3165NGW）

外型規格 | M.2（新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF）
機電介面 | PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH (溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時)
頻率模組 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz（視國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz（視國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165：1 X 1
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165：最高 433 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
作業系統 | Windows* 7（32 位元和 64 位元）、Windows* 8（32 位元和 64 位元）、Windows* 8.1（64 位元）
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

外型規格 | M.2 2230（新一代外型規格 - NGFF）
機電介面 | PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH（溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時）
頻率模組 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz（視國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz（視國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168：1 X 1
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168：最高 433 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.2 (BLE)
一般
作業系統 | Linux、Windows* 8.1（64 位元）、Windows* 10（64 位元）
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265（型號 7265NGW）

外型規格 | M.2（新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF）
機電介面 | PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 型號 7265NGW - 802.11agn、ac、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH（溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時）
頻率模組 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz（視國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz（視國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265： 2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265： 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 以下介面卡支援雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 型號 7265NGW
一般
作業系統 | Windows* 7（32 位元和 64 位元）、Windows* 8（32 位元和 64 位元）、Windows* 8.1（64 位元）
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265（型號 7265NGW AN 和 7265NGW NB）
Intel® Wireless-N 7265（型號 7265NGW BN）

外型規格 | M.2（新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF）
機電介面 | PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 型號 7265NGW AN - 802.11agn、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2 型號 7265NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2 Intel® Wireless-N 7265 型號 7265NGW BN - 802.11bgn、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90%（溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時）
頻率模組 （請參閱上述說明，並非所有介面卡均支援所有頻帶） | 5 GHz (802.11a/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz（視國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz（視國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
802.11n 空間串流 | 所有介面卡： 2 X 2 空間串流
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 以下介面卡支援雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 型號 7265NGW AN 型號 7265NGW NB 型號 7265NGW BN
一般
作業系統 | Windows* 7（32 位元和 64 位元）、Windows 8（32 位元和 64 位元）、Windows* 8.1（64 位元）
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

外型規格 | 半迷你卡及 M.2（新一代外型規格 - Next Generation Form Factor，NGFF）
機電介面 | 兩種外型規格均有 PCIe 及 USB 2.0
天線介面接頭 | Hirose U.FL-R-SMT 與纜線接頭 U.FL-LP-066 搭配
天線多元化 | 主機板上多元化
IEEE 802.11 網路連線標準 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 型號 8260NGW - 802.11agn、ac、2x2、藍牙 4.0、PCIe、USB、M.2
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 95%（溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時）
頻率模組 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz（視國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz（視國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260：2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260：最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps
藍牙 | 以下介面卡支援雙模式藍牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 型號 8260NGW
一般
作業系統 | Windows* 7（32 位元和 64 位元）、Windows* 8（32 位元和 64 位元）、Windows* 8.1（64 位元）
Wi-Fi Alliance* 認證 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、WPS、WPS 2.0 以及受保護管理框架之 Wi-Fi CERTIFIED*。供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*。
架構 | 基礎架構及 SoftAP；支援同時執行用戶端與 SoftAP 模式
與 Cisco 相容的延伸功能認證 | 與 Cisco 相容的延伸功能，v4.0
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2、AES-CCMP
產品保全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (型號 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230︰22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 M.2 1216︰12 公釐 x 16 公釐 x 1.8 公釐
重量 | M.2 2230︰2.6 公克 M.2 1216︰0.6 公克
天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2︰PCIe、USB 或 UART（僅 M.2 1216）
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH（溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時）
作業系統 | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1*、Microsoft Windows 10*、Linux*（支援功能有限）、Android
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保護管理框架、供點對點裝置連線的 Wi-Fi Direct*、做為來源的 Wi-Fi Miracast*。
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v（取決於作業系統是否支援）；Fine Timing Measurement 基於 802.11REVmc
漫遊 | 支援各存取點之間的無縫漫遊
藍牙 | 雙模式藍牙* 4.2、BLE
保全性
驗證 | WPA 和 WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、128 位元 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2-PSK、AES-CCMP
合規性
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | 型號 8265NGWH | 802.11ac、2x2、藍牙* 4.2、PCIe、USB、LTE 共存、eFEM、M.2 2230 HE
型號 8265NGW | 802.11ac、2x2、藍牙* 4.2、PCIe、USB、M.2 2230 MS
型號 8265D2W | 802.11ac、2x2、藍牙* 4.2、PCIe、LTE 共存、M.2 1216 SD
頻率模組 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz（視國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz（視國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265：2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265：最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260（型號 9260NGW 及 9260D2WL）

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/最多 0.1 公釐（下方）] M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.67 (±0.08) 公釐
重量 | M.2 2230：2.9 ±0.3 公克 M.2 1216：0.61 ±0.1 公克
天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：PCIe、USB
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH（溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*（支援功能有限）、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 Wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保護管理框架、做為來源的 Wi-Fi Miracast*，以及 Wi-Fi Direct*。
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v（取決於作業系統是否支援）；Fine Timing Measurement 基於 802.11REVmc
漫遊 | 支援各存取點之間的無縫漫遊
藍牙 | 藍牙* 5
保全性
驗證 | WPA* 和 WPA2*、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、128 位元 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2-PSK、AES-CCMP
合規性
美國政府 | FIPS、FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | 9260NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2、2x2、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216 LTE Coex
頻率模組 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz（視國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz（視國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Wireless-AC 9260：2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | 使用 160MHz 通道時為 1.73 Gbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461（型號 9461NGW/9461D2W）

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230︰22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.57 (+-0.08) 公釐
重量 | M.2 2230：2.7 公克 M.2 1216：0.7 公克
天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio
作業溫度（介面卡擴充板） | 0ºC 至 +80ºC
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH（溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*（支援功能有限）、Chrome
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保護管理框架、做為來源的 Wi-Fi Miracast*，以及 Wi-Fi Direct
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v（取決於作業系統是否支援）；Fine Timing Measurement 基於 802.11REVmc
漫遊 | 支援各存取點之間的無縫漫遊
藍牙 | 藍牙* 5
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、128 位元 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2-PSK、AES-CCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS、FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | 9461NGW | 802.11ac wave 2、1x1、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230、單天線
9461D2W | 802.11ac wave 2、1x1、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216、單天線
頻率模組 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz（視國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz（視國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Wireless-AC 9461：1 X 1
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | 使用 80MHz 通道時為 433 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462（型號 9462NGW/9462D2W）

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230︰22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.57 (+-0.08) 公釐
重量 | M.2 2230：2.7 公克 M.2 1216：0.7 公克
天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio
作業溫度（介面卡擴充板） | 0ºC 至 +80ºC
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH（溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*（支援功能有限）、Chrome
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保護管理框架、做為來源的 Wi-Fi Miracast*，以及 Wi-Fi Direct
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v（取決於作業系統是否支援）；Fine Timing Measurement 基於 802.11REVmc
漫遊 | 支援各存取點之間的無縫漫遊
藍牙 | 藍牙* 5
保全性
驗證 | WPA 及 WPA2、802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、128 位元 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2-PSK、AES-CCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS、FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | 9462NGW | 802.11ac wave 2、1x1、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230、分集天線
9462D2W | 802.11ac wave 2、1x1、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216、分集天線
頻率模組 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz（視國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz（視國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Wireless-AC 9462：1 X 1
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | 使用 80MHz 通道時為 433 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560（型號 9560NGW/9560D2W）

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230︰22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 M.2 1216︰12 公釐 x 16 公釐 x 1.8 公釐
重量 | M.2 2230︰2.6 公克 M.2 1216︰0.6 公克
天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 非濃縮 50% 至 90% RH（溫度為 25 ºC 至 35 ºC 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*（支援功能有限）、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 Wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保護管理框架、做為來源的 Wi-Fi Miracast*，以及 Wi-Fi Direct*（僅適用於 Microsoft Windows*）。
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v（取決於作業系統是否支援）；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016
漫遊 | 支援各存取點之間的無縫漫遊
藍牙 | 藍牙* 5
保全性
驗證 | WPA* 和 WPA2*、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
驗證通訊協定 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、128 位元 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密與驗證 | WPA2-PSK、AES-CCMP
合規性
美國政府 | FIPS、FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | 9560NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Ｗave 2、2x2、藍牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216
頻率模組 | 5 GHz (802.11ac/n) | 2.4 GHz (802.11b/g/n)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.85 GHz（視國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz（視國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
無線媒體 | 5 GHz UNII： 正交分頻多工處理技術（OFDM） | 2.4 GHz ISM： 正交分頻多工處理技術（OFDM）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
空間串流 | Intel® Wireless-AC 9560：2 X 2
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ac 資料速率 | 使用 160MHz 通道時為 1.73 Gbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/最多 0.1 公釐（下方）] M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.65 (±0.05) 公釐
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 公克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 公克
天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio2
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi CERTIFIED* 6、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPA3*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location* 與 Wi-Fi TimeSync*
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2016 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016
藍牙 | Bluetooth* 5.1
保全性
驗證 | WPA* 和 WPA2* 個人與企業；WPA3*（尚待作業系統支援）
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、TKIP、128 位元 AES-CCMP、256 位元 AES-CCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-2
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 2230、天線分集
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 1216、天線分集

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/最多 0.1 公釐（下方）] M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.65 (±0.05) 公釐
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 公克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 公克
天線多元化 | 支援
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：PCIe、USB
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware*，以及 Wi-Fi TimeSync*
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2016 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、ai；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016
藍牙 | 藍牙* 5
保全性
驗證 | WPA* 和 WPA2* 個人與企業；WPA3*（尚待作業系統支援）
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、TKIP、128 位元 AES-CCMP、256 位元 AES-CCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-2，FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | AX200NGW | 802.11ax、2x2、藍牙* 5、M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax、2x2、藍牙* 5、M.2 1216；LTE 共存
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.895 GHz （依國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz （依國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 5 GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/最多 0.1 公釐（下方）] M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.65 (±0.05) 公釐
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 公克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 公克
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio2
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 認證 | 具有 wave 2 功能的 Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware*，以及 Wi-Fi TimeSync*
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2016 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、ai；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016
藍牙 | 藍牙* 5
保全性
驗證 | WPA* 和 WPA2* 個人與企業；WPA3*（尚待作業系統支援）
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、TKIP、128 位元 AES-CCMP、256 位元 AES-CCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-2，FISMA
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | 型號 AX201NGW | 802.11ax、2x2、藍牙* 5、M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax、2x2、藍牙* 5、M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax、2x2、藍牙* 5、M.2 1216；LTE 共存
頻率模組 | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | 5.15 GHz - 5.895 GHz （依國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz （依國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 5 GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/最多 0.1 公釐（下方）] M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.65 (±0.05) 公釐
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 公克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 公克
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio2
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi CERTIFIED* 6、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPA3*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location* 與 Wi-Fi TimeSync*
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2016 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016
藍牙 | Bluetooth* 5.1
保全性
驗證 | WPA* 和 WPA2* 個人與企業；WPA3*（尚待作業系統支援）
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 64 位元及 128 位元 WEP、TKIP、128 位元 AES-CCMP、256 位元 AES-CCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-2
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/最多 0.1 公釐（下方）] M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.65 (±0.08) 公釐
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 公克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 公克
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：PCIe、USB
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* 和 Wi-Fi TimeSync*
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2016 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016 802.11-2016, Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 整備
藍牙 | Bluetooth* 5.2
保全性
驗證 | WPA2* 和 WPA3*
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-2
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1216
頻率模組 | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | FCC：5.925 GHz-7.125 GHz EU：5925 GHz- 6.425 GHz （依國家而定） | 5.15 GHz - 5.895 GHz （依國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz （依國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 6-7 GHz：正交分頻多工存取（OFDMA） | 5 GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/最多 0.1 公釐（下方）] M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.7 (±0.1) 公釐
重量 | M.2 2230：2.83 (±0.3) 公克 M.2 1216：0.67 (±0.1) 公克
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio2
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct* 與 Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2016 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 整備
藍牙 | Bluetooth* 5.2
保全性
驗證 | WPA2* 和 WPA3*
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-2
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1216、LTE Coex
頻率模組 | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | FCC：5.925 GHz-7.125 GHz EU：5925 GHz- 6.425 GHz （依國家而定） | 5.15 GHz - 5.895 GHz （依國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz （依國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 6-7 GHz：正交分頻多工存取（OFDMA） | 5 GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/最多 0.1 公釐（下方）] M.2 1625：16 公釐 x 25 公釐 x 2.0 公釐
重量 | M.2 2230：2.83 (±0.3) 公克 M.2 1625：0.90 (±0.1) 公克
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio2
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi CERTIFIED* 6、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct* 與 Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2016 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 整備
藍牙 | Bluetooth* 5.2
保全性
驗證 | WPA2* 和 WPA3*
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-2
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1625
頻率模組 | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | FCC：5.925 GHz-7.125 GHz EU：5925 GHz- 6.425 GHz （依國家而定） | 5.15 GHz - 5.895 GHz （依國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz （依國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 6-7 GHz：正交分頻多工存取（OFDMA） | 5 GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/最多 0.1 公釐（下方）] M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.7 (±0.1) 公釐
重量 | M.2 2230：3.07 (±0.15) g M.2 1216：0.75 (±0.04) g
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：PCIe*、USB
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi 7 技術支援、Wi-Fi 6E 的 Wi-Fi CERTIFIED* 6、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 與 Wi-Fi Location R2 HW 就緒
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2020 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 整備
藍牙 | Bluetooth* 5.4
保全性
驗證 | WPA3* 個人與企業 WPA2* 移轉模式
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-3
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型號
機型 | BE200NGW | Wi-Fi 7、2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7、2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 1216
頻率模組 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | FCC：5.925 GHz-7.125 GHz EU：5925 GHz- 6.425 GHz （依國家而定） | 5.15 GHz - 5.895 GHz （依國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz （依國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 6-7 GHz：正交分頻多工存取（OFDMA） | 5 GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.42 mm（最大） M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.7 (±0.1) 公釐
重量 | M.2 2230：3.06 (±0.14) g M.2 1216：0.73 (±0.02) g
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：CNVio3
作業溫度（環境） | 攝氏 0 至 +50 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi 7 技術支援、Wi-Fi 6E 的 Wi-Fi CERTIFIED* 6、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 與 Wi-Fi Location R2 HW 就緒
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2020 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 整備
藍牙 | 藍牙* 5.4 (Ant. 1)
保全性
驗證 | WPA3* 個人與企業 WPA2* 移轉模式
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-3
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型號
機型 | BE201NGW | Wi-Fi 7、2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7、2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 1216
頻率模組 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | FCC：5.925 GHz-7.125 GHz EU：5925 GHz- 6.425 GHz （依國家而定） | 5.15 GHz - 5.895 GHz （依國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz （依國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 6-7 GHz：正交分頻多工存取（OFDMA） | 5 GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230：22 公釐 x 30 公釐 x 2.4 公釐 [最多 1.5 公釐（上方）/最多 0.1 公釐（下方）] M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.7 (±0.1) 公釐
重量 | M.2 2230：2.83 (±0.3) g M.2 1216：0.67 (±0.1) g
無線電開啟/關閉控制 | 支援
接頭介面 | M.2：PCIe*、USB
作業溫度（介面卡擴充板） | 攝氏 0 到 +80 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi 7 技術支援、Wi-Fi 6E 的 Wi-Fi CERTIFIED* 6、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 與 Wi-Fi Location R2 HW 就緒
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2020 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 整備
藍牙 | Bluetooth* 5.4
保全性
驗證 | WPA3* 個人與企業 WPA2* 移轉模式
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-3
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型號
機型 | BE200NGW M | Wi-Fi 7、160MHz 2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7、160MHz 2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 1216
頻率模組 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | FCC：5.925 GHz-7.125 GHz EU：5925 GHz- 6.425 GHz （依國家而定） | 5.15 GHz - 5.895 GHz （依國家而定） | 2.400 - 2.4835 GHz （依國家而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 6-7 GHz：正交分頻多工存取（OFDMA） | 5 GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230︰22 公釐 x 30 公釐 x 2.42 公釐 M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.7 (±0.1) 公釐
重量 | M.2 2230：3.06 (±0.14) g M.2 1216：0.73 (±0.02) g
無線電開啟/關閉控制 | 支援
連接器介面 | M.2：CNVio3
作業溫度（環境） | 攝氏 0 到 +50 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi 7 技術支援、Wi-Fi 6E 的 Wi-Fi CERTIFIED* 6、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 與 Wi-Fi Location R2 HW 就緒
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2020 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 整備
藍牙 | 藍牙* 6.0
安全
驗證 | WPA3* 個人與企業 WPA2* 移轉模式
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-3
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型號
機型 | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2、2x2、Bluetooth® Core Spec 6.0、M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2、2x2、Bluetooth® Core Spec 6.0、M.2 1216
頻率模組 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | FCC：5.925 GHz-7.125 GHz EU：5925 GHz- 6.425 GHz （依國家/地區而定） | 5.15 GHz - 5.895 GHz （依國家/地區而定） | 2.400 - 2.4835 GHz （依國家/地區而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 6-7 GHz：正交分頻多工存取（OFDMA） | 5 GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

一般
尺寸（高 x 寬 x 深） | M.2 2230︰22 公釐 x 30 公釐 x 2.42 公釐 M.2 1216：12 公釐 x 16 公釐 x 1.7 (±0.1) 公釐
重量 | M.2 2230：3.06 (±0.14) g M.2 1216：0.73 (±0.02) g
無線電開啟/關閉控制 | 支援
連接器介面 | M.2：CNVio3
作業溫度（環境） | 攝氏 0 到 +50 度
溼度 | 無冷凝 50% 至 90% RH（溫度為 25 °C 至 35 °C 時）
作業系統 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認證 | Wi-Fi 7 技術支援、Wi-Fi 6E 的 Wi-Fi CERTIFIED* 6、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 與 Wi-Fi Location R2 HW 就緒
IEEE 無線區域網路標準 | IEEE 802.11-2020 與特定修正規定（特定功能涵蓋範圍） IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be；Fine Timing Measurement 基於 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 整備
藍牙 | 藍牙* 6.0
安全
驗證 | WPA3* 個人與企業 WPA2* 移轉模式
驗證通訊協定 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
加密 | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
合規性
法規 | 如需國家許可清單，請聯絡您當地的 Intel 代表。
美國政府 | FIPS 140-3
產品保全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型號
機型 | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2、2x2、Bluetooth® Core Spec 6.0、M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2、2x2、Bluetooth® Core Spec 6.0、M.2 1216
頻率模組 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
頻帶 | FCC：5.925 GHz-7.125 GHz EU：5925 GHz- 6.425 GHz （依國家/地區而定） | 5.15 GHz - 5.895 GHz （依國家/地區而定） | 2.400 - 2.4835 GHz （依國家/地區而定）
模組 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
無線媒體 | 6-7 GHz：正交分頻多工存取（OFDMA） | 5 GHz UNII：正交分頻多工存取（OFDMA） | 2.4 GHz ISM：正交分頻多工存取（OFDMA）
頻道 | 所有的通道都由相關規格和國家規則定義。
資料速率 | 所有資料速率均為理論最大值。
IEEE 802.11ax 資料速率 | 高達 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 資料速率 | 最高 867 Mbps
IEEE 802.11n 資料速率 | Tx/Rx (Mbps)： 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 資料速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 資料速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明