Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Κανονιστικές πληροφορίες

Αυτή η ενότητα παρέχει τις κανονιστικές πληροφορίες για τους εξής ασύρματους προσαρμογείς:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω της εξελισσόμενης κατάστασης των κανονισμών και προτύπων στο χώρο των ασύρματων LAN (IEEE 802.11 και παρόμοια πρότυπα), οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή. Η Intel Corporation δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο.

## Προσαρμογείς Intel WiFi - Συμβατοί με 802.11n, 802.11ac και 802.11ax

Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα ισχύουν για τα ακόλουθα προϊόντα:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

Βλ. Προδιαγραφές για τις πλήρεις προδιαγραφές των ασύρματων προσαρμογέων.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτή την ενότητα, όλες οι αναφορές στον όρο «ασύρματος προσαρμογέας» αναφέρονται σε όλους τους προσαρμογείς που απαριθμούνται παραπάνω.

Παρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- Πληροφορίες για τον χρήστη
- Κανονιστικές πληροφορίες
- Κανονιστικό αναγνωριστικό
- Πληροφορίες για τους Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM) και τους Ολοκληρωτές (Integrators) κεντρικού συστήματος:
- Δηλώσεις συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

### Ειδοποιήσεις για την ασφάλεια

#### Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, FCC Η.Π.Α.

Η FCC με τη δράση της στο ET Docket 96-8 υιοθέτησε ένα πρότυπο ασφάλειας για την ανθρώπινη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (ΡΣ) που εκλύεται από εξοπλισμό πιστοποιημένο από τη FCC. Ο ασύρματος προσαρμογέας πληροί τις απαιτήσεις για ανθρώπινη έκθεση που περιέχονται στο Μέρος 2 (15C, 15E) των κανονισμών FCC, καθώς και στις οδηγίες των προσαρτημάτων KDB 447498, KDB 248227 και KDB 616217. Η σωστή λειτουργία αυτού του ραδιοεξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα έχει ως αποτέλεσμα έκθεση σημαντικά χαμηλότερη από τα συνιστώμενα όρια της FCC.

Θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις για την ασφάλεια:

- Μην αγγίζετε ή μετακινείτε την κεραία ενώ πραγματοποιεί η συσκευή μετάδοση ή λήψη.
- Μην κρατάτε κανένα εξάρτημα ραδιοσημάτων με τρόπο ώστε η κεραία να είναι πολύ κοντά ή να αγγίζει οποιοδήποτε εκτεθειμένο μέρος του σώματος, ειδικά το πρόσωπο ή τα μάτια, όταν γίνεται μετάδοση.
- Μην λειτουργείτε τον ραδιοεξοπλισμό ούτε να επιχειρήσετε να μεταδώσετε δεδομένα εκτός και είναι συνδεδεμένη η κεραία. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ραδιοεξοπλισμό.
- Χρήση σε ειδικά περιβάλλοντα:
  - Η χρήση ασύρματων προσαρμογέων σε επικίνδυνες τοποθεσίες υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι διευθυντές ασφάλειας των περιβαλλόντων αυτών.
  - Η χρήση ασύρματων προσαρμογέων σε αεροσκάφη ελέγχεται από την Federal Aviation Administration (FAA).
  - Η χρήση ασύρματων συσκευών σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα.

#### Προειδοποίηση για την αποφυγή κοντινών αποστάσεων σε εκρηκτική συσκευή

Προειδοποίηση: Μη θέτετε σε λειτουργία έναν φορητό πομπό (όπως ο ασύρματος προσαρμογέας) κοντά σε αθωράκιστους πυροκροτητές ή σε εκρηκτικό περιβάλλον εκτός εάν η συσκευή έχει τροποποιηθεί για τέτοια χρήση.

#### Προειδοποιήσεις για χρήση κεραίας

Προειδοποίηση: Ο ασύρματος προσαρμογέας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση με κατευθυντικές κεραίας υψηλής απολαβής.

#### Προσοχή για χρήση σε αεροσκάφος

Προσοχή: Οι κανονισμοί των αεροπορικών εταιριών ενδέχεται να απαγορεύουν τη λειτουργία συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών που είναι εξοπλισμένες με ασύρματες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων (ασύρματοι προσαρμογείς) κατά την πτήση, επειδή τα σήματά τους θα μπορούσαν να δημιουργήσουν παρεμβολές στα βασικά όργανα του αεροσκάφους.

Προσοχή: Η λειτουργία εξοπλισμού 60 GHz/802.11ad δεν επιτρέπεται σε αεροσκάφη, σύμφωνα με την παράγραφο 15.255 των κανονισμών FCC. Οι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) και οι ολοκληρωτές (integrators) κεντρικών συστημάτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τον εν λόγω κανονισμό της FCC στις κεντρικές συσκευές.

Προσοχή: Απαγορεύεται η λειτουργία του πομπού στη ζώνη 5,925-7,125 GHz για τον έλεγχο ή την επικοινωνία με μη επανδρωμένα συστήματα αεροσκαφών.

#### Λοιπές ασύρματες συσκευές

Ειδοποιήσεις ασφάλειας για άλλες συσκευές στο ασύρματο δίκτυο: Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τους ασύρματους προσαρμογείς ή άλλες συσκευές στο ασύρματο δίκτυο.

#### Τοπικοί περιορισμοί στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n και 802.11ac

Προσοχή: Επειδή οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ασύρματου LAN 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n και 802.11ac ενδεχομένως να μην έχουν εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες, τα προϊόντα 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n και 802.11ac είναι σχεδιασμένα για χρήση μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, και απαγορεύεται να τίθενται σε λειτουργία σε χώρες άλλες από αυτές στις οποίες ενδείκνυνται η χρήση τους. Ως χρήστης των προϊόντων αυτών, είστε υπεύθυνος/η για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο στις χώρες για τις οποίες προορίζονται, αλλά και για να εξασφαλίσετε ότι η ρύθμιση των παραμέτρων τους γίνεται με τη σωστή επιλογή συχνότητας και καναλιού για τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Η διασύνδεση ελέγχου ισχύος μετάδοσης (TPC) της συσκευής αποτελεί μέρος του λογισμικού του βοηθητικού προγράμματος σύνδεσης WiFi του Intel® PROSet/Wireless. Οι λειτουργικοί περιορισμοί για Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος. Τυχόν απόκλιση από τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις ισχύος και συχνότητας για τη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή αποτελεί παράβαση του εθνικού νόμου και ενδεχομένως να επιβληθεί ποινή για μια τέτοια παράβαση.

#### Ασύρματη διαλειτουργικότητα

Ο προσαρμογέας είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί με άλλα προϊόντα ασύρματου LAN που βασίζονται σε ραδιοτεχνολογία διασποράς φάσματος ευθείας ακολουθίας (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) και για να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.11b σε ασύρματο LAN
- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.11g σε ασύρματο LAN
- Συμβατό πρότυπο IEEE 802.11a σε ασύρματο LAN
- Συμβατό πρότυπο IEEE Συμβατό πρότυπο 802.11n σε ασύρματο LAN
- Συμβατό πρότυπο IEEE Συμβατό προσχέδιο 802.11ac σε ασύρματο LAN
- Πιστοποίηση Wireless Fidelity, όπως ορίζεται από την Wi-Fi Alliance

#### Ο ασύρματος προσαρμογέας και η υγεία σας

Ο ασύρματος προσαρμογέας, όπως κι άλλες ραδιοσυσκευές, εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, το επίπεδο ενέργειας που εκπέμπεται από τον ασύρματο προσαρμογέα είναι λιγότερο από την ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που εκπέμπεται από άλλες ασύρματες συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Ο ασύρματος προσαρμογέας λειτουργεί στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που περιέχονται στα πρότυπα ασφάλειας και τις συστάσεις για ραδιοσυχνότητες. Αυτά τα πρότυπα και συστάσεις αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφούσα γνώμη της επιστημονικής κοινότητας και απορρέουν από μελέτες επιστημονικών ομάδων και επιτροπών που εξετάζουν και ερμηνεύουν συνεχώς την εκτεταμένη ερευνητική βιβλιογραφία. Σε μερικές καταστάσεις ή περιβάλλοντα, η χρήση του ασύρματου προσαρμογέα ενδεχομένως να περιοριστεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή τους υπεύθυνους εκπροσώπους του εκάστοτε οργανισμού. Στα παραδείγματα αναλόγων καταστάσεων περιλαμβάνονται:

- Χρήση του ασύρματου προσαρμογέα κατά την αεροπορική πτήση ή
- Χρήση του ασύρματου προσαρμογέα σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος παρεμβολής με άλλες συσκευές ή υπηρεσίες η οποία παρεμβολή θεωρείται ή αναγνωρίζεται ως επιβλαβή.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για την πολιτική που ισχύει για τη χρήση ασύρματων προσαρμογέων σε συγκεκριμένο οργανισμό ή περιβάλλον (σε αεροδρόμιο, για παράδειγμα), σας ενθαρρύνουμε να ζητήστε άδεια για τη χρήση του προσαρμογέα πριν τον ενεργοποιήσετε.

### ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Η.Π.Α. - Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC)

Λόγω της λειτουργίας του στα ακόλουθα φάσματα συχνοτήτων, η χρήση του ασύρματου προσαρμογέα περιορίζεται σε εσωτερικούς χώρους μόνο. Φάσματα συχνοτήτων 5,85 έως 5,895 GHz και 5,925 έως 6,425 GHz και 6,875 έως 7,125 GHz. Δεν παρέχονται ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τους ασύρματους προσαρμογείς Intel® που επιτρέπουν οποιαδήποτε αλλαγή στη συχνότητα λειτουργίας εκτός του πλαισίου της άδειας που χορηγήθηκε από την FCC για λειτουργία στις Η.Π.Α. σύμφωνα με το Μέρος 15.407 των κανονισμών της FCC.

- Οι ασύρματοι προσαρμογείς Intel® προορίζονται μόνο για OEM και Integrators.
- Οι ασύρματοι προσαρμογείς Intel® δεν μπορούν να συνυπάρχουν στο χώρο με οποιονδήποτε άλλο μεταδότη, εκτός και αν είναι εγκεκριμένος από την FCC.

Ο ασύρματος προσαρμογέας συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκεινται στις δύο ακόλουθες συνθήκες:

- Η συσκευή αυτή ενδεχομένως να μην προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολή που ενδεχομένως να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου του προσαρμογέα βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από τα όρια έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων που θέτει η FCC. Όμως, ο προσαρμογέας θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα για ανθρώπινη επαφή κατά την κανονική λειτουργία. Για να αποφευχθεί η πιθανότητα υπέρβασης των ορίων έκθεσης ραδιοσυχνοτήτων FCC, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών ή η ελάχιστη απόσταση που ορίζει η FCC στην άδεια χρήσης, μεταξύ του εαυτού σας (ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου στην κοντινή περιοχή) και της κεραίας που βρίσκεται ενσωματωμένη στον υπολογιστή. Λεπτομέρειες για τις εγκεκριμένες ρυθμίσεις παραμέτρων θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.fcc.gov/oet/ea/ πληκτρολογώντας το FCC ID που βρίσκεται στη συσκευή.

#### Δήλωση περί παρεμβολών συσκευής κατηγορίας B

Αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας δοκιμάστηκε και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές τάξης B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των κανόνων FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβής παρεμβολής σε εγκατάσταση σε κατοικημένη περιοχή. Αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Εάν ο ασύρματος προσαρμογέας δεν εγκαθίσταται και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, ο ασύρματος προσαρμογέας ενδεχομένως να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι τέτοια παρεμβολή θα προκύψει σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο ασύρματος προσαρμογέας προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη (γεγονός που μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού), ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της αντένας δέκτη του εξοπλισμού που αντιμετωπίζει την παρεμβολή.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του ασύρματου προσαρμογέα και του εξοπλισμού που αντιμετωπίζει την παρεμβολή.
- Συνδέστε τον υπολογιστή με τον ασύρματο προσαρμογέα σε υποδοχή κυκλώματος διαφορετικού από αυτό, στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εξοπλισμός που αντιμετωπίζει την παρεμβολή.
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια.

> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσαρμογέας πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Τυχόν άλλη εγκατάσταση ή χρήση παραβιάζει τους κανονισμούς FCC Μέρος 15.

### Ζητήματα έγκρισης ασφάλειας

Η παρούσα συσκευή έχει λάβει έγκριση ασφάλειας ως στοιχείο και προορίζεται μόνο για χρήση σε πλήρη εξοπλισμό, όπου η αποδοχή του συνδυασμού καθορίζεται από τους αντίστοιχους οργανισμούς ασφάλειας. Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής ζητήματα:

- Πρέπει να εγκατασταθεί σε μια συμβατή κεντρική συσκευή που πληροί τις απαιτήσεις της έγκρισης UL/EN/IEC 62368-1, συμπεριλαμβανομένων των γενικών διατάξεων για τον σχεδιασμό περιβλήματος της ενότητας 1.6.2 και ειδικά της παραγράφου 1.2.6.2 (Fire Enclosure).
- Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται από πηγή πολύ χαμηλής τάσης (SELV) όταν είναι εγκατεστημένη στον εξοπλισμό τελικής χρήσης.
- Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος θέρμανσης στο προϊόν τελικής χρήσης, ώστε να διαπιστωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις της έγκρισης UL/EN/IEC 62368-1.

### Χαμηλό αλογόνο

Ισχύει μόνο για τα βρωμιούχα και χλωριωμένα επιβραδυντικά φλόγας (BFR/CFR) και το PVC στο τελικό προϊόν. Τα εξαρτήματα της Intel, καθώς και τα αγορασμένα εξαρτήματα στην τελική διάταξη, πληρούν τις απαιτήσεις JS-709 και η πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος/το υπόστρωμα πληροί τις απαιτήσεις IEC 61249-2-21. Η αντικατάσταση των αλογονωμένων επιβραδυντικών φλόγας ή/και του PVC ενδέχεται να μην ωφελεί το περιβάλλον.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Ευρωπαϊκή Ένωση

Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο.

H ζώνη 6E 5,925 - 6,425 GHz είναι εσωτερικού χώρου χαμηλής ισχύος (LPI)

Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ. Δηλώσεις συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

#### Δηλώσεις συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Για να δείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προσαρμογέα σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1. Ανοίξτε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Πατήστε "User Guide" (Οδηγός χρήσης).
3. Μεταβείτε με κύλιση στον προσαρμογέα σας.

Για να δείτε συμπληρωματικές κανονιστικές πληροφορίες για τον προσαρμογέα σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Κάντε κλικ στη σύνδεση για τον προσαρμογέα σας.
3. Κάντε κλικ στο αντίστοιχο Έγγραφο κανονιστικών απαιτήσεων για τον προσαρμογέα σας.

#### Οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

#### Συμβατότητα με την Οδηγία σχετικά με τον περιορισμό χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHS)

Όλα τα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν είναι συμβατά με την Οδηγία RoHS της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για ερωτήσεις σχετικά με τη σήμανση CE αναφορικά με τον ασύρματο προσαρμογέα, επικοινωνήστε στη διεύθυνση:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Ιαπωνία

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Κορέα

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Μεξικό

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Μαρόκο

Η λειτουργία αυτού του προϊόντος στο ραδιοκανάλι 2 (2417 MHz) δεν είναι εξουσιοδοτημένη στις ακόλουθες πόλεις:

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

Η λειτουργία αυτού του προϊόντος στα ραδιοκανάλια 4, 5, 6 και 7 (2425 - 2442 MHz) δεν είναι εξουσιοδοτημένη στις ακόλουθες πόλεις:

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Πακιστάν

"ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ (PTA)"

### Περιοχή της Ταϊβάν

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Σιγκαπούρη

### Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών

Προκειμένου να καθορίσετε εάν σάς επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ασύρματου δικτύου σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, παρακαλούμε ελέγξτε εάν ο αριθμός τύπου ραδιοσυσκευής που αναγράφεται στην ετικέτα αναγνώρισης της συσκευής σας παρατίθεται στο έντυπο κανονιστικής καθοδήγησης του κατασκευαστή γνήσιου εξοπλισμού (OEM).

### Κανονιστικές σημάνσεις χωρών πιστοποίησης μονάδων

Υπάρχει διαθέσιμος ένας κατάλογος χωρών για τις οποίες απαιτούνται κανονιστικές σημάνσεις. Λάβετε υπόψη σας ότι οι κατάλογοι περιλαμβάνουν μόνο τις χώρες για τις οποίες απαιτούνται σημάνσεις, αλλά όχι όλες τις πιστοποιημένες χώρες. Για να βρείτε τις κανονιστικές πληροφορίες σήμανσης που ισχύουν στη χώρα σας για τον προσαρμογέα σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Κάντε κλικ στη σύνδεση για τον προσαρμογέα σας.
3. Κάντε κλικ στο αντίστοιχο Έγγραφο κανονιστικών απαιτήσεων για τον προσαρμογέα σας.

## Κανονιστικό αναγνωριστικό

Ευρώπη: Μοντέλα 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH

Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x και προηγούμενες εκδόσεις (WiGig)
Μέγιστη απόδοση ισχύος
(2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
(2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
(5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
(5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2. Δεν υποστηρίζεται από τα μοντέλα: 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 - 64 GHz) Λειτουργία ad IEE802.11 | Μέγ. EIRP 25 dBm

Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 3165D2W/3165NGW (12x16), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> Καναδάς:

> Μοντέλο 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Μοντέλο 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Κορέα:

> Μοντέλο 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 3165D2W

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 3165D2W

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483.5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 3165D2W

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 3165D2W

> Αργεντινή:

> Μοντέλο 3165D2W

> Μοντέλο 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 3168NGW, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 3168NGW

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) Bluetooth/BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αργεντινή:

> Μοντέλο 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 7265D2W/7265NGW (12x16), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> Καναδάς:

> Μοντέλο 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Μοντέλο 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Κορέα:

> Μοντέλο 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 7265D2W

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 7265D2W

> Αργεντινή:

> Μοντέλο 7265D2W

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 8260D2W (12x16), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> Η.Π.Α.: Μοντέλο 8260D2W, FCC ID: PD98260D2 (το FCC ID χωρίς επίθημα "U" δηλώνει μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση),

> FCC ID: PD98260D2U (το FCC ID με επίθημα "U" δηλώνει εγκατάσταση χρήστη ή αντικατάσταση που επιτρέπεται και υποστηρίζεται από τη δυνατότητα κλειδώματος του BIOS)

> Καναδάς:

> Μοντέλο 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Κορέα:

> Μοντέλο 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 8260D2W

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 8260D2W

> Αργεντινή:

> Μοντέλο 8260D2W

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 8260NGWH/8260NGW, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Μοντέλο 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Αργεντινή:

> Μοντέλο 8260NGWH

> Αργεντινή:

> Μοντέλο 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 8265NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 8265NGW

> - FCC ID: PD98265NG (το FCC ID χωρίς επίθημα "U" δηλώνει μόνο εργοστασιακή εγκατάσταση)

> - FCC ID: PD98265NGU (το FCC ID με επίθημα "U" δηλώνει εγκατάσταση χρήστη ή αντικατάσταση που επιτρέπεται και υποστηρίζεται από τη δυνατότητα κλειδώματος του BIOS)

> Καναδάς:

> Μοντέλο 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> Κορέα:

> Μοντέλο 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 8265NGW

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 8265NGW

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 8265NGW/8265D2W

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483.5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2
> (57 - 64 GHz) Λειτουργία ad IEE802.11 | Μέγ. EIRP 25 dBm

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 8265NGW

> Βραζιλία:

> Μοντέλο 8265NGW

> 03877-16-02198

> Αργεντινή:

> Μοντέλο 8265NGW

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 8265NGW

> Πακιστάν:

> Μοντέλο 8265NGW

> "ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ (PTA)"

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 8265D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> Καναδάς:

> Μοντέλο 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> Κορέα:

> Μοντέλο 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 8265D2W

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 8265D2W

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 8265D2W

> Βραζιλία:

> Μοντέλο 8265D2W

> 03878-16-02198

> Αργεντινή:

> Μοντέλο 8265D2W

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 8265D2W

> Πακιστάν:

> Μοντέλο 8265D2W

> "ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝ (PTA)"

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 9260NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> Καναδάς:

> Μοντέλο 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> Κορέα:

> Μοντέλο 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 9260NGW

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 9260NGW

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 9260NGW

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 9260NGW

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 9260NGW

> Παραγουάη:

> Μοντέλο 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> Ινδονησία:

> Μοντέλο 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 9260D2WL (12mm x 16mm x 1,8mm), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> Καναδάς:

> Μοντέλο 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 9260D2WL

> - RF: 003-190024

> - ΤΗΛ.: D190023003

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 9260D2WL

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 9260D2WL

> Βραζιλία:

> Μοντέλο 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 9260D2WL

> Αργεντινή:

> Μοντέλο 9260D2WL

> Πακιστάν:

> Μοντέλο 9260D2WL

> ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA (Αρχή Τηλεπικοινωνιών του Πακιστάν): 9.9203/2019

> Παραγουάη:

> Μοντέλο 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 9461NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> Καναδάς:

> Μοντέλο 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> Κορέα:

> Μοντέλο 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 9461NGW

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 9461NGW

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 9461NGW

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 9461NGW

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 9461D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> Καναδάς:

> Μοντέλο 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> Κορέα:

> Μοντέλο 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 9461D2W

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 9461D2W

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 9461D2W

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 9461D2W

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 9462NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> Καναδάς:

> Μοντέλο 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> Κορέα:

> Μοντέλο 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 9462NGW

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 9462NGW

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 9462NGW

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 9462NGW

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 9462D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> Καναδάς:

> Μοντέλο 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> Κορέα:

> Μοντέλο 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 9462D2W

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 9462D2W

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 9462D2W

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 9462D2W

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 9560NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> Καναδάς:

> Μοντέλο 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> Κορέα:

> Μοντέλο 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 9560NGW

> Μοντέλο 9560NGW R

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 9560NGW

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 9560NGW

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 9560NGW

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 9560NGW

> Παραγουάη:

> Μοντέλο 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> Ινδονησία:

> Μοντέλο 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 9560D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> Καναδάς:

> Μοντέλο 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> Κορέα:

> Μοντέλο 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 9560D2W

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 9560D2W

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 9560D2W

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 9560D2W

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 9560D2W

> Παραγουάη:

> Μοντέλο 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> Ινδονησία:

> Μοντέλο 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του 9560D2WL (12mm x 16mm x 1,8mm), η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> Καναδάς:

> Μοντέλο 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> Κορέα:

> Μοντέλο 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο 9560D2WL

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο 9560D2WL

> Ευρώπη:

> Μοντέλο 9560D2WL

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο 9560D2WL

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο 9560D2WL

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX101NGW, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

Παραγουάη:

Μοντέλο AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

Ινδονησία:

Μοντέλο AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

Αργεντινή:

Μοντέλο AX101NGW

C-25826

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX101D2W, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

Παραγουάη:

Μοντέλο 101D2W

NR 2021-04-I-0184

Ινδονησία:

Μοντέλο AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

Αργεντινή:

Μοντέλο AX101D2W

C-25828

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX200D2WL, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο AX200D2WL

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Ευρώπη:

> Μοντέλο AX200D2WL

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο AX200D2WL

> Βραζιλία:

> Μοντέλο AX200D2WL

> 04137-19-04423

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο AX200D2WL

> Αργεντινή:

> Μοντέλο AX200D2WL

> Πακιστάν:

> Μοντέλο AX200D2WL

> ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA (Αρχή Τηλεπικοινωνιών του Πακιστάν): 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX200NGW, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο AX200NGW

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Ευρώπη:

> Μοντέλο AX200NGW

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο AX200NGW

> Βραζιλία:

> Μοντέλο AX200NGW

> 04136-19-04423

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο AX200NGW

> Αργεντινή:

> Μοντέλο AX200NGW

> Πακιστάν:

> Μοντέλο AX200NGW

> ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA (Αρχή Τηλεπικοινωνιών του Πακιστάν): 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX201NGW, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο AX201NGW

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο AX201NGW

> Ευρώπη:

> Μοντέλο AX201NGW

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο AX201NGW

> Βραζιλία:

> Μοντέλο AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο AX201NGW

> Αργεντινή:

> Μοντέλο AX201NGW

> Πακιστάν:

> Μοντέλο AX201NGW

> ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA (Αρχή Τηλεπικοινωνιών του Πακιστάν): 9.9116/2019

> Παραγουάη:

> Μοντέλο AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX201D2W, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο AX201D2W

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο AX201D2W

> Ευρώπη:

> Μοντέλο AX201D2W

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο AX201D2W

> Βραζιλία:

> Μοντέλο AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο AX201D2W

> Αργεντινή:

> Μοντέλο AX201D2W

> Πακιστάν:

> Μοντέλο AX201D2W

> ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA (Αρχή Τηλεπικοινωνιών του Πακιστάν): 9.9115/2019

> Παραγουάη:

> Μοντέλο AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX201D2WL, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο AX201D2WL

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο AX201D2WL

> Ευρώπη:

> Μοντέλο AX201D2WL

> Έκδοση λογισμικού | Λογισμικό Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x και νεότερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο AX201D2WL

> Βραζιλία:

> Μοντέλο AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο AX201D2WL

> Αργεντινή:

> Μοντέλο AX201D2WL

> Πακιστάν:

> Μοντέλο AX201D2WL

> ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA (Αρχή Τηλεπικοινωνιών του Πακιστάν): 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX203NGW, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο AX203NGW

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο AX203NGW

> Ευρώπη:

> Μοντέλο AX203NGW

> Έκδοση λογισμικού | Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x και μεταγενέστερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο AX203NGW

> Βραζιλία:

> Μοντέλο AX203NGW

> TBD

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο AX203NGW

> Αργεντινή:

> Μοντέλο AX203NGW

> C-25825

> Πακιστάν:

> Μοντέλο AX203NGW

> ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA: 9.162/2021

> Παραγουάη:

> Μοντέλο AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> Ινδονησία:

> Μοντέλο AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX203D2W, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο AX203D2W

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο AX203D2W

> Ευρώπη:

> Μοντέλο AX203D2W

> Έκδοση λογισμικού | Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x και μεταγενέστερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 2

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο AX203D2W

> Βραζιλία:

> Μοντέλο AX203D2W

> TBD

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο AX203D2W

> Αργεντινή:

> Μοντέλο AX203D2W

> >C-25827

> Πακιστάν:

> Μοντέλο AX203D2W

> ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA: 9.158/2021

> Παραγουάη:

> Μοντέλο AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> Ινδονησία:

> Μοντέλο AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX210NGW, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Κορέα:

> Μοντέλο AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο AX210NGW

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο AX210NGW

> Ευρώπη:

> Μοντέλο AX210NGW

> Έκδοση λογισμικού | Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x και μεταγενέστερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) H ζώνη 5,925 - 6,425 GHz είναι LPI (εσωτερικού χώρου χαμηλής ισχύος)

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο AX210NGW

> Βραζιλία:

> Μοντέλο AX210NGW

> 14242-20-04423

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο AX210NGW

> Αργεντινή:

> Μοντέλο AX210NGW

> C-25568

> Πακιστάν:

> Μοντέλο AX210NGW

> ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA: 9.1000/2020

> Παραγουάη:

> Μοντέλο AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> Ινδονησία:

> Μοντέλο AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX210D2W, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Κορέα:

> Μοντέλο AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο AX210D2W

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> Ευρώπη:

> Μοντέλο AX210D2W

> Έκδοση λογισμικού | Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x και μεταγενέστερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) H ζώνη 5,925 - 6,425 GHz είναι LPI (εσωτερικού χώρου χαμηλής ισχύος)

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο AX210D2W

> Βραζιλία:

> Μοντέλο AX210D2W

> TBD

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο AX210D2W

> Αργεντινή:

> Μοντέλο AX210D2W

> C-25695

> Πακιστάν:

> Μοντέλο AX210D2W

> ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA: 9.1311/2020

> Παραγουάη:

> Μοντέλο AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> Ινδονησία:

> Μοντέλο AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX211NGW, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο AX211NGW

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> Ευρώπη:

> Μοντέλο AX211NGW

> Έκδοση λογισμικού | Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x και μεταγενέστερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) H ζώνη 5,925 - 6,425 GHz είναι LPI (εσωτερικού χώρου χαμηλής ισχύος)

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο AX211NGW

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο AX211NGW

> Βραζιλία:

> Μοντέλο AX211NGW

> 12069-21-04423

> Αργεντινή:

> Μοντέλο AX211NGW

> C-26079

> Πακιστάν:

> Μοντέλο AX211NGW

> ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA: 9.308/2021

> Παραγουάη:

> Μοντέλο AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> Ινδονησία:

> Μοντέλο AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX211D2W, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> Μοντέλο AX211D2W

> Ηπειρωτική Κίνα:

> Μοντέλο AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> Ευρώπη:

> Μοντέλο AX211D2W

> Έκδοση λογισμικού | Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x και μεταγενέστερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) H ζώνη 5,925 - 6,425 GHz είναι LPI (εσωτερικού χώρου χαμηλής ισχύος)

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> Αυστραλία:

> Μοντέλο AX211D2W

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο AX211D2W

> Βραζιλία:

> Μοντέλο AX211D2W

> 12073-21-04423

> Αργεντινή:

> Μοντέλο AX211D2W

> C-26080

> Πακιστάν:

> Μοντέλο AX211D2W

> ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ PTA: 9.309/2021

> Παραγουάη:

> Μοντέλο AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> Ινδονησία:

> Μοντέλο AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX211D2WL, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX411NGW, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του AX411E2W, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> ΗΠΑ:

> Μοντέλο AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> Καναδάς:

> Μοντέλο AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> Κορέα:

> Μοντέλο AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW, BE200D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M, BE200D2W M)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του BE200NGW/BE200D2W/BE200NGW M/BE200D2W M, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> Αργεντινή:

> - Μοντέλο BE200NGW: C-29824
> - Μοντέλο BE200D2W: C-29823

> Αυστραλία:

> Βραζιλία:

> - Μοντέλο BE200NGW: 06538-23-04423

>   06538-23-04423

> - Μοντέλο BE200D2W: 06539-23-04423

>   06539-23-04423

> Καναδάς:

> - Μοντέλο BE200NGW: IC: 1000M-BE200NG

> - Μοντέλο BE200D2W: IC: 1000M-BE200D2

> Ηπειρωτική Κίνα:

> - BE200NGW: CMIIT ID: 2023AJ15349(M)

> - BE200NGW M: CMIIT ID: 2023AJ15347(M)

> - BE200D2W: CMIIT ID: 2023AJ15365(M)

> - BE200D2W M: CMIIT ID: 2023AJ15441(M)

> Ευρώπη:

> Μοντέλο BE200NGW, BE200D2W

> Έκδοση λογισμικού | Intel® PROSet/Wireless WiFi 23.x και μεταγενέστερες εκδόσεις
> Μέγιστη απόδοση ισχύος
> (2400 - 2483,5 MHz) Λειτουργία IEE802.11 b/g/n/ax/be Bluetooth | Μέγ. EIRP 20 dBm (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | Μέγ. EIRP 10 dBm (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax/be | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) Το χαμηλό εύρος 5,15 - 5,35 GHz είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο
> (5725 - 5875 MHz) Λειτουργία IEE802.11 a/n/ac/ax/be | Μέγ. EIRP 13,98 dBm (25 mW) Για το πρότυπο EN 300 440, η συσκευή που λειτουργεί σε συχνότητα 5,8 GHz θεωρείται δέκτης κατηγορίας 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax/be | Μέγ. EIRP 23 dBm (200 mW) H ζώνη 5,925 - 6,425 GHz είναι LPI (εσωτερικού χώρου χαμηλής ισχύος)

> Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

> Ινδονησία:

> Μοντέλο BE200NGW

> | 92901/SDPPI/2023 7965 |

> Μοντέλο BE200D2W

> | 92868/SDPPI/2023 7965 |

> Μοντέλο BE200NGW M

> | 92865/SDPPI/2023 7965 |

> Μοντέλο BE200D2W M

> | 92947/SDPPI/2023 7965 |

> Ιαπωνία:

> Μοντέλο BE200NGW RF: 003-230203 TEL: D230105003
> Μοντέλο BE200D2W RF: 003-230204 TEL: D230106003
> Μοντέλο BE200NGW M Αναβάθμιση σε 320 MHz: (RF: 003-240052) RF: 003-240052 TEL: D230105003
> Μοντέλο BE200D2W M Αναβάθμιση σε 320 MHz: (RF: 003-240053) RF: 003-240053 TEL: D23016003
> Ζώνες 5 GHz (W52, W53) και 6 GHz (LPI): Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο (Εκτός επικοινωνίας με ραδιοσήμα υψηλής ισχύος W52)

> Κορέα:

> Μοντέλο BE200NGW / Μοντέλο BE200NGW M

> R-C-INT-BE200NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200NGW, BE200NGW M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Μοντέλο BE200D2W / Μοντέλο BE200D2W M

> R-C-INT-BE200D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200D2W, BE200D2W M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Νέα Ζηλανδία:

> Πακιστάν:

> - Μοντέλο BE200NGW: ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ PTA: 9.697/2023

> - Μοντέλο BE200D2W: ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΑΠΌ ΤΗΝ PTA: 9.696/2023

> Παραγουάη:

> - Μοντέλο BE200NGW: 2023-09-I-0619

> - Μοντέλο BE200D2W: 2023-09-I-0618

> Σιγκαπούρη:

> Μοντέλο BE200NGW, BE200D2W

> Περιοχή της Ταϊβάν:

> - Μοντέλο BE200NGW: CCAH23Y10480T7

> - Μοντέλο BE200NGW M: CCAH23Y10500T0

> - Μοντέλο BE200D2W: CCAH23Y10470T4

> - Μοντέλο BE200D2W M: CCAH23Y10490T0

> Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ):

> ΗΠΑ:

> - Μοντέλο BE200NGW: FCC ID: PD9BE200NG

> - Μοντέλο BE200D2W: FCC ID: PD9BE200D2

### Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW, BE201D2W)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του BE201NGW/BE201D2W, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> TBD

### Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW, BE211D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M, BE211D2W M)

Λόγω του εξαιρετικά μικρού μεγέθους του BE211NGW/BE211D2W/BE211NGW M/BE211D2W M, η σήμανση έχει τοποθετηθεί στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, επειδή η ετικέτα προϊόντος στη συσκευή είναι πολύ μικρή ώστε να είναι ευανάγνωστη.

> TBD

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (OEM) και ΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΕΣ (INTEGRATORS) ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται στους OEM και τους Integrators που εγκαθιστούν ασύρματους προσαρμογείς Intel® σε πλατφόρμες κεντρικού συστήματος φορητού υπολογιστή και υπολογιστή tablet. Η συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις είναι απαραίτητη ώστε να ικανοποιούνται οι συνθήκες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της FCC, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF). Όταν ικανοποιούνται όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν την τοποθέτηση και τον τύπο της κεραίας που περιγράφονται στο παρόν, οι ασύρματοι προσαρμογείς Intel® μπορούν να ενσωματωθούν σε πλατφόρμες κεντρικού συστήματος φορητού υπολογιστή και υπολογιστή tablet χωρίς περαιτέρω περιορισμούς. Εάν δεν ικανοποιείται οποιαδήποτε από τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφονται στο παρόν, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να εκτελεστούν πρόσθετοι έλεγχοι ή/και να ληφθεί συμπληρωματική έγκριση για τον OEM ή τον Integrator. Ο OEM ή ο Integrator είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων κανονιστικών ελέγχων στο κεντρικό σύστημα ή/και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων συμμόρφωσης για το κεντρικό σύστημα. Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε με τον αιτούντα/δικαιούχο (Intel) για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της συσκευής για τυχόν δοκιμές συμμόρφωσης, για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο OEM ή ο ολοκληρωτής σύμφωνα με το προσάρτημα KDB 996369 D04.

- Οι ασύρματοι προσαρμογείς Intel® προορίζονται μόνο για OEM και Integrators κεντρικών συστημάτων.
- Η άδεια που χορηγήθηκε από την FCC για τον ασύρματο προσαρμογέα Intel® περιγράφει κάθε περιορισμένο όρο έγκρισης μονάδων.
- Οι ασύρματοι προσαρμογείς Intel® πρέπει να λειτουργούν με ένα σημείο πρόσβασης που έχει εγκριθεί για τη χώρα λειτουργίας.
- Απαγορεύονται οι αλλαγές ή τροποποιήσεις στους ασύρματους προσαρμογείς Intel® από OEM, Integrators ή άλλα τρίτα μέρη. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση στους ασύρματους προσαρμογείς Intel® από OEM, Integrators ή άλλα τρίτα μέρη θα ακυρώσει την έγκριση λειτουργίας του προσαρμογέα.
- Βραζιλία: Πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στον τελικό χρήση από τους OEM και τους ολοκληρωτές: «Ενσωματώνει προϊόν που έχει εγκριθεί από την Anatel με τον αριθμό HHHH-AA-FFFFF». (Λειτουργική μονάδα Intel κατασκευασμένη στην Ηπειρωτική Κίνα/Περιοχή της Ταϊβάν/Βραζιλία).

### Τύπος και Απολαβή κεραίας

Επιτρέπεται η χρήση μόνο κεραιών του ίδιου τύπου και με απολαβή ίση ή μικρότερη από 3 dBi για τη ζώνη 2,4 GHz και 5 dBi για τις ζώνες 5 GHz και 6-7 GHz με τους ασύρματους προσαρμογείς Intel®. Άλλοι τύποι κεραίας ή/και κεραίες με υψηλότερη απολαβή ενδέχεται να απαιτούν συμπληρωματική έγκριση λειτουργίας. Στις δοκιμές χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη κεραία διπλής ζώνης, η οποία εναρμονίζεται με τα παραπάνω όρια:

Μέγιστη απολαβή κεραίας μαζί με την απώλεια καλωδίων (dBi)
Τύπος κεραίας | 2,4 GHz | 5,2 GHz | 5,3 GHz | 5,6 GHz | 5,8 GHz | 5,9 GHz | 6,2 GHz | 6,5 GHz | 6,7 GHz | 7,0 GHz
PIFA | 3,24 | 3,64 | 3,73 | 4,77 | 4,97 | 4,97* | 4,83 | 4,3 | 5,37 | 5,59
Διπολική | 2,89 | 2,92 | 3,19 | 4,41 | 4,22 | 5,12 | 5,06 | 4,71 | 4,49 | 5,34
Λειτουργικές μονάδες: 7265NGW, 3165NGW, 8260NGW, 8260D2W, 3165D2W, 3168NGW, 8265NGW, 8265D2W, 9560NGW, 9560NGW R, 9260NGW, 9461NGW, 9461D2W, 9462NGW, 9462D2W, 9560D2W, 9560D2WR, 9560D2WL, 9260D2WL, AX201NGW, AX201D2W, AX201D2WL, AX200NGW, AX200D2WL, AX101NGW, AX210NGW, AX210D2W, AX411NGW, AX411E2W *Η μέγιστη απολαβή κεραίας είναι 4,72 dBi στα 5,9 GHz για τα ακόλουθα μοντέλα: AX101NGW, AX101D2W, AX203NGW, AX203D2W

Μέγιστη απολαβή κεραίας μαζί με την απώλεια καλωδίων (dBi)
Τύπος κεραίας | 2,4 GHz | 5,2 GHz | 5,3 GHz | 5,6 GHz | 5,8 GHz | 5,9 GHz | 6,2 GHz | 6,5 GHz | 6,7 GHz | 7,0 GHz
PIFA | 2,95 | 5,11 | 4,55 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,88 | 4,96 | 4,96
Διπολική | 2,95 | 4,03 | 4,11 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,71 | 4,49 | 4,96
Μονοπολική | 2,83 | 4,57 | 4,44 | 4,95 | 4,95 | 4,43 | 4,87 | 4,91 | 4,91 | 4,79
Λειτουργικές μονάδες: BE200NGW, BE200D2W

Πάνω από 6 GHz. Η μέγιστη απολαβή κεραίας 3D που δοκιμάστηκε εντός του κεντρικού συστήματος θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από -2 dBi. Εάν ο σχεδιασμός της κεραίας του κεντρικού συστήματος είναι ίδιου τύπου με μετρούμενη μέγιστη απολαβή κεραίας μικρότερη από -2 dBi, τότε η δοκιμή CBP(FCC)/EDT(EU) πρέπει να εκτελείται ενώ η λειτουργική μονάδα είναι εγκατεστημένη στο κεντρικό σύστημα.

### Ταυτόχρονη μετάδοση από ασύρματους προσαρμογείς Intel® και άλλους ενσωματωμένους ή συνδεόμενους πομπούς

Σύμφωνα με το Προσάρτημα υπ' αρ. 616217 της Γνωσιακής βάσης δεδομένων της FCC, όταν σε μια κεντρική συσκευή υπάρχουν εγκατεστημένες πολλές συσκευές μετάδοσης, θα πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση μετάδοσης ως προς την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, προκειμένου να καθοριστούν οι απαραίτητες απαιτήσεις εφαρμογής και δοκιμών. Οι OEM και οι Integrators θα πρέπει να καθορίζουν όλους τους πιθανούς συνδυασμούς διαμορφώσεων ταυτόχρονης μετάδοσης για όλους τους πομπούς και τις κεραίες που έχουν εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα. Περιλαμβάνονται οι πομποί που έχουν εγκατασταθεί στο κεντρικό σύστημα ως κινητές συσκευές (απόσταση από το χρήστη μεγαλύτερη των 20 εκ.) και φορητές συσκευές (απόσταση από το χρήστη μικρότερη των 20 εκ). Οι OEM και οι Integrators θα πρέπει να συμβουλεύονται το Προσάρτημα KDB 616217 της FCC για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, προκειμένου να καθοριστεί εάν χρειάζονται επιπλέον απαιτήσεις για δοκιμή ή έγκριση FCC.

### Τοποθέτηση κεραίας στην πλατφόρμα κεντρικού συστήματος

Προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF), η/οι κεραία/-ες που χρησιμοποιείται/-ούνται με τους ασύρματους προσαρμογείς Intel® πρέπει να εγκαθίσταται/-νται στην πλατφόρμα κεντρικού συστήματος φορητού υπολογιστή ή υπολογιστή tablet, ώστε να τηρείται η ελάχιστη δυνατή απόσταση από όλα τα άτομα, σε όλους τους τρόπους λειτουργίας και όλους τους προσανατολισμούς της πλατφόρμας κεντρικού συστήματος, αυστηρά τηρουμένων όσων ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Η απόσταση της κεραίας ισχύει τόσο για τον οριζόντιο όσο και για τον κατακόρυφο προσανατολισμό της όταν είναι εγκατεστημένη στο κεντρικό σύστημα.

Τυχόν αποστάσεις κεραίας-χρήστη μικρότερες από αυτές απαιτούν πρόσθετη αξιολόγηση και έγκριση από FCC.

Για προσαρμογείς που υποστηρίζουν λειτουργία Wi-Fi/Bluetooth συνιστάται η τήρηση απόστασης διαχωρισμού 5 cm μεταξύ των κεραιών μετάδοσης στο κεντρικό σύστημα, ώστε να τηρείται ο σχετικός λόγος SR και να είναι δυνατή η ταυτόχρονη μετάδοση μέσω Wi-Fi και Bluetooth. Στην περίπτωση απόστασης διαχωρισμού μικρότερης από 5 cm, ο λόγος SR πρέπει να ελέγχεται με βάση το προσάρτημα KDB 447498 της FCC για το συγκεκριμένο προσαρμογέα.

| Ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση κεραίας-χρήστη
--- | ---
Ασύρματος προσαρμογέας | Με χρήση κεραίας PIFA | Με χρήση διπολικής/μονοπολικής κεραίας
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm |
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm |
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 mm (30 mm χρησιμοποιώντας τη ζώνη UNII-4) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 mm (27 mm χρησιμοποιώντας τη ζώνη UNII-4) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 mm (28 mm χρησιμοποιώντας τη ζώνη UNII-4) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 mm (30 mm χρησιμοποιώντας τη ζώνη UNII-4) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW) | 45 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W) | 45 mm | 200 mm
Οι μονοπολικές και οι διπολικές κεραίες είναι πιστοποιημένες υπό διαμορφώσεις κινητής τηλεφωνίας και απαιτούν απόσταση > 20 cm από το σώμα του χρήστη.

Ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή κανονιστική άδεια, σε περίπτωση που θέλετε να τοποθετήσετε τη συστοιχία κεραιών 60 GHz/802.11ad RFEM σε απόσταση μικρότερη από 20 cm από το χρήστη.

### Πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στον τελικό χρήστη από τον Κατασκευαστή Πρωτότυπου Εξοπλισμού (OEM) ή Ολοκληρωτή (Integrator)

Οι ακόλουθες κανονιστικές ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις ασφάλειας πρέπει να δημοσιευτούν στο έντυπο υλικό που παρέχεται στον τελικό χρήστη του προϊόντος ή του συστήματος που ενσωματώνει έναν ασύρματο προσαρμογέα Intel® σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα πρέπει να φέρει τη σήμανση «Περιέχει FCC ID: XXXXXXXX», όπου το FCC ID εμφανίζεται στην ετικέτα.

Ο ασύρματος προσαρμογέας πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στο έντυπο υλικό χρήστη το οποίο συνοδεύει το προϊόν. Για εγκρίσεις ειδικές των χωρών, βλ. Εγκρίσεις ραδιοεπικοινωνιών. Η Intel Corporation δεν ευθύνεται για τυχόν ραδιοφωνική ή τηλεοπτική παρεμβολή που προκαλεί η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των συσκευών που περιλαμβάνονται με το κιτ ασύρματου προσαρμογέα ή η υποκατάσταση ή προσάρτηση καλωδίων σύνδεσης και εξοπλισμού διαφορετικού από αυτόν που καθορίζεται από την Intel Corporation. Η διόρθωση της παρεμβολής που προκαλείται από τέτοια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, υποκατάσταση ή προσάρτηση αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Η Intel Corporation και οι εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές ή διανομείς της δεν ευθύνονται για τυχόν βλάβη ή παραβίαση των κυβερνητικών κανονισμών που ενδεχομένως προκύψουν από την αποτυχία του χρήστη να συμμορφωθεί με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Ηπειρωτική Κίνα:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Τοπικοί περιορισμοί στη χρήση ραδιοπρόσβασης 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n και 802.11ad

Η ακόλουθη δήλωση σχετικά με τους τοπικούς περιορισμούς πρέπει να δημοσιεύεται ως μέρος του έντυπου υλικού συμμόρφωσης για όλα τα προϊόντα 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n και 802.11ad.

Προσοχή: Επειδή οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ασύρματου LAN 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n και 802.11ad ενδεχομένως να μην έχουν εναρμονιστεί σε όλες τις χώρες, τα προϊόντα 802.11a, 802.11b, 802.11g και 802.11n είναι σχεδιασμένα για χρήση μόνο σε συγκεκριμένες χώρες, και απαγορεύεται να τίθενται σε λειτουργία σε χώρες άλλες από αυτές στις οποίες ενδείκνυνται η χρήση τους. Ως χρήστης των προϊόντων αυτών, είστε υπεύθυνος/η για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται μόνο στις χώρες για τις οποίες προορίζονται, αλλά και για να εξασφαλίσετε ότι η ρύθμιση των παραμέτρων τους γίνεται με τη σωστή επιλογή συχνότητας και καναλιού για τη χώρα στην οποία χρησιμοποιούνται. Τυχόν απόκλιση από τις επιτρεπόμενες ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χώρα όπου χρησιμοποιείται η συσκευή αποτελεί παράβαση του εθνικού νόμου και ενδεχομένως να επιβληθεί ποινή για μια τέτοια παράβαση.

## Δηλώσεις συμμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Κάθε ένας από τους προσαρμογείς που αναφέρονται παρακάτω συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/EΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις