Terug naar inhoud

# Specificaties

In dit gedeelte vindt u informatie over de specificaties van de draadloze adapters van Intel®. De volgende lijst is mogelijk niet volledig.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Vormfactors | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15-5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400-2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Tot 433 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Vormfactors | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Tot 433 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Algemeen
Besturingssystemen | Linux, Windows* 8.1 (64-bits), Windows* 10 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Vormfactors | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Model 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) ondersteund door de volgende adapters Model 7265NGW
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modellen 7265NGW AN en 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Vormfactors | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe, USB 2.0
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Model 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Model 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie (Zie boven, niet alle banden worden door alle adapters ondersteund) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
802.11n spatial streams | Alle adapters: 2 X 2 spatial streams
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) ondersteund door de volgende adapters Model 7265NGW AN Model 7265NGW NB Model 7265NGW BN
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Vormfactors | Half-Mini Card en M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische interfaces | PCIe en USB 2.0 voor beide vormfactors
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
IEEE 802.11-netwerkstandaarden | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Model 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) ondersteund door de volgende adapters Model 8260NGW
Algemeen
Besturingssystemen | Windows* 7 (32-bits en 64-bits), Windows* 8 (32-bits en 64-bits), Windows* 8.1 (64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* voor 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* en WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten.
Architectuur | Infrastructuur en SoftAP; ondersteunt gelijktijdige Client- en SoftAP-modi
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2, AES-CCMP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Model 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Gewicht | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: PCIe, USB of UART (alleen M.2 1216)
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (beperkte ondersteuning), Android
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* voor peer-to-peer verbindingen tussen apparaten, Wi-Fi Miracast* als bron.
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in afwachting van OS-ondersteuning; Fine Time Measurement op basis van 802.11REVmc
Roamen | Ondersteunt naadloze roaming tussen toegangspunten
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, 128-bits AES-CCMP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2-PSK, AES-CCMP
Nakoming
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | Model 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE co-existentie eFEM, M.2 2230 HE
Model 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Model 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE co-existentie, M.2 1216 SD
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (modellen 9260NGW en 9260D2WL)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: PCIe, USB
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows® 10, Linux* (beperkte ondersteuning), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als bron en Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in afwachting van OS-ondersteuning; Fine Time Measurement op basis van 802.11REVmc
Roamen | Ondersteunt naadloze roaming tussen toegangspunten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Beveiliging
Verificatie | WPA* en WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, 128-bits AES-CCMP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2-PSK, AES-CCMP
Nakoming
Amerikaanse overheid | FIPS, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE co-ex
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | 1,73 Gbps bij gebruik van 160 MHz-kanalen
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (modellen 9461NGW/9461D2W)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,7g M.2 1216: 0,7g
Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 ºC tot +80 ºC
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows® 10, Linux* (beperkte ondersteuning), Chrome
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als bron en Wi-Fi Direct
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in afwachting van OS-ondersteuning; Fine Time Measurement op basis van 802.11REVmc
Roamen | Ondersteunt naadloze roaming tussen toegangspunten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, 128-bits AES-CCMP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2-PSK, AES-CCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, enkele antenne
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, enkele antenne
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | 433 Mbps bij gebruik van 80 MHz-kanalen
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (modellen 9462NGW/9462D2W)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,7g M.2 1216: 0,7g
Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 ºC tot +80 ºC
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows® 10, Linux* (beperkte ondersteuning), Chrome
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als bron en Wi-Fi Direct
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in afwachting van OS-ondersteuning; Fine Time Measurement op basis van 802.11REVmc
Roamen | Ondersteunt naadloze roaming tussen toegangspunten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Beveiliging
Verificatie | WPA en WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, 128-bits AES-CCMP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2-PSK, AES-CCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antennediversiteit
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antennediversiteit
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | 433 Mbps bij gebruik van 80 MHz-kanalen
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (modellen 9560NGW/9560D2W)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Gewicht | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows® 10, Linux* (beperkte ondersteuning), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als bron en Wi-Fi Direct* (alleen voor Microsoft Windows*).
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in afwachting van OS-ondersteuning; Fine Time Measurement op basis van 802.11-2016
Roamen | Ondersteunt naadloze roaming tussen toegangspunten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Beveiliging
Verificatie | WPA* en WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Verificatieprotocollen | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, 128-bits AES-CCMP
Wi-Fi Direct* codering en verificatie | WPA2-PSK, AES-CCMP
Nakoming
Amerikaanse overheid | FIPS, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 - 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Spatial streams | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | 1,73 Gbps bij gebruik van 160 MHz-kanalen
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio2
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, and Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2016 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Meting met verfijnde timing gebaseerd op 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Beveiliging
Verificatie | WPA*- en WPA2*-Personal en Enterprise; WPA3* (in afwachting van OS-ondersteuning)
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, TKIP, 128-bits AES-CCMP, 256-bits AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-2
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, Antennediversiteit
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, Antennediversiteit

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennediversiteit | Ondersteund
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: PCIe, USB
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* en Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2016 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement op basis van 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Beveiliging
Verificatie | WPA*- en WPA2*-Personal en Enterprise; WPA3* (in afwachting van OS-ondersteuning)
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, TKIP, 128-bits AES-CCMP, 256-bits AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-2, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE co-existentie
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | 5,15 GHz-5,895 GHz (afhankelijk van land) | 2,400-2,4835 GHz (afhankelijk van land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio2
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac met wave 2-functies, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* en Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2016 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement op basis van 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Beveiliging
Verificatie | WPA*- en WPA2*-Personal en Enterprise; WPA3* (in afwachting van OS-ondersteuning)
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, TKIP, 128-bits AES-CCMP, 256-bits AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-2, FISMA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | Model AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE co-existentie
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | 5,15 GHz-5,895 GHz (afhankelijk van land) | 2,400-2,4835 GHz (afhankelijk van land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio2
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, and Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2016 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Meting met verfijnde timing gebaseerd op 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Beveiliging
Verificatie | WPA*- en WPA2*-Personal en Enterprise; WPA3* (in afwachting van OS-ondersteuning)
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 64-bits en 128-bits WEP, TKIP, 128-bits AES-CCMP, 256-bits AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-2
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)] M.2 1216: 12 mm × 16 mm × 1,65 (±0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: PCIe, USB
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-GECERTIFICEERD* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* en Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2016 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement op basis van 802.11-2016 802.11-2016, Wi-Fi-locatie R2 (802.11az) H-paraatheid
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Beveiliging
Verificatie | WPA2* en WPA3*
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-2
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth*, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Frequentiemodulatie | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (afhankelijk van land) | 5,15 GHz-5,895 GHz (afhankelijk van land) | 2,400-2,4835 GHz (afhankelijk van land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)] M.2 1216: 12 mm × 16 mm × 1.7 (±0.1) mm
Gewicht | M.2 2230: 2.83 (±0.3) g M.2 1216: 0.67 (±0.1) g
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio2
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, and Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2016 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement op basis van 802.11-2016 Wi-Fi-locatie R2 (802.11az) HW-paraatheid
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Beveiliging
Verificatie | WPA2* en WPA3*
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-2
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth*, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Frequentiemodulatie | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (afhankelijk van land) | 5,15 GHz-5,895 GHz (afhankelijk van land) | 2.400 - 2.4835GHz (afhankelijk van land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)] M.2 1625: 16 mm × 25 mm × 2.0 mm
Gewicht | M.2 2230: 2.83 (±0.3) g M.2 1625: 0.90 (±0.1) g
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio2
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, and Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2016 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement op basis van 802.11-2016 Wi-Fi-locatie R2 (802.11az) HW-paraatheid
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Beveiliging
Verificatie | WPA2* en WPA3*
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-2
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth*, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Frequentiemodulatie | 6-7GHz (802.11ax R2) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | FCC: 5,925GHz-7,125GHz EU: 5,925GHz- 6,425GHz (afhankelijk van land) | 5.15GHz - 5.895GHz (afhankelijk van land) | 2.400 - 2.4835GHz (afhankelijk van land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)] M.2 1216: 12 mm × 16 mm × 1.7 (±0.1) mm
Gewicht | M.2 2230: 3,07 (± 0,15) g M.2 1216: 0,75 (± 0,04) g
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: PCIe*, USB
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi 7-technologieondersteuning, Wi-Fi CERTIFIED* 6 met Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* en wifi-locatie R2 HW-gereedheid
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2020 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Meting met verfijnde timing gebaseerd op 802.11-2016 Wi-Fi-locatie R2 (802.11az) HW-paraatheid
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Beveiliging
Verificatie | WPA3* persoonlijke en zakelijke WPA2* overgangsmodus
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-3
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnummers
Modellen | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frequentiemodulatie | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (afhankelijk van land) | 5,15 GHz-5,895 GHz (afhankelijk van land) | 2,400-2,4835 GHz (afhankelijk van land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm (max) M.2 1216: 12 mm × 16 mm × 1.7 (±0.1) mm
Gewicht | M.2 2230: 3,06 (± 0,14) g M.2 1216: 0,73 (± 0,02) g
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio3
Bedrijfstemperatuur (omgevingstemperatuur) | 0 tot +50 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi 7-technologieondersteuning, Wi-Fi CERTIFIED* 6 met Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* en wifi-locatie R2 HW-gereedheid
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2020 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Meting met verfijnde timing gebaseerd op 802.11-2016 Wi-Fi-locatie R2 (802.11az) HW-paraatheid
Bluetooth | Bluetooth* 5.4 (Ant. 1)
Beveiliging
Verificatie | WPA3* persoonlijke en zakelijke WPA2* overgangsmodus
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-3
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnummers
Modellen | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frequentiemodulatie | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (afhankelijk van land) | 5,15 GHz-5,895 GHz (afhankelijk van land) | 2,400-2,4835 GHz (afhankelijk van land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,4 mm [1,5 mm max (bovenkant)/ 0,1 mm max (onderkant)] M.2 1216: 12 mm × 16 mm × 1.7 (±0.1) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,83 (± 0,3) g M.2 1216: 0,67 (± 0,1) g
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: PCIe*, USB
Bedrijfstemperatuur (adapterbehuizing) | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi 7-technologieondersteuning, Wi-Fi CERTIFIED* 6 met Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* en wifi-locatie R2 HW-gereedheid
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2020 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Meting met verfijnde timing gebaseerd op 802.11-2016 Wi-Fi-locatie R2 (802.11az) HW-paraatheid
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Beveiliging
Verificatie | WPA3* persoonlijke en zakelijke WPA2* overgangsmodus
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-3
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnummers
Modellen | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frequentiemodulatie | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (afhankelijk van land) | 5,15 GHz-5,895 GHz (afhankelijk van land) | 2,400-2,4835 GHz (afhankelijk van land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm × 16 mm × 1.7 (±0.1) mm
Gewicht | M.2 2230: 3,06 (± 0,14) g M.2 1216: 0,73 (± 0,02) g
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio3
Bedrijfstemperatuur (omgevingstemperatuur) | 0 tot +50 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi 7-technologieondersteuning, Wi-Fi CERTIFIED* 6 met Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* en wifi-locatie R2 HW-gereedheid
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2020 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Meting met verfijnde timing gebaseerd op 802.11-2016 Wi-Fi-locatie R2 (802.11az) HW-paraatheid
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Beveiliging
Verificatie | WPA3* persoonlijke en zakelijke WPA2* overgangsmodus
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-3
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnummers
Modellen | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Frequentiemodulatie | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (afhankelijk van land) | 5,15 GHz-5,895 GHz (afhankelijk van land) | 2,400-2,4835 GHz (afhankelijk van land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Algemeen
Afmetingen (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm × 16 mm × 1.7 (±0.1) mm
Gewicht | M.2 2230: 3,06 (± 0,14) g M.2 1216: 0,73 (± 0,02) g
Radio in-/uitschakelen | Ondersteund
Connectorinterface | M.2: CNVio3
Bedrijfstemperatuur (omgevingstemperatuur) | 0 tot +50 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% relatieve luchtvochtigheid, zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Besturingssystemen | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi 7-technologieondersteuning, Wi-Fi CERTIFIED* 6 met Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* en wifi-locatie R2 HW-gereedheid
IEEE WLAN-standaard | IEEE 802.11-2020 en bepaalde aanvullingen (geselecteerde functiedekking) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Meting met verfijnde timing gebaseerd op 802.11-2016 Wi-Fi-locatie R2 (802.11az) HW-paraatheid
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Beveiliging
Verificatie | WPA3* persoonlijke en zakelijke WPA2* overgangsmodus
Verificatieprotocollen | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Codering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Nakoming
Voorschrift | Neem contact op met uw lokale Intel-vertegenwoordigers voor een lijst met landspecifieke regelingen.
Amerikaanse overheid | FIPS 140-3
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnummers
Modellen | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Frequentiemodulatie | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequentieband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (afhankelijk van land) | 5,15 GHz-5,895 GHz (afhankelijk van land) | 2,400-2,4835 GHz (afhankelijk van land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Draadloos medium | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | Alle gegevenssnelheden zijn theoretische maxima.
IEEE 802.11ax-gegevenssnelheden | Tot 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac-gegevenssnelheden | Tot 867 Mbps
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Verz/Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers