İçindekilere Dön

# Teknik Özellikler

Bu bölümde Intel® kablosuz bağdaştırıcılar ailesine yönelik teknik özellik bilgileri sunulmaktadır. Aşağıdaki listede hepsi yer almıyor olabilir.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Form Faktörler | M.2 (Yeni Nesil Form Faktör - NGFF)
Elektrikli arabirimler | PCIe ve USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: En fazla 433 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi CERTIFIED*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v4.0
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Form Faktörler | M.2 2230 (Yeni Nesil Form Faktör- NGFF)
Elektrikli arabirimler | PCIe ve USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | 802.11abgn, 802.11a, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: En fazla 433 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Genel
İşletim Sistemleri | Linux, Windows* 8.1 (64 bit), Windows* 10 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi CERTIFIED*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v4.0
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Form Faktörler | M.2 (Yeni Nesil Form Faktör - NGFF)
Elektrikli arabirimler | PCIe ve USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Model 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) aşağıdaki bağdaştırıcılarda desteklenir Model 7265NGW
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi CERTIFIED*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v4.0
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modelleri 7265NGW AN ve 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Form Faktörler | M.2 (Yeni Nesil Form Faktör - NGFF)
Elektrikli arabirimler | PCIe, USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Model 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Model 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu (Yukarıya bakın; tüm bağdaştırıcılar her bandı desteklemez) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
802.11n uzamsal akış | Tüm bağdaştırıcılar: 2 X 2 uzamsal akış
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) aşağıdaki bağdaştırıcılarda desteklenir Model 7265NGW AN Model 7265NGW NB Model 7265NGW BN
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi CERTIFIED*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v4.0
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Form Faktörler | Yarı Mini Kart ve M.2 (Yeni Nesil Form Faktör - NGFF)
Elektrikli arabirimler | Her iki form faktörü için PCIe ve USB 2.0
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
IEEE 802.11 Ağ Standartları | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Model 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) aşağıdaki bağdaştırıcılarda desteklenir Model 8260NGW
Genel
İşletim Sistemleri | Windows* 7 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8 (32 bit ve 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ve WPS, WPS 2.0, Korumalı Yönetim Çerçeveleri için Wi-Fi CERTIFIED*. Eşler arası cihaz bağlantıları için Wi-Fi Direct*.
Mimari | Altyapı ve SoftAP; Eş zamanlı İstemci ve SoftAP modlarını destekler
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v4.0
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2, AES-CCMP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (8265NGWH/8265NGW/8265D2W Modelleri)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Anten Çeşitliliği | Desteklenir
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: PCIe, USB veya UART (yalnızca M.2 1216)
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (sınırlı özellik desteği), Android
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Korumalı Yönetim Çerçeveleri, cihazdan cihaza bağlantılar için Wi-Fi Direct*, Kaynak olarak Wi-Fi Miracast*.
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, OS desteği bekleyen 802.11v; Hassas Zamanlama Ölçümü 802.11REVmc'ye dayanır
Gezme | Erişim noktaları arasında sorunsuz gezinmeyi destekler
Bluetooth | Çift Modlu Bluetooth* 4.2, BLE
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, 128 bit AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2-PSK, AES-CCMP
Uyumluluk
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | Model 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE ile Birlikte Çalışabilir, eFEM, M.2 2230 HE
Model 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Model 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE ile Birlikte Çalışabilir, M.2 1216 SD
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wireless-AC 9260 (Model 9260NGW ve 9260D2WL)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm (1,5 mm maks. [üst kısım]/ 0,1 mm maks. [alt kısım]) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Anten Çeşitliliği | Desteklenir
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: PCIe, USB
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 10*, Linux* (sınırlı özellik desteği), Chrome*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wave 2 özellikli Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Korumalı Yönetim Çerçeveleri, Kaynak olarak Wi-Fi Miracast* ve Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, OS desteği bekleyen 802.11v; Hassas Zamanlama Ölçümü 802.11REVmc'ye dayanır
Gezme | Erişim noktaları arasında sorunsuz gezinmeyi destekler
Bluetooth | Bluetooth* 5
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA* ve WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, 128 bit AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2-PSK, AES-CCMP
Uyumluluk
ABD Hükümeti | FIPS, FISMA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE ile birlikte çalışabilir
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | 160 MHz kanalları kullanıldığında 1,73 Gb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW/9461D2W Modelleri)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Anten Çeşitliliği | Desteklenir
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: CNVio
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0ºC - +80ºC
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 10*, Linux* (sınırlı özellik desteği), Chrome
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wave 2 özellikli Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Korumalı Yönetim Çerçeveleri, Kaynak olarak Wi-Fi Miracast* ve Wi-Fi Direct
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, OS desteği bekleyen 802.11v; Hassas Zamanlama Ölçümü 802.11REVmc'ye dayanır
Gezme | Erişim noktaları arasında sorunsuz gezinmeyi destekler
Bluetooth | Bluetooth* 5
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, 128 bit AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2-PSK, AES-CCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS, FISMA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, Tek Anten
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, Tek Anten
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | 80 MHz kanalları kullanırken 433 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW/9462D2W Modelleri)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Anten Çeşitliliği | Desteklenir
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: CNVio
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0ºC - +80ºC
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 10*, Linux* (sınırlı özellik desteği), Chrome
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wave 2 özellikli Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Korumalı Yönetim Çerçeveleri, Kaynak olarak Wi-Fi Miracast* ve Wi-Fi Direct
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, OS desteği bekleyen 802.11v; Hassas Zamanlama Ölçümü 802.11REVmc'ye dayanır
Gezme | Erişim noktaları arasında sorunsuz gezinmeyi destekler
Bluetooth | Bluetooth* 5
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA ve WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, 128 bit AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2-PSK, AES-CCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS, FISMA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, Anten Çeşitliliği
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, Anten Çeşitliliği
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | 80 MHz kanalları kullanırken 433 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW/9560D2W Modelleri)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Anten Çeşitliliği | Desteklenir
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: CNVio
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 10*, Linux* (sınırlı özellik desteği), Chrome*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wave 2 özellikli Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Korumalı Yönetim Çerçeveleri, Kaynak olarak Wi-Fi Miracast* ve Wi-Fi Direct* (Yalnızca Microsoft Windows* için).
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, OS desteği bekleyen 802.11v; Hassas Zamanlama Ölçümü 802.11-2016'ya dayanır
Gezme | Erişim noktaları arasında sorunsuz gezinmeyi destekler
Bluetooth | Bluetooth* 5
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA* ve WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, 128 bit AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Şifreleme ve Kimlik Doğrulama | WPA2-PSK, AES-CCMP
Uyumluluk
ABD Hükümeti | FIPS, FISMA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Uzamsal Akış | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ac Veri Hızları | 160 MHz kanalları kullanıldığında 1,73 Gb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm (1,5 mm maks. [üst kısım]/ 0,1 mm maks. [alt kısım]) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Anten Çeşitliliği | Desteklenir
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: CNVio2
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, and Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2016 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 802.11-2016 tabanlı Fine Timing Measurement
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA* ve WPA2* Bireysel ve Kurumsal; WPA3* (işletim sistemi desteği beklemede)
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, TKIP, 128 bit AES-CCMP, 256 bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-2
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, Anten Çeşitliliği
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, Anten Çeşitliliği

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm (1,5 mm maks. [üst kısım]/ 0,1 mm maks. [alt kısım]) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Anten Çeşitliliği | Desteklenir
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: PCIe, USB
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wave 2 özellikli Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware*, ve Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2016 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; 802.11-2016 tabanlı Hassas Zamanlama Ölçümü
Bluetooth | Bluetooth* 5
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA* ve WPA2* Bireysel ve Kurumsal; WPA3* (işletim sistemi desteği beklemede)
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, TKIP, 128 bit AES-CCMP, 256 bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-2, FISMA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE ile Birlikte Çalışabilir
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekans bandı | 5.15GHz - 5.895GHz (ülkeye özgüdür) | 2.400 - 2.4835GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ax Veri Hızları | En fazla 2,4 Gb/sn
IEEE 802.11ac Veri Hızları | En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm (1,5 mm maks. [üst kısım]/ 0,1 mm maks. [alt kısım]) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: CNVio2
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wave 2 özellikli Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware*, ve Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2016 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; 802.11-2016 tabanlı Hassas Zamanlama Ölçümü
Bluetooth | Bluetooth* 5
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA* ve WPA2* Bireysel ve Kurumsal; WPA3* (işletim sistemi desteği beklemede)
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, TKIP, 128 bit AES-CCMP, 256 bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-2, FISMA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | Model AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE ile Birlikte Çalışabilir
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekans bandı | 5.15GHz - 5.895GHz (ülkeye özgüdür) | 2.400 - 2.4835GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ax Veri Hızları | En fazla 2,4 Gb/sn
IEEE 802.11ac Veri Hızları | En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm (1,5 mm maks. [üst kısım]/ 0,1 mm maks. [alt kısım]) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: CNVio2
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, and Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2016 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 802.11-2016 tabanlı Fine Timing Measurement
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA* ve WPA2* Bireysel ve Kurumsal; WPA3* (işletim sistemi desteği beklemede)
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 64 bit ve 128 bit WEP, TKIP, 128 bit AES-CCMP, 256 bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-2
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm (1,5 mm maks. [üst kısım]/ 0,1 mm maks. [alt kısım]) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: PCIe, USB
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wi-Fi ONAYLI* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ve Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2016 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; 802.11-2016 tabanlı Hassas Zamanlama Ölçümü 802.11-2016, Wi-Fi Konumu R2 (802.11az) HW hazırlığı
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA2* ve WPA3*
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-2
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Frekans Modülasyonu | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekans bandı | FCC: 5,925 GHz - 7,125 GHz EU: 5,925 GHz - 6,425 GHz (ülkeye özgüdür) | 5.15GHz - 5.895GHz (ülkeye özgüdür) | 2.400 - 2.4835GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Kablosuz Ortam | 6-7 GHz: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ax Veri Hızları | En fazla 2,4 Gb/sn
IEEE 802.11ac Veri Hızları | En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm (1,5 mm maks. [üst kısım]/ 0,1 mm maks. [alt kısım]) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: CNVio2
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* ve Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2016 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; 802.11-2016 tabanlı Hassas Zamanlama Ölçümü Wi-Fi Konumu R2 (802.11az) HW hazırlığı
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA2* ve WPA3*
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-2
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Frekans Modülasyonu | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekans bandı | FCC: 5,925 GHz - 7,125 GHz EU: 5,925 GHz - 6,425 GHz (ülkeye özgüdür) | 5.15GHz - 5.895GHz (ülkeye özgüdür) | 2.400 - 2.4835GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Kablosuz Ortam | 6-7 GHz: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ax Veri Hızları | En fazla 2,4 Gb/sn
IEEE 802.11ac Veri Hızları | En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm (1,5 mm maks. [üst kısım]/ 0,1 mm maks. [alt kısım]) M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: CNVio2
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* ve Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2016 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; 802.11-2016 tabanlı Hassas Zamanlama Ölçümü Wi-Fi Konumu R2 (802.11az) HW hazırlığı
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA2* ve WPA3*
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-2
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Frekans Modülasyonu | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekans bandı | FCC: 5,925 GHz - 7,125 GHz EU: 5,925 GHz - 6,425 GHz (ülkeye özgüdür) | 5.15GHz - 5.895GHz (ülkeye özgüdür) | 2.400 - 2.4835GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Kablosuz Ortam | 6-7 GHz: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ax Veri Hızları | En fazla 2,4 Gb/sn
IEEE 802.11ac Veri Hızları | En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm (1,5 mm maks. [üst kısım]/ 0,1 mm maks. [alt kısım]) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Ağırlık | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: PCIe*, USB
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wi-Fi 7 Teknolojisi desteği, Wi-Fi 6E ile Wi-Fi SERTİFİKALI* 6, Wi-Fi SERTİFİKALI* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ve Wi-Fi Location R2 HW hazırlığı
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2020 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 tabanlı Fine Timing Measurement Wi-Fi Konumu R2 (802.11az) HW hazırlığı
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA3* kişisel ve kurumsal WPA2* geçiş modu
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-3
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Model Numaraları
Modeller | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekans Modülasyonu | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekans bandı | FCC: 5,925 GHz - 7,125 GHz EU: 5,925 GHz - 6,425 GHz (ülkeye özgüdür) | 5.15GHz - 5.895GHz (ülkeye özgüdür) | 2.400 - 2.4835GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Kablosuz Ortam | 6-7 GHz: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ax Veri Hızları | En fazla 2,4 Gb/sn
IEEE 802.11ac Veri Hızları | En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm (maks) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Ağırlık | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: CNVio3
Çalışma Sıcaklığı (Ortam) | 0 ila +50 Santigrat derece
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wi-Fi 7 Teknolojisi desteği, Wi-Fi 6E ile Wi-Fi SERTİFİKALI* 6, Wi-Fi SERTİFİKALI* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ve Wi-Fi Location R2 HW hazırlığı
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2020 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 tabanlı Fine Timing Measurement Wi-Fi Konumu R2 (802.11az) HW hazırlığı
Bluetooth | Bluetooth* 5.4 (Ant. 1)
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA3* kişisel ve kurumsal WPA2* geçiş modu
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-3
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Model Numaraları
Modeller | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekans Modülasyonu | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekans bandı | FCC: 5,925 GHz - 7,125 GHz EU: 5,925 GHz - 6,425 GHz (ülkeye özgüdür) | 5.15GHz - 5.895GHz (ülkeye özgüdür) | 2.400 - 2.4835GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Kablosuz Ortam | 6-7 GHz: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ax Veri Hızları | En fazla 2,4 Gb/sn
IEEE 802.11ac Veri Hızları | En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm (1,5 mm maks. [üst kısım]/ 0,1 mm maks. [alt kısım]) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Ağırlık | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: PCIe*, USB
Çalışma Sıcaklığı (Bağdaştırıcı Koruması) | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wi-Fi 7 Teknolojisi desteği, Wi-Fi 6E ile Wi-Fi SERTİFİKALI* 6, Wi-Fi SERTİFİKALI* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ve Wi-Fi Location R2 HW hazırlığı
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2020 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 tabanlı Fine Timing Measurement Wi-Fi Konumu R2 (802.11az) HW hazırlığı
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA3* kişisel ve kurumsal WPA2* geçiş modu
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-3
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Model Numaraları
Modeller | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekans Modülasyonu | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekans bandı | FCC: 5,925 GHz - 7,125 GHz EU: 5,925 GHz - 6,425 GHz (ülkeye özgüdür) | 5.15GHz - 5.895GHz (ülkeye özgüdür) | 2.400 - 2.4835GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Kablosuz Ortam | 6-7 GHz: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ax Veri Hızları | En fazla 2,4 Gb/sn
IEEE 802.11ac Veri Hızları | En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Ağırlık | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: CNVio3
Çalışma Sıcaklığı (Ortam) | 0 ila +50 Santigrat derece
Nem | %50 ila %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wi-Fi 7 Teknolojisi desteği, Wi-Fi 6E ile Wi-Fi SERTİFİKALI* 6, Wi-Fi SERTİFİKALI* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ve Wi-Fi Location R2 HW hazırlığı
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2020 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; 802.11-2016 tabanlı Hassas Zamanlama Ölçümü Wi-Fi Konumu R2 (802.11az) HW hazırlığı
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA3* kişisel ve kurumsal WPA2* geçiş modu
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-3
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Model Numaraları
Modeller | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Frekans Modülasyonu | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekans bandı | FCC: 5,925 GHz - 7,125 GHz EU: 5,925 GHz - 6,425 GHz (ülkeye özgüdür) | 5.15GHz - 5.895 GHz (ülkeye özgüdür) | 2.400 - 2.4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Kablosuz Ortam | 6-7 GHz: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ax Veri Hızları | En fazla 2,4 Gb/sn
IEEE 802.11ac Veri Hızları | En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Genel
Boyutlar (Y x G x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Ağırlık | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radyo AÇMA/KAPATMA Kontrolü | Desteklenir
Bağlayıcı Arabirimi | M.2: CNVio3
Çalışma Sıcaklığı (Ortam) | 0 ila +50 Santigrat derece
Nem | %50 ila %90 RH yoğunlaşmayan (25ºC - 35ºC sıcaklıkta)
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | Wi-Fi 7 Teknolojisi desteği, Wi-Fi 6E ile Wi-Fi SERTİFİKALI* 6, Wi-Fi SERTİFİKALI* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ve Wi-Fi Location R2 HW hazırlığı
IEEE WLAN Standardı | IEEE 802.11-2020 ve belirli değişiklikler (seçili özellik kapsamı) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; 802.11-2016 tabanlı Hassas Zamanlama Ölçümü Wi-Fi Konumu R2 (802.11az) HW hazırlığı
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Güvenlik
Kimlik doğrulama | WPA3* kişisel ve kurumsal WPA2* geçiş modu
Kimlik Doğrulama İletişim Kuralları | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Şifreleme | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Uyumluluk
Mevzuat | Ülke onaylarının listesi için lütfen yerel Intel temsilcilerinizle görüşün.
ABD Hükümeti | FIPS 140-3
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Model Numaraları
Modeller | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Frekans Modülasyonu | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekans bandı | FCC: 5,925 GHz - 7,125 GHz EU: 5,925 GHz - 6,425 GHz (ülkeye özgüdür) | 5.15GHz - 5.895 GHz (ülkeye özgüdür) | 2.400 - 2.4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Kablosuz Ortam | 6-7 GHz: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonal Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (OFDMA)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Veri Hızları | Tüm veri hızları teorik maksimum değerlerdir.
IEEE 802.11ax Veri Hızları | En fazla 2,4 Gb/sn
IEEE 802.11ac Veri Hızları | En fazla 867 Mb/sn
IEEE 802.11n Veri Hızları | Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5.5, 2, 1 Mb/sn

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Yasal Uyarılar