Tilbake til innhold

# Spesifikasjoner

Dette avsnittet inneholder spesifikasjonsinformasjon for Intel®-trådløskort. Følgende liste inkluderer kanskje ikke alt.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (modell 3165NGW)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Opptil 433 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Formfaktorer | M.2 2230 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Opptil 433 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,2 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Linux, Windows* 8.1 (64-biters), Windows* 10 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modell 7265NGW)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modell 7265NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE) støttes av følgende kort Modell 7265NGW
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modeller 7265NGW AN og 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modell 7265NGW BN)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe, USB 2.0
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modell 7265NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modell 7265NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modell 7265NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon (Se ovenfor. Ikke alle bånd støttes for alle kort.) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
802.11n – spatiale strømmer | Alle kort: 2 x 2 spatiale strømmer
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE) støttes av følgende kort Modell 7265NGW AN Modell 7265NGW NB Modell 7265NGW BN
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Formfaktorer | Halvminikort og M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriske grensesnitt | PCIe og USB 2.0 for begge formfaktorer
Antennegrensesnittkontakt | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkontakt U.FL-LP-066
Antennespredning | On-board diversity
IEEE 802.11-nettverksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modell 8260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 95 % ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 2,1, 2,1+EDR, 3,0, 3,0+HS, 4,0 (BLE) støttes av følgende kort Modell 8260NGW
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-biters og 64-biters), Windows* 8 (32-biters og 64-biters), Windows* 8.1 (64-biters)
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* for 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* og WPS, WPS 2.0, Beskyttede administrasjonsrammer. Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP: støtter samtidig klient- og SoftAP-modi
Cisco Compatible Extensions-sertifisering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (modellene 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm
Vekt | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe, USB eller UART (kun M.2 1216)
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenset funksjonsstøtte), Android
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, beskyttede administrasjonsrammer, Wi-Fi Direct* for node-til-node-enhetstilkobling, Wi-Fi Miracast* som kilde.
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v avventer OS-støtte, Fine Timing Measurement basert på 802.11REVmc
Streifing | Støtter sømløs streifing mellom tilgangspunkter
Bluetooth | Dobbeltmodus-Bluetooth* 4.2, BLE
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, 128-biters AES-CCMP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2-PSK, AES-CCMP
Samsvar
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | Modell 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE-sameksistens, eFEM, M.2 2230 HE
Modell 8265NGW | 802,11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modell 8265D2W | 802,11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, LTE-sameksistens, M.2 1216 SD
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (modell 9260NGW og 9260D2WL)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Vekt | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenset funksjonsstøtte), Chrome*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med Wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, beskyttede administrasjonsrammer, Wi-Fi Miracast* som kilde samt Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v avventer OS-støtte, Fine Timing Measurement basert på 802.11REVmc
Streifing | Støtter sømløs streifing mellom tilgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, 128-biters AES-CCMP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2-PSK, AES-CCMP
Samsvar
US Government | FIPS, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | 9260NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, LTE-sameksistens
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps ved bruk av 160 MHz kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (modell 9461NGW/9461D2W)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (±0,08) mm
Vekt | M.2 2230: 2,7g M.2 1216: 0,7g
Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio
Driftstemperatur (kortdeksel) | Fra 0 ºC til +80 ºC
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenset funksjonsstøtte), Chrome
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, beskyttede administrasjonsrammer, Wi-Fi Miracast* som kilde samt Wi-Fi Direct
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v avventer OS-støtte, Fine Timing Measurement basert på 802.11REVmc
Streifing | Støtter sømløs streifing mellom tilgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, 128-biters AES-CCMP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2-PSK, AES-CCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, enkeltantenne
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, enkeltantenne
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | 433 Mbps ved bruk av 80 MHz kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (modell 9462NGW/9462D2W)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (±0,08) mm
Vekt | M.2 2230: 2,7g M.2 1216: 0,7g
Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio
Driftstemperatur (kortdeksel) | Fra 0 ºC til +80 ºC
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenset funksjonsstøtte), Chrome
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, beskyttede administrasjonsrammer, Wi-Fi Miracast* som kilde samt Wi-Fi Direct
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v avventer OS-støtte, Fine Timing Measurement basert på 802.11REVmc
Streifing | Støtter sømløs streifing mellom tilgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, 128-biters AES-CCMP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2-PSK, AES-CCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, spredningsantenne
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, spredningsantenne
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | 433 Mbps ved bruk av 80 MHz kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (modell 9560NGW/9560D2W)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm
Vekt | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | 50 til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenset funksjonsstøtte), Chrome*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med Wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, beskyttede administrasjonsrammer, Wi-Fi Miracast* som kilde samt Wi-Fi Direct* (kun for Microsoft Windows*).
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v avventer OS-støtte, Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016
Streifing | Støtter sømløs streifing mellom tilgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Godkjenningsprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, 128-biters AES-CCMP
Wi-Fi Direct*-kryptering og -godkjenning | WPA2-PSK, AES-CCMP
Samsvar
US Government | FIPS, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | 9560NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15–5,85 GHz (landsavhengig) | 2,400–2,4835 GHz (landsavhengig)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medium | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Spatiale strømmer | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps ved bruk av 160 MHz kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vekt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise; WPA3* (avventer OS-støtte)
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, TKIP, 128-biters AES-CCMP, 256-biters AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, antennespredning
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, antennespredning

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vekt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennespredning | Støttet
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise; WPA3* (avventer OS-støtte)
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, TKIP, 128-biters AES-CCMP, 256-biters AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE-sameksistens
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vekt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funksjoner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise; WPA3* (avventer OS-støtte)
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, TKIP, 128-biters AES-CCMP, 256-biters AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2, FISMA
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | Modell AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE-sameksistens
Frekvensmodulasjon | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vekt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Sikkerhet
Godkjenning | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise; WPA3* (avventer OS-støtte)
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-biters og 128-biters WEP, TKIP, 128-biters AES-CCMP, 256-biters AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Vekt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 802.11-2016, Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sikkerhet
Godkjenning | WPA2* og WPA3*
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Frekvensmodulasjon | 6–7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz–7,125GHz EU: 5,925GHz–6,425GHz (avhengig av land) | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vekt | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* og Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sikkerhet
Godkjenning | WPA2* og WPA3*
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Frekvensmodulasjon | 6–7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz–7,125GHz EU: 5,925GHz–6,425GHz (avhengig av land) | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Vekt | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* og Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sikkerhet
Godkjenning | WPA2* og WPA3*
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-2
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Frekvensmodulasjon | 6–7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz–7,125GHz EU: 5,925GHz–6,425GHz (avhengig av land) | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vekt | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe*, USB
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi 7-teknologistøtte, Wi-Fi-SERTIFISERT* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-SERTIFISERT * a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband * og Wi-Fi Location R2 HW-kompatibilitet
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sikkerhet
Godkjenning | WPA3* personlig og foretak WPA2* overgangsmodus
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-3
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnumre
Modeller | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvensmodulasjon | 6–7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz–7,125GHz EU: 5,925GHz–6,425GHz (avhengig av land) | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm (maks) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vekt | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio3
Driftstemperatur (i omgivelsene) | 0 til +50 grader celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi 7-teknologistøtte, Wi-Fi-SERTIFISERT* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-SERTIFISERT * a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband * og Wi-Fi Location R2 HW-kompatibilitet
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 5.4 (Ant. 1)
Sikkerhet
Godkjenning | WPA3* personlig og foretak WPA2* overgangsmodus
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-3
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)
Modellnumre
Modeller | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvensmodulasjon | 6–7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz–7,125GHz EU: 5,925GHz–6,425GHz (avhengig av land) | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm maks (toppen) / 0,1 mm maks (bunnen)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vekt | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: PCIe*, USB
Driftstemperatur (kortdeksel) | 0 til +80 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi 7-teknologistøtte, Wi-Fi-SERTIFISERT* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-SERTIFISERT * a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband * og Wi-Fi Location R2 HW-kompatibilitet
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sikkerhet
Godkjenning | WPA3* personlig og foretak WPA2* overgangsmodus
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-3
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnumre
Modeller | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 1216
Frekvensmodulasjon | 6–7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz–7,125GHz EU: 5,925GHz–6,425GHz (avhengig av land) | 5.15GHz - 5.895GHz (avhengig av land) | 2.400 - 2.4835GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
Datahastigheter for IEEE 802.11ax | Opptil 2,4 Gbps
Datahastigheter for IEEE 802.11ac | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vekt | M.2 2230: 3.06 (±0.14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio3
Driftstemperatur (i omgivelsene) | 0 til +50 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi 7-teknologistøtte, Wi-Fi-SERTIFISERT* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-SERTIFISERT * a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband * og Wi-Fi Location R2 HW-kompatibilitet
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA3* personlig og foretak WPA2* overgangsmodus
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-3
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnumre
Modeller | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Frekvensmodulasjon | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (avhengig av land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (avhengig av land) | 2,400 - 2,4835 GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz ISM: Ortogonal frekvensdivisjon, flertilgang (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
IEEE 802.11ax Datahastigheter | Opptil 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Generelt
Dimensjoner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vekt | M.2 2230: 3.06 (±0.14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radiokontroll PÅ/AV | Støttet
Kontaktgrensesnitt | M.2: CNVio3
Driftstemperatur (i omgivelsene) | 0 til +50 grader Celsius
Fuktighet | Fra 50 til 90 % RH, ikke-kondenserende (ved temperaturer på fra 25 til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi(R) Alliance*-sertifisering | Wi-Fi 7-teknologistøtte, Wi-Fi-SERTIFISERT* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-SERTIFISERT * a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband * og Wi-Fi Location R2 HW-kompatibilitet
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og utvalgte forbedringer (dekning for utvalgte funksjoner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing Measurement basert på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW-klargjort
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Sikkerhet
Godkjenning | WPA3* personlig og foretak WPA2* overgangsmodus
Godkjenningsprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Samsvar
Juridisk | Ta kontakt med Intels representanter lokalt hvis du vil ha en liste over landsspesifikke godkjenninger.
US Government | FIPS 140-3
Produktsikkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnumre
Modeller | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Frekvensmodulasjon | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (avhengig av land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (avhengig av land) | 2,400 - 2,4835 GHz (avhengig av land)
Modulasjon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medium | 6–7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz ISM: Ortogonal frekvensdivisjon, flertilgang (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som definert i de relevante spesifikasjonene og i nasjonale retningslinjer.
Datahastigheter | Alle datahastigheter er teoretisk maksimum.
IEEE 802.11ax Datahastigheter | Opptil 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Opptil 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser