חזרה לתוכן העניינים

# מפרט

פרק זה מספק מידע על המפרטים של משפחת המתאמים האלחוטיים Intel®‎. הרשימה הבאה עשויה שלא לכלול את כל הפריטים.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (דגם 3165NGW)

גורמי צורה | M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11abgn‏, 802.11ac‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11h‏, 802.11w
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 90% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165:‏ 1X1
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165:‏ עד 433‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth מצב כפול* ‎2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)‎
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

גורמי צורה | M.2 2230‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | 802.11abgn‏, 802.11ac‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11i‏, 802.11h‏, 802.11w
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 90% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168:‏ 1X1
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168:‏ עד ‎433 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth מצב כפול* ‎2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)‎
כללי
מערכות הפעלה | Linux‏, Windows* 8.1‏ (64-סיביות), Windows* 10‏ (64-סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (דגם 7265NGW)

גורמי צורה | M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 דגם 7265NGW‏ - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 90% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265:‏ 2X2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265:‏ עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0‏ (BLE) נתמך על-ידי המתאמים הבאים דגם 7265NGW
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (דגם 7265NGW AN ו - 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (דגם 7265NGW BN)

גורמי צורה | M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 דגם 7265NGW AN‏ - 802.11agn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, M.2 דגם 7265NGW NB ‏- 802.11agn‏, 2x2‏, PCIe‏, USB‏, M.2 Intel® Wireless-N 7265 דגם 7265NGW BN ‏- 802.11bgn‏, 2x2‏, Bluetooth 4.0‏, PCIe‏, USB‏, M.2
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר (ראה לעיל, לא כל הפסים נתמכים על-ידי כל המתאמים) | ‎5 GHz‏ (802.11a/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים 802.11n | כל המתאמים: זרמים מרחביים ‎2X2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0‏ (BLE) נתמך על-ידי המתאמים הבאים דגם 7265NGW AN דגם 7265NGW NB דגם 7265NGW BN
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

גורמי צורה | כרטיס חצי-מיני ו- M.2‏ (גורם צורה מהדור הבא - NGFF)
ממשקים חשמליים | PCIe ו- USB 2.0 עבור שני גורמי הצורה
מחבר ממשק אנטנה | זוגות Hirose U.FL-R-SMT עם מחבר כבל U.FL-LP-066
מגוון אנטנות | כפל קליטה מובנה בלוח
תקני רשת IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 דגם 8260NGW‏ - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 95% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260:‏ 2X2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260:‏ עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0‏ (BLE) נתמך על-ידי המתאמים הבאים דגם 8260NGW
כללי
מערכות הפעלה | Windows* 7‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8‏ (32 סיביות ו- 64 סיביות), Windows* 8.1‏ (64 סיביות)
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* עבור מסגרות ניהול מוגנות 802.11ac‏, a/b/g, n, WMM*‏, WPA*‏, WPA2*‏, ו- WPS‏, WPS 2.0‏. Wi-Fi Direct* עבור חיבורי התקן עמית לעמית.
ארכיטקטורה | תשתית ו- SoftAP; תומך במצבי Client ו- SoftAP סימולטניים
אישור סיומות תואמות של Cisco | סיומות תואמות של Cisco, גרסה 4.0
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, LEAP‏, EAP-FAST‏), EAP-SIM, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | 64-סיביות ו- 128-סיביות WEP‏, AES-CCMP‏, TKIP
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2‏, AES-CCMP
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (דגמים 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ M.2 1216‏: 12 מ"מ x‏ 16 מ"מ x‏ 1.8 מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.6 גרם M.2 1216‏: 0.6 גרם
מגוון אנטנות | נתמך
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: PCIe, USB, או UART‏ (M.2 1216 בלבד)
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 90% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 7*‏, Microsoft Windows 8.1*‏, Microsoft Windows 10*‏, Linux* (תמיכה מוגבלת בתכונות), Android
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* לחיבור עמית-לעמית בין התקנים, Wi-Fi Miracast* כמקור.
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ממתין לתמיכת OS; Fine Timing Measurement מבוסס על 802.11REVmc
נדידה | תמיכה בנדידה שקופה בין נקודות גישה
Bluetooth | Bluetooth במצב כפול * 4.2, BLE
אבטחה
אימות | WPA ו-WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST)‎‏, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, GTC‏, MS-CHAP‎*‎‏, MS-CHAPv2
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, AES-CCMP‏ 128-סיביות
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2-PSK, AES-CCMP
תאימות
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | דגם 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
דגם 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
דגם 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265:‏ 2X2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265:‏ עד ‎867 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (דגמים 9260NGW ו-9260D2WL)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)] M.2 1216‏: 12 מ"מ x‏ 16 מ"מ x ‏1.67 (‎±‏0.08) מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.9 ±‏0.3 גרם M.2 1216‏: 0.61 ±‏0.1 גרם
מגוון אנטנות | נתמך
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: PCIe‏, USB
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 90% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10*‏, Linux* (תמיכה מוגבלת בתכונות), Chrome*
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED‏* a/b/g/n/ac עם תכונות wave 2‏, WMM*‏, WMM-PS*‏, WPA*‏, WPA2*‏, WPS2*‏, Protected Management Frames‏, Wi-Fi Miracast* כמקור, ו-Wi-Fi Direct*.
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ממתין לתמיכת OS; Fine Timing Measurement מבוסס על 802.11REVmc
נדידה | תמיכה בנדידה שקופה בין נקודות גישה
Bluetooth | Bluetooth* 5
אבטחה
אימות | WPA* ו-WPA2*‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, EAP-SIM‏, EAP-AKA‏, EAP-AKA)
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, MS-CHAP*‏, MS-CHAPv2*
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, AES-CCMP‏ 128-סיביות
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2-PSK, AES-CCMP
תאימות
ממשלת ארה"ב | FIPS‏, FISMA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | 9260NGW | 802.11ac wave 2‎‏, 2x2‏, Bluetooth* 5‏, PCIe‏, USB‏, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Wireless-AC 9260‎‏: ‎2 X 2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | ‎1.73 Gbps בעת שימוש בערוצי 160MHz
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (דגמים 9461NGW/9461D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ M.2 1216‏: 12 מ"מ x‏ 16 מ"מ x ‏1.57 (‎±‏0.08) מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.7 גרם M.2 1216‏: 0.7 גרם
מגוון אנטנות | נתמך
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0ºC עד ‎+80ºC
לחות | 50% עד 90% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10*‏, Linux* (תמיכה מוגבלת בתכונות), Chrome
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED‏* a/b/g/n/ac עם תכונות wave 2‏, WMM*‏, WMM-PS*‏, WPA*‏, WPA2*‏, WPS2*‏, Protected Management Frames‏, Wi-Fi Miracast* כמקור, ו-Wi-Fi Direct
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ממתין לתמיכת OS; Fine Timing Measurement מבוסס על 802.11REVmc
נדידה | תמיכה בנדידה שקופה בין נקודות גישה
Bluetooth | Bluetooth* 5
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, EAP-SIM‏, EAP-AKA)
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, MS-CHAP*‏, MS-CHAPv2
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, AES-CCMP‏ 128-סיביות
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2-PSK, AES-CCMP
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS‏, FISMA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, Single Antenna
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, Single Antenna
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Wireless-AC 9461‎‏: ‎1 X 1
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | ‎433 Mbps בעת שימוש בערוצי 80MHz
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (דגמים 9462NGW/9462D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ M.2 1216‏: 12 מ"מ x‏ 16 מ"מ x ‏1.57 (‎±‏0.08) מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.7 גרם M.2 1216‏: 0.7 גרם
מגוון אנטנות | נתמך
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0ºC עד ‎+80ºC
לחות | 50% עד 90% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10*‏, Linux* (תמיכה מוגבלת בתכונות), Chrome
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED‏* a/b/g/n/ac עם תכונות wave 2‏, WMM*‏, WMM-PS*‏, WPA*‏, WPA2*‏, WPS2*‏, Protected Management Frames‏, Wi-Fi Miracast* כמקור, ו-Wi-Fi Direct
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ממתין לתמיכת OS; Fine Timing Measurement מבוסס על 802.11REVmc
נדידה | תמיכה בנדידה שקופה בין נקודות גישה
Bluetooth | Bluetooth* 5
אבטחה
אימות | WPA ו- WPA2‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, EAP-SIM‏, EAP-AKA)
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, MS-CHAP*‏, MS-CHAPv2
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, AES-CCMP‏ 128-סיביות
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2-PSK, AES-CCMP
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS‏, FISMA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, Diversity Antenna
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, Diversity Antenna
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Wireless-AC 9462‎‏: ‎1 X 1
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | ‎433 Mbps בעת שימוש בערוצי 80MHz
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (דגמים 9560NGW/9560D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ M.2 1216‏: 12 מ"מ x‏ 16 מ"מ x‏ 1.8 מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.6 גרם M.2 1216‏: 0.6 גרם
מגוון אנטנות | נתמך
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | 50% עד 90% RH ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10*‏, Linux* (תמיכה מוגבלת בתכונות), Chrome*
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED‏* a/b/g/n/ac עם תכונות wave 2‏, WMM*‏, WMM-PS*‏, WPA*‏, WPA2*‏, WPS2*‏, Protected Management Frames‏, Wi-Fi Miracast* כמקור, ו-Wi-Fi Direct* (עבור Microsoft Windows* בלבד).
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac‏, 802.11d‏, 802.11e‏, 802.11h‏, 802.11i‏, 802.11w‏; 802.11r‏, 802.11k‏, 802.11v ממתין לתמיכת OS‏. Fine Timing Measurement מבוסס על 802.11-2016
נדידה | תמיכה בנדידה שקופה בין נקודות גישה
Bluetooth | Bluetooth* 5
אבטחה
אימות | WPA* ו-WPA2*‏, 802.1X‏ (EAP-TLS‏, TTLS‏, PEAP‏, EAP-SIM‏, EAP-AKA‏, EAP-AKA)
פרוטוקולי אימות | PAP‏, CHAP‏, TLS‏, MS-CHAP*‏, MS-CHAPv2*
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, AES-CCMP‏ 128-סיביות
הצפנה ואימות Wi-Fi Direct*‎ | WPA2-PSK, AES-CCMP
תאימות
ממשלת ארה"ב | FIPS‏, FISMA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | 9560NGW | 802.11ac wave 2‎‏, 2x2‏, Bluetooth* 5‏, PCIe‏, USB‏, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2‎‏, 2x2‏, Bluetooth* 5‏, PCIe‏, USB‏, M.2 1216
אפנון תדר | ‎5 GHz‏ (802.11ac/n) | ‎2.4 GHz‏ (802.11b/g/n)
פס תדר | ‎5.15 GHz - 5.85 GHz (בהתאם למדינה) | ‎2.400 - 2.4835GHz (בהתאם למדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, 16 QAM‏, 64 QAM‏, 256 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII:‏ Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM) | ‎‎2.4 GHz ISM‏: Orthogonal Frequency Division Multiplexing‏ (OFDM)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
זרמים מרחביים | Intel® Wireless-AC 9560‎‏: ‎2 X 2
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | ‎1.73 Gbps בעת שימוש בערוצי 160MHz
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX101‏ (AX101NGW/AX101D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)] M.2 1216: ‏12 מ"מ x ‏16 מ"מ x ‏1.65 (±‏0.05) מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.33 (±‏0.3) גרם M.2 1216‏: 0.61 (±‏0.1) גרם
מגוון אנטנות | נתמך
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio2
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10‏*, Linux‏*, Chrome OS*
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, ו-Wi-Fi TimeSync*
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 ושינויים נבחרים (כיסוי תכונות נבחרות) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; מדידת תזמון עדין המבוססת על 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
אבטחה
אימות | WPA* ו-WPA2* אישי וארגוני; WPA3* (בהמתנה לתמיכת מערכת הפעלה)
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, TKIP, ‏AES-CCMP‏‏AES-GCMP ‏256 סיביות
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-2
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | AX101NGW | 1961 Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, גיוון אנטנה
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, גיוון אנטנות

## Intel® Wi-Fi 6 AX200‏ (AX200NGW/AX200D2WL)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)] M.2 1216: ‏12 מ"מ x ‏16 מ"מ x ‏1.65 (±‏0.05) מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.33 (±‏0.3) גרם M.2 1216‏: 0.61 (±‏0.1) גרם
מגוון אנטנות | נתמך
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: PCIe‏, USB
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10‏*, Linux‏*, Chrome OS*
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac עם תכונות wave 2‏, WMM‏*, WMM-PS‏*, WPA‏*, WPA2‏*, WPS‏*, PMF‏*, Wi-Fi Direct‏*, Wi-Fi Miracast‏*, Wi-Fi Agile Multiband‏*, Wi-Fi Optimized Connectivity‏*, Wi-Fi Location‏*, Passpoint‏*, Wi-Fi Aware‏*, ו-Wi-Fi TimeSync*
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 ושינויים נבחרים (כיסוי תכונות נבחרות) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; מדידת תזמון מדויקת המבוססת על 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
אבטחה
אימות | WPA* ו-WPA2* אישי וארגוני; WPA3* (בהמתנה לתמיכת מערכת הפעלה)
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, TKIP, ‏AES-CCMP‏‏AES-GCMP ‏256 סיביות
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-2‏, FISMA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
אפנון תדר | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz ‏(802.11b/g/n/ax)
פס תדר | 5.15GHz - 5.895GHz (תלוי במדינה) | 2.400 - 2.4835GHz (תלוי במדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‎1024 QAM
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ax | עד 2.4‎ Gbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201‏ (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)] M.2 1216: ‏12 מ"מ x ‏16 מ"מ x ‏1.65 (±‏0.05) מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.33 (±‏0.3) גרם M.2 1216‏: 0.61 (±‏0.1) גרם
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio2
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10‏*, Linux‏*, Chrome OS*
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac עם תכונות wave 2‏, WMM‏*, WMM-PS‏*, WPA‏*, WPA2‏*, WPS‏*, PMF‏*, Wi-Fi Direct‏*, Wi-Fi Miracast‏*, Wi-Fi Agile Multiband‏*, Wi-Fi Optimized Connectivity‏*, Wi-Fi Location‏*, Passpoint‏*, Wi-Fi Aware‏*, ו-Wi-Fi TimeSync*
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 ושינויים נבחרים (כיסוי תכונות נבחרות) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; מדידת תזמון מדויקת המבוססת על 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
אבטחה
אימות | WPA* ו-WPA2* אישי וארגוני; WPA3* (בהמתנה לתמיכת מערכת הפעלה)
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, TKIP, ‏AES-CCMP‏‏AES-GCMP ‏256 סיביות
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-2‏, FISMA
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | דגם AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
אפנון תדר | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz ‏(802.11b/g/n/ax)
פס תדר | 5.15GHz - 5.895GHz (תלוי במדינה) | 2.400 - 2.4835GHz (תלוי במדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‎1024 QAM
אמצעי אלחוטי | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ax | עד 2.4‎ Gbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203‏ (AX203NGW/AX203D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)] M.2 1216: ‏12 מ"מ x ‏16 מ"מ x ‏1.65 (±‏0.05) מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.33 (±‏0.3) גרם M.2 1216‏: 0.61 (±‏0.1) גרם
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio2
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10‏*, Linux‏*, Chrome OS*
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, ו-Wi-Fi TimeSync*
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 ושינויים נבחרים (כיסוי תכונות נבחרות) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; מדידת תזמון עדין המבוססת על 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
אבטחה
אימות | WPA* ו-WPA2* אישי וארגוני; WPA3* (בהמתנה לתמיכת מערכת הפעלה)
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | WEP‏ 64-סיביות ו- 128-סיביות, TKIP, ‏AES-CCMP‏‏AES-GCMP ‏256 סיביות
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-2
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210‏ (AX210NGW/AX210D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)] M.2 1216: ‏12 מ"מ x ‏16 מ"מ x ‏1.65 (±‏0.08) מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 2.33 (±‏0.3) גרם M.2 1216‏: 0.61 (±‏0.1) גרם
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: PCIe‏, USB
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10*, Linux*
אישור Wi-Fi Alliance* | מאושר ל-Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ו-Wi-Fi TimeSync*
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 ושינויים נבחרים (כיסוי תכונות נבחרות) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; מדידת זמן מדויקת המבוססת על 802.11-2016 802.11-2016, מיקום Wi-Fi R2 (802.11az) מוכן ל-HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
אבטחה
אימות | WPA2* ו-WPA3*
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-2
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
אפנון תדר | 6-7GHz (802.11ax R2) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz ‏(802.11b/g/n/ax)
פס תדר | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (תלוי במדינה) | 5.15GHz - 5.895GHz (תלוי במדינה) | 2.400 - 2.4835GHz (תלוי במדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‎1024 QAM
אמצעי אלחוטי | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ax | עד 2.4‎ Gbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211‏ (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)] M.2 1216: 12 מ"מ x 16 מ"מ x 1.7 (±0.1) מ"מ
משקל | M.2 2230: 2.83 (±0.3) גרם M.2 1216: 0.67 (±0.1) גרם
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio2
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10*, Linux*
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, ו-Wi-Fi Agile Multiband*
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 ושינויים נבחרים (כיסוי תכונות נבחרות) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; מדידת זמן מדויקת המבוססת על 802.11-2016 מיקום Wi-Fi R2 (802.11az) מוכן ל-HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
אבטחה
אימות | WPA2* ו-WPA3*
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-2
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
אפנון תדר | 6-7GHz (802.11ax R2) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz ‏(802.11b/g/n/ax)
פס תדר | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (תלוי במדינה) | 5.15GHz - 5.895GHz (תלוי במדינה) | 2.400 - 2.4835GHz (תלוי במדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‎1024 QAM
אמצעי אלחוטי | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ax | עד 2.4‎ Gbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411‏ (AX411NGW/AX411E2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)] M.2 1625: 16 מ"מ x 25 מ"מ x 2.0 מ"מ
משקל | M.2 2230: 2.83 (±0.3) גרם M.2 1625: 0.90 (±0.1) גרם
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio2
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 10*, Linux*
אישור Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, and Wi-Fi Agile Multiband*
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 ושינויים נבחרים (כיסוי תכונות נבחרות) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; מדידת זמן מדויקת המבוססת על 802.11-2016 מיקום Wi-Fi R2 (802.11az) מוכן ל-HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
אבטחה
אימות | WPA2* ו-WPA3*
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-2
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
אפנון תדר | 6-7GHz (802.11ax R2) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz ‏(802.11b/g/n/ax)
פס תדר | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (תלוי במדינה) | 5.15GHz - 5.895GHz (תלוי במדינה) | 2.400 - 2.4835GHz (תלוי במדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‎1024 QAM
אמצעי אלחוטי | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ax | עד 2.4‎ Gbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200‏ (BE200NGW/BE200D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)] M.2 1216: 12 מ"מ x 16 מ"מ x 1.7 (±0.1) מ"מ
משקל | M.2 2230:‏ 3.07 (±0.15) גרם M.2 1216‏: 0.75 (±0.04) גרם
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: PCIe*‏, USB
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 11*‏, Microsoft Windows 10*‏, Linux*
אישור Wi-Fi Alliance* | תמיכה בטכנולוגיית Wi-Fi 7‏, Wi-Fi CERTIFIED* 6 עם Wi-Fi 6E‏, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac‏, WMM*, WMM-PS*‏, WPA3*‏, PMF*‏, Wi-Fi Direct*‏, Wi-Fi Agile Multiband* ומוכנות ל-Wi-Fi Location R2 HW
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 ושינויים נבחרים (כיסוי תכונות נבחרות) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; מדידת תזמון עדין המבוססת על 802.11-2016 מיקום Wi-Fi R2 (802.11az) מוכן ל-HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.4
אבטחה
אימות | מצב מעבר WPA3* ב-WPA2* אישי וארגוני
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-3
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)‎
מספרי דגם
דגמים | BE200NGW | Wi-Fi 7,‏ ‎2x2‏, Bluetooth* 5.4,‏ M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7,‏ ‎2x2‏, Bluetooth* 5.4,‏ M.2 1216
אפנון תדר | 6-7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz ‏(802.11b/g/n/ax)
פס תדר | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (תלוי במדינה) | 5.15GHz - 5.895GHz (תלוי במדינה) | 2.400 - 2.4835GHz (תלוי במדינה)
אפנון | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‎1024 QAM
אמצעי אלחוטי | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ax | עד 2.4‎ Gbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE201‏ (BE201NGW/BE201D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.42 מ"מ (מקסימום) M.2 1216:‏ 12 מ"מ x‏ 16 מ"מ x ‏1.7 (±0.1) מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 3.06 (±0.14) גרם M.2 1216‏: 0.73 (±0.02) גרם
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio3
טמפרטורת הפעלה (אופפת) | 0 עד +50 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 11*‏, Microsoft Windows 10*‏, Linux*
אישור Wi-Fi Alliance* | תמיכה בטכנולוגיית Wi-Fi 7‏, Wi-Fi CERTIFIED* 6 עם Wi-Fi 6E‏, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac‏, WMM*, WMM-PS*‏, WPA3*‏, PMF*‏, Wi-Fi Direct*‏, Wi-Fi Agile Multiband* ומוכנות ל-Wi-Fi Location R2 HW
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 ושינויים נבחרים (כיסוי תכונות נבחרות) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; מדידת תזמון עדין המבוססת על 802.11-2016 מיקום Wi-Fi R2 (802.11az) מוכן ל-HW
Bluetooth | Bluetooth*‏ 5.4 (אנטנה 1)
אבטחה
אימות | מצב מעבר WPA3* ב-WPA2* אישי וארגוני
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-3
בטיחות מוצר | UL‏, C-UL‏, CB‏ (IEC 62368-1)
מספרי דגם
דגמים | BE201NGW | Wi-Fi 7,‏ ‎2x2‏, Bluetooth* 5.4,‏ M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7,‏ ‎2x2‏, Bluetooth* 5.4,‏ M.2 1216
אפנון תדר | 6-7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz ‏(802.11b/g/n/ax)
פס תדר | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (תלוי במדינה) | 5.15GHz - 5.895GHz (תלוי במדינה) | 2.400 - 2.4835GHz (תלוי במדינה)
אפנון | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‎1024 QAM
אמצעי אלחוטי | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ax | עד 2.4‎ Gbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202‏ (BE200NGW M/BE200D2W M)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.4 מ"מ‏ [1.5 מ"מ מקס' (צד עליון)/ 0.1 מ"מ מקס' (צד תחתון)] M.2 1216: 12 מ"מ x 16 מ"מ x 1.7 (±0.1) מ"מ
משקל | M.2 2230:‏ 2.83 (±0.3) גרם M.2 1216‏: 0.67 (±0.1) גרם
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: PCIe*‏, USB
טמפרטורת פעולה (מגן מתאם) | 0 עד +80 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25º עד ‎35º צלזיוס)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 11*‏, Microsoft Windows 10*‏, Linux*
אישור Wi-Fi Alliance* | תמיכה בטכנולוגיית Wi-Fi 7‏, Wi-Fi CERTIFIED* 6 עם Wi-Fi 6E‏, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac‏, WMM*, WMM-PS*‏, WPA3*‏, PMF*‏, Wi-Fi Direct*‏, Wi-Fi Agile Multiband* ומוכנות ל-Wi-Fi Location R2 HW
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 ושינויים נבחרים (כיסוי תכונות נבחרות) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; מדידת תזמון עדין המבוססת על 802.11-2016 מיקום Wi-Fi R2 (802.11az) מוכן ל-HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.4
אבטחה
אימות | מצב מעבר WPA3* ב-WPA2* אישי וארגוני
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-3
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)‎
מספרי דגם
דגמים | BE200NGW M | Wi-Fi 7,‏ 160MHz 2x2‏, Bluetooth* 5.4,‏ M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7,‏ 160MHz 2x2‏, Bluetooth* 5.4,‏ M.2 1216
אפנון תדר | 6-7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz ‏(802.11b/g/n/ax)
פס תדר | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (תלוי במדינה) | 5.15GHz - 5.895GHz (תלוי במדינה) | 2.400 - 2.4835GHz (תלוי במדינה)
אפנון | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‎1024 QAM
אמצעי אלחוטי | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים IEEE 802.11ax | עד 2.4‎ Gbps
קצבי נתונים IEEE 802.11ac | עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE211‏ (BE211NGW/BE211D2W)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.42 מ"מ M.2 1216: 12 מ"מ x 16 מ"מ x 1.7 (±0.1) מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 3.06 (±0.14) גרם M.2 1216‏: 0.73 (±0.02) גרם
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio3
טמפרטורת הפעלה (סביבה) | 0 עד +50 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25°C עד ‎35°C)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 11*‏, Microsoft Windows 10*‏, Linux*
אישור Wi-Fi Alliance* | תמיכה בטכנולוגיית Wi-Fi 7‏, Wi-Fi CERTIFIED* 6 עם Wi-Fi 6E‏, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac‏, WMM*, WMM-PS*‏, WPA3*‏, PMF*‏, Wi-Fi Direct*‏, Wi-Fi Agile Multiband* ומוכנות ל-Wi-Fi Location R2 HW
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 ושינויים נבחרים (תכונות כיסוי נבחרות) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; מדידת תזמון עדין המבוססת על 802.11-2016 מיקום Wi-Fi R2 (802.11az) מוכן ל-HW
Bluetooth | Bluetooth* 6.0
אבטחה
אימות | מצב מעבר WPA3* ב-WPA2* אישי וארגוני
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-3
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)‎
מספרי דגם
דגמים | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, מפרט ליבה Bluetooth® 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, מפרט ליבה Bluetooth® 6.0, M.2 1216
אפנון תדר | 6-7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz ‏(802.11b/g/n/ax)
פס תדר | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (תלוי במדינה) | 5.15GHz - 5.895GHz (תלוי במדינה) | 2.400 - 2.4835GHz (תלוי במדינה)
אפנון | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‎1024 QAM
אמצעי אלחוטי | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים של IEEE 802.11ax | עד 2.4‎ Gbps
קצבי נתונים של IEEE 802.11ac | עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים של IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים של IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים של IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים של IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE213‏ (BE211NGW M/BE211D2W M)

כללי
מידות (גובה x רוחב x עומק) | M.2 2230‏: 22 מ"מ x‏ 30 מ"מ x‏ 2.42 מ"מ M.2 1216: 12 מ"מ x 16 מ"מ x 1.7 (±0.1) מ"מ
משקל | M.2 2230‏: 3.06 (±0.14) גרם M.2 1216‏: 0.73 (±0.02) גרם
בקרת הפעלה/כיבוי רדיו | נתמך
ממשק מחבר | M.2‏: CNVio3
טמפרטורת הפעלה (סביבה) | 0 עד +50 מעלות צלזיוס
לחות | לחות יחסית 50% עד 90% ללא התעבות (בטמפרטורה של ‎25°C עד ‎35°C)
מערכות הפעלה | Microsoft Windows 11*‏, Microsoft Windows 10*‏, Linux*
אישור Wi-Fi Alliance* | תמיכה בטכנולוגיית Wi-Fi 7‏, Wi-Fi CERTIFIED* 6 עם Wi-Fi 6E‏, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac‏, WMM*, WMM-PS*‏, WPA3*‏, PMF*‏, Wi-Fi Direct*‏, Wi-Fi Agile Multiband* ומוכנות ל-Wi-Fi Location R2 HW
תקן IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 ושינויים נבחרים (תכונות כיסוי נבחרות) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; מדידת תזמון עדין המבוססת על 802.11-2016 מיקום Wi-Fi R2 (802.11az) מוכן ל-HW
Bluetooth | Bluetooth* 6.0
אבטחה
אימות | מצב מעבר WPA3* ב-WPA2* אישי וארגוני
פרוטוקולי אימות | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA;)
הצפנה | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
תאימות
תקינה | לקבלת רשימה של אישורים למדינות אנא פנה לנציג Intel באזורך.
ממשלת ארה"ב | FIPS 140-3
בטיחות מוצר | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)‎
מספרי דגם
דגמים | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, מפרט ליבה Bluetooth® 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, מפרט ליבה Bluetooth® 6.0, M.2 1216
אפנון תדר | 6-7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz ‏(802.11b/g/n/ax)
פס תדר | FCC: 5.925GHz-7.125GHz EU: 5925GHz- 6.425GHz (תלוי במדינה) | 5.15GHz - 5.895GHz (תלוי במדינה) | 2.400 - 2.4835GHz (תלוי במדינה)
אפנון | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | BPSK‏, QPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‏‎1024 QAM | CCK‏, DQPSK‏, DBPSK‏, ‎16 QAM‏, ‎64 QAM‏, ‎256 QAM‏, ‎1024 QAM
אמצעי אלחוטי | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2.4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
ערוצים | כל הערוצים כפי שהנם מוגדרים בחוקים ובמפרטים של המדינה הרלוונטית.
קצבי נתונים | כל קצבי הנתונים הם מקסימום תיאורטי.
קצבי נתונים של IEEE 802.11ax | עד 2.4‎ Gbps
קצבי נתונים של IEEE 802.11ac | עד 867‎ Mbps
קצבי נתונים של IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps)‎:‏ 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
קצבי נתונים של IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים של IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
קצבי נתונים של IEEE 802.11b | 11, 5.5, 2, 1 Mbps

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור