Назад до змісту

# Нормативна інформація

Цей розділ містить нормативну інформацію для наведених бездротових адаптерів:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

> ПРИМІТКА. Через динамічний стан правил та стандартів у сфері бездротових локальних мереж (IEEE 802.11 і аналогічних стандартів) інформацію, наведену в цьому документі, може бути змінено. Корпорація Intel не несе відповідальності за помилки або неточності, що містяться у цьому документі.

## Адаптери Wi-Fi Intel — сумісні з 802.11n, 802.11ac і 802.11ax

Інформація, що міститься у цьому розділі, стосується таких виробів:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

Див. розділ Технічні характеристики, щоб переглянути повні специфікації бездротового адаптера.

> ПРИМІТКА. У цьому розділі всі згадки «бездротового адаптера» стосуються всіх перелічених вище адаптерів.

Наведено таку інформацію:

- Інформація для користувача
- Нормативна інформація
- Нормативний ідентифікатор
- Інформація для виробників комплексного обладнання та інтеграторів хостів
- Заяви про відповідність європейським стандартам

### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

### Примітки щодо безпеки

#### Вплив радіочастот Федеральної комісії зв’язку (FCC) США

Своєю діяльністю відповідно до ET Docket 96-8 FCC прийняла стандарт безпеки для впливу на людину радіочастотної електромагнітної енергії, що випромінює обладнання, сертифіковане FCC. Бездротовий адаптер відповідає вимогам щодо впливу на людину, що містяться у стандарті FCC, ч. 2, 15C, 15E разом з рекомендаціями KDB 447498, KDB 248227 і KDB 616217. Правильна робота цього радіообладнання відповідно до інструкцій, що містяться у цьому посібнику, приведе до значно нижчого впливу, ніж рекомендовані обмеження FCC.

Необхідно дотримуватися таких запобіжних заходів безпеки:

- Не торкайтеся антени та не рухайте її, коли пристрій передає або отримує сигнал.
- Не тримайте радіочастотний компонент, наприклад антену, під час передачі сигналу дуже близько до відкритих частин тіла та не торкайтеся їх. Особливо це стосується обличчя та очей.
- Не використовуйте радіоприймач і не намагайтеся передавати дані, якщо антену не підключено, інакше це може призвести до пошкодження радіоприймача.
- Використовувати у певних середовищах:
  - Використання бездротових адаптерів у небезпечних місцях обмежено максимальними пороговими значеннями, які встановили директори з техніки безпеки таких середовищ.
  - Використання бездротових адаптерів на літаках регулюється Федеральним авіаційним управлінням (FAA).
  - Використання бездротових адаптерів у лікарнях обмежено максимальними пороговими значеннями, які встановлює кожна лікарня.

#### Попередження про близькість до вибухонебезпечного пристрою

Попередження. Не використовуйте портативний передавач (включаючи бездротовий адаптер) поблизу незахищених капсуль-детонаторів або у вибухонебезпечному середовищі, якщо передавач не буде змінено для такого використання.

#### Попередження про антени

Попередження. Бездротовий адаптер не призначений для використання зі спрямованими антенами з високим коефіцієнтом підсилення.

#### Застереження щодо використання на літаку

Застереження. Норми операторів комерційних авіакомпаній можуть забороняти експлуатацію деяких електроприладів, оснащених радіочастотними бездротовими пристроями (бездротовими адаптерами), на борту літака, оскільки сигнали можуть впливати на критично важливі прилади літака.

Застереження. Обладнання 60 ГГц/802.11ad не дозволяється використовувати на літаках згідно з § 15.255 FCC. Виробники комплексного обладнання й інтегратори хост-систем мають брати це правило FCC до уваги щодо хост-пристроїв.

Увага: Експлуатація передавача у діапазоні 5,925–7,125 ГГц заборонена для управління або зв’язку з безпілотними авіаційними системами.

#### Інші бездротові пристрої

Примітки щодо безпеки інших пристроїв у бездротовий мережі: див. документацію, що постачається з бездротовим адаптером або іншими пристроями у бездротовій мережі.

#### Місцеві обмеження на використання радіочастот 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n і 802.11ac

Застереження. Через використання частот 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n і 802.11ac бездротові пристрої LAN поки не можуть бути гармонізовані у всіх країнах, а вироби з частотою 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n і 802.11ac призначені для використання лише у певних країнах, і їх заборонено використовувати в інших країнах, ніж ті, для використання в яких вони призначені. Як користувач цих продуктів ви несете відповідальність за їхнє використання лише у країнах, для яких вони призначені, а також перевірку їхніх налаштувань частоти й каналу для країни використання. Інтерфейс регулювання випромінюваної потужності (TPC) пристрою входить у програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi Connection Utility. Виробник системи наклав експлуатаційні обмеження щодо еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності (EIRP). Відхилення від припустимої потужності й налаштувань частоти для країни використання є порушенням національного законодавства та може каратися законом.

#### Сумісність з іншими бездротовими пристроями

Бездротовий адаптер сумісний з іншими продуктами для бездротової LAN, що працюють на основі технології радіозв’язку Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), і відповідає таким стандартам:

- Відповідність стандарту IEEE 802.11b щодо бездротових LAN
- Відповідність стандарту IEEE 802.11g щодо бездротових LAN
- Відповідність стандарту IEEE 802.11a щодо бездротових LAN
- Відповідність стандарту IEEE 802.11n щодо бездротових LAN
- Відповідність стандарту IEEE 802.11ac (проєкт стандарту) щодо бездротових LAN
- Сертифікація Wireless Fidelity від Wi-Fi Alliance

#### Вплив бездротового адаптера на стан вашого здоров’я

Як і інші радіочастотні пристрої, бездротовий адаптер випромінює електромагнітну енергію. Проте рівень енергії, яку випромінює бездротовий адаптер, є нижчим, ніж у інших бездротових пристроїв, як-от мобільних телефонів. Бездротовий адаптер працює відповідно до стандартів та рекомендацій щодо радіочастотної безпеки. Ці стандарти й рекомендації відображають консенсус у науковому співтоваристві, а також є результатом обговорень зібрань і комітетів науковців, які постійно переглядають та інтерпретують велику кількість наукової літератури. У деяких ситуаціях або середовищах власник будівлі або відповідальні представники певної організації можуть обмежити використання бездротового адаптера. Приклади таких ситуацій:

- Використання бездротового адаптера на борту літаків, або
- Використання бездротового адаптера в іншому середовищі, де ризик перешкод для інших пристроїв або служб вважають шкідливим або ідентифікують як такий.

Якщо ви не впевнені у тому, які правила використання бездротового адаптера застосовуються у певній організації або середовищі (наприклад, в аеропорту), перш ніж вмикати бездротовий адаптер, рекомендуємо попросити дозволу на його використання.

### НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

### США — Федеральна комісія зв’язку (FCC)

Цей бездротовий адаптер обмежений для використання в приміщенні через те, що він працює в наступних частотних діапазонах. Діапазони частот 5,85–5,895 ГГц, 5,925–6,425 ГГц і 6,875–7,125 ГГц. Бездротові адаптери Intel® не оснащено кнопками налаштування, за допомогою яких можна змінювати частоту на таку, що не передбачена дозволом FCC на експлуатацію в США відповідно до частини 15.407 правил FCC.

- Бездротові адаптери Intel® призначені лише для інтеграторів комплексного обладнання.
- Бездротові адаптери Intel® забороняється розміщати поруч з іншим передавачем без дозволу FCC.

Бездротовий адаптер відповідає частині 15 правил FCC. Експлуатація пристрою регулюється такими двома умовами:

- Пристрій не може спричиняти шкідливих перешкод.
- Пристрій має приймати перешкоди, які можуть спричинити небажану експлуатацію.

> ПРИМІТКА. Випромінювана потужність адаптера значно нижча за обмеження впливу радіочастот, встановлені FCC. Проте, адаптер слід використовувати так, щоб звести до мінімуму можливість контакту з людиною під час нормальної експлуатації. Щоб уникнути можливості перевищення обмежень впливу радіочастот, які встановлено FCC, слід дотримуватися відстані принаймні 20 см між вами (або будь-якою іншою особою поблизу) або мінімальної відстані віддалення, як це визначено умовами дозволу FCC, та антеною, вбудованою в ПК. Подробиці щодо дозволених конфігурацій див. за посиланням: http://www.fcc.gov/oet/ea/, ввівши номер ідентифікатора FCC на пристрої.

#### Положення про перешкоди пристроїв класу B

Бездротовий адаптер пройшов випробування, за результатами яких визначено, що він відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B відповідно до частини 15 правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення розумного захисту від шкідливих перешкод у разі встановлення в житлових приміщеннях. Бездротовий адаптер створює, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію. У разі встановлення та використання бездротового адаптера всупереч інструкціям він може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв’язку. Однак немає гарантій, що такі перешкоди не виникнуть у конкретній системі. Якщо бездротовий адаптер спричиняє шкідливі завади для прийому радіо- або телесигналу (які можна визначити у разі вимкнення та ввімкнення обладнання), рекомендуємо користувачу спробувати усунути перешкоди, вживаючи один або декілька таких заходів:

- Змініть орієнтацію або перемістіть приймальну антену обладнання, на яке впливають перешкоди.
- Збільште відстань між бездротовим адаптером і обладнанням, на яке впливають перешкоди.
- Підключіть ПК з бездротовим адаптером до розетки з іншого електричного ланцюга, ніж той, до якого підключено обладнання, на яке впливають перешкоди.
- Зверніться по допомогу до дилера або досвідченого радіо-/телевізійного техніка.

> ПРИМІТКА. Адаптер має встановлюватися та використовуватись у суворій відповідності з інструкціями виробника, як описано у документації користувача, що постачається разом із виробом. Інше встановлення або використання порушуватимуть частину 15 правил FCC.

### Відомості щодо затвердження органами з безпеки

Пристрій затверджено як безпечний компонент і призначено для використання лише у повному обладнанні, для якого прийнятність поєднання визначають відповідні органи з безпеки. Під час установлення слід звернути увагу на такі пункти:

- Пристрій має бути встановлено в сумісний хост-пристрій, що відповідає вимогам стандарту UL/EN/IEC 62368-1, зокрема загальним положенням про конструкцію кожухів 1.6.2 і конкретно пункту 1.2.6.2 («Протипожежний кожух»).
- Пристрій має постачатися з джерелом SELV на момент установлення в обладнання для кінцевого використання.
- Доцільно провести температурне випробування виробу для кінцевого використання щодо відповідності вимогам стандарту UL/EN/IEC 62368-1.

### Низький вміст галогену

Стосується лише бромованих і хлорованих інгібіторів горіння (BFR/CFR) і ПВХ у кінцевому продукті. Компоненти Intel, а також придбані компоненти в готовій збірці відповідають вимогам стандарту JS-709, а ПВХ/субстрат відповідають вимогам стандарту IEC 61249-2-21. Заміна галогенних інгібіторів горіння та/або ПВХ може не бути корисною для довкілля.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Європейський Союз

Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні.

Діапазон частот 6E 5,925-6,425 ГГц призначений для використання в приміщенні з низькою потужністю (LPI)

Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС. Див. Декларації відповідності вимогам Європейського Союзу.

#### Декларації відповідності вимогам Європейського Союзу

Щоб переглянути Декларацію відповідності вимогам Європейського Союзу для адаптера, виконайте ці кроки.

1. Перейдіть на веб-сайт: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Натисніть кнопку «Посібник користувача».
3. Прокрутіть до потрібного адаптера.

Щоб переглянути додаткову нормативну інформацію для адаптера, виконайте такі кроки:

1. Перейдіть на веб-сайт: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Перейдіть за посиланням, що відповідає вашому адаптеру.
3. Виберіть документ про нормативні маркування для адаптера.

#### Директива про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE)

#### Відповідає обмеженням Директиви про небезпечні речовини (RoHS)

Усі описані в цьому документі вироби відповідають Директиві RoHS Європейського Союзу.

З питань, пов’язаних з маркуванням CE на бездротових адаптерах, звертайтеся:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA (США)

### Японія

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Корея

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Мексика

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Марокко

Експлуатація цього виробу у радіоканалі 2 (2417 МГц) заборонена у таких містах:

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

Експлуатація цього виробу у радіоканалах 4, 5, 6 і 7 (2425-2442 МГц) заборонена у таких містах:

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Пакистан

«ЗАТВЕРДЖЕНА PTA МОДЕЛЬ»

### Тайвань

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Сінгапур

### Затвердження радіообладнання

Щоб визначити, чи дозволено вам використовувати бездротовий мережевий пристрій у певній країні, перевірте, чи міститься номер типу радіообладнання на маркуванні пристрою документі про нормативні правила виробника комплексного обладнання.

### Нормативні маркування країни сертифікації модульних систем

Список країн, для яких обов’язкові нормативні маркування, доступний. Примітка. У списку перелічено лише країни, які вимагають маркування, але не всі сертифіковані країни. Щоб знайти інформацію про нормативні маркування країн для адаптера:

1. Перейдіть на веб-сайт: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Перейдіть за посиланням, що відповідає вашому адаптеру.
3. Виберіть документ про нормативні маркування для адаптера.

## Нормативний ідентифікатор

Європа: Моделі 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH

Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій (Wi-Fi/BT) Intel® Wireless Dock Manager версії 3.x і раніших версій (WiGig)
Максимальна вихідна потужність
(2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
(2400-2483,5 МГц) Bluetooth/BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
(5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
(5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2. Не підтримується моделями: 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57-64 ГГц) Режим IEEE802.11 ad | 25 дБм EIRP макс.

Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

Велика Британія:

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Через дуже малий розмір 3165D2W/3165NGW (12x16) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> Канада:

> Модель 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> Японія:

> Модель 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Модель 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Корея:

> Модель 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> Тайвань:

> Модель 3165D2W

> Материковий Китай:

> Модель 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Європа:

> Модель 3165D2W

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) Bluetooth/BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель 3165D2W

> Сінгапур:

> Модель 3165D2W

> Аргентина:

> Модель 3165D2W

> Модель 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Через дуже малий розмір 3168NGW маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> Японія:

> Модель 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Європа:

> Модель 3168NGW

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) Bluetooth/BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Аргентина:

> Модель 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Через дуже малий розмір 7265D2W/7265NGW (12x16) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> Канада:

> Модель 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> Японія:

> Модель 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Модель 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Корея:

> Модель 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Тайвань:

> Модель 7265D2W

> Материковий Китай:

> Модель 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Австралія:

> Модель 7265D2W

> Аргентина:

> Модель 7265D2W

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Через дуже малий розмір 8260D2W (12x16) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США: модель 8260D2W, ідентифікатор FCC: PD98260D2 (ідентифікатор FCC без суфікса U означає установлення лише на заводі);

> Ідентифікатор FCC: PD98260D2U (ідентифікатор FCC з суфіксом U означає установлення або заміну, дозволені та підтримувані функцією блокування bios)

> Канада:

> Модель 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> Японія:

> Модель 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Корея:

> Модель 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Тайвань:

> Модель 8260D2W

> Материковий Китай:

> Модель 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Австралія:

> Модель 8260D2W

> Аргентина:

> Модель 8260D2W

Через дуже малий розмір 8260NGWH/8260NGW маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> Японія:

> Модель 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Модель 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Аргентина:

> Модель 8260NGWH

> Аргентина:

> Модель 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Через дуже малий розмір 8265NGW (22 мм x 30 мм x 2,4 мм) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 8265NGW

> - Ідентифікатор FCC: PD98265NG (ідентифікатор FCC без суфікса U означає установлення лише на заводі)

> - Ідентифікатор FCC: PD98265NGU (ідентифікатор FCC з суфіксом U означає установлення або заміну, дозволені та підтримувані функцією блокування BIOS)

> Канада:

> Модель 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> Японія:

> Модель 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> Корея:

> Модель 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Тайвань:

> Модель 8265NGW

> Материковий Китай:

> Модель 8265NGW

> Європа:

> Модель 8265NGW/8265D2W

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2
> (57-64 ГГц) Режим IEEE802.11 ad | 25 дБм EIRP макс.

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель 8265NGW

> Бразилія:

> Модель 8265NGW

> 03877-16-02198

> Аргентина:

> Модель 8265NGW

> Сінгапур:

> Модель 8265NGW

> Пакистан:

> Модель 8265NGW

> «ЗАТВЕРДЖЕНА PTA МОДЕЛЬ»

Через дуже малий розмір 8265D2W (12 мм x 16 мм x 1,8 мм) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> Канада:

> Модель 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> Японія:

> Модель 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> Корея:

> Модель 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Тайвань:

> Модель 8265D2W

> Материковий Китай:

> Модель 8265D2W

> Австралія:

> Модель 8265D2W

> Бразилія:

> Модель 8265D2W

> 03878-16-02198

> Аргентина:

> Модель 8265D2W

> Сінгапур:

> Модель 8265D2W

> Пакистан:

> Модель 8265D2W

> «ЗАТВЕРДЖЕНА PTA МОДЕЛЬ»

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

Через дуже малий розмір 9260NGW (22 мм x 30 мм x 2,4 мм) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> Канада:

> Модель 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> Японія:

> Модель 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> Корея:

> Модель 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Тайвань:

> Модель 9260NGW

> Материковий Китай:

> Модель 9260NGW

> Європа:

> Модель 9260NGW

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель 9260NGW

> Сінгапур:

> Модель 9260NGW

> Парагвай:

> Модель 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> Індонезія:

> Модель 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

Через дуже малий розмір 9260D2WL (12 мм x 16 мм x 1,8 мм) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> Канада:

> Модель 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> Японія:

> Модель 9260D2WL

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> Європа:

> Модель 9260D2WL

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель 9260D2WL

> Бразилія:

> Модель 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> Сінгапур:

> Модель 9260D2WL

> Аргентина:

> Модель 9260D2WL

> Пакистан:

> Модель 9260D2WL

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.9203/2019

> Парагвай:

> Модель 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

Через дуже малий розмір 9461NGW (22 мм x 30 мм x 2,4 мм) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> Канада:

> Модель 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> Японія:

> Модель 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> Корея:

> Модель 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Тайвань:

> Модель 9461NGW

> Материковий Китай:

> Модель 9461NGW

> Європа:

> Модель 9461NGW

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель 9461NGW

> Сінгапур:

> Модель 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

Через дуже малий розмір 9461D2W (12 мм x 16 мм x 1,8 мм) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> Канада:

> Модель 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> Японія:

> Модель 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> Корея:

> Модель 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Тайвань:

> Модель 9461D2W

> Материковий Китай:

> Модель 9461D2W

> Європа:

> Модель 9461D2W

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель 9461D2W

> Сінгапур:

> Модель 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

Через дуже малий розмір 9462NGW (22 мм x 30 мм x 2,4 мм) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> Канада:

> Модель 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> Японія:

> Модель 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> Корея:

> Модель 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Тайвань:

> Модель 9462NGW

> Материковий Китай:

> Модель 9462NGW

> Європа:

> Модель 9462NGW

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель 9462NGW

> Сінгапур:

> Модель 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

Через дуже малий розмір 9462D2W (12 мм x 16 мм x 1,8 мм) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> Канада:

> Модель 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> Японія:

> Модель 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> Корея:

> Модель 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Тайвань:

> Модель 9462D2W

> Материковий Китай:

> Модель 9462D2W

> Європа:

> Модель 9462D2W

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель 9462D2W

> Сінгапур:

> Модель 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

Через дуже малий розмір 9560NGW (22 мм x 30 мм x 2,4 мм) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> Канада:

> Модель 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> Японія:

> Модель 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> Корея:

> Модель 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Тайвань:

> Модель 9560NGW

> Модель 9560NGW R

> Материковий Китай:

> Модель 9560NGW

> Європа:

> Модель 9560NGW

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель 9560NGW

> Сінгапур:

> Модель 9560NGW

> Парагвай:

> Модель 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> Індонезія:

> Модель 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

Через дуже малий розмір 9560D2W (12 мм x 16 мм x 1,8 мм) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> Канада:

> Модель 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> Японія:

> Модель 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> Корея:

> Модель 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Тайвань:

> Модель 9560D2W

> Материковий Китай:

> Модель 9560D2W

> Європа:

> Модель 9560D2W

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель 9560D2W

> Сінгапур:

> Модель 9560D2W

> Парагвай:

> Модель 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> Індонезія:

> Модель 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

Через дуже малий розмір 9560D2WL (12 мм x 16 мм x 1,8 мм) маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> Канада:

> Модель 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> Японія:

> Модель 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> Корея:

> Модель 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Тайвань:

> Модель 9560D2WL

> Материковий Китай:

> Модель 9560D2WL

> Європа:

> Модель 9560D2WL

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель 9560D2WL

> Сінгапур:

> Модель 9560D2WL

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

Через дуже малий розмір AX101NGW маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

Парагвай:

Модель AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

Індонезія:

Модель AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

Аргентина:

Модель AX101NGW

C-25826

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

Через дуже малий розмір AX101D2W маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

Парагвай:

Модель 101D2W

NR 2021-04-I-0184

Індонезія:

Модель AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

Аргентина:

Модель AX101D2W

C-25828

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

Через дуже малий розмір AX200D2WL маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> Канада:

> Модель AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> Японія:

> Модель AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> Корея:

> Модель AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Тайвань:

> Модель AX200D2WL

> Материковий Китай:

> Модель AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Європа:

> Модель AX200D2WL

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель AX200D2WL

> Бразилія:

> Модель AX200D2WL

> 04137-19-04423

> Сінгапур:

> Модель AX200D2WL

> Аргентина:

> Модель AX200D2WL

> Пакистан:

> Модель AX200D2WL

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

Через дуже малий розмір AX200NGW маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> Канада:

> Модель AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> Японія:

> Модель AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> Корея:

> Модель AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Тайвань:

> Модель AX200NGW

> Материковий Китай:

> Модель AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Європа:

> Модель AX200NGW

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель AX200NGW

> Бразилія:

> Модель AX200NGW

> 04136-19-04423

> Сінгапур:

> Модель AX200NGW

> Аргентина:

> Модель AX200NGW

> Пакистан:

> Модель AX200NGW

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

Через дуже малий розмір AX201NGW маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> Канада:

> Модель AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> Японія:

> Модель AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> Корея:

> Модель AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Тайвань:

> Модель AX201NGW

> Материковий Китай:

> Модель AX201NGW

> Європа:

> Модель AX201NGW

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель AX201NGW

> Бразилія:

> Модель AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> Сінгапур:

> Модель AX201NGW

> Аргентина:

> Модель AX201NGW

> Пакистан:

> Модель AX201NGW

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.9116/2019

> Парагвай:

> Модель AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

Через дуже малий розмір AX201D2W маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> Канада:

> Модель AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> Японія:

> Модель AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> Корея:

> Модель AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Тайвань:

> Модель AX201D2W

> Материковий Китай:

> Модель AX201D2W

> Європа:

> Модель AX201D2W

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель AX201D2W

> Бразилія:

> Модель AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> Сінгапур:

> Модель AX201D2W

> Аргентина:

> Модель AX201D2W

> Пакистан:

> Модель AX201D2W

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.9115/2019

> Парагвай:

> Модель AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

Через дуже малий розмір AX201D2WL маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> Канада:

> Модель AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> Японія:

> Модель AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> Корея:

> Модель AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Тайвань:

> Модель AX201D2WL

> Материковий Китай:

> Модель AX201D2WL

> Європа:

> Модель AX201D2WL

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 20.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель AX201D2WL

> Бразилія:

> Модель AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> Сінгапур:

> Модель AX201D2WL

> Аргентина:

> Модель AX201D2WL

> Пакистан:

> Модель AX201D2WL

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

Через дуже малий розмір AX203NGW маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> Канада:

> Модель AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> Японія:

> Модель AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> Корея:

> Модель AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Тайвань:

> Модель AX203NGW

> Материковий Китай:

> Модель AX203NGW

> Європа:

> Модель AX203NGW

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 22.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель AX203NGW

> Бразилія:

> Модель AX203NGW

> Буде визначено

> Сінгапур:

> Модель AX203NGW

> Аргентина:

> Модель AX203NGW

> C-25825

> Пакистан:

> Модель AX203NGW

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.162/2021

> Парагвай:

> Модель AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> Індонезія:

> Модель AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

Через дуже малий розмір AX203D2W маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> Канада:

> Модель AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> Японія:

> Модель AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> Корея:

> Модель AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Тайвань:

> Модель AX203D2W

> Материковий Китай:

> Модель AX203D2W

> Європа:

> Модель AX203D2W

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 22.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 2

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель AX203D2W

> Бразилія:

> Модель AX203D2W

> Буде визначено

> Сінгапур:

> Модель AX203D2W

> Аргентина:

> Модель AX203D2W

> >C-25827

> Пакистан:

> Модель AX203D2W

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.158/2021

> Парагвай:

> Модель AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> Індонезія:

> Модель AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

Через дуже малий розмір AX210NGW маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> Канада:

> Модель AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> Японія:

> Модель AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Корея:

> Модель AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Тайвань:

> Модель AX210NGW

> Материковий Китай:

> Модель AX210NGW

> Європа:

> Модель AX210NGW

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 22.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 1
> (5925-6425 МГц) IEEE802.11ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Діапазон 5,925-6,425 ГГц призначений для використання в приміщенні з низькою потужністю (LPI)

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель AX210NGW

> Бразилія:

> Модель AX210NGW

> 14242-20-04423

> Сінгапур:

> Модель AX210NGW

> Аргентина:

> Модель AX210NGW

> C-25568

> Пакистан:

> Модель AX210NGW

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.1000/2020

> Парагвай:

> Модель AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> Індонезія:

> Модель AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

Через дуже малий розмір AX210D2W маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> Канада:

> Модель AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> Японія:

> Модель AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Корея:

> Модель AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Тайвань:

> Модель AX210D2W

> Материковий Китай:

> Модель AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> Європа:

> Модель AX210D2W

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 22.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 1
> (5925-6425 МГц) IEEE802.11ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Діапазон 5,925-6,425 ГГц призначений для використання в приміщенні з низькою потужністю (LPI)

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель AX210D2W

> Бразилія:

> Модель AX210D2W

> Буде визначено

> Сінгапур:

> Модель AX210D2W

> Аргентина:

> Модель AX210D2W

> C-25695

> Пакистан:

> Модель AX210D2W

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.1311/2020

> Парагвай:

> Модель AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> Індонезія:

> Модель AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

Через дуже малий розмір AX211NGW маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> Канада:

> Модель AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> Японія:

> Модель AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> Корея:

> Модель AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Тайвань:

> Модель AX211NGW

> Материковий Китай:

> Модель AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> Європа:

> Модель AX211NGW

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 22.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 1
> (5925-6425 МГц) IEEE802.11ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Діапазон 5,925-6,425 ГГц призначений для використання в приміщенні з низькою потужністю (LPI)

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель AX211NGW

> Сінгапур:

> Модель AX211NGW

> Бразилія:

> Модель AX211NGW

> 12069-21-04423

> Аргентина:

> Модель AX211NGW

> C-26079

> Пакистан:

> Модель AX211NGW

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.308/2021

> Парагвай:

> Модель AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> Індонезія:

> Модель AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

Через дуже малий розмір AX211D2W маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> Канада:

> Модель AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> Японія:

> Модель AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> Корея:

> Модель AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Тайвань:

> Модель AX211D2W

> Материковий Китай:

> Модель AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> Європа:

> Модель AX211D2W

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 22.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 1
> (5925-6425 МГц) IEEE802.11ax | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Діапазон 5,925-6,425 ГГц призначений для використання в приміщенні з низькою потужністю (LPI)

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Велика Британія:

> Австралія:

> Модель AX211D2W

> Сінгапур:

> Модель AX211D2W

> Бразилія:

> Модель AX211D2W

> 12073-21-04423

> Аргентина:

> Модель AX211D2W

> C-26080

> Пакистан:

> Модель AX211D2W

> ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.309/2021

> Парагвай:

> Модель AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> Індонезія:

> Модель AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

Через дуже малий розмір AX211D2WL маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> Канада:

> Модель AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> Японія:

> Модель AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> Корея:

> Модель AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

Через дуже малий розмір AX411NGW маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> Канада:

> Модель AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> Японія:

> Модель AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> Корея:

> Модель AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

Через дуже малий розмір AX411E2W маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> США:

> Модель AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> Канада:

> Модель AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> Японія:

> Модель AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> Корея:

> Модель AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW, BE200D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M, BE200D2W M)

Через дуже малий розмір BE200NGW/BE200D2W/BE200NGW M/BE200D2W M маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> Аргентина:

> - Модель BE200NGW: C-29824
> - Модель BE200D2W: C-29823

> Австралія:

> Бразилія:

> - Модель BE200NGW: 06538-23-04423

>   06538-23-04423

> - Модель BE200D2W: 06539-23-04423

>   06539-23-04423

> Канада:

> - Модель BE200NGW: IC: 1000M-BE200NG

> - Модель BE200D2W: IC: 1000M-BE200D2

> Материковий Китай:

> - BE200NGW: CMIIT ID: 2023AJ15349(M)

> - BE200NGW M: CMIIT ID: 2023AJ15347(M)

> - BE200D2W: CMIIT ID: 2023AJ15365(M)

> - BE200D2W M: CMIIT ID: 2023AJ15441(M)

> Європа:

> Модель BE200NGW, BE200D2W

> Версія програмного забезпечення | Програмне забезпечення Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi версії 23.x і пізніших версій
> Максимальна вихідна потужність
> (2400-2483,5 МГц) Режим IEEE802.11 b/g/n/ax/be Bluetooth | 20 дБм EIRP макс. (100 мВт)
> (2400-2483,5 МГц) BLE | 10 дБм EIRP макс. (10 мВт)
> (5150-5725 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax/be | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Низький діапазон частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для використання в приміщенні
> (5725-5875 МГц) Режим IEEE802.11 a/n/ac/ax/be | 13,98 дБм EIRP макс. (25 мВт) За стандартом EN 300 440 пристрій, що працює з частотою 5,8 ГГц, вважають приймачем категорії 1
> (5925-6425 МГц) IEEE802.11 ax/be | 23 дБм EIRP макс. (200 мВт) Діапазон 5,925-6,425 ГГц призначений для використання в приміщенні з низькою потужністю (LPI)

> Це обладнання відповідає основним вимогам директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

> Індонезія:

> Модель BE200NGW

> | 92901/SDPPI/2023 7965 |

> Модель BE200D2W

> | 92868/SDPPI/2023 7965 |

> Модель BE200NGW M

> | 92865/SDPPI/2023 7965 |

> Модель BE200D2W M

> | 92947/SDPPI/2023 7965 |

> Японія:

> Модель BE200NGW RF: 003-230203 TEL: D230105003
> Модель BE200D2W RF: 003-230204 TEL: D230106003
> Модель BE200NGW M підвищена частота 320 МГц: (RF: 003-240052) RF: 003-240052 TEL: D230105003
> Модель BE200D2W M підвищена частота 320 МГц: (RF: 003-240053) RF: 003-240053 TEL: D23016003
> Діапазон 5 ГГц (W52, W53) та 6 ГГц (LPI): Призначено лише для використання в приміщенні (крім зв'язку з потужним радіопристроєм W52)

> Корея:

> Модель BE200NGW / Модель BE200NGW M

> R-C-INT-BE200NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200NGW, BE200NGW M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Модель BE200D2W / Модель BE200D2W M

> R-C-INT-BE200D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200D2W, BE200D2W M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Нова Зеландія:

> Пакистан:

> - Модель BE200NGW: ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.697/2023

> - Модель BE200D2W: ЗАТВЕРДЖЕНО PTA: 9.696/2023

> Парагвай:

> - Модель BE200NGW: 2023-09-I-0619

> - Модель BE200D2W: 2023-09-I-0618

> Сінгапур:

> Модель BE200NGW, BE200D2W

> Тайвань:

> - Модель BE200NGW: CCAH23Y10480T7

> - Модель BE200NGW M: CCAH23Y10500T0

> - Модель BE200D2W: CCAH23Y10470T4

> - Модель BE200D2W M: CCAH23Y10490T0

> Велика Британія:

> США:

> - Модель BE200NGW: FCC ID: PD9BE200NG

> - Модель BE200D2W: FCC ID: PD9BE200D2

### Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW, BE201D2W)

Через дуже малий розмір BE201NGW/BE201D2W маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> Буде визначено

### Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW, BE211D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M, BE211D2W M)

Через дуже малий розмір BE211NGW/BE211D2W/BE211NGW M/BE211D2W M маркування розміщено у цьому посібнику користувача, оскільки його вважають занадто малим, щоб його можна було прочитати.

> Буде визначено

### ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ КОМПЛЕКСНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ІНТЕГРАТОРІВ ХОСТІВ

Правила, описані у цьому документі, призначені для інтеграторів комплексного обладнання, які встановлюють бездротові адаптери Intel® на хост-платформах ноутбуків і планшетів. Додержання цих вимог необхідне для відповідності правилам FCC, включаючи вплив радіочастот. У разі відповідності правилам щодо типу антени й розміщення бездротовий адаптер Intel® може бути встановлено на хост-платформах ноутбуків і планшетів без додаткових обмежень. У разі невідповідності наведеним у цьому документі правилам виробнику комплексного обладнання або інтегратору може знадобитися провести додаткові випробування та/або отримати додаткове затвердження. Виробник комплексного обладнання або інтегратор несуть відповідальність за визначення необхідних нормативних випробувань хост-платформ і отримання необхідних затверджень для відповідності вимогам. За потреби зв’яжіться із заявником/грантоотримувачем (Intel) для отримання докладної інформації про те, як налаштувати пристрій для будь-якого тестування на відповідність, за яке відповідає виробник комплексного обладнання (інтегратор) згідно з KDB 996369 D04.

- Бездротовий адаптер Intel® призначений лише для виробників комплексного обладнання та інтеграторів хост-платформ.
- У дозволі FCC на бездротовий адаптер Intel® міститься опис обмежених умов затвердження модульних систем.
- Бездротові адаптери Intel® слід використовувати з точкою доступу, затвердженою для експлуатації в певній країні.
- Зміни або модифікація бездротових адаптерів Intel® виробниками комплексного обладнання, інтеграторами чи іншими третіми особами не допускаються. Зміни або модифікація бездротових адаптерів Intel® виробниками комплексного обладнання, інтеграторами або іншими третіми особами анулює дозвіл на експлуатацію адаптера.
- Бразилія. Інформація, яку мають надати кінцевому користувачеві виробники комплексного обладнання та інтегратори: «Включає продукт, схвалений компанією Anatel під номером HHHH-AA-FFFFF». (Модуль Intel, виготовлений у Материковому Китаї/Тайвані/Бразилії.)

### Тип і підсилення антени

З бездротовими адаптерами Intel® дозволяється використовувати лише антени однакового типу з підсиленням, рівним або більшим за 3 дБі для діапазону 2,4 ГГц і 5 дБі для діапазону 5 ГГц і 6–7 ГГц. Інші типи антен і антени з вищим підсиленням можуть вимагати додаткового дозволу на експлуатацію. У ході випробувань використовували таку двохсмугову антену, що досить точно відповідає вищезазначеним обмеженням:

Піковий коефіцієнт підсилення антени з урахуванням втрат у кабелі (дБі)
Тип антени | 2,4 ГГц | 5,2 ГГц | 5,3 ГГц | 5,6 ГГц | 5,8 ГГц | 5,9 ГГц | 6,2 ГГц | 6,5 ГГц | 6,7 ГГц | 7,0 ГГц
PIFA | 3,24 | 3,64 | 3,73 | 4,77 | 4,97 | 4,97* | 4,83 | 4,3 | 5,37 | 5,59
Диполь | 2,89 | 2,92 | 3,19 | 4,41 | 4,22 | 5,12 | 5,06 | 4,71 | 4,49 | 5,34
Модулі: 7265NGW, 3165NGW, 8260NGW, 8260D2W, 3165D2W, 3168NGW, 8265NGW, 8265D2W, 9560NGW, 9560NGW R, 9260NGW, 9461NGW, 9461D2W, 9462NGW, 9462D2W, 9560D2W, 9560D2WR, 9560D2WL, 9260D2WL, AX201NGW, AX201D2W, AX201D2WL, AX200NGW, AX200D2WL, AX101NGW, AX210NGW, AX210D2W, AX411NGW, AX411E2W *Піковий коефіцієнт підсилення антени становить 4,72 дБі на частоті 5,9 ГГц для наступних моделей: AX101NGW, AX101D2W, AX203NGW, AX203D2W

Піковий коефіцієнт підсилення антени з урахуванням втрат у кабелі (дБі)
Тип антени | 2,4 ГГц | 5,2 ГГц | 5,3 ГГц | 5,6 ГГц | 5,8 ГГц | 5,9 ГГц | 6,2 ГГц | 6,5 ГГц | 6,7 ГГц | 7,0 ГГц
PIFA | 2,95 | 5,11 | 4,55 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,88 | 4,96 | 4,96
Диполь | 2,95 | 4,03 | 4,11 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,71 | 4,49 | 4,96
Монополь | 2,83 | 4,57 | 4,44 | 4,95 | 4,95 | 4,43 | 4,87 | 4,91 | 4,91 | 4,79
Модулі: BE200NGW, BE200D2W

Вище 6 ГГц. Піковий коефіцієнт підсилення антени 3D, що тестується в хості, має бути більшим за –2 дБі або дорівнювати цьому значенню. Якщо дизайн антени хоста того ж типу з виміряним піковим коефіцієнтом підсилення антени нижче –2 дБі, то тестування CBP(FCC)/EDT(EU) необхідно проводити, коли модуль установлено в хост.

### Передача бездротовими адаптерами Intel® сигналів одночасно з іншими інтегрованими або модульними передавачами

На основі номера публікації бази даних FCC 616217, якщо в хост-пристрої встановлено кілька передавачів, для визначення необхідних вимог до експлуатації й випробування слід провести оцінку впливу радіочастотного випромінювання. Інтегратори комплексного обладнання мають ідентифікувати всі можливі поєднання конфігурацій одночасної передачі для всіх передавачів і антен, установлених у хост-системі. Сюди входять передавачі, встановлені у хост-системі як мобільні пристрої (на відстані > 20 см від користувача) і портативні пристрої (на відстані < 20 см від користувача). Інтегратори комплексного обладнання повинні звертатися до документа FCC KDB 616217 для ознайомлення з подробицями оцінювання, щоб визначити, чи є додаткові вимоги для випробування або затвердження FCC.

### Розміщення антени на хост-платформі

Для забезпечення відповідності вимогам щодо радіочастотного впливу антен, які використовуються з бездротовими адаптерами Intel®, вони мають бути встановлені на хост-платформах ноутбуків або планшетів, щоб гарантувати мінімальне віддалення від усіх осіб у всіх режимах експлуатації з суворим дотриманням значень у наведеній нижче таблиці. Відстань від антени вимірюється як у горизонтальній, так і вертикальній орієнтації антени, яку встановлено в хост-системі.

Відстань віддалення, менша за показану, вимагає додаткового оцінювання й дозволу FCC.

Для комбінованих адаптерів Wi-Fi/Bluetooth рекомендована відстань між передавальними антенами має становити 5 см у хост-системі для забезпечення відповідного розподілення у разі одночасної передачі сигналів Wi-Fi і Bluetooth. Якщо віддалення становить менше 5 см, показник розподілення має бути перевірено згідно з публікацією FCC KDB 447498 для конкретного адаптера.

| Мінімальна необхідна відстань від антени до користувача
--- | ---
Бездротовий адаптер | Використання антени PIFA | Використання антени диполь/монополь
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 мм |
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 мм |
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 мм |
Intel® Wireless-N 7265 | 8 мм |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 мм |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 мм |
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 мм | 200 мм
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 мм | 200 мм
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 мм | 200 мм
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 мм | 200 мм
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 мм | 200 мм
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 мм | 200 мм
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 мм | 200 мм
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 мм (30 мм за використання діапазону UNII-4) | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 мм (27 мм за використання діапазону UNII-4) | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 мм (28 мм з використанням діапазону UNII-4) | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 мм (30 мм з використанням діапазону UNII-4) | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW) | 45 мм | 200 мм
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W) | 45 мм | 200 мм
Антени типу монополь та диполь сертифіковані для мобільних конфігурацій і вимагають відстані > 20 см від тіла користувача.

Додатковий процес отримання дозволу може знадобитися у разі потреби розмістити 60 ГГц/802.11ad RFEM (антенний масив) на відстані менше ніж 20 см до користувача.

### Інформація, яку має надати кінцевому користувачеві виробник комплексного обладнання або інтегратор

Наведені нижче нормативні примітки та примітки щодо техніки безпеки мають бути опубліковані в документації, наданій кінцевому користувачеві виробу або системи, що включає в себе бездротовий адаптер Intel®, відповідно до місцевих правил. Хост-система повинна мати маркування «Contains FCC ID: XXXXXXXX» (Містить ідентифікатор FCC: XXXXXXXX) з ідентифікатором FCC.

Бездротовий адаптер дозволяється встановлювати та використовувати у суворій відповідності з інструкціями виробника, як описано у документації користувача, що постачається разом із виробом. Затвердження конкретних країн див. у розділі Затвердження радіообладнання. Корпорація Intel не несе відповідальності за радіо- або телевізійні перешкоди, спричинені несанкціонованою модифікацією пристроїв, включених до бездротового адаптера, або підключення з’єднувальних кабелів та обладнання, крім дозволеного корпорацією Intel. Відповідальність за усунення перешкод, спричинених несанкціонованими модифікаціями, заміною або приєднанням, несе користувач. Корпорація Intel і авторизовані дилери або дистриб’ютори не несуть відповідальності за пошкодження або порушення державних правил, які можуть виникнути в результаті недотримання користувачем цих правил.

Материковий Китай:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Місцеві обмеження для радіозв’язку: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n і 802.11ad

Наведена заява про місцеві обмеження має бути опублікована у документації з відповідності виробів 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n і 802.11ad.

Застереження. Через використання частот 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n і 802.11ad бездротові пристрої LAN поки не можуть бути гармонізовані у всіх країнах, а вироби з частотою 802.11a, 802.11b, 802.11g і 802.11n призначені для використання лише у певних країнах, і їх заборонено використовувати в інших країнах, ніж ті, для використання в яких вони призначені. Як користувач цих продуктів ви несете відповідальність за їхнє використання лише у країнах, для яких вони призначені, а також перевірку їхніх налаштувань частоти й каналу для країни використання. Відхилення від припустимих параметрів і обмежень у країні використання може бути порушенням національного законодавства та може каратися законом.

## Заяви про відповідність європейським стандартам

Кожен з перелічених нижче адаптерів відповідає основним вимогам Директиви Європейського Союзу 2014/53/ЄС.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

На початок сторінки

Назад до змісту

Товарні знаки та застереження