Torna al Sommario

# Specifiche

Questa sezione fornisce informazioni sulle specifiche della famiglia di schede di rete wireless Intel®. È possibile che non tutte le schede di rete siano incluse nell'elenco seguente.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Modello 3165NGW)

Fattori di forma | M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: fino a 433 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows* 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Fattori di forma | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: fino a 433 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Generale
Sistemi operativi | Linux, Windows* 8.1 (a 64 bit), Windows* 10 (a 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modello 7265NGW)

Fattori di forma | M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modello 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) supportati dalle schede di rete seguenti Modello 7265NGW
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows* 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modelli 7265NGW AN e 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modello 7265NGW BN)

Fattori di forma | M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modello 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modello 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modello 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza (Vedere più sopra; non tutte le bande sono supportate da tutte le schede di rete) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream 802.11n | Tutte le schede di rete: Spatial stream 2 X 2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) supportati dalle schede di rete seguenti Modello 7265NGW AN Modello 7265NGW NB Modello 7265NGW BN
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Fattori di forma | Half-Mini Card e M.2 (NGFF - Next Generation Form Factor)
Interfacce elettriche | PCIe e USB 2.0 per entrambi i fattori di forma
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modello 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Dual Mode* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) supportati dalle schede di rete seguenti Modello 8260NGW
Generale
Sistemi operativi | Windows* 7 (32 bit e 64 bit), Windows* 8 (32 bit e 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* per 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* e WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer.
Architettura | Infrastruttura e SoftAP; supporta contemporaneamente le modalità Client e SoftAP
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB 64 bit e 128 bit, AES-CCMP, TKIP
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Modelli 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: PCIe, USB, o UART (solo M.2 1216)
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (supporto delle funzionalità limitato), Android
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* per le connessioni di dispositivi peer-to-peer, Wi-Fi Miracast* come fonte.
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in attesa di supporto del sistema operativo; misurazione Fine Timing basata su 802.11REVmc
Roaming | Supporta il roaming senza interruzioni tra punti di accesso
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformità
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | Modello 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, coesistenza LTE, eFEM, M.2 2230 HE
Modello 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modello 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, coesistenza LTE, M.2 1216 SD
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (modelli 9260NGW e 9260D2WL)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: PCIe, USB
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux* (supporto delle funzionalità limitato), Chrome*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA* e WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* come fonte e Wi-Fi Direct*.
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in attesa di supporto del sistema operativo; misurazione Fine Timing basata su 802.11REVmc
Roaming | Supporta il roaming senza interruzioni tra punti di accesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Protezione
Autenticazione | WPA* e WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Crittografia | WEB a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformità
Governo degli Stati Uniti | FIPS, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | 9260NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 coesistenza LTE
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Wireless-AC 9260: 2x2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | 1,73 Gbps durante l'uso dei canali a 160 MHz
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (modelli 9461NGW/9461D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0ºC a +80ºC
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux* (supporto delle funzionalità limitato), Chrome
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA* e WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* come fonte e Wi-Fi Direct
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in attesa di supporto del sistema operativo; misurazione Fine Timing basata su 802.11REVmc
Roaming | Supporta il roaming senza interruzioni tra punti di accesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | 9461NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antenna singola
9461D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antenna singola
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Wireless-AC 9461: 1x1
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | 433 Mbps durante l'uso di canali a 80 MHz
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (modelli 9462NGW/9462D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0ºC a +80ºC
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux* (supporto delle funzionalità limitato), Chrome
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA* e WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* come fonte e Wi-Fi Direct
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in attesa di supporto del sistema operativo; misurazione Fine Timing basata su 802.11REVmc
Roaming | Supporta il roaming senza interruzioni tra punti di accesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Protezione
Autenticazione | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Crittografia | WEB a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | 9462NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antenna diversity
9462D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antenna diversity
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Wireless-AC 9462: 1x1
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | 433 Mbps durante l'uso di canali a 80 MHz
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (modelli 9560NGW/9560D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux* (supporto delle funzionalità limitato), Chrome*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA* e WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* come fonte e Wi-Fi Direct* (solo per Microsoft Windows*).
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v in attesa di supporto del sistema operativo; misurazione Fine Timing basata su 802.11-2016
Roaming | Supporta il roaming senza interruzioni tra punti di accesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Protezione
Autenticazione | WPA* e WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocolli di autenticazione | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Crittografia | WEB a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit
Crittografia e autenticazione Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformità
Governo degli Stati Uniti | FIPS, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | 9560NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Spatial stream | Intel® Wireless-AC 9560: 2x2
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | 1,73 Gbps durante l'uso dei canali a 160 MHz
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio2
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFICATO* 6, Wi-Fi CERTIFICATO* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multibanda*, Connettività ottimizzata Wi-Fi*, Posizione del Wi-Fi* e Wi-Fi TimeSync*
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2016 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Misurazione di tempistica fine basata su 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Protezione
Autenticazione | WPA* e WPA2* Personal ed Enterprise; WPA3* (in attesa di supporto del sistema operativo)
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | WEP a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-2
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, Antenna Diversity
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, Antenna Diversity

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antenna Diversity | Supportato
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: PCIe, USB
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Miracast Wi-Fi*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* e Wi-Fi TimeSync*
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2016 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basato su 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Protezione
Autenticazione | WPA* e WPA2* Personal ed Enterprise; WPA3* (in attesa di supporto del sistema operativo)
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | WEP a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-2, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; coesistenza LTE
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | 5.15GHz - 5.895GHz (in funzione del paese) | 2.400 - 2.4835GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio2
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac con funzioni Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Miracast Wi-Fi*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* e Wi-Fi TimeSync*
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2016 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basato su 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Protezione
Autenticazione | WPA* e WPA2* Personal ed Enterprise; WPA3* (in attesa di supporto del sistema operativo)
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | WEP a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-2, FISMA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | Modello AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; coesistenza LTE
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | 5.15GHz - 5.895GHz (in funzione del paese) | 2.400 - 2.4835GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio2
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFICATO* 6, Wi-Fi CERTIFICATO* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multibanda*, Connettività ottimizzata Wi-Fi*, Posizione del Wi-Fi* e Wi-Fi TimeSync*
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2016 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Misurazione di tempistica fine basata su 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Protezione
Autenticazione | WPA* e WPA2* Personal ed Enterprise; WPA3* (in attesa di supporto del sistema operativo)
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | WEP a 64 bit e 128 bit, AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-2
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: PCIe, USB
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* e Wi-Fi TimeSync*
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2016 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basato su 802.11-2016 HW idoneo per 802.11-2016, Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Protezione
Autenticazione | WPA2* e WPA3*
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-2
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Modulazione di frequenza | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (in funzione del paese) | 5.15GHz - 5.895GHz (in funzione del paese) | 2.400 - 2.4835GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio2
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFICATO* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* e Wi-Fi Agile Multibanda*
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2016 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basato su 802.11-2016 HW idoneo per Wi-Fi Location R2 (802.11 az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Protezione
Autenticazione | WPA2* e WPA3*
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-2
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, Coex LTE
Modulazione di frequenza | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (in funzione del paese) | 5.15GHz - 5.895GHz (in funzione del paese) | 2.400 - 2.4835GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Peso | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio2
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFICATO* 6, Wi-Fi CERTIFICATO* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* e Wi-Fi Agile Multibanda*
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2016 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basato su 802.11-2016 HW idoneo per Wi-Fi Location R2 (802.11 az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Protezione
Autenticazione | WPA2* e WPA3*
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-2
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Modulazione di frequenza | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (in funzione del paese) | 5.15GHz - 5.895GHz (in funzione del paese) | 2.400 - 2.4835GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: PCIe*, USB
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Supporto della tecnologia Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFICATO* 6 con Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFICATO* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multibanda* e prontezza HW R2 per posizione Wi-Fi
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2020 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Misurazione di tempistica fine basata su 802.11-2016 HW idoneo per Wi-Fi Location R2 (802.11 az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Protezione
Autenticazione | WPA3* personal and enterprise WPA2* transition mode
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-3
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Numeri modello
Modelli | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 1216
Modulazione di frequenza | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (in funzione del paese) | 5.15GHz - 5.895GHz (in funzione del paese) | 2.400 - 2.4835GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm (max) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio3
Temperatura di funzionamento (Ambiente) | Da 0 a +50 gradi Celsius
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Supporto della tecnologia Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFICATO* 6 con Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFICATO* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multibanda* e prontezza HW R2 per posizione Wi-Fi
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2020 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Misurazione di tempistica fine basata su 802.11-2016 HW idoneo per Wi-Fi Location R2 (802.11 az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4 (Ant. 1
Protezione
Autenticazione | WPA3* personal and enterprise WPA2* transition mode
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-3
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Numeri modello
Modelli | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 1216
Modulazione di frequenza | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (in funzione del paese) | 5.15GHz - 5.895GHz (in funzione del paese) | 2.400 - 2.4835GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (lato superiore)/max 0,1 mm (lato inferiore)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: PCIe*, USB
Temperatura di esercizio (protezione dell'adattatore) | Da 0 a +80°C
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Supporto della tecnologia Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFICATO* 6 con Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFICATO* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multibanda* e prontezza HW R2 per posizione Wi-Fi
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2020 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Misurazione di tempistica fine basata su 802.11-2016 HW idoneo per Wi-Fi Location R2 (802.11 az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Protezione
Autenticazione | WPA3* personal and enterprise WPA2* transition mode
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-3
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Numeri modello
Modelli | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Modulazione di frequenza | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (in funzione del paese) | 5.15GHz - 5.895GHz (in funzione del paese) | 2.400 - 2.4835GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 3.06 (±0.14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio3
Temperatura di funzionamento (Ambiente) | Da 0 a +50 gradi Celsius
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Supporto della tecnologia Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFICATO* 6 con Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFICATO* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multibanda* e prontezza HW R2 per posizione Wi-Fi
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2020 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Misurazione di tempistica fine basata su 802.11-2016 HW idoneo per Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Protezione
Autenticazione | WPA3* personal and enterprise WPA2* transition mode
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-3
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Numeri modello
Modelli | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Modulazione di frequenza | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (in funzione del paese) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ac | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Generale
Dimensioni (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 3.06 (±0.14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Controllo accensione/spegnimento radio | Supportato
Interfaccia del connettore | M.2: CNVio3
Temperatura di funzionamento (Ambiente) | Da 0 a +50 gradi Celsius
Umidità | Dal 50 al 90% RH senza condensa (a temperature da 25 ºC a 35 ºC)
Sistemi operativi | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Supporto della tecnologia Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFICATO* 6 con Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFICATO* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multibanda* e prontezza HW R2 per posizione Wi-Fi
Standard della rete WLAN dell'IEEE | IEEE 802.11-2020 e modifiche selezionate (copertura di funzioni selezionate) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Misurazione di tempistica fine basata su 802.11-2016 HW idoneo per Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Protezione
Autenticazione | WPA3* personal and enterprise WPA2* transition mode
Protocolli di autenticazione | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, AES-GCMP a 256 bit
Conformità
Normative | Per un elenco delle certificazioni applicabili ai singoli paesi, contattare il rappresentante locale Intel.
Governo degli Stati Uniti | FIPS 140-3
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Numeri modello
Modelli | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Modulazione di frequenza | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda di frequenza | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5,925 GHz-6,425 GHz (in funzione del paese) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Supporto wireless | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocità dei dati | Tutte le velocità dei dati sono massime teoriche.
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ax | Fino a 2,4 Gbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11ac | Fino a 867 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocità di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilità