返回目录页面

# 规格

本节提供有关英特尔® 无线适配器的规格信息。以下列表并不具备完全的包容性。

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165（型号 3165NGW）

外形 | M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165：1 X 1
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165：高达 433 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

外形 | M.2 2230（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168：1 X 1
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168：高达 433 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.2 (BLE)
常规
操作系统 | Linux、Windows* 8.1（64 位）、Windows® 10（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265（型号 7265NGW）

外形 | M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 型号 7265NGW - 802.11agn、交流、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265：高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 以下适配器支持双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 型号 7265NGW
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265（型号 7265NGW AN 和 7265NGW NB）
Intel® Wireless-N 7265（型号 7265NGW BN）

外形 | M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | PCIe、USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 模型 7265NGW AN - 802.11agn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2 模型 7265NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe、USB、M.2 Intel® Wireless-N 7265 模型 7265NGW BN - 802.11bgn、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 （参见上文，所有适配器并非支持所有带宽） | 5GHz (802.11a/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
802.11n 空间流 | 所有适配器：2 X 2 空间流
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 以下适配器支持双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 模型 7265NGW AN 型号 7265NGW NB 模型 7265NGW BN
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

外形 | 半微型卡和 M.2（新一代外形 - NGFF）
电气接口 | 用于外形的 PCIe 和 USB 2.0
天线接口连接器 | Hirose U.FL-R-SMT 与电缆连接器 U.FL-LP-066 相配
天线多样性 | 板上内置多样性
IEEE 802.11 联网标准 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 型号 8260NGW - 802.11agn、交流、2x2、蓝牙 4.0、PCIe、USB、M.2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 95% 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260：高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps
蓝牙 | 以下适配器支持双模式蓝牙* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE) 型号 8260NGW
常规
操作系统 | Windows* 7（32 位和 64 位），Windows* 8（32 位和 64 位），Windows* 8.1（64 位）
Wi-Fi Alliance* 认证 | 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2* 的 Wi-Fi CERTIFIED* 和 WPS、WPS 2.0、受保护管理框架。对等设备连接的 Wi-Fi Direct*。
体系架构 | 基础架构和 SoftAP；支持同时客户机和 SoftAP 模式
Cisco 兼容性扩展认证 | Cisco 兼容性扩展版本 4.0
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2、AES-CCMP
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265（型号 8265NGWH/8265NGW/8265D2W）

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.8 毫米
重量 | M.2 2230：2.6 克 M.2 1216：0.6 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe、USB 或 UART（仅限 M.2 1216）
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 7*、Microsoft Windows 8.1*、Microsoft Windows 10*、Linux*（支持有限功能）、Android
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保护管理框架、用于对等连接的 Wi-Fi Direct*、用作来源的 Wi-Fi Miracast*。
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v 待定操作系统支持；基于 802.11REVmc 的精确时间测量
漫游 | 支持接入点之间的无缝漫游
蓝牙 | 双模式蓝牙* 4.2，BLE
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST）、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、128 位 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2-PSK、AES-CCMP
兼容性
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 型号 8265NGWH | 802.11ac、2x2、蓝牙* 4.2、PCIe、USB、LTE 并存、eFEM、M.2 2230 HE
型号 8265NGW | 802.11ac、2x2、蓝牙* 4.2、PCIe、USB、M.2 2230 MS
型号 8265D2W | 802.11ac、2x2、蓝牙* 4.2、PCIe、LTE 并存、M.2 1216 SD
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265：高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260（型号 9260NGW 和 9260D2WL）

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.67 (±0.08) 毫米
重量 | M.2 2230：2.9 ±0.3 克 M.2 1216：0.61 ±0.1 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe，USB
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*（支持有限功能），Chrome*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保护管理框架、用作来源的 Wi-Fi Miracast* 和 Wi-Fi Direct*。
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v 待定操作系统支持；基于 802.11REVmc 的精确时间测量
漫游 | 支持接入点之间的无缝漫游
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2*、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
加密 | 64 位和 128 位 WEP、128 位 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2-PSK、AES-CCMP
兼容性
美国政府 | FIPS、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 9260NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac Wave 2、2x2、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216 LTE 并存
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Wireless-AC 9260：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | 1.73 Gbps（使用 160MHz 信道时）
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461（型号 9461NGW/9461D2W）

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.57 (+-0.08) 毫米
重量 | M.2 2230：2.7 克 M.2 1216：0.7 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio
操作温度（适配器防护板） | 0ºC 至 +80ºC
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*（支持有限功能），Chrome
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保护管理框架、用作来源的 Wi-Fi Miracast* 和 Wi-Fi Direct
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v 待定操作系统支持；基于 802.11REVmc 的精确时间测量
漫游 | 支持接入点之间的无缝漫游
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA）
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、128 位 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2-PSK、AES-CCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 9461NGW | 802.11ac Wave 2、1x1、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230、单天线
9461D2W | 802.11ac Wave 2、1x1、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216、单天线
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Wireless-AC 9461：1 X 1
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | 433 Mbps（使用 80MHz 信道时）
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462（型号 9462NGW/9462D2W）

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.57 (+-0.08) 毫米
重量 | M.2 2230：2.7 克 M.2 1216：0.7 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio
操作温度（适配器防护板） | 0ºC 至 +80ºC
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*（支持有限功能），Chrome
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保护管理框架、用作来源的 Wi-Fi Miracast* 和 Wi-Fi Direct
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v 待定操作系统支持；基于 802.11REVmc 的精确时间测量
漫游 | 支持接入点之间的无缝漫游
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA 和 WPA2、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA）
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
加密 | 64 位和 128 位 WEP、128 位 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2-PSK、AES-CCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 9462NGW | 802.11ac Wave 2、1x1、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230、分集天线
9462D2W | 802.11ac Wave 2、1x1、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216、分集天线
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Wireless-AC 9462：1 X 1
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | 433 Mbps（使用 80MHz 信道时）
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560（型号 9560NGW/9560D2W）

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.8 毫米
重量 | M.2 2230：2.6 克 M.2 1216：0.6 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*（支持有限功能），Chrome*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、受保护管理框架、用作来源的 Wi-Fi Miracast* 和 Wi-Fi Direct*（仅适用于 Microsoft Windows*）。
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w；802.11r、802.11k、802.11v 待定操作系统支持；基于 802.11-2016 的精确时间测量
漫游 | 支持接入点之间的无缝漫游
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2*、802.1X（EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA）
身份验证协议 | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
加密 | 64 位和 128 位 WEP、128 位 AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 加密和身份验证 | WPA2-PSK、AES-CCMP
兼容性
美国政府 | FIPS、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 9560NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2、2x2、蓝牙* 5、PCIe、USB、M.2 1216
频率调制 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.4GHz (802.11b/g/n)
频带 | 5.15GHz - 5.85GHz（取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz（取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
无线媒体 | 5 GHz UNII：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送） | 2.4GHz ISM：Orthogonal Frequency Division Multiplexing（OFDM，正交分频多路传送）
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
空间流 | Intel® Wireless-AC 9560：2 X 2
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ac 数据率 | 1.73 Gbps（使用 160MHz 信道时）
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.65 (±0.05) 毫米
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, 和 Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 基于 802.11-2016 的精确时间测量
蓝牙 | 蓝牙* 5.1
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2* 个人和企业；WPA3*（待定操作系统支持）
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 64 位和 128 位 WEP、TKIP、128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz、蓝牙* 5.1、M.2 2230、分集天线
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz、蓝牙* 5.1、 M.2 1216、分集天线

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.65 (±0.05) 毫米
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 克
天线多样性 | 支持
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe，USB
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware* 和 Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、ai；基于 802.11-2016 的精确时间测量
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2* 个人和企业；WPA3*（待定操作系统支持）
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 64 位和 128 位 WEP、TKIP、128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX200NGW | 802.11ax、2x2、蓝牙* 5、M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax、2x2、蓝牙* 5、M.2 1216；LTE 并存
频率调制 | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.65 (±0.05) 毫米
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac（带 Wave 2 功能）、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware* 和 Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、ai；基于 802.11-2016 的精确时间测量
蓝牙 | 蓝牙* 5
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2* 个人和企业；WPA3*（待定操作系统支持）
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 64 位和 128 位 WEP、TKIP、128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2、FISMA
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | 型号 AX201NGW | 802.11ax、2x2、蓝牙* 5、M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax、2x2、蓝牙* 5、M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax、2x2、蓝牙* 5、M.2 1216；LTE 并存
频率调制 | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.65 (±0.05) 毫米
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*、Linux*、Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, 和 Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 基于 802.11-2016 的精确时间测量
蓝牙 | 蓝牙* 5.1
安全性
验证 | WPA* 和 WPA2* 个人和企业；WPA3*（待定操作系统支持）
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 64 位和 128 位 WEP、TKIP、128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz、蓝牙* 5.1、 M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz、蓝牙* 5.1、 M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.65 (±0.08) 毫米
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) 克 M.2 1216：0.61 (±0.1) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe，USB
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA2*、WPA3*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 和 Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w；基于 802.11-2016 的精确时间测量 802.11-2016、Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 5.2
安全性
验证 | WPA2* 和 WPA3*
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 1216
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5925 GHz- 6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.7 (±0.1) 毫米
重量 | M.2 2230：2.83 (±0.3) 克 M.2 1216：0.67 (±0.1) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*, 和 Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w；基于 802.11-2016 的精确时间测量 Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 5.2
安全性
验证 | WPA2* 和 WPA3*
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 1216、LTE Coex
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5925 GHz- 6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1625：16 毫米 x 25 毫米 x 2.0 毫米
重量 | M.2 2230：2.83 (±0.3) 克 M.2 1625：0.90 (±0.1) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio2
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 10*，Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi CERTIFIED* 6、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct* 以及 Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2016 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w；基于 802.11-2016 的精确时间测量 Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 5.2
安全性
验证 | WPA2* 和 WPA3*
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-2
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、蓝牙* 5.2、M.2 1625
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5925 GHz- 6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.7 (±0.1) 毫米
重量 | M.2 2230: 3.07 (±0.15) 克 M.2 1216: 0.75 (±0.04) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe*、USB
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi 7 技术支持、Wi-Fi CERTIFIED* 6（包含 Wi-Fi 6E）、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 以及 Wi-Fi Location R2 硬件就绪
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2020 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、 b、 d、 e、 g、 h、 i、 k、 n、 r、 u、 v、 w、 ac、 ax、 be；基于 802.11-2016 的精细时序测量 Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 5.4
安全性
验证 | WPA3* 个人版和企业版、WPA2* 过渡模式
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-3
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型号
型号 | BE200NGW | Wi-Fi 7，2x2，蓝牙* 5.4，M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7，2x2，蓝牙* 5.4，M.2 1216
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5925 GHz- 6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.42 毫米（最大） M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.7 (±0.1) 毫米
重量 | M.2 2230：3.06 (±0.14) 克 M.2 1216：0.73 (±0.02) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2: CNVio3
工作温度（环境） | 0°C － +50°C
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi 7 技术支持、Wi-Fi CERTIFIED* 6（包含 Wi-Fi 6E）、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 以及 Wi-Fi Location R2 硬件就绪
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2020 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、 b、 d、 e、 g、 h、 i、 k、 n、 r、 u、 v、 w、 ac、 ax、 be；基于 802.11-2016 的精细时序测量 Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 5.4（天线1)
安全性
验证 | WPA3* 个人版和企业版、WPA2* 过渡模式
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-3
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
型号
型号 | BE201NGW | Wi-Fi 7，2x2，蓝牙* 5.4，M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7，2x2，蓝牙* 5.4，M.2 1216
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5925 GHz- 6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

常规
尺寸（长 x 宽 x 高） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.4 毫米 [最大 1.5 毫米（顶部）/最大 0.1 毫米（底部）] M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.7 (±0.1) 毫米
重量 | M.2 2230: 2.83 (±0.3) 克 M.2 1216: 0.67 (±0.1) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：PCIe*、USB
操作温度（适配器防护板） | 摄氏 0 至 +80 度
湿度 | 50% － 90% RH 非冷凝（在温度 25°C － 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi 7 技术支持、Wi-Fi CERTIFIED* 6（包含 Wi-Fi 6E）、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 以及 Wi-Fi Location R2 硬件就绪
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2020 和部分修正案（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、 b、 d、 e、 g、 h、 i、 k、 n、 r、 u、 v、 w、 ac、 ax、 be；基于 802.11-2016 的精细时序测量 Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 5.4
安全性
验证 | WPA3* 个人版和企业版、WPA2* 过渡模式
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
兼容性
规范 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-3
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型号
型号 | BE200NGW M | Wi-Fi 7、160 MHz 2x2、蓝牙* 5.4、M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7、160 MHz 2x2、蓝牙* 5.4、M.2 1216
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5925 GHz- 6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15GHz - 5.895GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 - 2.4835GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据率 | 所有数据率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据率 | Tx/Rx（Mbps）：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

常规
尺寸（高 x 宽 x 深） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.42 毫米 M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.7 (±0.1) 毫米
重量 | M.2 2230：3.06 (±0.14) 克 M.2 1216：0.73 (±0.02) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio3
工作温度（环境） | 0°C 至 +50°C
湿度 | 50%-90% RH 非冷凝（温度范围：25°C 至 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi 7 技术支持、Wi-Fi CERTIFIED* 6（包含 Wi-Fi 6E）、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 以及 Wi-Fi Location R2 硬件就绪
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2020 和部分修订版（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、d、e、g、h、i、k、n、r、u、v、w、ac、ax、be；基于 802.11-2016 的精细时序测量 Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 6.0
安全性
身份验证 | WPA3* 个人版和企业版、WPA2* 过渡模式
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
合规性
监管 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-3
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型号
型号 | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2，2x2，蓝牙® 核心规格 6.0，M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2，2x2，蓝牙® 核心规格 6.0，M.2 1216
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5.925 GHz-6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15 GHz-5.895 GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 GHz-2.4835 GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5 GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4 GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据速率 | 所有数据速率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据速率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据速率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据速率 | Tx/Rx (Mbps)：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

常规
尺寸（高 x 宽 x 深） | M.2 2230：22 毫米 x 30 毫米 x 2.42 毫米 M.2 1216：12 毫米 x 16 毫米 x 1.7 (±0.1) 毫米
重量 | M.2 2230：3.06 (±0.14) 克 M.2 1216：0.73 (±0.02) 克
无线开/关控制 | 支持
连接器接口 | M.2：CNVio3
工作温度（环境） | 0°C 至 +50°C
湿度 | 50%-90% RH 非冷凝（温度范围：25°C 至 35°C）
操作系统 | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 认证 | Wi-Fi 7 技术支持、Wi-Fi CERTIFIED* 6（包含 Wi-Fi 6E）、Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* 以及 Wi-Fi Location R2 硬件就绪
IEEE WLAN 标准 | IEEE 802.11-2020 和部分修订版（选择的功能覆盖范围） IEEE 802.11a、b、d、e、g、h、i、k、n、r、u、v、w、ac、ax、be；基于 802.11-2016 的精细时序测量 Wi-Fi Location R2 (802.11az) 硬件就绪
蓝牙 | 蓝牙* 6.0
安全性
身份验证 | WPA3* 个人版和企业版、WPA2* 过渡模式
身份验证协议 | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2（EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA'）
加密 | 128 位 AES-CCMP、256 位 AES-GCMP
合规性
监管 | 要获取国家/地区批准列表，请联系您当地的英特尔代表。
美国政府 | FIPS 140-3
产品安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
型号
型号 | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2，2x2，蓝牙® 核心规格 6.0，M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2，2x2，蓝牙® 核心规格 6.0，M.2 1216
频率调制 | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.4 GHz (802.11b/g/n/ax)
频带 | 联邦通信委员会：5.925 GHz-7.125 GHz 欧盟：5.925 GHz-6.425 GHz （取决于所在国家/地区） | 5.15 GHz-5.895 GHz （取决于所在国家/地区） | 2.400 GHz-2.4835 GHz （取决于所在国家/地区）
调制 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
无线媒体 | 6-7 GHz：正交频分多址 (OFDMA) | 5 GHz UNII：正交频分多址 (OFDMA) | 2.4 GHz ISM：正交频分多址 (OFDMA)
信道 | 所有的信道均按相应的规范和国家法规定义。
数据速率 | 所有数据速率从理论上讲是最大值。
IEEE 802.11ax 数据速率 | 高达 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac 数据速率 | 高达 867 Mbps
IEEE 802.11n 数据速率 | Tx/Rx (Mbps)：300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a 数据速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g 数据速率 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b 数据速率 | 11、5.5、2、1 Mbps

返回页首

返回目录页面

商标和免责声明