目次へ戻る

# 仕様

このセクションでは、インテル® ワイヤレス・アダプター・ファミリーの仕様情報を示します。次の一覧はすべてを網羅しているわけではありません。

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## インテル® Dual Band Wireless-AC 3165 (モデル 3165NGW)

フォームファクター | M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | PCIe* および USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 3165: 最大 433Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-AC 3168

フォームファクター | M.2 2230 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | PCIe* および USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | 802.11abgn、802.11ac、802.11d、802.11e、802.11i、802.11h、802.11w
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 x 1
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 3168: 最大 433Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.2 (BLE)
一般
オペレーティング・システム | Linux*、Windows* 8.1 (64 ビット)、Windows* 10 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 (モデル 7265NGW)

フォームファクター | M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | PCIe* および USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 モデル 7265NGW - 802.11agn、ac、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 7265: 最大 867Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)。これらは次のアダプターでサポートされています。 モデル 7265NGW
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (モデル 7265NGW AN と 7265NGW NB)
インテル® Wireless-N 7265 (モデル 7265NGW BN)

フォームファクター | M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | PCIe*、USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | インテル® Dual Band Wireless-N 7265 モデル 7265NGW AN - 802.11agn、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2 モデル 7265NGW NB - 802.11agn、2x2、PCIe*、USB、M.2 インテル® Wireless-N 7265 モデル 7265NGW BN - 802.11bgn、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 (上記参照、すべてのアダプターがすべてのバンドをサポートしているわけではありません) | 5GHz (802.11a/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
802.11n 空間ストリーム | すべてのアダプター: 2 X 2 空間ストリーム
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)。これらは次のアダプターでサポートされています。 モデル 7265NGW AN モデル 7265NGW NB モデル 7265NGW BN
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-AC 8260

フォームファクター | Half-Mini カードおよび M.2 (次世代フォームファクター - NGFF)
電子インターフェイス | どちらのフォームファクターの場合も、PCIe* および USB 2.0
アンテナ・インターフェイス・コネクター | ヒロセ電機社製 U.FL-R-SMT とケーブルコネクター U.FL-LP-066 との組み合わせ
アンテナ・ダイバーシティー | オンボード・ダイバーシティー
IEEE 802.11 ネットワーク標準 | インテル® Dual Band Wireless-AC 8260 モデル 8260NGW - 802.11agn、ac、2x2、Bluetooth* 4.0、PCIe*、USB、M.2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 95% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 8260: 最大 867Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 2.1、2.1+EDR、3.0、3.0+HS、4.0 (BLE)。これらは次のアダプターでサポートされています。 モデル 8260NGW
一般
オペレーティング・システム | Windows* 7 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8 (32 ビットおよび 64 ビット)、Windows* 8.1 (64 ビット)
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac、a/b/g、n、WMM*、WPA*、WPA2*、および WPS、WPS 2.0、保護された管理フレームに対応Wi-Fi Direct*: ピアツーピア・デバイス接続に対応
アーキテクチャー | インフラストラクチャーおよび SoftAP。クライアントと SoftAP の同時モードをサポート
Cisco Compatible Extension 認定 | Cisco Compatible Extensions、v4.0
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、AES-CCMP、TKIP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2、AES-CCMP
製品の安全性 | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## インテル® Dual Band Wireless-AC 8265 (モデル 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.8 mm
重量 | M.2 2230: 2.6g M.2 1216: 0.6g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン / オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: PCIe*、USB、または UART (M.2 1216 のみ)
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 7、Microsoft* Windows* 8.1、Microsoft* Windows* 10、Linux* (一部の機能のみサポート)、Android*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED*: a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、保護された管理フレーム、Wi-Fi Direct* (ピアツーピア・デバイス接続に対応)、Wi-Fi Miracast* (ソース) に対応
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w、802.11r、802.11k、802.11v (保留中) OS サポート: 802.11REVmc に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
ローミング | アクセスポイント間でのシームレスなローミングをサポート
Bluetooth* | デュアルモード Bluetooth* 4.2、BLE
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、LEAP、EAP-FAST)、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、GTC、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、128 ビット AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2-PSK、AES-CCMP
コンプライアンス
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | モデル 8265NGWH | 802.11ac、2x2、Bluetooth* 4.2、PCIe*、USB、LTE との共存、eFEM、M.2 2230 HE
モデル 8265NGW | 802.11ac、2x2、Bluetooth* 4.2、PCIe*、USB、M.2 2230 MS
モデル 8265D2W | 802.11ac、2x2、Bluetooth* 4.2、PCIe*、LTE との共存、M.2 1216 SD
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 x 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | インテル® Dual Band Wireless-AC 8265: 最大 867Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## インテル® Wireless-AC 9260 (モデル 9260NGW およびand 9260D2WL)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/ 最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.67 (±0.08) mm
重量 | M.2 2230: 2.9 ±0.3g M.2 1216: 0.61 ±0.1g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: PCIe*、USB
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux* (一部の機能のみサポート)、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、保護された管理フレーム、Wi-Fi Miracast* (ソース)、Wi-Fi Direct*。
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w、802.11r、802.11k、802.11v (保留中) OS サポート：802.11REVmc に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
ローミング | アクセスポイント間でのシームレスなローミングをサポート
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2*、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、128 ビット AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2-PSK、AES-CCMP
コンプライアンス
米国政府 | FIPS、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | 9260NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac Wave 2、2x2、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 1216 LTE Coex
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Wireless-AC 9260: 2 x 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | 1.73Gbps (160MHz チャネル使用時)
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## インテル® Wireless-AC 9461 (モデル 9461NGW/9461D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.57 (+-0.08) mm
重量 | M.2 2230: 2.7g M.2 1216: 0.7g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: CNVio
動作温度 (アダプターシールド) | 0ºC ～ +80ºC
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows® 10、Linux* (一部の機能のみサポート)、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、保護された管理フレーム、Wi-Fi Miracast* (ソース)、Wi-Fi Direct。
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w、802.11r、802.11k、802.11v (保留中) OS サポート：802.11REVmc に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
ローミング | アクセスポイント間でのシームレスなローミングをサポート
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA)
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、128 ビット AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2-PSK、AES-CCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | 9461NGW | 802.11ac Wave 2、1x1、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 2230、単一アンテナ
9461D2W | 802.11ac Wave 2、1x1、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 1216、単一アンテナ
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Wireless-AC 9461: 1 X 1
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | 433Mbps (80MHz チャネル使用時)
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## インテル® Wireless-AC 9462 (モデル 9462NGW/9462D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.57 (+-0.08) mm
重量 | M.2 2230：2.7g M.2 1216：0.7g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio
動作温度 (アダプターシールド) | 0ºC ～ +80ºC
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows® 10、Linux* (一部の機能のみサポート)、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、保護された管理フレーム、Wi-Fi Miracast* (ソース)、Wi-Fi Direct。
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w、802.11r、802.11k、802.11v (保留中) OS サポート：802.11REVmc に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
ローミング | アクセスポイント間でのシームレスなローミングをサポート
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA および WPA2、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA)
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、128 ビット AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2-PSK、AES-CCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | 9462NGW | 802.11ac Wave 2、1x1、Bluetooth* 5、PCIe、USB、M.2 2230、ダイバーシティー・アンテナ
9462D2W | 802.11ac Wave 2、1x1、Bluetooth* 5、PCIe、USB、M.2 1216、ダイバーシティー・アンテナ
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Wireless-AC 9462: 1 X 1
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | 433 Mbps (80MHz チャネル使用時)
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## インテル® Wireless-AC 9560 (モデル 9560NGW/9560D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.8 mm
重量 | M.2 2230：2.6 g M.2 1216：0.6g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux* (一部の機能のみサポート)、Chrome*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS2*、保護された管理フレーム、Wi-Fi Miracast* (ソース)、Wi-Fi Direct* (Microsoft* Windows* 向けのみ)。
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、802.11d、802.11e、802.11h、802.11i、802.11w、802.11r、802.11k、802.11v (保留中) OS サポート: 802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
ローミング | アクセスポイント間でのシームレスなローミングをサポート
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2*、802.1X (EAP-TLS、TTLS、PEAP、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
認証プロトコル | PAP、CHAP、TLS、MS-CHAP*、MS-CHAPv2*
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、128 ビット AES-CCMP
Wi-Fi Direct* 暗号化および認証 | WPA2-PSK、AES-CCMP
コンプライアンス
米国政府 | FIPS、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | 9560NGW | 802.11ac Wave 2、2x2、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2、2x2、Bluetooth* 5、PCIe*、USB、M.2 1216
周波数変調 | 5GHz (802.11ac/n) | 2.40GHz (802.11b/g/n)
周波数帯域 | 5.15GHz ～ 5.85GHz (国によって異なる) | 2.400 ～ 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
空間ストリーム | インテル® Wireless-AC 9560: 2 x 2
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ac データ速度 | 1.73 Gbps (160MHz チャネル使用時)
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0.05) mm
重量 | M.2 2230: 2.33 (±0.3) g M.2 1216: 0.61 (±0.1) g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: CNVio2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux*、Chrome* OS
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPA3*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、および Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 802.11-2016 に基づいたファインタイミング測定
Bluetooth* | Bluetooth* 5.1
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2* パーソナルおよびエンタープライズ、WPA3* (保留中) OS サポート
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、TKIP、128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 2230、アンテナ・ダイバーシティー
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 1216、アンテナ・ダイバーシティー

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.65 (±0.05) mm
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) g M.2 1216：0.61 (±0.1) g
アンテナ・ダイバーシティー | サポート
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：PCIe*、USB
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux*、Chrome* OS
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware*、および Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、a、802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2* パーソナルおよびエンタープライズ、WPA3* (保留中) OS サポート
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、TKIP、128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX200NGW | 802.11ax、2x2、Bluetooth* 5、M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax、2x2、Bluetooth* 5、M.2 1216、LTE との共存
周波数変調 | 5GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 5GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.65 (±0.05) mm
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) g M.2 1216：0.61 (±0.1) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux*、Chrome* OS
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac (Wave 2 機能対応)、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Miracast*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、Passpoint*、Wi-Fi Aware*、および Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、a、802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定)
Bluetooth* | Bluetooth* 5
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2* パーソナルおよびエンタープライズ、WPA3* (保留中) OS サポート
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、TKIP、128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2、FISMA
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | モデル AX201NGW | 802.11ax、2x2、Bluetooth* 5、M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax、2x2、Bluetooth* 5、M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax、2x2、Bluetooth* 5、M.2 1216、LTE との共存
周波数変調 | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.65 (±0.05) mm
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) g M.2 1216：0.61 (±0.1) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft* Windows* 10、Linux*、Chrome* OS
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA*、WPA2*、WPA3*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、Wi-Fi Optimized Connectivity*、Wi-Fi Location*、および Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; 802.11-2016 に基づいたファインタイミング測定
Bluetooth* | Bluetooth* 5.1
セキュリティー
認証 | WPA* および WPA2* パーソナルおよびエンタープライズ、WPA3* (保留中) OS サポート
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 64 ビットおよび 128 ビット WEP、TKIP、128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz、Bluetooth* 5.1、M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216：12 mm x 16 mm x 1.65 (±0.08) mm
重量 | M.2 2230：2.33 (±0.3) g M.2 1216：0.61 (±0.1) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：PCIe*、USB
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows® 10、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA2*、WPA3*、WPS*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband* および Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定) 802.11-2016、Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW レディネス
Bluetooth* | Bluetooth* 5.2
セキュリティー
認証 | WPA2* と WPA3*
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1216
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
重量 | M.2 2230: 2.83 (±0.3) g M.2 1216: 0.67 (±0.1) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows® 10、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、および Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定) Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 対応
Bluetooth* | Bluetooth* 5.2
セキュリティー
認証 | WPA2* と WPA3*
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1216、LTE Coex
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125 GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2.0 mm
重量 | M.2 2230: 2.83 (±0.3) g M.2 1625: 0.90 (±0.1) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2：CNVio2
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows® 10、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、および Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2016 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a、b、g、n、ac、ax、d、e、h、i、k、r、u、v、w、802.11-2016 に基づいた FTM (ファインタイミング測定) Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 対応
Bluetooth* | Bluetooth* 5.2
セキュリティー
認証 | WPA2* と WPA3*
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-2
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz)、2x2、Bluetooth* 5.2、M.2 1625
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125 GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
重量 | M.2 2230: 3.07 (±0.15) g M.2 1216: 0.75 (±0.04) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: PCIe*、USB
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 7 テクノロジーのサポート、Wi-Fi 6E での Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、および Wi-Fi Location R2 HW 対応
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2020 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 に基づいたファインタイミング測定 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 対応
Bluetooth* | Bluetooth* 5.4
セキュリティー
認証 | WPA2* 移行モードを含む WPA3* 個人およびエンタープライズ
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-3
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
モデル番号
モデル | BE200NGW | Wi-Fi 7、2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7、2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 1216
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125 GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.42 mm (最大) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
重量 | M.2 2230: 3.06 (±0.14) g M.2 1216: 0.73 (±0.02) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: CNVio3
動作温度 (周囲温度) | 0 ～ +50 ℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 7 テクノロジーのサポート、Wi-Fi 6E での Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、および Wi-Fi Location R2 HW 対応
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2020 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 に基づいたファインタイミング測定 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 対応
Bluetooth* | Bluetooth* 5.4 (Ant. 1)
セキュリティー
認証 | WPA2* 移行モードを含む WPA3* 個人およびエンタープライズ
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-3
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 62368-1)
モデル番号
モデル | BE201NGW | Wi-Fi 7、2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7、2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 1216
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125 GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230：22 mm x 30 mm x 2.4 mm [最大 1.5 mm (上部)/最大 0.1 mm (底部)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
重量 | M.2 2230: 2.83 (±0.3) g M.2 1216: 0.67 (±0.1) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: PCIe*、USB
動作温度 (アダプターシールド) | 0 ～ +80℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 7 テクノロジーのサポート、Wi-Fi 6E での Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、および Wi-Fi Location R2 HW 対応
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2020 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 に基づいたファインタイミング測定 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 対応
Bluetooth* | Bluetooth* 5.4
セキュリティー
認証 | WPA2* 移行モードを含む WPA3* 個人およびエンタープライズ
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-3
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
モデル番号
モデル | BE200NGW M | Wi-Fi 7、160MHz 2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7、160MHz 2x2、Bluetooth* 5.4、M.2 1216
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125 GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5 GHz UNII：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

全般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
重量 | M.2 2230: 3.06 (±0.14) g M.2 1216: 0.73 (±0.02) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: CNVio3
動作温度 (周囲温度) | 0 ～ +50 ℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 7 テクノロジーのサポート、Wi-Fi 6E での Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、および Wi-Fi Location R2 HW 対応
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2020 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 に基づいたファインタイミング測定 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 対応
Bluetooth* | Bluetooth* 6.0
セキュリティー
認証 | WPA2* 移行モードを含む WPA3* 個人およびエンタープライズ
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-3
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
モデル番号
モデル | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2、2x2、Bluetooth® Core Spec 6.0、M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2、2x2、Bluetooth® Core Spec 6.0、M.2 1216
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125 GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM、4K-QAM (4096-QAM) | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

一般
寸法 (H x W x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
重量 | M.2 2230: 3.06 (±0.14) g M.2 1216: 0.73 (±0.02) g
無線オン/オフ・コントロール | サポート
コネクター・インターフェイス | M.2: CNVio3
動作温度 (周囲温度) | 0 ～ +50 ℃
湿度 | 50 ～ 90% 結露なし (温度 25 ～ 35℃)
オペレーティング・システム | Microsoft Windows 11*、Microsoft Windows 10*、Linux*
Wi-Fi Alliance* 認定 | Wi-Fi 7 テクノロジーのサポート、Wi-Fi 6E での Wi-Fi 認定* 6、Wi-Fi 認定* a/b/g/n/ac、WMM*、WMM-PS*、WPA3*、PMF*、Wi-Fi Direct*、Wi-Fi Agile Multiband*、および Wi-Fi Location R2 HW 対応
IEEE WLAN 規格 | IEEE 802.11-2020 および選択的修正 (選択された機能範囲) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; 802.11-2016 に基づいたファインタイミング測定 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW 対応
Bluetooth* | Bluetooth* 6.0
セキュリティー
認証 | WPA2* 移行モードを含む WPA3* 個人およびエンタープライズ
認証プロトコル | 802.1X EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA)
暗号化 | 128 ビット AES-CCMP、256 ビット AES-GCMP
コンプライアンス
法規 | 各国での承認については、各地域のインテルの担当者にお問い合わせください。
米国政府 | FIPS 140-3
製品の安全性 | UL、C-UL、CB (IEC 60950-1)
モデル番号
モデル | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2、2x2、Bluetooth® Core Spec 6.0、M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2、2x2、Bluetooth® Core Spec 6.0、M.2 1216
周波数変調 | 6 ～ 7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2.40 GHz (802.11b/g/n/ax)
周波数帯域 | FCC: 5.925 GHz ～ 7.125 GHz EU: 5925 GHz ～ 6.425 GHz (国によって異なる) | 5.15GHz - 5.895GHz (国によって異なる) | 2.400 - 2.4835GHz (国によって異なる)
変調 | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | BPSK、QPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM | CCK、DQPSK、DBPSK、16 QAM、64 QAM、256 QAM、1024 QAM
ワイヤレスメディア | 6 ～ 7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 5GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式) | 2.40 GHz ISM：OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access: 直交周波数分割多重方式)
チャネル | すべてのチャネルは関連する仕様とその国の規定により定義されます。
データ速度 | データ速度はすべて理論上の最大値です。
IEEE 802.11ax データ速度 | 最大 2.4 Gbps
IEEE 802.11ac データ速度 | 最大 867 Mbps
IEEE 802.11n データ速度 | 送信 (Tx)/ 受信 (Rx) (Mbps): 300、270、243、240、216.7、195、180、173.3、150、144、135、130、120、117、115.5、90、86.667、72.2、65、60、57.8、45、43.3、30、28.9、21.7、15、14.4、7.2
IEEE 802.11a データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11g データ速度 | 54、48、36、24、18、12、9、6 Mbps
IEEE 802.11b データ速度 | 11、5.5、2、1 Mbps

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報