Takaisin Sisällys-sivulle

# Tekniset tiedot

Tässä kohdassa annetaan langattomien Intel®-sovittimien teknisiä tietoja. Seuraava luettelo ei välttämättä ole kaikenkattava.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Malli 3165NGW)

Mallit | M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Nopeus jopa 433 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8* (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Mallit | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: nopeus jopa 433 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Linux, Windows* 8,1 (64-bittinen), Windows* 10 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Malli 7265NGW)

Mallit | M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Malli 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), joita tukevat seuraavat sovittimet Malli 7265NGW
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8* (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Mallit 7265NGW AN ja 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Malli 7265NGW BN)

Mallit | M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe, USB 2.0
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Malli 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Malli 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Malli 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi (Kuten yllä, sovittimet eivät tue kaikkia kaistoja) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
802.11n-tilavirta | Kaikki sovittimet: 2 X 2 tilavirta
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), joita tukevat seuraavat sovittimet Model 7265NGW AN Malli 7265NGW NB Model 7265NGW BN
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Mallit | Half-Mini Card ja M.2 (Next Generation For Factor - NGFF)
Sähköliittymät | PCIe ja USB 2.0 kummallekin mallille
Antenniliitäntä | Hirose U.FL-R-SMT liitetään kaapeliliittimellä U.FL-LP-066
Monitievastaanotto | Monitietoiminto levyllä
IEEE 802.11 -verkkostandardit | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Malli 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...95 %, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE), joita tukevat seuraavat sovittimet Malli 8260NGW
Yleiset
Käyttöjärjestelmä | Windows* 7 (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows 8* (32-bittinen ja 64-bittinen), Windows* 8.1 (64-bittinen)
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED*: 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* ja WPS, WPS 2.0, suojatut hallintaikkunat. Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa.
Arkkitehtuuri | Infrastruktuuri ja SoftAP; tukee samanaikaisesti päätelaite- ja SofTAP-tilaa
Cisco Compatible Extensions -sertifiointi | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2 AES-CCMP
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Mallit 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm
Paino | M.2 2230: 2,6g M.2 1216: 0,6g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: PCIe, USB tai UART (vain M.2 1216)
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (rajoitettu toimintojen tuki), Android
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, suojatut hallintaikkunat, Wi-Fi Direct* laiteliitäntöihin vertaisverkoissa, Wi-Fi Miracast* lähteenä.
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v odottaa käyttöjärjestelmätukea; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11REVmc-standardiin
Solukonpäivitys | Tukee tukiasemien välistä saumatonta solukonpäivitystä
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA ja WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, 128-bittinen AES-CCMP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2-PSK, AES-CCMP
Yhteensopivuus
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | Malli 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
Malli 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Malli 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4,2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9260 (Mallit 9260NGW ja 9260D2WL)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,67 (±0,08) mm
Paino | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: PCIe, USB
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux* (rajoitettu toimintojen tuki), Chrome*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, suojatut hallintaikkunat, Wi-Fi Miracast* lähteenä ja Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v odottaa käyttöjärjestelmätukea; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11REVmc-standardiin
Solukonpäivitys | Tukee tukiasemien välistä saumatonta solukonpäivitystä
Bluetooth | Bluetooth* 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA* ja WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, 128-bittinen AES-CCMP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2-PSK, AES-CCMP
Yhteensopivuus
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | 9260NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | 1,73 Gb/s käytettäessä 160 MHz:n kanavia
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9461 (Mallit 9461NGW/9461D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,57 (+-0,08) mm
Paino | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0–80 ºC
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux* (rajoitettu toimintojen tuki), Chrome
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, suojatut hallintaikkunat, Wi-Fi Miracast* lähteenä ja Wi-Fi Direct.
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v odottaa käyttöjärjestelmätukea; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11REVmc-standardiin
Solukonpäivitys | Tukee tukiasemien välistä saumatonta solukonpäivitystä
Bluetooth | Bluetooth* 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA and WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, 128-bittinen AES-CCMP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2-PSK, AES-CCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, yksi antenni
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, yksi antenni
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | 433 Mbit/s käytettäessä 80 MHz:n kanavia
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9462 (Mallit 9462NGW/9462D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,57 (+-0,08) mm
Paino | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0–80 ºC
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux* (rajoitettu toimintojen tuki), Chrome
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, suojatut hallintaikkunat, Wi-Fi Miracast* lähteenä ja Wi-Fi Direct.
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v odottaa käyttöjärjestelmätukea; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11REVmc-standardiin
Solukonpäivitys | Tukee tukiasemien välistä saumatonta solukonpäivitystä
Bluetooth | Bluetooth* 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA and WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, 128-bittinen AES-CCMP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2-PSK, AES-CCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, kaksitieantenni
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, kaksitieantenni
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | 433 Mbit/s käytettäessä 80 MHz:n kanavia
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9560 (Mallit 9560NGW/9560D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm
Paino | M.2 2230: 2,6g M.2 1216: 0,6g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux* (rajoitettu toimintojen tuki), Chrome*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, suojatut hallintaikkunat, Wi-Fi Miracast* lähteenä ja Wi-Fi Direct* (vain Microsoft Windows*).
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11.11v odottaa käyttöjärjestelmätukea; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin
Solukonpäivitys | Tukee tukiasemien välistä saumatonta solukonpäivitystä
Bluetooth | Bluetooth* 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA* ja WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, 128-bittinen AES-CCMP
Wi-Fi Direct* -salaus ja -todennus | WPA2-PSK, AES-CCMP
Yhteensopivuus
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | 9560NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802,11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5,15–5,85 GHz (maasta riippuen) | 2,400 - 2,4835 GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tietovirrat | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | 1,73 Gb/s käytettäessä 160 MHz:n kanavia
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm
Paino | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio2
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* ja Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2016 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA* ja WPA2* Personal ja Enterprise; WPA3* (odottaa käyttöjärjestelmätukea)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-2
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, Monitievastaanotto
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, Monitievastaanotto

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm
Paino | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Monitievastaanotto | Tuettu
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: PCIe, USB
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* ja Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2016 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin
Bluetooth | Bluetooth* 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA* ja WPA2* Personal ja Enterprise; WPA3* (odottaa käyttöjärjestelmätukea)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-2, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5.15GHz - 5.895GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm
Paino | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio2
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac ja Wave 2 -ominaisuudet, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* ja Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2016 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin
Bluetooth | Bluetooth* 5
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA* ja WPA2* Personal ja Enterprise; WPA3* (odottaa käyttöjärjestelmätukea)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-2, FISMA
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | Malli AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Taajuusmodulointi | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | 5.15GHz - 5.895GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm
Paino | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio2
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* ja Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2016 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA* ja WPA2* Personal ja Enterprise; WPA3* (odottaa käyttöjärjestelmätukea)
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 64-bittinen ja 128-bittinen WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-2
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,08) mm
Paino | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: PCIe, USB
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ja Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2016 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin 802.11-2016, Wi-Fi Location R2 (802.11az) -laitteistovalmius
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA2* ja WPA3*
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 128-bittinen AES-CCMP, 256-bittinen AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-2
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2 x 2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2 x 2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Taajuusmodulointi | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (maasta riippuen) | 5.15GHz - 5.895GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 6–7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0.1) mm
Paino | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio2
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* ja Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2016 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin Wi-Fi Location R2 (802.11az) -laitteistovalmius
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA2* ja WPA3*
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 128-bittinen AES-CCMP, 256-bittinen AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-2
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2 x 2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2 x 2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Taajuusmodulointi | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (maasta riippuen) | 5.15GHz - 5.895GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 6–7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Paino | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio2
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* ja Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2016 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin Wi-Fi Location R2 (802.11az) -laitteistovalmius
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Suojaus
Laillisuustarkistus | WPA2* ja WPA3*
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 128-bittinen AES-CCMP, 256-bittinen AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-2
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2 x 2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2 x 2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Taajuusmodulointi | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (maasta riippuen) | 5.15GHz - 5.895GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 6–7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0.1) mm
Paino | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: PCIe*, USB
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi 7 -teknologian tuki, Wi-Fi CERTIFIED* 6 ja Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ja Wi-Fi Location R2 -laitteistovalmius
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2020 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin Wi-Fi Location R2 (802.11az) -laitteistovalmius
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Suojaus
Laillisuustarkistus | Henkilökohtainen WPA3*- ja yrityksen WPA2*-siirtymätila
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 128-bittinen AES-CCMP, 256-bittinen AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-3
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Mallinumerot
Mallit | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Taajuusmodulointi | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (maasta riippuen) | 5.15GHz - 5.895GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 6–7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm (max) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0.1) mm
Paino | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio3
Käyttölämpötila (ympäristö) | 0–50 celsiusastetta
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi 7 -teknologian tuki, Wi-Fi CERTIFIED* 6 ja Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ja Wi-Fi Location R2 -laitteistovalmius
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2020 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin Wi-Fi Location R2 (802.11az) -laitteistovalmius
Bluetooth | Bluetooth* 5.4 (Ant. 1)
Suojaus
Laillisuustarkistus | Henkilökohtainen WPA3*- ja yrityksen WPA2*-siirtymätila
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 128-bittinen AES-CCMP, 256-bittinen AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-3
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Mallinumerot
Mallit | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Taajuusmodulointi | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (maasta riippuen) | 5.15GHz - 5.895GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 6–7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm [enint. 1,5 mm (yläreuna) / enint. 0,1 mm (alareuna)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0.1) mm
Paino | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: PCIe*, USB
Käyttölämpötila (sovittimen suoja) | 0...+80 °C
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi 7 -teknologian tuki, Wi-Fi CERTIFIED* 6 ja Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ja Wi-Fi Location R2 -laitteistovalmius
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2020 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin Wi-Fi Location R2 (802.11az) -laitteistovalmius
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Suojaus
Laillisuustarkistus | Henkilökohtainen WPA3*- ja yrityksen WPA2*-siirtymätila
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 128-bittinen AES-CCMP, 256-bittinen AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-3
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Mallinumerot
Mallit | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Taajuusmodulointi | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (maasta riippuen) | 5.15GHz - 5.895GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 6–7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Yleinen
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0.1) mm
Paino | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio3
Käyttölämpötila (ympäristö) | 0–50 celsiusastetta
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi 7 -teknologian tuki, Wi-Fi CERTIFIED* 6 ja Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ja Wi-Fi Location R2 -laitteistovalmius
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2020 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin Wi-Fi Location R2 (802.11az) -laitteistovalmius
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Suojaus
Laillisuustarkistus | Henkilökohtainen WPA3*- ja yrityksen WPA2*-siirtymätila
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 128-bittinen AES-CCMP, 256-bittinen AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-3
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Mallinumerot
Mallit | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Taajuusmodulointi | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (maasta riippuen) | 5.15GHz - 5.895GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 6–7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Yleiset
Mitat (K x L x S) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0.1) mm
Paino | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radion päälle / päältä pois -ohjaus | Tuettu
Liittimen rajapinta | M.2: CNVio3
Käyttölämpötila (ympäristö) | 0–50 celsiusastetta
Ilmankosteus | 50...90 % RH, tiivistymätön (lämpötila-alueella 25...35 ºC)
Käyttöjärjestelmä | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance* -sertifiointi | Wi-Fi 7 -teknologian tuki, Wi-Fi CERTIFIED* 6 ja Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* ja Wi-Fi Location R2 -laitteistovalmius
IEEE WLAN -standardi | IEEE 802.11-2020 ja tietyt tarkistukset (valitun ominaisuuden peittoalue) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement, perustuu 802.11-2016-standardiin Wi-Fi Location R2 (802.11az) -laitteistovalmius
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Suojaus
Laillisuustarkistus | Henkilökohtainen WPA3*- ja yrityksen WPA2*-siirtymätila
Laillisuustarkistuksen yhteyskäytännöt | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Salaus | 128-bittinen AES-CCMP, 256-bittinen AES-GCMP
Yhteensopivuus
Säännöstenmukaisuus | Saa luettelon maakohtaisista hyväksynnistä paikalliselta Intel-edustajalta.
Yhdysvaltain valtionhallinto | FIPS 140-3
Tuoteturvallisuus | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Mallinumerot
Mallit | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Taajuusmodulointi | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Taajuuskaista | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (maasta riippuen) | 5.15GHz - 5.895GHz (maasta riippuen) | 2.400 - 2.4835GHz (maasta riippuen)
Modulointi | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Langaton tietoväline | 6–7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanavat | Kaikki kanavat asianmukaisissa määrityksissä ja maakohtaisissa säännöissä määritetyn mukaisesti.
Tiedonsiirtonopeudet | Kaikki nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia.
IEEE 802.11ax -tiedonsiirtonopeudet | Jopa 2,4 Gb/s
IEEE 802.11ac -tiedonsiirtonopeudet | Nopeus jopa 867 Mbps
IEEE 802.11n -tiedonsiirtonopeudet | Lähetys/vastaanotto (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g -tiedonsiirtonopeudet | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b -tiedonsiirtonopeudet | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Takaisin alkuun

Takaisin Sisällys-sivulle

Tavaramerkit ja vastuuvapautuslausekkeet