Tilbage til indhold

# Specifikationer

Dette afsnit indeholder regulative oplysninger for de følgende Intel® trådløse adaptere. Nedenstående liste er muligvis ikke fuldstændig dækkende.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe og USB 2.0
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Op til 433 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows* 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Formfaktorer | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe og USB 2.0
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Op til 433 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Generelt
Operativsystemer | Linux, Windows* 8.1 (64-bit), Windows* 10 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe og USB 2.0
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Model 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) understøttes af følgende adaptere Model 7265NGW
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows* 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modeller 7265NGW AN og 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Formfaktorer | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe, USB 2.0
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Model 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Model 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation (Se ovenstående, det er ikke alle bånd, der understøttes af alle adaptere) | 5GHz (802.11a/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
802.11n spatiale strømme | Alle adaptere: 2 X 2 spatiale strømme
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) understøttes af følgende adaptere Model 7265NGW AN Model 7265NGW NB Model 7265NGW BN
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Formfaktorer | Halvt-minikort og M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriske grænseflader | PCIe og USB 2.0 for begge formfaktorer
Antenne-interfacestik | Hirose U.FL-R-SMT passer til kabelkonnektor U.FL-LP-066
Antennespredning | Indbygget spredning
IEEE 802.11 netværksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Model 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 95% ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) understøttes af følgende adaptere Model 8260NGW
Generelt
Operativsystemer | Windows* 7 (32-bit og 64-bit), Windows* 8 (32-bit og 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* til 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, and WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser.
Arkitektur | Infrastruktur og SoftAP, understøtter samtidige klient- og SoftAP-tilstande
Certificering for Cisco kompatible udvidelser | Cisco kompatible udvidelser v4.0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2, AES-CCMP
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Modellerne 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Vægt | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Antennespredning | Understøttet
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: PCIe, USB, eller UART (kun M.2 1216)
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (kun begrænset funktionsunderstøttelse), Android
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* til peer-to-peer enhedsforbindelser, Wi-Fi Miracast* som Kilde.
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v afventer OS-understøttelse; Fine Timing Measurement baseret på 802.11REVmc
Roaming | Understøtter problemfri roaming mellem adgangspunkter
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2-PSK, AES-CCMP
Overholdelse
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | Model 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
Model 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Model 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (modellerne 9260NGW og 9260D2WL)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maks. 1,5 mm (øverst)/maks. 0,1 mm (nederst)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Vægt | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Antennespredning | Understøttet
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (kun begrænset funktionsunderstøttelse), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som Kilde og Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v afventer OS-understøttelse; Fine Timing Measurement baseret på 802.11REVmc
Roaming | Understøtter problemfri roaming mellem adgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhed
Godkendelse | WPA* og WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2-PSK, AES-CCMP
Overholdelse
Den amerikanske regering | FIPS, FISMA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, LTE Coex
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | 1,73 Gbps ved brug af 160 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (Modellerne 9461NGW/9461D2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Vægt | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Antennespredning | Understøttet
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: CNVio
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 ºC til +80 ºC
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (kun begrænset funktionsunderstøttelse), Chrome
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som kilde og Wi-Fi Direct
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v afventer OS-understøttelse; Fine Timing Measurement baseret på 802.11REVmc
Roaming | Understøtter problemfri roaming mellem adgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2-PSK, AES-CCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS, FISMA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, enkelt antenne
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, enkelt antenne
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | 433 Mbps ved brug af 80 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (Modellerne 9462NGW/9462D2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Vægt | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Antennespredning | Understøttet
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: CNVio
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 ºC til +80 ºC
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (kun begrænset funktionsunderstøttelse), Chrome
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som kilde og Wi-Fi Direct
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v afventer OS-understøttelse; Fine Timing Measurement baseret på 802.11REVmc
Roaming | Understøtter problemfri roaming mellem adgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhed
Godkendelse | WPA og WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2-PSK, AES-CCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS, FISMA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antennespredning
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antennespredning
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | 433 Mbps ved brug af 80 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (Modellerne 9560NGW/9560D2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Vægt | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Antennespredning | Understøttet
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: CNVio
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50% til 90% RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux* (kun begrænset funktionsunderstøttelse), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som Kilde og Wi-Fi Direct* (kun til Microsoft Windows*).
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v afventer OS-understøttelse; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016
Roaming | Understøtter problemfri roaming mellem adgangspunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhed
Godkendelse | WPA* og WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Godkendelsesprotokoller | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Kryptering og godkendelse | WPA2-PSK, AES-CCMP
Overholdelse
Den amerikanske regering | FIPS, FISMA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11b/g/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Frekvensbånd | 5,15GHz - 5,85GHz (afhængig af land) | 2,400 GHz til 2,4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådløst medie | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Spatiale strømme | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ac Datahastigheder | 1,73 Gbps ved brug af 160 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maks. 1,5 mm (øverst)/maks. 0,1 mm (nederst)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vægt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennespredning | Understøttet
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* 6, Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi optimeret forbindelighed*, Wi-Fi optimeret placering*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og udvalgte tilføjelser (valgt funktionsdækning) IEEE 802.11a, 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Sikkerhed
Godkendelse | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise, WPA3* (afventer OS-understøttelse)
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-2
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, antenne diversitet
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, antenne diversitet

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maks. 1,5 mm (øverst)/maks. 0,1 mm (nederst)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vægt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennespredning | Understøttet
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og udvalgte tilføjelser (valgt funktionsdækning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhed
Godkendelse | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise, WPA3* (afventer OS-understøttelse)
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-2, FISMA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | 5.15GHz - 5.895GHz (afhængig af land) | 2.400 - 2.4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ax Datahastigheder | Op til 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maks. 1,5 mm (øverst)/maks. 0,1 mm (nederst)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vægt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og udvalgte tilføjelser (valgt funktionsdækning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sikkerhed
Godkendelse | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise, WPA3* (afventer OS-understøttelse)
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-2, FISMA
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | Model AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Frekvensmodulation | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | 5.15GHz - 5.895GHz (afhængig af land) | 2.400 - 2.4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medie | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ax Datahastigheder | Op til 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maks. 1,5 mm (øverst)/maks. 0,1 mm (nederst)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vægt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* 6, Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi optimeret forbindelighed*, Wi-Fi optimeret placering*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og udvalgte tilføjelser (valgt funktionsdækning) IEEE 802.11a, 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Sikkerhed
Godkendelse | WPA* og WPA2* Personal og Enterprise, WPA3* (afventer OS-understøttelse)
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 64-bit og 128-bit WEP, TKIP, 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-2
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maks. 1,5 mm (øverst)/maks. 0,1 mm (nederst)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Vægt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct* Wi-Fi Agile Multiband* og Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og udvalgte tilføjelser (valgt funktionsdækning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016 802.11-2016, Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW readiness
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sikkerhed
Godkendelse | WPA2* og WPA3*
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-2
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Frekvensmodulation | 6-7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz -7.125GHz EU: 5925GHz - 6.425GHz (afhængig af land) | 5.15GHz - 5.895GHz (afhængig af land) | 2.400 - 2.4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medie | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ax Datahastigheder | Op til 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maks. 1,5 mm (øverst)/maks. 0,1 mm (nederst)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vægt | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* og Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og udvalgte tilføjelser (valgt funktionsdækning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW readiness
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sikkerhed
Godkendelse | WPA2* og WPA3*
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-2
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Frekvensmodulation | 6-7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz -7.125GHz EU: 5925GHz - 6.425GHz (afhængig af land) | 5.15GHz - 5.895GHz (afhængig af land) | 2.400 - 2.4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medie | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ax Datahastigheder | Op til 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maks. 1,5 mm (øverst)/maks. 0,1 mm (nederst)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Vægt | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi-CERTIFICERET* 6, Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* og Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2016 og udvalgte tilføjelser (valgt funktionsdækning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW readiness
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sikkerhed
Godkendelse | WPA2* og WPA3*
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-2
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Frekvensmodulation | 6-7GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz -7.125GHz EU: 5925GHz - 6.425GHz (afhængig af land) | 5.15GHz - 5.895GHz (afhængig af land) | 2.400 - 2.4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medie | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ax Datahastigheder | Op til 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maks. 1,5 mm (øverst)/maks. 0,1 mm (nederst)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vægt | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: PCIe*, USB
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Understøttelse af Wi-Fi 7-teknologi, Wi-Fi-CERTIFICERET* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* og Wi-Fi Location R2 HW-parathed
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og udvalgte tilføjelser (valgt funktionsdækning) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW readiness
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sikkerhed
Godkendelse | WPA3* personlig og enterprise WPA2* overgangstilstand
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-3
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnumre
Modeller | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvensmodulation | 6-7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz -7.125GHz EU: 5925GHz - 6.425GHz (afhængig af land) | 5.15GHz - 5.895GHz (afhængig af land) | 2.400 - 2.4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medie | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ax Datahastigheder | Op til 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2.42 mm (max) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vægt | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: CNVio3
Driftstemperatur (omgivende) | 0 to +50 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Understøttelse af Wi-Fi 7-teknologi, Wi-Fi-CERTIFICERET* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* og Wi-Fi Location R2 HW-parathed
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og udvalgte tilføjelser (valgt funktionsdækning) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW readiness
Bluetooth | Bluetooth* 5.4 (Ant. 1)
Sikkerhed
Godkendelse | WPA3* personlig og enterprise WPA2* overgangstilstand
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-3
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modelnumre
Modeller | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvensmodulation | 6-7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz -7.125GHz EU: 5925GHz - 6.425GHz (afhængig af land) | 5.15GHz - 5.895GHz (afhængig af land) | 2.400 - 2.4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medie | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ax Datahastigheder | Op til 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [maks. 1,5 mm (øverst)/maks. 0,1 mm (nederst)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vægt | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: PCIe*, USB
Driftstemperatur (adapterafskærmning) | 0 til +80 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Understøttelse af Wi-Fi 7-teknologi, Wi-Fi-CERTIFICERET* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* og Wi-Fi Location R2 HW-parathed
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og udvalgte tilføjelser (valgt funktionsdækning) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW readiness
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sikkerhed
Godkendelse | WPA3* personlig og enterprise WPA2* overgangstilstand
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-3
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnumre
Modeller | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvensmodulation | 6-7GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925GHz -7.125GHz EU: 5925GHz - 6.425GHz (afhængig af land) | 5.15GHz - 5.895GHz (afhængig af land) | 2.400 - 2.4835GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medie | 6-7GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ax Datahastigheder | Op til 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac Datahastigheder | Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b Datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vægt | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: CNVio3
Driftstemperatur (omgivende) | 0 to +50 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Understøttelse af Wi-Fi 7-teknologi, Wi-Fi-CERTIFICERET* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* og Wi-Fi Location R2 HW-parathed
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og udvalgte ændringer (udvalgte funktioner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW readiness
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA3* personlig og enterprise WPA2* overgangstilstand
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-3
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnumre
Modeller | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Frekvensmodulation | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925 GHz -7,125 GHz EU: 5925 GHz - 6,425 GHz (afhængig af land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (afhængig af land) | 2,400 - 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medie | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonal frekvensdelingsmultipleks (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ax datahastigheder | Op til 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac datahastigheder | Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Generelt
Dimensioner (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vægt | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radio tænd/sluk | Understøttet
Tilslutningsinterface | M.2: CNVio3
Driftstemperatur (omgivende) | 0 to +50 grader Celsius
Luftfugtighed | 50 % til 90 % RH ikke-kondenserende (ved temperaturer på 25 ºC til 35 ºC)
Operativsystemer | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certificering | Understøttelse af Wi-Fi 7-teknologi, Wi-Fi-CERTIFICERET* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi-CERTIFICERET* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* og Wi-Fi Location R2 HW-parathed
IEEE WLAN-standard | IEEE 802.11-2020 og udvalgte ændringer (udvalgte funktioner) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing Measurement baseret på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW readiness
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Sikkerhed
Godkendelse | WPA3* personlig og enterprise WPA2* overgangstilstand
Godkendelsesprotokoller | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Overholdelse
Juridisk | Kontakt dine lokale Intel-repræsentanter for at få en liste over landegodkendelser.
Den amerikanske regering | FIPS 140-3
Produktsikkerhed | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modelnumre
Modeller | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Frekvensmodulation | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensbånd | FCC: 5,925 GHz -7,125 GHz EU: 5925 GHz - 6,425 GHz (afhængig af land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (afhængig af land) | 2,400 - 2,4835 GHz (afhængig af land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådløst medie | 6-7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonal frekvensdelingsmultipleks (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanaler | Alle kanaler som defineret af de relevante specifikations- og landeregler.
Datahastigheder | Alle datahastigheder er teoretiske maksimummer.
IEEE 802.11ax datahastigheder | Op til 2,4 Gbps
IEEE 802.11ac datahastigheder | Op til 867 Mbps
IEEE 802.11n Datahastigheder | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g Datahastigheder | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b datahastigheder | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Tilbage til toppen

Tilbage til indhold

Varemærker og ansvarsfraskrivelser