Назад до змісту

# Специфікації

Цей розділ містить інформацію про технічні характеристики сімейства бездротових адаптерів Intel®. Цей список може не бути вичерпним.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (модель 3165NGW)

Форм-фактори | M.2 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe і USB 2.0
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15–5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400–2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: до 433 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows* 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Форм-фактори | M.2 2230 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe і USB 2.0
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: до 433 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Загальна інформація
Операційні системи | Linux, Windows* 8.1 (64-розрядна), Windows* 10 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (модель 7265NGW)

Форм-фактори | M.2 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe і USB 2.0
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Модель 7265NGW — 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: до 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) підтримуються такими адаптерами Модель 7265NGW
Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows* 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (моделі 7265NGW AN і 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (модель 7265NGW BN)

Форм-фактори | M.2 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe, USB 2.0
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Модель 7265NGW AN — 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Модель 7265NGW NB — 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Модель 7265NGW BN — 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція (Див. вище, не всі смуги підтримуються всіма адаптерами) | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки 802.11n | Усі адаптери: просторові потоки 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) підтримуються такими адаптерами Модель 7265NGW AN Модель 7265NGW NB Модель 7265NGW BN
Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Форм-фактори | Карта Half-Mini й M.2 (форм-фактор наступного покоління — NGFF)
Електричні інтерфейси | PCIe і USB 2.0 для обох форм-факторів
Роз’єм інтерфейсу антени | Hirose U.FL-R-SMT сумісний з роз’ємом кабелю U.FL-LP-066
Рознос антени | Бортовий рознос
Стандарти мережі IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Модель 8260NGW — 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | 50-95% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: до 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) підтримуються такими адаптерами Модель 8260NGW
Загальна інформація
Операційні системи | Windows* 7 (32- і 64-розрядна), Windows* 8 (32- і 64-розрядна), Windows* 8.1 (64-розрядна)
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* і WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв.
Архітектура | Інфраструктура і SoftAP; підтримує одночасні режими клієнта і SoftAP
Сертифікація розширень, сумісних із Cisco | Розширення, сумісні з Cisco, верс. 4.0
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, AES-CCMP, TKIP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (моделі 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,8 мм
Маса | M.2 2230: 2,6 г M.2 1216: 0,6 г
Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe, USB або UART (лише M.2 1216)
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (обмежена підтримка функцій), Android
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* для підключення однорангових пристроїв, Wi-Fi Miracast* як джерело.
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v підтримка операційної системи в очікуванні; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11REVmc
Роумінг | Підтримує плавний роумінг між точками доступу
Bluetooth | Dual Mode Bluetooth* 4.2, BLE
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, 128-розрядна AES-CCMP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Відповідність
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | Модель 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
Модель 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Модель 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: до 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wireless-AC 9260 (моделі 9260NGW і 9260D2WL)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,67 (± 0,08) мм
Маса | M.2 2230: 2,9 ± 0,3 г M.2 1216: 0,61 ± 0,1 г
Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe, USB
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux* (обмежена підтримка функцій), Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* як джерело і Wi-Fi Direct*.
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v підтримка операційної системи в очікуванні; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11REVmc
Роумінг | Підтримує плавний роумінг між точками доступу
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, 128-розрядна AES-CCMP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Відповідність
Уряд США | FIPS, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | 9260NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | 1,73 Гбіт/с під час використання каналів 160 МГц
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wireless-AC 9461 (моделі 9461NGW/9461D2W)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,57 (+-0,08) мм
Маса | M.2 2230: 2,7 г M.2 1216: 0,7 г
Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio
Робоча температура (екран адаптера) | Від 0 ºC до +80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux* (обмежена підтримка функцій), Chrome
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* як джерело і Wi-Fi Direct
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v підтримка операційної системи в очікуванні; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11REVmc
Роумінг | Підтримує плавний роумінг між точками доступу
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, 128-розрядна AES-CCMP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | 9461NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, одна антена
9461D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, одна антена
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | 433 Мбіт/с під час використання каналів 80 МГц
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wireless-AC 9462 (моделі 9462NGW/9462D2W)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,57 (+-0,08) мм
Маса | M.2 2230: 2,7 г M.2 1216: 0,7 г
Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio
Робоча температура (екран адаптера) | Від 0 ºC до +80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux* (обмежена підтримка функцій), Chrome
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* як джерело і Wi-Fi Direct
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v підтримка операційної системи в очікуванні; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11REVmc
Роумінг | Підтримує плавний роумінг між точками доступу
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA і WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, 128-розрядна AES-CCMP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | 9462NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, рознесена антена
9462D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, рознесена антена
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15-5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | 433 Мбіт/с під час використання каналів 80 МГц
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wireless-AC 9560 (моделі 9560NGW/9560D2W)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,8 мм
Маса | M.2 2230: 2,6 г M.2 1216: 0,6 г
Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux* (обмежена підтримка функцій), Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* як джерело і Wi-Fi Direct* (лише для Microsoft Windows*)
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v підтримка операційної системи в очікуванні; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016
Роумінг | Підтримує плавний роумінг між точками доступу
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Протоколи автентифікації | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, 128-розрядна AES-CCMP
Шифрування та автентифікація Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Відповідність
Уряд США | FIPS, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | 9560NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотний діапазон | 5,15–5,85 ГГц (залежно від країни) | 2,400–2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Мультиплексування з ортогональним поділом частот (OFDM)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Просторові потоки | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | 1,73 Гбіт/с під час використання каналів 160 МГц
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (± 0,05) мм
Маса | M.2 2230: 2,33 (± 0,3) г M.2 1216: 0,61 (± 0,1) г
Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | ОС Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* 6, СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* та Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5,1
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2* Personal і Enterprise; WPA3* (підтримка операційної системи в очікуванні)
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, TKIP, 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, рознос антени
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, рознос антени

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (± 0,05) мм
Маса | M.2 2230: 2,33 (± 0,3) г M.2 1216: 0,61 (± 0,1) г
Рознос антени | Підтримується
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe, USB
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | ОС Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* і Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2* Personal і Enterprise; WPA3* (підтримка операційної системи в очікуванні)
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, TKIP, 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | 5,15–5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400–2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (± 0,05) мм
Маса | M.2 2230: 2,33 (± 0,3) г M.2 1216: 0,61 (± 0,1) г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | ОС Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac з функціями Wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* і Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2* Personal і Enterprise; WPA3* (підтримка операційної системи в очікуванні)
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, TKIP, 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2, FISMA
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | Модель AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Coexistence
Частотна модуляція | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (± 0,05) мм
Маса | M.2 2230: 2,33 (± 0,3) г M.2 1216: 0,61 (± 0,1) г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | ОС Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* 6, СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* та Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5,1
Безпека
Автентифікація | WPA* і WPA2* Personal і Enterprise; WPA3* (підтримка операційної системи в очікуванні)
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 64- і 128-розрядна WEP, TKIP, 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (± 0,08) мм
Маса | M.2 2230: 2,33 (± 0,3) г M.2 1216: 0,61 (± 0,1) г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe, USB
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* і Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 802.11-2016, готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,2
Безпека
Автентифікація | WPA2* і WPA3*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (± 0,1) мм
Маса | M.2 2230: 2,83 (± 0,3) г M.2 1216: 0,67 (± 0,1) г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* і Wi-Fi Agile Multiband*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 Готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,2
Безпека
Автентифікація | WPA2* і WPA3*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)] M.2 1625: 16 мм x 25 мм x 2,0 мм
Маса | M.2 2230: 2,83 (± 0,3) г M.2 1625: 0,90 (± 0,1) г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio2
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* 6, СЕРТИФІКАЦІЯ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* і Wi-Fi Agile Multiband*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 Готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,2
Безпека
Автентифікація | WPA2* і WPA3*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-2
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (± 0,1) мм
Маса | M.2 2230: 3,07 (± 0,15) г M.2 1216: 0,75 (± 0,04) г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe*, USB
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Підтримка технології Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 з Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* та Wi-Fi Location R2 HW
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 Готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.4
Безпека
Автентифікація | Перехідний режим WPA3* для особистих і корпоративних користувачів WPA2*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-3
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Номери моделей
Моделі | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,42 мм (макс) M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (± 0,1) мм
Маса | M.2 2230: 3,06 (± 0,14) г M.2 1216: 0,73 (± 0,02) г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio3
Робоча температура (навколишнє середовище) | від 0 до +50 градусів за Цельсієм
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Підтримка технології Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 з Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* та Wi-Fi Location R2 HW
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 Готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,4 (Ант. 1)
Безпека
Автентифікація | Перехідний режим WPA3* для особистих і корпоративних користувачів WPA2*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-3
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номери моделей
Моделі | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15-5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400-2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [1,5 мм макс. (верхня сторона)/0,1 мм макс. (нижня сторона)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (± 0,1) мм
Маса | M,2 2230: 2,83 (± 0,3) г M,2 1216: 0,67 (± 0,1) г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: PCIe*, USB
Робоча температура (екран адаптера) | 0...+80 °C
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Підтримка технології Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 з Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* та Wi-Fi Location R2 HW
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 Готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Безпека
Автентифікація | Перехідний режим WPA3* для особистих і корпоративних користувачів WPA2*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-3
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Номери моделей
Моделі | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 МГц 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 МГц 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15–5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400–2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,42 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (± 0,1) мм
Маса | M.2 2230: 3,06 (±0,14) г M.2 1216: 0,73 (± 0,02) г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio3
Робоча температура (навколишнє середовище) | від 0 до +50 градусів за Цельсієм
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Підтримка технології Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 з Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* та Wi-Fi Location R2 HW
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 Готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Безпека
Автентифікація | Перехідний режим WPA3* для особистих і корпоративних користувачів WPA2*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-3
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Номери моделей
Моделі | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15–5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400–2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Загальна інформація
Габарити (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,42 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (± 0,1) мм
Маса | M.2 2230: 3,06 (±0,14) г M.2 1216: 0,73 (± 0,02) г
Кнопка вмикання/вимикання радіообладнання | Підтримується
Інтерфейс роз’єму | M.2: CNVio3
Робоча температура (навколишнє середовище) | від 0 до +50 градусів за Цельсієм
Вологість | Відносна вологість 50-90% без утворення конденсату (при температурі від 25 °C до 35 °C)
Операційні системи | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертифікація Wi-Fi Alliance* | Підтримка технології Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 з Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* та Wi-Fi Location R2 HW
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 і деякі поправки (охоплення вибраних функцій) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; точне вимірювання синхронізації на основі 802.11-2016 Готовність до Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Безпека
Автентифікація | Перехідний режим WPA3* для особистих і корпоративних користувачів WPA2*
Протоколи автентифікації | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрування | 128-розрядна AES-CCMP, 256-розрядна AES-GCMP
Відповідність
Нормативна інформація | Щоб переглянути список схвалень країни, зверніться до місцевих представників Intel.
Уряд США | FIPS 140-3
Безпечність продукції | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Номери моделей
Моделі | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Частотна модуляція | 6-7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотний діапазон | FCC: 5,925 ГГц – 7,125 ГГц ЄС: 5925 ГГц — 6,425 ГГц (залежно від країни) | 5,15–5,895 ГГц (залежно від країни) | 2,400–2,4835 ГГц (залежно від країни)
Модуляція | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Бездротове середовище | 6-7 ГГц: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 5 ГГц UNII: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: Множинний доступ із ортогональним частотним поділом (OFDMA)
Канали | Усі канали, як визначено у відповідних технічних характеристиках і правилах країни.
Пропускна здатність | Усі значення пропускної здатності є теоретичними максимумами.
Пропускна здатність IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11ac | До 867 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбіт/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Пропускна здатність IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбіт/с
Пропускна здатність IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбіт/с

На початок сторінки

Назад до змісту

Товарні знаки та застереження