Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Προδιαγραφές

Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες προδιαγραφών για την οικογένεια ασύρματων προσαρμογέων της Intel®. Η παρακάτω λίστα ενδέχεται να μην είναι ολοκληρωμένη.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Μοντέλο 3165NGW)

Παράγοντες μορφής | M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Έως 433 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Παράγοντες μορφής | M.2 2230 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Έως 433 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Linux, Windows* 8.1 (64-bit), Windows* 10 (64-bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Μοντέλο 7265NGW)

Παράγοντες μορφής | M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Μοντέλο 7265NGW - 802.11agn, ac, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 7265NGW
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Μοντέλα 7265NGW AN και 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Μοντέλο 7265NGW BN)

Παράγοντες μορφής | M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe, USB 2.0
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Μοντέλο 7265NGW AN - 802.11agn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Μοντέλο 7265NGW NB - 802.11agn, 2 x 2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Μοντέλο 7265NGW BN - 802.11bgn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας (Βλ. παραπάνω, όλες οι ζώνες δεν υποστηρίζονται από όλους τους προσαρμογείς) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές 802.11n | Όλοι οι προσαρμογείς: Χωρικές ροές 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 7265NGW AN Μοντέλο 7265NGW NB Μοντέλο 7265NGW BN
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Παράγοντες μορφής | Κάρτα Half-Mini και M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF)
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Μοντέλο 8260NGW - 802.11agn, ac, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 8260NGW
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Μοντέλα 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Βάρος | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe, USB ή UART (μόνο M.2 1216)
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Android
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών, Wi-Fi Miracast* ως συσκευή προέλευσης.
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11REVmc
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 4.2, BLE
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | Μοντέλο 8265NGWH | 802.11ac, 2 x 2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, συνύπαρξη LTE, eFEM, M.2 2230 HE
Μοντέλο 8265NGW | 802.11ac, 2 x 2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Μοντέλο 8265D2W | 802.11ac, 2 x 2, Bluetooth* 4.2, PCIe, συνύπαρξη LTE, M.2 1216 SD
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (Μοντέλα 9260NGW και 9260D2WL)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.67 (±0,08) mm
Βάρος | M.2 2230: 2,9 ±0.3 g M.2 1216: 0,61 ±0.1 g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe, USB
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Chrome*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Miracast* ως συσκευή προέλευσης και Wi-Fi Direct*.
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11REVmc
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps όταν χρησιμοποιούνται κανάλια 160 MHz
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (Μοντέλα 9461NGW/9461D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Βάρος | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 ºC έως +80 ºC
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Chrome
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Miracast* ως συσκευή προέλευσης και Wi-Fi Direct
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11REVmc
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, μονή κεραία
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, μονή κεραία
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | 433 Mbps όταν χρησιμοποιούνται κανάλια 80 MHz
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (Μοντέλα 9462NGW/9462D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Βάρος | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | 0 ºC έως +80 ºC
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Chrome
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Miracast* ως συσκευή προέλευσης και Wi-Fi Direct
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11REVmc
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, κεραία πολλαπλής λήψης
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, κεραία πολλαπλής λήψης
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | 433 Mbps όταν χρησιμοποιούνται κανάλια 80 MHz
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (Μοντέλα 9560NGW/9560D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Βάρος | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux* (περιορισμένη υποστήριξη δυνατοτήτων), Chrome*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης, Wi-Fi Miracast* ως συσκευή προέλευσης και Wi-Fi Direct* (Μόνο για Microsoft Windows*).
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w, 802.11r, 802.11k, 802.11v (εκκρεμεί υποστήριξη λειτουργικού συστήματος), Fine Timing Measurement βάσει 802.11-2016
Περιαγωγή | Υποστηρίζει απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Κρυπτογράφηση | 64-bit και 128-bit WEP, 128-bit AES-CCMP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Συμμόρφωση
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps όταν χρησιμοποιούνται κανάλια 160 MHz
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0,05) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.33 (±0,3) g M.2 1216: 0.61 (±0,1) g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα*, Wi-Fi Location* και Wi-Fi TimeSync*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, w, ac, ax, Λεπτή μέτρηση χρονισμού με βάση το 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2* Personal και Enterprise, WPA3* (υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων εκκρεμεί)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | WEP 64 bit και 128 bit, TKIP, AES-CCMP 128 bit, AES-GCMP 256 bit
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, Κεραία πολλαπλής λήψης
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, Κεραία πολλαπλής λήψης

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0,05) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.33 (±0,3) g M.2 1216: 0.61 (±0,1) g
Κεραία πολλαπλής λήψης | Υποστηρίζεται
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe, USB
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* και Wi-Fi TimeSync*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802,11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai. Fine Timing Measurement βάσει 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2* Personal και Enterprise, WPA3* (υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων εκκρεμεί)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | WEP 64 bit και 128 bit, TKIP, AES-CCMP 128 bit, AES-GCMP 256 bit
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE Coexistence
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0,05) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.33 (±0,3) g M.2 1216: 0.61 (±0,1) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac με δυνατότητες wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* και Wi-Fi TimeSync*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802,11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai. Fine Timing Measurement βάσει 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2* Personal και Enterprise, WPA3* (υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων εκκρεμεί)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | WEP 64 bit και 128 bit, TKIP, AES-CCMP 128 bit, AES-GCMP 256 bit
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2, FISMA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | Μοντέλο AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE Coexistence
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0,05) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.33 (±0,3) g M.2 1216: 0.61 (±0,1) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi βελτιστοποιημένη συνδεσιμότητα*, Wi-Fi Location* και Wi-Fi TimeSync*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, w, ac, ax, Λεπτή μέτρηση χρονισμού με βάση το 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA* και WPA2* Personal και Enterprise, WPA3* (υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων εκκρεμεί)
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | WEP 64 bit και 128 bit, TKIP, AES-CCMP 128 bit, AES-GCMP 256 bit
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.65 (±0,08) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.33 (±0,3) g M.2 1216: 0.61 (±0,1) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe, USB
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* και Wi-Fi TimeSync*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w. Μέτρηση ακριβούς χρονισμού (Fine Timing Measurement, FTM) βάσει 802.11-2016 802.11-2016, ετοιμότητα Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA2* και WPA3*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
Βάρος | M.2 2230: 2.83 (±0.3) g M.2 1216: 0.67 (±0.1) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Wi-Fi* a/b/g/g/n/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PF*, Απευθείας Wi-Fi* και Wi-Fi Agile Multiband*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w. Μέτρηση ακριβούς χρονισμού (Fine Timing Measurement, FTM) βάσει 802.11-2016 Wi-Fi Τοποθεσία R2 (802.11az) ετοιμότητα HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA2* και WPA3*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2.0 mm
Βάρος | M.2 2230: 2.83 (±0.3) g M.2 1625: 0.90 (±0.1) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio2
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Wi-Fi* 6, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Απευθείας Wi-Fi*, ΚΑΙ Wi-Fi Agile Multiband*
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2016 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w. Μέτρηση ακριβούς χρονισμού (Fine Timing Measurement, FTM) βάσει 802.11-2016 Wi-Fi Τοποθεσία R2 (802.11az) ετοιμότητα HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | WPA2* και WPA3*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-2
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
Βάρος | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe*, USB
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Τεχνολογική υποστήριξη Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 με Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* και Wi-Fi Τοποθεσία R2 ετοιμότητα HW
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2020 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Λεπτή μέτρηση χρονισμού με βάση το 802.11-2016 Wi-Fi Τοποθεσία R2 (802.11az) ετοιμότητα HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | Λειτουργία μετάβασης WPA3* προσωπικού και επιχειρησιακού WPA2*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-3
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 1216
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,42 mm (μέγ.) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Βάρος | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio3
Θερμοκρασία λειτουργίας (περιβάλλοντος) | Από 0 έως +50 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Τεχνολογική υποστήριξη Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 με Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* και Wi-Fi Τοποθεσία R2 ετοιμότητα HW
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2020 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Λεπτή μέτρηση χρονισμού με βάση το 802.11-2016 Wi-Fi Τοποθεσία R2 (802.11az) ετοιμότητα HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,4 (Ant. 1)
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | Λειτουργία μετάβασης WPA3* προσωπικού και επιχειρησιακού WPA2*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-3
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 1216
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [μέγ. 1,5 mm (επάνω πλευρά)/ μέγ. 0,1 mm (κάτω πλευρά)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
Βάρος | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: PCIe*, USB
Θερμοκρασία λειτουργίας (θωράκιση προσαρμογέα) | Από 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Τεχνολογική υποστήριξη Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 με Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* και Wi-Fi Τοποθεσία R2 ετοιμότητα HW
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802,11-2020 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Λεπτή μέτρηση χρονισμού με βάση το 802.11-2016 Wi-Fi Τοποθεσία R2 (802.11az) ετοιμότητα HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | Λειτουργία μετάβασης WPA3* προσωπικού και επιχειρησιακού WPA2*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-3
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5,4, M.2 1216
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5.15GHz - 5.895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2.400 - 2.4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
Βάρος | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio3
Θερμοκρασία λειτουργίας (περιβάλλοντος) | Από 0 έως +50 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Τεχνολογική υποστήριξη Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 με Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* και Wi-Fi Τοποθεσία R2 ετοιμότητα HW
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Λεπτή μέτρηση χρονισμού με βάση το 802.11-2016 Wi-Fi Τοποθεσία R2 (802.11az) ετοιμότητα HW
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | Λειτουργία μετάβασης WPA3* προσωπικού και επιχειρησιακού WPA2*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-3
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6,0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6,0, M.2 1216
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5,15GHz - 5,895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Γενικά
Διαστάσεις (Μ x Π x Β) | M.2 2230: 22 mm × 30 mm × 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1.7 (±0.1) mm
Βάρος | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοπρόσβασης | Υποστηρίζεται
Διασύνδεση συζευκτήρα | M.2: CNVio3
Θερμοκρασία λειτουργίας (περιβάλλοντος) | Από 0 έως +50 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Τεχνολογική υποστήριξη Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 με Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* και Wi-Fi Τοποθεσία R2 ετοιμότητα HW
Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 και επιλεγμένες τροποποιήσεις (επιλεγμένη κάλυψη δυνατοτήτων) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Λεπτή μέτρηση χρονισμού με βάση το 802.11-2016 Wi-Fi Τοποθεσία R2 (802.11az) ετοιμότητα HW
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Ασφάλεια
Έλεγχος ταυτότητας | Λειτουργία μετάβασης WPA3* προσωπικού και επιχειρησιακού WPA2*
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Κρυπτογράφηση | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Συμμόρφωση
Πληροφορίες κανονιστικής συμμόρφωσης | Για τον κατάλογο με τις εγκρίσεις όλων των χωρών, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Intel.
Κυβέρνηση των Η.Π.Α. | FIPS 140-3
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Αριθμοί μοντέλων
Μοντέλα | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6,0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6,0, M.2 1216
Διαμόρφωση συχνότητας | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Ζώνη συχνοτήτων | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz ΕΕ: 5,925 GHz- 6,425 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 5,15GHz - 5,895GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 - 2,4835GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Ασύρματο μέσο | 6-7 GHz: πολλαπλή πρόσβαση με ορθογώνια διαίρεση συχνοτήτων (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiple Access - OFDMA)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ax | Έως 2,4 Gbps
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Έως 867 Mbps
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις