К содержанию

# Спецификация

В данном разделе представлена информация о спецификациях семейства беспроводных адаптеров Intel®. В приведенный ниже список могут быть включены не все адаптеры.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (модель 3165NGW)

Форм-факторы | M.2 (NGFF – форм-фактор следующего поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe и USB 2.0
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: до 433 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows* 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (64-разрядная версия)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Форм-факторы | M.2 2230 (NGFF – форм-фактор нового поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe и USB 2.0
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: до 433 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Общее
Операционные системы | Linux, Windows* 8.1 (64-разрядная), Windows* 10 (64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (модель 7265NGW)

Форм-факторы | M.2 (NGFF – форм-фактор следующего поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe и USB 2.0
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Модель 7265NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: до 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Технологию Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) поддерживают следующие адаптеры: Модель 7265NGW
Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows* 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (64-разрядная версия)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Модели 7265NGW AN и 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Модель 7265NGW BN)

Форм-факторы | M.2 (NGFF – форм-фактор следующего поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe, USB 2.0
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Модель 7265NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Модель 7265NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Модель 7265NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция (см. выше, не все адаптеры поддерживают все диапазоны) | 5 ГГц (802.11a/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK (двоичная фазовая модуляция), QPSK (квадратурная фазовая модуляция), 16 QAM (квадратурная амплитудная модуляция), 64 QAM (квадратурная амплитудная модуляция) | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки стандарта 802.11n | Все адаптеры: пространственные потоки 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Технологию Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) поддерживают следующие адаптеры: Модель 7265NGW AN Модель 7265NGW NB Модель 7265NGW BN
Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (64-разрядная)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Форм-факторы | Мини-карта половинного размера и M.2 (NGFF – форм-фактор следующего поколения)
Электрические интерфейсы | PCIe и USB 2.0 для обоих форм-факторов
Разъем интерфейса антенны | Hirose U.FL-R-SMT, сопрягаемый с разъемом кабеля U.FL-LP-066
Разнесение антенны | Встроенный переключатель разнесения
Стандарты сетевых технологий IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Модель 8260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 95% без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Wireless-AC 8260: 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Wireless-AC 8260: до 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с
Bluetooth | Технологию Bluetooth* с двойным режимом 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) поддерживают следующие адаптеры: Модель 8260NGW
Общее
Операционные системы | Windows* 7 (32- и 64-разрядная), Windows* 8 (32- и 64-разрядная), Windows* 8.1 (64-разрядная версия)
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* для 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* и WPS, WPS 2.0, защищенные управляющие пакеты. Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств.
Архитектура | Инфраструктура и SoftAP; поддержка одновременных режимов для клиентов и SoftAP
Сертификация Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, AES-CCMP, TKIP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (модели 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,8 мм
Вес | M.2 2230: 2,6 г M.2 1216: 0,6 г
Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe, USB, или UART (только M.2 1216)
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (ограниченная поддержка функций), Android
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, защищенные управляющие пакеты, Wi-Fi Direct* для одноранговых подключений устройств, Wi-Fi Miracast* в качества источника.
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v (ожидается поддержка ОС); управление точной синхронизацией на базе 802.11REVmc
Роуминг | Поддержка непрерывной радиосвязи между точками доступа
Bluetooth | Двухрежимный модуль Bluetooth* 4.2, BLE
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, 128-битная AES-CCMP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Соответствие требованиям
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | Модель 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, одновременное использование LTE, eFEM, M.2 2230 HE
Модель 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Модель 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, одновременное использование LTE, M.2 1216 SD
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: до 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wireless-AC 9260 (модели 9260NGW и 9260D2WL)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,67 (±0,08) мм
Вес | M.2 2230: 2,9 ±0,3 г M.2 1216: 0,61 ±0,1 г
Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe, USB
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux* (ограниченная поддержка функций), Chrome*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, защищенные управляющие пакеты, Wi-Fi Miracast* в качестве источника и Wi-Fi Direct*.
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v (ожидается поддержка ОС); управление точной синхронизацией на базе 802.11REVmc
Роуминг | Поддержка непрерывной радиосвязи между точками доступа
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, 128-битная AES-CCMP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Соответствие требованиям
Правительство США | FIPS, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, совместное использование с LTE
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | 1,73 Гбит/с при использовании каналов 160 МГц
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wireless-AC 9461 (модели 9461NGW/9461D2W)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,57 (+-0,08) мм
Вес | M.2 2230: 2,7 г M.2 1216: 0,7 г
Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio
Рабочая температура (разъем адаптера) | От 0 ºC до +80 ºC
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux* (ограниченная поддержка функций), Chrome
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, защищенные управляющие пакеты, Wi-Fi Miracast* в качестве источника и Wi-Fi Direct
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v (ожидается поддержка ОС); управление точной синхронизацией на базе 802.11REVmc
Роуминг | Поддержка непрерывной радиосвязи между точками доступа
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, 128-битная AES-CCMP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, одна антенна
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, одна антенна
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | 433 Мбит/с при использовании каналов 80 МГц
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wireless-AC 9462 (модели 9462NGW/9462D2W)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,57 (+-0,08) мм
Вес | M.2 2230: 2,7 г M.2 1216: 0,7 г
Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio
Рабочая температура (разъем адаптера) | От 0 ºC до +80 ºC
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux* (ограниченная поддержка функций), Chrome
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, защищенные управляющие пакеты, Wi-Fi Miracast* в качестве источника и Wi-Fi Direct
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v (ожидается поддержка ОС); управление точной синхронизацией на базе 802.11REVmc
Роуминг | Поддержка непрерывной радиосвязи между точками доступа
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA и WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, 128-битная AES-CCMP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, антенна для разнесенного приема
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, антенна для разнесенного приема
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | 433 Мбит/с при использовании каналов 80 МГц
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wireless-AC 9560 (модели 9560NGW/9560D2W)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,8 мм
Вес | M.2 2230: 2,6 г M.2 1216: 0,6 г
Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | 50 - 90% RH, без конденсата (при температурах от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux* (ограниченная поддержка функций), Chrome*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, защищенные управляющие пакеты, Wi-Fi Miracast* в качестве источника и Wi-Fi Direct* (только для Microsoft Windows*).
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v (ожидается поддержка ОС); управление точной синхронизацией на основе 802.11-2016
Роуминг | Поддержка непрерывной радиосвязи между точками доступа
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Протоколы аутентификации | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Шифрование | WEP 64-битная и 128-битная, 128-битная AES-CCMP
Шифрование и аутентификация Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Соответствие требованиям
Правительство США | FIPS, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Частотная модуляция | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n)
Частотный диапазон | 5,15 – 5,85 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400 – 2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK (контрольная проверка канала), DQPSK (дифференциальное четвертичное переключение со сдвигом фазы), DBPSK (дифференциальное двоичное переключение со сдвигом фазы)
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM) | 2,4 ГГц ISM: Технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDM)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Пространственные потоки | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | 1,73 Гбит/с при использовании каналов 160 МГц
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (±0,05) мм
Вес | M.2 2230: 2,33 (±0,3) г M.2 1216: 0,61 (±0,1) г
Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* и Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*-персональная и предприятие; WPA3 * (ожидается поддержка ОС)
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | WEP с 64- и 128-битными ключами, TKIP, AES-CCMP с 128-битными ключами, AES-GCMP с 256-битными ключами
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax), 1x1 канал, 80 МГц; Bluetooth* 5.1, M.2 2230, разнесение антенны
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 канал, 80 МГц; Bluetooth* 5.1, M.2 1216, разнесение антенны

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (±0,05) мм
Вес | M.2 2230: 2,33 (±0,3) г M.2 1216: 0,61 (±0,1) г
Разнесение антенны | Поддержка
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe, USB
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* и Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*-персональная и предприятие; WPA3 * (ожидается поддержка ОС)
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | WEP с 64- и 128-битными ключами, TKIP, AES-CCMP с 128-битными ключами, AES-GCMP с 256-битными ключами
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; совместное использование с LTE
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (±0,05) мм
Вес | M.2 2230: 2,33 (±0,3) г M.2 1216: 0,61 (±0,1) г
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac с функциями wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* и Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*-персональная и предприятие; WPA3 * (ожидается поддержка ОС)
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | WEP с 64- и 128-битными ключами, TKIP, AES-CCMP с 128-битными ключами, AES-GCMP с 256-битными ключами
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2, FISMA
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | Модель AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; совместное использование с LTE
Частотная модуляция | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (±0,05) мм
Вес | M.2 2230: 2,33 (±0,3) г M.2 1216: 0,61 (±0,1) г
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* и Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Защита
Аутентификация | WPA* и WPA2*-персональная и предприятие; WPA3 * (ожидается поддержка ОС)
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | WEP с 64- и 128-битными ключами, TKIP, AES-CCMP с 128-битными ключами, AES-GCMP с 256-битными ключами
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2 канала, 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2x2 канала, 80 МГц, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,65 (±0,08) мм
Вес | M.2 2230: 2,33 (±0,3) г M.2 1216: 0,61 (±0,1) г
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe, USB
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* и Wi-Fi TimeSync*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 802.11-2016, поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Защита
Аутентификация | WPA2* и WPA3*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (±0,1) мм
Вес | M.2 2230: 2,83 (±0,3) г M.2 1216: 0,67 (±0,1) г
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* и Wi-Fi Agile Multiband*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 Поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Защита
Аутентификация | WPA2* и WPA3*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2 канала, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)] M.2 1625: 16 мм x 25 мм x 2,0 мм
Вес | M.2 2230: 2,83 (±0,3) г M.2 1625: 0,90 (±0,1) г
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio2
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* и Wi-Fi Agile Multiband*
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 Поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Защита
Аутентификация | WPA2* и WPA3*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-2
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 ГГц), 2x2 канала, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (±0,1) мм
Вес | M.2 2230: 3,07 (±0,15) г M.2 1216: 0,75 (±0,04) г
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe*, USB
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Поддержка технологии Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 с Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* и готовность аппаратного обеспечения к функции местоположения Wi-Fi R2
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 Поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Защита
Аутентификация | Версии WPA3* Personal и Enterprise, переходный режим WPA2*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-3
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Номера моделей
Модели | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,42 мм (макс.) M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (±0,1) мм
Вес | M.2 2230: 3,06 (±0,14) г M.2 1216: 0,73 (±0,02) г
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio3
Рабочая температура (окружающая среда) | От 0 до +50 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Поддержка технологии Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 с Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* и готовность аппаратного обеспечения к функции местоположения Wi-Fi R2
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 Поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4 (Ant. 1)
Защита
Аутентификация | Версии WPA3* Personal и Enterprise, переходный режим WPA2*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-3
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Номера моделей
Модели | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Общее
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,4 мм [макс. 1,5 мм (верх)/макс. 0,1 мм (низ)] M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (±0,1) мм
Вес | M.2 2230: 2,83 (±0,3) г M.2 1216: 0,67 (±0,1) г
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: PCIe*, USB
Рабочая температура (разъем адаптера) | 0 - +80 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Поддержка технологии Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 с Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* и готовность аппаратного обеспечения к функции местоположения Wi-Fi R2
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 и некоторые исключения (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 Поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Защита
Аутентификация | Версии WPA3* Personal и Enterprise, переходный режим WPA2*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-3
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Номера моделей
Модели | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 МГц 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 МГц 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5.15 ГГц - 5.895 ГГц (в зависимости от страны) | 2.400 - 2.4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорости передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мб/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорости передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мб/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мб/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Общая информация
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,42 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (±0,1) мм
Вес | M.2 2230: 3,06 (±0,14) г M.2 1216: 0,73 (±0,02) г
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio3
Рабочая температура (окружающая среда) | От 0 до +50 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Поддержка технологии Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 с Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* и готовность аппаратного обеспечения к функции местоположения Wi-Fi R2
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 и некоторые исправления (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 Поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Защита
Аутентификация | Версии WPA3* Personal и Enterprise, переходный режим WPA2*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-3
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Номера моделей
Модели | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec. 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec. 6.0, M.2 1216
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5,15 ГГц–5,895 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400–2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорость передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорость передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбит/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорость передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
Скорость передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
Скорость передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Общая информация
Габариты (В x Ш x Г) | M.2 2230: 22 мм x 30 мм x 2,42 мм M.2 1216: 12 мм x 16 мм x 1,7 (±0,1) мм
Вес | M.2 2230: 3,06 (±0,14) г M.2 1216: 0,73 (±0,02) г
Управление включением/выключением радиообмена | Поддержка
Типы рабочих поверхностей разъемов | M.2: CNVio3
Рабочая температура (окружающая среда) | От 0 до +50 градусов Цельсия
Влажность | От 50 до 90% относительной влажности, без конденсата (при температуре воздуха от 25 ºC до 35 ºC)
Операционные системы | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Сертификация Wi-Fi Alliance* | Поддержка технологии Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 с Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* и готовность аппаратного обеспечения к функции местоположения Wi-Fi R2
Стандарт IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 и некоторые исправления (поддержка определенных функций) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; управление точной синхронизацией на базе 802.11-2016 Поддержка Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Защита
Аутентификация | Версии WPA3* Personal и Enterprise, переходный режим WPA2*
Протоколы аутентификации | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Шифрование | 128-битный AES-CCMP, 256-битный AES-GCMP
Соответствие требованиям
Нормативная информация | Для ознакомления с разрешениями об использовании данного оборудования в определенных странах обратитесь к местным представителям Intel.
Правительство США | FIPS 140-3
Безопасность продукта | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Номера моделей
Модели | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec. 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec. 6.0, M.2 1216
Частотная модуляция | 6–7 ГГц (802.11ax R2) (802.11be) | 5 ГГц (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 ГГц (802.11b/g/n/ax)
Частотный диапазон | FCC: 5,925–7,125 ГГц ЕС: 5,925–6,425 ГГц (в зависимости от страны) | 5,15 ГГц–5,895 ГГц (в зависимости от страны) | 2,400–2,4835 ГГц (в зависимости от страны)
Модуляция | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Беспроводная среда | 6–7 ГГц: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 5 ГГц UNII: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA) | 2,4 ГГц ISM: технология мультиплексирования с ортогональным делением частот (OFDMA)
Каналы | Все каналы, как определено соответствующей спецификацией и правилами, принятыми в странах.
Скорость передачи данных | Все скорости передачи данных считаются теоретическим максимальным значением.
Скорость передачи данных IEEE 802.11ax | До 2,4 Гбит/с
Скорость передачи данных IEEE 802.11ac | До 867 Мбит/с
Скорости передачи данных IEEE 802.11n | Tx/Rx (Мбит/с): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Скорость передачи данных IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
Скорость передачи данных IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
Скорость передачи данных IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и заявления об ограничении ответственности