Volver al índice

# Información reglamentaria

En esta sección se proporciona información reglamentaria para los siguientes adaptadores inalámbricos:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

> NOTA: Debido a los cambios en los reglamentos y estándares del campo LAN inalámbrico (estándares IEEE 802.11 y similares), la información del presente documento podría variar. Intel Corporation no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a errores u omisiones del presente documento.

## Adaptadores Intel WiFi - compatibles con 802.11n, 802.11ac y 802.11ax

La información que aparece en esta sección corresponde a los productos siguientes:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

Consulte Especificaciones para ver todas las especificaciones de los adaptadores inalámbricos.

> NOTA: En esta sección, todas las referencias al "adaptador inalámbrico" corresponden a todos los adaptadores indicados arriba.

Se proporciona la siguiente información:

- Información para el usuario
- Información reglamentaria
- Identificación normativa
- Información para OEM e integradores host
- Declaraciones de conformidad de la Unión Europea

### INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

### Notificaciones de seguridad

#### Exposición a radiofrecuencia de la FCC - EE.UU.

Con su acción en ET Docket 96-8, la FCC ha adoptado un estándar de seguridad para la exposición de personas a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por equipos certificados por la FCC. El adaptador inalámbrico cumple los requisitos de exposición de personas establecidos en FCC parte 2, 15C, 15E junto con orientación de KDB 447498, KDB 248227 y KDB 616217. Si la radio se maneja adecuadamente, en consonancia con las instrucciones del manual, se recibirá una exposición radicalmente inferior a los límites recomendados por la FCC.

Deberían observarse las siguientes precauciones de seguridad:

- No toque ni mueva la antena mientras la unidad esté transmitiendo o recibiendo.
- No sujete ningún componente de la radio de forma que la antena esté muy cerca o toque cualquier parte descubierta del cuerpo, especialmente el rostro o los ojos, mientras transmite.
- No utilice el aparato de radio ni trate de transmitir datos a menos que la antena esté conectada; este comportamiento puede causar daños en el aparato de radio.
- Uso en entornos específicos:
  - El uso de adaptadores inalámbricos en lugares peligrosos se encuentra restringido por las limitaciones que impongan los responsables de seguridad de dichos lugares.
  - El uso de adaptadores inalámbricos en aviones se encuentra regulado por la Administración Federal de Aviación (FAA).
  - El uso de adaptadores inalámbricos en hospitales se encuentra restringido a los límites que establezca cada hospital.

#### Advertencia sobre proximidad de un dispositivo explosivo

Advertencias: No utilice transmisores portátiles (como, por ejemplo, este adaptador inalámbrico) cerca de detonadores de mecha sin blindaje o en lugares explosivos a menos que los transmisores hayan sido modificados para adaptarse a dicho uso.

#### Advertencias sobre las antenas

Advertencias: El adaptador inalámbrico no ha sido diseñado para utilizarse con antenas direccionales de gran aumento.

#### Precauciones de uso en aeronaves

Precaución: Es posible que las aerolíneas comerciales prohíban en sus reglamentos el uso de determinados dispositivos electrónicos equipados con dispositivos inalámbricos de radiofrecuencia (adaptadores inalámbricos) en aeronaves, ya que sus señales podrían interferir con los instrumentos de vuelo más importantes.

Precaución: el equipo 60 GHz/802.11ad no está permitido en los aviones según la norma FCC §15.255. Los fabricantes de equipos originales y los integradores de host deben tener en cuenta esta norma de la FCC en los dispositivos host.

Precaución: El funcionamiento del transmisor en la banda 5,925-7,125 GHz está prohibido para el control de o para comunicaciones con sistemas de aeronaves no tripuladas.

#### Otros dispositivos inalámbricos

Notificaciones de seguridad con respecto a otros dispositivos de la red inalámbrica: Consulte la documentación que se facilita con los adaptadores inalámbricos u otros dispositivos de la red inalámbrica.

#### Restricciones locales al uso de radios en 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n y 802.11ac

Precaución: Debido a que puede que no se hayan homogeneizado las frecuencias de los dispositivos LAN inalámbricos 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n y 802.11ac en todos los países, dichos productos han sido diseñados para usarlos únicamente en los países especificados y no se podrán utilizar fuera de ellos. Como usuario de estos productos, deberá comprobar que los productos se utilizan únicamente en los países a los que se encuentran destinados y verificar que se configuran con la selección de frecuencias y canales correctos para el país. La interfaz de control de la energía de transmisión del dispositivo (TPC) pertenece a la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi. El fabricante del sistema indicará las restricciones operativas de la potencia isótropa radiada equivalente (PIRE). Toda desviación de los parámetros energéticos y de frecuencia admisibles en el país de uso supone incumplimiento de la legislación nacional, y podrá ser castigado como tal.

#### Interoperabilidad inalámbrica

El adaptador inalámbrico se ha diseñado para poder interoperar con otros productos LAN inalámbricos basados en tecnología de radio de espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) y para cumplir con los estándares siguientes:

- Estándar IEEE Estándar 802.11b que cumple el estándar sobre LAN inalámbricas
- Estándar IEEE Estándar 802.11g que cumple el estándar sobre LAN inalámbricas
- Estándar IEEE Estándar 802.11a que cumple el estándar sobre LAN inalámbricas
- Estándar IEEE Estándar 802.11n que cumple el estándar sobre LAN inalámbricas
- Estándar IEEE Compatibilidad con el estándar 802.11ac sobre LAN inalámbricas
- Certificación Wireless Fidelity tal y como la define la Wi-Fi Alliance

#### El adaptador inalámbrico y su salud

El adaptador inalámbrico, al igual que otros dispositivos de radio, emite energía electromagnética de radiofrecuencia. Sin embargo, el nivel de energía emitido por el adaptador inalámbrico es menor que la energía electromagnética emitida por otros dispositivos inalámbricos, como los teléfonos móviles. El adaptador inalámbrico funciona dentro de las pautas de los estándares y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia. Estos estándares y recomendaciones reflejan el consenso de la comunidad científica y proceden de las deliberaciones de grupos de expertos y comités de científicos que revisan e interpretan constantemente la extensa literatura de investigación. En algunos casos, puede que el propietario del edificio o los representantes de la organización en cuestión limiten el uso del adaptador inalámbrico. He aquí algunos ejemplos de estas situaciones:

- El uso del adaptador inalámbrico a bordo de aviones, o
- El uso del adaptador inalámbrico en cualquier otro entorno donde se suponga o identifique como perjudicial el riesgo de interferencia con otros dispositivos o servicios.

Si no está seguro de la política de uso de adaptadores inalámbricos en una organización o entorno específicos (por ejemplo, en un aeropuerto), le rogamos encarecidamente que pida permiso para utilizar el adaptador antes de encenderlo.

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### EE.UU.: Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este adaptador inalámbrico está restringido para uso en interiores debido a su funcionamiento en los siguientes rangos de frecuencia. Rangos de frecuencia de 5,85 a 5,895 GHz y de 5,925 a 6,425 GHz y de 6,875 a 7,125 GHz. No se proporciona ningún control de configuración para adaptadores inalámbricos Intel® que permita efectuar cambios en la frecuencia de funcionamiento fuera de la concesión de autorización de la FCC para el funcionamiento en EE.UU. según la Parte 15.407 de las reglas de la FCC.

- Los adaptadores inalámbricos Intel® han sido concebidos para su uso exclusivo por parte de integradores OEM.
- Los adaptadores inalámbricos Intel® no se podrán posicionar con ningún otro transmisor, a menos que esté aprobado por la FCC.

Este adaptador inalámbrico cumple la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento del dispositivo estará sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no podrá ocasionar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda ocasionar mal funcionamiento.

> NOTA: La potencia de salida que radia el adaptador es muy inferior a los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC. Sin embargo, el adaptador debería emplearse de forma que se minimice el peligro de contacto humano durante la operación normal. Para evitar la posibilidad de superar los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC, debería dejar una distancia de al menos 20 cm entre usted (o cualquier otra persona cercana) y la antena incorporada al equipo, o a la distancia mínima especificada en las condiciones de concesión de la FCC. Podrá encontrar más información sobre las configuraciones autorizadas en http://www.fcc.gov/oet/ea/ especificando el número de identificación de la FCC que hay en el dispositivo.

#### Declaración sobre interferencias de dispositivos de Clase B

Este adaptador inalámbrico ha sido testado y cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B en virtud de la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proteger razonablemente de interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. El adaptador inalámbrico genera, utiliza y puede radiar potencia de radiofrecuencia. Si el adaptador inalámbrico no se hubiera instalado y utilizado en consonancia con las instrucciones, podría generar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en determinadas instalaciones. Si el adaptador inalámbrico originara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión (que se determinan encendiendo y apagando el equipo), puede intentar corregirlas adoptando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora del equipo que sufre las interferencias.
- Aumentar la distancia entre el adaptador inalámbrico y el equipo que sufre las interferencias.
- Conectar el equipo con el adaptador inalámbrico a una toma de un circuito distinto al que está conectado el equipo que sufre las interferencias.
- Consultar el problema al vendedor o un técnico de radio/TV con experiencia.

> NOTA: El adaptador debe instalarse y utilizarse en consonancia con las instrucciones del fabricante, tal y como se describe en la documentación para el usuario que viene con el producto. Cualquier otro tipo de instalación o uso supondrá quebrantamiento de la Parte 15 del Reglamento de la FCC.

### Consideraciones sobre aprobaciones de seguridad

La seguridad de este dispositivo ha sido aprobada como componente y solo debe usarse en un equipo completo cuando las agencias de seguridad correspondientes determinen la idoneidad de la combinación. En la instalación, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Debe instalarse en un dispositivo host compatible que cumpla con los requisitos de la segunda edición de UL/EN/IEC 62368-1 incluidas las provisiones generales 1.6.2 sobre diseño del revestimiento y específicamente con el párrafo 1.2.6.2 (revestimiento antiincendios).
- El dispositivo debe recibir alimentación de una fuente SELV cuando se instale en el equipo de uso final.
- Se debe realizar una prueba de temperatura en el producto de uso final para cumplir con los requisitos de la segunda edición de UL/EN/IEC 62368-1.

### Halógeno bajo

Sólo aplicable a retardantes de llama bromados y clorados (BFR/CFR) y PVC del producto final. Los componentes de Intel y otros componentes que haya podido adquirir para el ensamblaje final cumplen los requisitos de la normativa JS-709; el sustrato de aluminio PCB cumple con los requisitos de la directiva IEC 61249-2-21. La sustitución de los retardantes de llama con halógeno o PVC no tiene por qué implicar un beneficio para el medio ambiente.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Unión Europea

La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores.

La banda 6E de 5925-6425 GHz es para bajo consumo en interiores (LPI)

Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea. Consulte Declaraciones de conformidad de la Unión Europea.

#### Declaraciones de conformidad de la Unión Europea

Para consultar la declaración de conformidad de la Unión Europea aplicable a su adaptador, realice estos pasos.

1. Acceda al siguiente sitio web: http://www.intel.com/content/www/es/es/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Haga clic en la opción de guía de usuario.
3. Desplácese hacia su adaptador.

Para buscar información adicional sobre la normativa de su adaptador, realice estos pasos:

1. Acceda al siguiente sitio web: http://www.intel.com/content/www/es/es/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Haga clic en el enlace de su adaptador.
3. Haga clic en el Documento de marcas normativas para su adaptador.

#### Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

#### Cumplimiento de la Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS, del inglés Restriction of Hazardous Substances)

Todos los productos descritos aquí cumplen con la Directiva RoHS de la Unión Europea.

Para cualquier pregunta sobre la marca CE relacionada con el adaptador inalámbrico, póngase en contacto con:

Intel Corporation, a la atención de: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 EE. UU.

### Japón

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Corea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marruecos

El funcionamiento de este producto en el canal de radio 2 (2417 MHz) no está autorizado en las siguientes localidades:

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

El funcionamiento de este producto en los canales de radio 4, 5, 6 y 7 (2425 - 2442 MHz) no está autorizado en las siguientes localidades:

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistán

"MODELO APROBADO POR EL ORGANISMO REGULADOR DE LAS TELECOMUNICACIONES DE PAKISTÁN (PTA)"

### Región de Taiwán

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Singapur

### Autorizaciones con respecto a la radio

Para determinar si puede utilizar su dispositivo de red inalámbrica en un país determinado, compruebe que el número de tipo de radio impreso en la etiqueta de identificación del dispositivo aparezca en el documento de Pautas reglamentarias de OEM del fabricante.

### Marcas de certificación de normativa modular específicas del país

Hay disponible una lista de países que exigen marcas normativas. Tenga en cuenta que estas listas no incluyen todos los países certificados sino solo aquellos que exigen marcas. Para buscar información sobre una marca normativa específica de su adaptador, realice estos pasos:

1. Acceda al siguiente sitio web: http://www.intel.com/content/www/es/es/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Haga clic en el enlace de su adaptador.
3. Haga clic en el Documento de marcas normativas para su adaptador.

## Identificación normativa

Europa: modelos 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGW y 8260NGWH

Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x y versiones anteriores (WiGig)
Máxima potencia de salida
(2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n | 20dBm EIRP máx (100mW)
(2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
(5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
(5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2. No compatible con los modelos: 3165NGW, 7265D2W y 7265NGW
(57 - 64 GHz) Modo IEEE802.11 ad | 25 dBm EIRP máx

Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

Reino Unido (UK):

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Debido al pequeño tamaño del módulo 3165D2W/3165NGW (12x16), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> Canadá:

> Modelo 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> Japón:

> Modelo 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Modelo 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Corea:

> Modelo 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> Región de Taiwán:

> Modelo 3165D2W

> China continental:

> Modelo 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Europa:

> Modelo 3165D2W

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo 3165D2W

> Singapur:

> Modelo 3165D2W

> Argentina:

> Modelo 3165D2W

> Modelo 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Debido al pequeño tamaño del módulo 3168NGW, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> Japón:

> Modelo 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Europa:

> Modelo 3168NGW

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Argentina:

> Modelo 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Debido al pequeño tamaño del módulo 7265D2W/7265NGW (12x16), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> Canadá:

> Modelo 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> Japón:

> Modelo 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Modelo 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Corea:

> Modelo 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Región de Taiwán:

> Modelo 7265D2W

> China continental:

> Modelo 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australia:

> Modelo 7265D2W

> Argentina:

> Modelo 7265D2W

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Debido al pequeño tamaño del módulo 8260D2W (12x16), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.: modelo 8260D2W, FCC ID: PD98260D2 (Un FCC ID sin el sufijo "U" representa que es solamente para instalación en fábrica);

> FCC ID: PD98260D2U (Un FCC ID con el sufijo “U” representa que es para instalación por el usuario o que se permite y admite sustitución a travez del la función de bloqueo del BIOS)

> Canadá:

> Modelo 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> Japón:

> Modelo 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Corea:

> Modelo 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Región de Taiwán:

> Modelo 8260D2W

> China continental:

> Modelo 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australia:

> Modelo 8260D2W

> Argentina:

> Modelo 8260D2W

Debido al pequeño tamaño del módulo 8260NGWH/8260NGW, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> Japón:

> Modelo 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Modelo 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentina:

> Modelo 8260NGWH

> Argentina:

> Modelo 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Debido al pequeño tamaño del módulo 8265NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeña como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 8265NGW

> - FCC ID: PD98265NG (un FCC ID sin el sufijo "U" representa que es solamente para instalación en fábrica)

> - FCC ID: PD98265NGU (un FCC ID con el sufijo "U" representa que es para instalación por el usuario o que se permite y admite sustitución a través de la función de bloqueo de BIOS)

> Canadá:

> Modelo 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> Japón:

> Modelo 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> Corea:

> Modelo 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Región de Taiwán:

> Modelo 8265NGW

> China continental:

> Modelo 8265NGW

> Europa:

> Modelo 8265NGW/8265D2W

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2
> (57 - 64 GHz) Modo IEEE802.11 ad | 25 dBm EIRP máx

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo 8265NGW

> Brasil:

> Modelo 8265NGW

> 03877-16-02198

> Argentina:

> Modelo 8265NGW

> Singapur:

> Modelo 8265NGW

> Pakistán:

> Modelo 8265NGW

> "MODELO APROBADO POR EL ORGANISMO REGULADOR DE LAS TELECOMUNICACIONES DE PAKISTÁN (PTA)"

Debido al pequeño tamaño del módulo 8265D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeña como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> Canadá:

> Modelo 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> Japón:

> Modelo 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> Corea:

> Modelo 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Región de Taiwán:

> Modelo 8265D2W

> China continental:

> Modelo 8265D2W

> Australia:

> Modelo 8265D2W

> Brasil:

> Modelo 8265D2W

> 03878-16-02198

> Argentina:

> Modelo 8265D2W

> Singapur:

> Modelo 8265D2W

> Pakistán:

> Modelo 8265D2W

> "MODELO APROBADO POR EL ORGANISMO REGULADOR DE LAS TELECOMUNICACIONES DE PAKISTÁN (PTA)"

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

Debido al pequeño tamaño del módulo 9260NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeña como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> Canadá:

> Modelo 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> Japón:

> Modelo 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> Corea:

> Modelo 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Región de Taiwán:

> Modelo 9260NGW

> China continental:

> Modelo 9260NGW

> Europa:

> Modelo 9260NGW

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo 9260NGW

> Singapur:

> Modelo 9260NGW

> Paraguay:

> Modelo 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> Indonesia:

> Modelo 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

Debido al pequeño tamaño del módulo 9260D2WL (12mm x 16mm x 1,8mm), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeña como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> Canadá:

> Modelo 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> Japón:

> Modelo 9260D2WL

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> Europa:

> Modelo 9260D2WL

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo 9260D2WL

> Brasil:

> Modelo 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> Singapur:

> Modelo 9260D2WL

> Argentina:

> Modelo 9260D2WL

> Pakistán:

> Modelo 9260D2WL

> APROBADO POR LA PTA: 9.9203/2019

> Paraguay:

> Modelo 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

Debido al pequeño tamaño del módulo 9461NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeña como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> Canadá:

> Modelo 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> Japón:

> Modelo 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> Corea:

> Modelo 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Región de Taiwán:

> Modelo 9461NGW

> China continental:

> Modelo 9461NGW

> Europa:

> Modelo 9461NGW

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo 9461NGW

> Singapur:

> Modelo 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

Debido al pequeño tamaño del módulo 9461D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeña como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> Canadá:

> Modelo 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> Japón:

> Modelo 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> Corea:

> Modelo 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Región de Taiwán:

> Modelo 9461D2W

> China continental:

> Modelo 9461D2W

> Europa:

> Modelo 9461D2W

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo 9461D2W

> Singapur:

> Modelo 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

Debido al pequeño tamaño del módulo 9462NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeña como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> Canadá:

> Modelo 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> Japón:

> Modelo 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> Corea:

> Modelo 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Región de Taiwán:

> Modelo 9462NGW

> China continental:

> Modelo 9462NGW

> Europa:

> Modelo 9462NGW

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo 9462NGW

> Singapur:

> Modelo 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

Debido al pequeño tamaño del módulo 9462D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeña como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> Canadá:

> Modelo 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> Japón:

> Modelo 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> Corea:

> Modelo 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Región de Taiwán:

> Modelo 9462D2W

> China continental:

> Modelo 9462D2W

> Europa:

> Modelo 9462D2W

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo 9462D2W

> Singapur:

> Modelo 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

Debido al pequeño tamaño del módulo 9560NGW (22 mm x 30 mm x 2,4 mm), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeña como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> Canadá:

> Modelo 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> Japón:

> Modelo 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> Corea:

> Modelo 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Región de Taiwán:

> Modelo 9560NGW

> Modelo 9560NGW R

> China continental:

> Modelo 9560NGW

> Europa:

> Modelo 9560NGW

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo 9560NGW

> Singapur:

> Modelo 9560NGW

> Paraguay:

> Modelo 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> Indonesia:

> Modelo 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

Debido al pequeño tamaño del módulo 9560D2W (12mm x 16mm x 1,8mm), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeña como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> Canadá:

> Modelo 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> Japón:

> Modelo 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> Corea:

> Modelo 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Región de Taiwán:

> Modelo 9560D2W

> China continental:

> Modelo 9560D2W

> Europa:

> Modelo 9560D2W

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo 9560D2W

> Singapur:

> Modelo 9560D2W

> Paraguay:

> Modelo 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> Indonesia:

> Modelo 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

Debido al pequeño tamaño del módulo 9560D2WL (12mm x 16mm x 1,8mm), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeña como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> Canadá:

> Modelo 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> Japón:

> Modelo 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> Corea:

> Modelo 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Región de Taiwán:

> Modelo 9560D2WL

> China continental:

> Modelo 9560D2WL

> Europa:

> Modelo 9560D2WL

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo 9560D2WL

> Singapur:

> Modelo 9560D2WL

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX101NGW, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

Paraguay:

Modelo AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

Indonesia:

Modelo AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

Argentina:

Modelo AX101NGW

C-25826

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX101D2W, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

Paraguay:

Modelo 101D2W

NR 2021-04-I-0184

Indonesia:

Modelo AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

Argentina:

Modelo AX101D2W

C-25828

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX200D2WL, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> Canadá:

> Modelo AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> Japón:

> Modelo AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> Corea:

> Modelo AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Región de Taiwán:

> Modelo AX200D2WL

> China continental:

> Modelo AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Europa:

> Modelo AX200D2WL

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo AX200D2WL

> Brasil:

> Modelo AX200D2WL

> 04137-19-04423

> Singapur:

> Modelo AX200D2WL

> Argentina:

> Modelo AX200D2WL

> Pakistán:

> Modelo AX200D2WL

> APROBADO POR LA PTA: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX200NGW, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> Canadá:

> Modelo AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> Japón:

> Modelo AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> Corea:

> Modelo AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Región de Taiwán:

> Modelo AX200NGW

> China continental:

> Modelo AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Europa:

> Modelo AX200NGW

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo AX200NGW

> Brasil:

> Modelo AX200NGW

> 04136-19-04423

> Singapur:

> Modelo AX200NGW

> Argentina:

> Modelo AX200NGW

> Pakistán:

> Modelo AX200NGW

> APROBADO POR LA PTA: 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX201NGW, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> Canadá:

> Modelo AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> Japón:

> Modelo AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> Corea:

> Modelo AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Región de Taiwán:

> Modelo AX201NGW

> China continental:

> Modelo AX201NGW

> Europa:

> Modelo AX201NGW

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo AX201NGW

> Brasil:

> Modelo AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> Singapur:

> Modelo AX201NGW

> Argentina:

> Modelo AX201NGW

> Pakistán:

> Modelo AX201NGW

> APROBADO POR LA PTA: 9.9116/2019

> Paraguay:

> Modelo AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX201D2W, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> Canadá:

> Modelo AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> Japón:

> Modelo AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> Corea:

> Modelo AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Región de Taiwán:

> Modelo AX201D2W

> China continental:

> Modelo AX201D2W

> Europa:

> Modelo AX201D2W

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo AX201D2W

> Brasil:

> Modelo AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> Singapur:

> Modelo AX201D2W

> Argentina:

> Modelo AX201D2W

> Pakistán:

> Modelo AX201D2W

> APROBADO POR LA PTA: 9.9115/2019

> Paraguay:

> Modelo AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX201D2WL, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> Canadá:

> Modelo AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> Japón:

> Modelo AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> Corea:

> Modelo AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Región de Taiwán:

> Modelo AX201D2WL

> China continental:

> Modelo AX201D2WL

> Europa:

> Modelo AX201D2WL

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 20.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo AX201D2WL

> Brasil:

> Modelo AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> Singapur:

> Modelo AX201D2WL

> Argentina:

> Modelo AX201D2WL

> Pakistán:

> Modelo AX201D2WL

> APROBADO POR LA PTA: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX203NGW, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> Canadá:

> Modelo AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> Japón:

> Modelo AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> Corea:

> Modelo AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Región de Taiwán:

> Modelo AX203NGW

> China continental:

> Modelo AX203NGW

> Europa:

> Modelo AX203NGW

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo AX203NGW

> Brasil:

> Modelo AX203NGW

> Por determinar

> Singapur:

> Modelo AX203NGW

> Argentina:

> Modelo AX203NGW

> C-25825

> Pakistán:

> Modelo AX203NGW

> APROBADO POR LA PTA: 9.162/2021

> Paraguay:

> Modelo AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> Indonesia:

> Modelo AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX203D2W, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> Canadá:

> Modelo AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> Japón:

> Modelo AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> Corea:

> Modelo AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Región de Taiwán:

> Modelo AX203D2W

> China continental:

> Modelo AX203D2W

> Europa:

> Modelo AX203D2W

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 2

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo AX203D2W

> Brasil:

> Modelo AX203D2W

> Por determinar

> Singapur:

> Modelo AX203D2W

> Argentina:

> Modelo AX203D2W

> >C-25827

> Pakistán:

> Modelo AX203D2W

> APROBADO POR LA PTA: 9.158/2021

> Paraguay:

> Modelo AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> Indonesia:

> Modelo AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX210NGW, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> Canadá:

> Modelo AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> Japón:

> Modelo AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Corea:

> Modelo AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Región de Taiwán:

> Modelo AX210NGW

> China continental:

> Modelo AX210NGW

> Europa:

> Modelo AX210NGW

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP Máx. (200mW) La banda de 5925-6425 GHz es para LPI (bajo consumo en interiores)

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo AX210NGW

> Brasil:

> Modelo AX210NGW

> 14242-20-04423

> Singapur:

> Modelo AX210NGW

> Argentina:

> Modelo AX210NGW

> C-25568

> Pakistán:

> Modelo AX210NGW

> APROBADO POR LA PTA: 9.1000/2020

> Paraguay:

> Modelo AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> Indonesia:

> Modelo AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX210D2W, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> Canadá:

> Modelo AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> Japón:

> Modelo AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Corea:

> Modelo AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Región de Taiwán:

> Modelo AX210D2W

> China continental:

> Modelo AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> Europa:

> Modelo AX210D2W

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP Máx. (200mW) La banda de 5925-6425 GHz es para LPI (bajo consumo en interiores)

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo AX210D2W

> Brasil:

> Modelo AX210D2W

> Por determinar

> Singapur:

> Modelo AX210D2W

> Argentina:

> Modelo AX210D2W

> C-25695

> Pakistán:

> Modelo AX210D2W

> APROBADO POR LA PTA: 9.1311/2020

> Paraguay:

> Modelo AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> Indonesia:

> Modelo AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX211NGW, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> Canadá:

> Modelo AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> Japón:

> Modelo AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> Corea:

> Modelo AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Región de Taiwán:

> Modelo AX211NGW

> China continental:

> Modelo AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> Europa:

> Modelo AX211NGW

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP Máx. (200mW) La banda de 5925-6425 GHz es para LPI (bajo consumo en interiores)

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo AX211NGW

> Singapur:

> Modelo AX211NGW

> Brasil:

> Modelo AX211NGW

> 12069-21-04423

> Argentina:

> Modelo AX211NGW

> C-26079

> Pakistán:

> Modelo AX211NGW

> APROBADO POR LA PTA: 9.308/2021

> Paraguay:

> Modelo AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> Indonesia:

> Modelo AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX211D2W, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> Canadá:

> Modelo AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> Japón:

> Modelo AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> Corea:

> Modelo AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Región de Taiwán:

> Modelo AX211D2W

> China continental:

> Modelo AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> Europa:

> Modelo AX211D2W

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 22.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP Máx. (200mW) La banda de 5925-6425 GHz es para LPI (bajo consumo en interiores)

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Reino Unido (UK):

> Australia:

> Modelo AX211D2W

> Singapur:

> Modelo AX211D2W

> Brasil:

> Modelo AX211D2W

> 12073-21-04423

> Argentina:

> Modelo AX211D2W

> C-26080

> Pakistán:

> Modelo AX211D2W

> APROBADO POR LA PTA: 9.309/2021

> Paraguay:

> Modelo AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> Indonesia:

> Modelo AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX211D2WL, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> Canadá:

> Modelo AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> Japón:

> Modelo AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> Corea:

> Modelo AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX411NGW, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> Canadá:

> Modelo AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> Japón:

> Modelo AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> Corea:

> Modelo AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

Debido al pequeño tamaño del módulo AX411E2W, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> EE. UU.:

> Modelo AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> Canadá:

> Modelo AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> Japón:

> Modelo AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> Corea:

> Modelo AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW, BE200D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M, BE200D2W M)

Debido al pequeño tamaño del módulo BE200NGW/BE200D2W/BE200NGW M/BE200D2W M, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> Argentina:

> - Modelo BE200NGW: C-29824
> - Modelo BE200D2W: C-29823

> Australia:

> Brasil:

> - Modelo BE200NGW: 06538-23-04423

>   06538-23-04423

> - Modelo BE200D2W: 06539-23-04423

>   06539-23-04423

> Canadá:

> - Modelo BE200NGW: IC: 1000M-BE200NG

> - Modelo BE200D2W: IC: 1000M-BE200D2

> China continental:

> - BE200NGW: CMIIT ID: 2023AJ15349(M)

> - BE200NGW M: CMIIT ID: 2023AJ15347(M)

> - BE200D2W: CMIIT ID: 2023AJ15365(M)

> - BE200D2W M: CMIIT ID: 2023AJ15441(M)

> Europa:

> Modelo BE200NGW, BE200D2W

> Versión de software | El software Intel® PROSet/Wireless WiFi 23.x y versiones posteriores
> Máxima potencia de salida
> (2400 - 2483,5 MHz) Modo IEEE802.11 b/g/n/ax/be Bluetooth | 20dBm EIRP máx (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máx (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax/be | 23dBm EIRP máx (200mW) La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores
> (5725 - 5875 MHz) Modo IEEE802.11 a/n/ac/ax/be | 13,98 dBm EIRP Máx (25mW) Para la norma EN 300 440, el dispositivo que opera en 5,8 GHz se considera receptor de categoría 1
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax/be | 23 dBm EIRP Máx. (200mW) La banda de 5925-6425 GHz es para LPI (bajo consumo en interiores)

> Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

> Indonesia:

> Modelo BE200NGW

> | 92901/SDPPI/2023 7965 |

> Modelo BE200D2W

> | 92868/SDPPI/2023 7965 |

> Modelo BE200NGW M

> | 92865/SDPPI/2023 7965 |

> Modelo BE200D2W M

> | 92947/SDPPI/2023 7965 |

> Japón:

> Modelo BE200NGW RF: 003-230203 TEL: D230105003
> Modelo BE200D2W RF: 003-230204 TEL: D230106003
> Modelo BE200NGW M Actualización a 320 MHz: (RF: 003-240052) RF: 003-240052 TEL: D230105003
> Modelo BE200D2W M Actualización a 320 MHz: (RF: 003-240053) RF: 003-240053 TEL: D23016003
> Banda de 5 GHz (W52, W53) y 6 GHz (LPI): Uso exclusivo en interiores (Excepto comunicación a radio de alta potencia W52)

> Corea:

> Modelo BE200NGW / Modelo BE200NGW M

> R-C-INT-BE200NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200NGW, BE200NGW M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Modelo BE200D2W / Modelo BE200D2W M

> R-C-INT-BE200D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200D2W, BE200D2W M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Nueva Zelanda:

> Pakistán:

> - Modelo BE200NGW: APROBADO POR PTA: 9.697/2023

> - Modelo BE200D2W: APROBADO POR PTA: 9.696/2023

> Paraguay:

> - Modelo BE200NGW: 2023-09-I-0619

> - Modelo BE200D2W: 2023-09-I-0618

> Singapur:

> Modelo BE200NGW, BE200D2W

> Región de Taiwán:

> - Modelo BE200NGW: CCAH23Y10480T7

> - Modelo BE200NGW M: CCAH23Y10500T0

> - Modelo BE200D2W: CCAH23Y10470T4

> - Modelo BE200D2W M: CCAH23Y10490T0

> Reino Unido (UK):

> EE. UU.:

> - Modelo BE200NGW: FCC ID: PD9BE200NG

> - Modelo BE200D2W: FCC ID: PD9BE200D2

### Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW, BE201D2W)

Debido al pequeño tamaño del módulo BE201NGW/BE201D2W, la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> Por determinar

### Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW, BE211D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M, BE211D2W M)

Debido al pequeño tamaño del módulo BE211NGW/BE211D2W/BE211NGW M/BE211D2W M), la marca se ha colocado en este manual del usuario, porque la etiqueta del producto en el dispositivo se considera demasiado pequeño como para ser legible.

> Por determinar

### INFORMACIÓN PARA OEM E INTEGRADORES HOST

Los requisitos que se describen en este documento son específicos para integradores OEM que instalen adaptadores inalámbricos Intel® en plataformas host de equipos portátiles y de sobremesa. Es necesario adherirse estrictamente a dichos requisitos para cumplir con las condiciones de conformidad con el reglamento de la FCC, incluida la exposición a radiofrecuencia. Una vez se cumplan los requisitos de tipo de antena y colocación aquí descritos, los adaptadores inalámbricos Intel® podrán incorporarse a plataformas host de equipos portátiles y de sobremesa sin restricciones adicionales. Si no se cumple alguno de los requisitos aquí descritos, es posible que el integrador u OEM tenga que realizar pruebas y/u obtener autorizaciones adicionales. El integrador u OEM será responsable de determinar las pruebas reglamentarias necesarias a nivel de host y obtener las autorizaciones de host obligatorias que aseguren su debido cumplimiento. Si es necesario, póngase en contacto con el solicitante/concesionario (Intel) para obtener información detallada sobre cómo configurar el dispositivo para cualquier prueba de cumplimiento que el integrador OEM sea responsable según KDB 996369 D04.

- Los adaptadores inalámbricos Intel® han sido concebidos para su uso exclusivo por parte de OEM e integradores host.
- La concesión de autorización de la FCC del adaptador inalámbrico Intel® describe todas las restricciones de la aprobación modular.
- Los adaptadores inalámbricos Intel® deben utilizarse con un punto de acceso que se haya aprobado para el país en el que se vaya a utilizar.
- No están permitidos los cambios o modificaciones en adaptadores inalámbricos Intel® por parte de OEM, integradores o terceros. Cualquier cambio o modificación realizado en adaptadores inalámbricos Intel® por OEM, integradores o terceros, podría anular el permiso del usuario para usar el adaptador.
- Brasil: Información que los OEM e integradores deben proporcionar al usuario final: "Incorpora producto aprobado por Anatel con el número HHH-AA-FFFFF". (Módulo Intel hecho en China continental/región de Taiwán/Brasil).

### Tipo de antena y ganancias

Solo las antenas del mismo tipo y con ganancias iguales o menores que 3dBi para la banda 2.4 GHz y 5dBi para las bandas 5 GHz y 6-7 GHz se usarán con los adaptadores inalámbricos Intel®. Para el uso de otros tipos de antena o antenas de mayor alcance, es posible que necesite autorización adicional. Para propósitos de prueba, se usó la siguiente antena de doble banda que se aproxima a los límites anteriores:

Ganancia máxima de antena con pérdida de cable (dBi)
Tipo de antena | 2,4 GHz | 5,2 GHz | 5,3 GHz | 5,6 GHz | 5,8 GHz | 5,9 GHz | 6,2 GHz | 6,5 GHz | 6,7 GHz | 7,0 GHz
PIFA | 3,24 | 3,64 | 3,73 | 4,77 | 4,97 | 4,97* | 4,83 | 4,3 | 5,37 | 5,59
Dipolo | 2,89 | 2,92 | 3,19 | 4,41 | 4,22 | 5,12 | 5,06 | 4,71 | 4,49 | 5,34
Módulos: 7265NGW, 3165NGW, 8260NGW, 8260D2W, 3165D2W, 3168NGW, 8265NGW, 8265D2W, 9560NGW, 9560NGW R, 9260NGW, 9461NGW, 9461D2W, 9462NGW, 9462D2W, 9560D2W, 9560D2WR, 9560D2WL, 9260D2WL, AX201NGW, AX201D2W, AX201D2WL, AX200NGW, AX200D2WL, AX101NGW, AX210NGW, AX210D2W, AX411NGW, AX411E2W *El alcance máximo de antena es de 4,72 dBi a 5,9 GHz para los siguientes modelos: AX101NGW, AX101D2W, AX203NGW y AX203D2W

Ganancia máxima de antena con pérdida de cable (dBi)
Tipo de antena | 2,4 GHz | 5,2 GHz | 5,3 GHz | 5,6 GHz | 5,8 GHz | 5,9 GHz | 6,2 GHz | 6,5 GHz | 6,7 GHz | 7,0 GHz
PIFA | 2,95 | 5,11 | 4,55 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,88 | 4,96 | 4,96
Dipolo | 2,95 | 4,03 | 4,11 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,71 | 4,49 | 4,96
Monopolo | 2,83 | 4,57 | 4,44 | 4,95 | 4,95 | 4,43 | 4,87 | 4,91 | 4,91 | 4,79
Módulos: BE200NGW, BE200D2W

Por encima de 6 GHz. La ganancia de la antena 3D pico probada en el host debe ser igual o mayor que -2 dBi. Si el diseño de la antena host es del mismo tipo con una ganancia máxima de antena medida inferior a -2 dBi, se deben realizar pruebas CBP(FCC)/EDT(EU) mientras el módulo está instalado en el host.

### Transmisión simultánea de adaptadores inalámbricos Intel® con otros transmisores integrados o conectados

Según el número de publicación 616217 de la base de datos de la FCC, cuando se produce la transmisión de varios dispositivos instalados en un dispositivo principal, debería llevarse a cabo una valoración de la transmisión y la exposición a radiofrecuencia para determinar las aplicaciones necesarias y los requisitos para su evaluación. Los integradores OEM deben identificar todas las combinaciones posibles de configuraciones de transmisión simultáneas de todos los transmisores y todas las antenas instaladas en el sistema principal. Esto también incluye los transmisores instalados en el sistema principal como dispositivos móviles (>20 cm de separación del usuario), así como los dispositivos portátiles (<20 cm de separación del usuario). Los integradores OEM deberían consultar en el mismo documento 616217 de la base de datos de la FCC todos los detalles para realizar una valoración que determine si se necesitan más requisitos para la evaluación o la aprobación de la FCC.

### Colocación de la antena en la plataforma host

Para cumplir con los límites de exposición a radiofrecuencia, las antenas utilizadas con adaptadores inalámbricos Intel® deben instalarse en plataformas host de equipos portátiles o de sobremesa de forma que quede garantizada una mínima distancia de separación de las personas, independientemente de los modos de operación y las orientaciones de la plataforma host y siguiendo estrictamente la tabla que aparece a continuación. La distancia de separación de la antena se aplica tanto a su orientación vertical como a su orientación horizontal una vez instalada en el sistema host.

Cualquier distancia de separación menor a las mostradas requerirán una valoración adicional y una autorización de FCC.

En el caso de los adaptadores de la combinación WiFi/Bluetooth, se recomienda una distancia de separación de 5 cm entre las antenas de transmisión en el sistema host con el fin de mantener una radio de separación adecuada para la transmisión simultánea de WiFi y Bluetooth. Para las distancias de separación inferiores a 5 cm es necesario verificar la radio de separación según la publicación número 447498 de la base de datos de la FCC para el tipo de adaptador específico.

| Distancia mínima de separación entre la antena y el usuario
--- | ---
Adaptador inalámbrico | Uso de una antena PIFA | Uso de una antena dipolo/monopolo
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm |
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm |
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 mm (30 mm con banda UNII-4) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 mm (27 mm con banda | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 mm (28 mm con banda UNII-4) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 mm (30 mm con banda UNII-4) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW) | 45 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W) | 45 mm | 200 mm
Las antenas monopolo y dipolo están certificadas en configuraciones móviles y requieren una separación del cuerpo del usuario de al menos 20 cm.

Puede ser necesario un proceso de autorización regulatorio adicional si desea colocar la RFEM (agrupación de antenas) 60 GHz/802.11ad a 20 cm o menos del usuario.

### Información que debe comunicar el OEM o integrador al usuario final

En la documentación que se facilite al usuario final del producto o sistema que incorpore el adaptador inalámbrico Intel®, deben publicarse las siguientes notificaciones reglamentarias y de seguridad en consonancia con la normativa local. El sistema principal (host) debe ir etiquetado de la siguiente manera: "Contiene identificador FCC: XXXXXXXX", el identificador FCC aparece en la etiqueta.

El adaptador inalámbrico debe instalarse y utilizarse en consonancia con las instrucciones del fabricante, tal y como se describe en la documentación para el usuario que viene con el producto. Para conocer las autorizaciones específicas de su país, consulte Autorizaciones de radio. Intel Corporation no se responsabilizará de las interferencias de radio o televisión causadas por una modificación no autorizada de los dispositivos incluidos en el kit del adaptador inalámbrico o por la sustitución o unión de cables de conexión y equipos diferentes a los especificados por Intel Corporation. La corrección de las interferencias ocasionadas por una modificación, sustitución o conexión no autorizada será responsabilidad del usuario. Intel Corporation y sus vendedores o distribuidores autorizados no serán responsables de los daños o quebrantamientos de los reglamentos gubernamentales derivados del incumplimiento de las presentes pautas por parte de un usuario.

China continental:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Restricciones locales al uso de radios en 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ad

La siguiente declaración sobre las restricciones locales deberá publicarse como parte de la documentación de cumplimiento de los productos 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ad.

Precaución: Debido a que puede que no se hayan homogeneizado las frecuencias de los dispositivos LAN inalámbricos 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ad en todos los países, los productos 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n han sido diseñados para usarlos únicamente en los países especificados y no se podrán utilizar fuera de ellos. Como usuario de estos productos, deberá comprobar que los productos se utilizan únicamente en los países a los que se encuentran destinados y verificar que se configuran con la selección de frecuencias y canales correctos para el país. Toda desviación de los parámetros y restricciones admisibles en el país de uso podría suponer incumplimiento de la legislación nacional, y podrá ser castigado como tal.

## Declaraciones de conformidad de la Unión Europea

Cada uno de los adaptadores de la lista siguiente cumple los requisitos esenciales de la directiva 2014/53/EU de la Unión Europea.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad