# 英特尔® WiFi 适配器信息指南

英特尔® PROSet/无线 WiFi 软件的此版本与下列适配器兼容。请注意，本软件所提供的新功能一般不被旧代的无线适配器支持。

Windows* 10/11 支持以下适配器：

- Intel® Wi-Fi 7 BE213
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

用您的 WiFi 网络卡，您可以访问 WiFi 网络、共享文件或打印机或者甚至共享您的因特网连接。所有这些特性都可以通过您家中或办公室的 WiFi 网络来探索。这一 WiFi 网络解决方案的设计用于家庭和商务。如果联网需求增加或改变，您可以添加更多的用户和功能。

本指南包含关于英特尔适配器的基本信息。英特尔® 无线适配器令台式机或笔记本电脑可不用网线实现快速连接。

- 适配器设置
- 法规和安全信息
- 规格
- 支持
- 担保

根据您的英特尔 WiFi 适配器型号，您的适配器兼容 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac 和 802.11ax 无线标准。以 5GHz 或 2.4GHz 频率运行时，您可以将您的计算机连接到大型和小型环境中使用多个访问点的现有高速网络。您的 WiFi 适配器根据接入点位置和信号强度维持自动数据速率控制，以获得可能达到的最高速度连接。

本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

英特尔公司对本文档中的错误和遗漏不负责任。英特尔公司对更新本文档中的信息不作任何承诺。

重要通知：请所有用户或分销商注意：

英特尔无线 LAN 适配器的设计、制造、测试和质量检验均旨在保证符合其向之专供并（或）行将发运至的地区的所有必要的本地和政府管理机构的要求。由于无线 LAN 通常是无许可证的设备，它与雷达、卫星和其他有许可证的和无许可证的设备共享频谱，因此有时需要动态检测、避免和限制其使用，以避免受到这些设备的干扰。在许多情况下，为获得证书或使用产品的许可，英特尔被要求提供测试数据以证明其符合地区和政府的地区和本地管理条例。英特尔无线 LAN 的 EEPROM、固件和软件驱动程序的设计对影响无线电操作的参数均进行严格控制，以确保电磁兼容性（EMC）。这些参数包含，但不限于，RF 功率、频谱使用、信道扫描和人体曝露等。

鉴于以上因素，英特尔不能允许第三方对随无线 LAN 适配器（如：EEPROM 和固件）提供的二进制格式软件进行任何形式的修改处理。此外，如果您对由未经许可的第三方修改处理的英特尔无线 LAN 适配器使用任何补丁、实用程序或代码（如：未经英特尔认证的补丁、实用工具或代码（包含开放性源码修改）），(i) 您将对保证产品符合管理条例负完全责任，(ii) 英特尔，在对责任的任何形式的解释下，对与经修改的产品有关的任何问题（包含，但不限于，依据担保的请求和/或因不符合管理条例而引起的任何问题）不负任何责任，而且 (iii) 英特尔将不会也无义务就如此经修改的产品向任何第三方提供支持协助。

注意：许多管理机构将无线 LAN 适配器视为“模块”，并在接收和检验表明天线和系统配置不会导致 EMC 和无线电操作违反管理条例的测试数据后授予系统级别的监管许可。

英特尔和英特尔标志是英特尔公司在美国和/或其他国家（地区）的商标。

*文中涉及的其它名称及商标属于各自所有者资产。

© 英特尔公司。

2025 年 6 月