Retour à la table des matières

# Cahier des charges

Cette section fournit des informations sur les caractéristiques de l'ensemble de la gamme des cartes sans fil Intel®. La liste suivante peut ne pas être exhaustive.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (modèle 3165NGW)

Formats | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2,0
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 : 1 X 1
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 : 433 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8* (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Formats | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2,0
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 : 1 X 1
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 : 433 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Général
Systèmes d'exploitation | Linux, Windows* 8.1 (64 bits), Windows* 10 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modèle 7265NGW)

Formats | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2,0
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modèle 7265NGW - 802.11agn, ac, 2 X 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 : 2 X 2
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 : 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) pris en charge par les cartes suivantes Modèle 7265NGW
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8* (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modèles 7265NGW AN et 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modèle 7265NGW BN)

Formats | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2,0
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modèle 7265NGW AN - 802.11agn, 2 X 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modèle 7265NGW NB - 802.11agn, 2 X 2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modèle 7265NGW BN - 802.11bgn, 2 X 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90% sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence (Voir précédemment, certaines cartes ne prennent en charge que certaines fréquences) | 5GHz (802.11a/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux 802.11n | Toutes les cartes : 2 X 2 flux spatiaux
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) pris en charge par les cartes suivantes Modèle 7265NGW AN Modèle 7265NGW NB Modèle 7265NGW BN
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Formats | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) et M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces électriques | PCIe et USB 2.0 pour les deux formats
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Standard pour les réseaux IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modèle 8260NGW - 802.11agn, ac, 2 X 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 : 2 X 2
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 : 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 bi-mode, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) pris en charge par les cartes suivantes Modèle 8260NGW
Général
Systèmes d'exploitation | Windows* 7 (32 bits et 64 bits), Windows 8* (32 bits et 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* et WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste.
Architecture | Infrastructure et SoftAP ; prise en charge des modes Client et SoftAP simultanés
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (modèles 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Poids | M.2 2230 : 2,6 g M.2 1216 : 0,6g
Diversité d'antennes | Pris en charge
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : PCIe, USB ou UART (M.2 1216 uniquement)
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8,1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (fonctions prises en charge limitées), Android
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pour a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* pour les connexions de périphériques poste à poste, Wi-Fi Miracast* en tant que source.
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w ; en attente de prise en charge du SE pour 802.11r, 802.11k, 802.11v ; mesure de la durée fondée sur 802.11REVmc
Itinérance | Prise en charge de l'itinérance transparente entre les points d'accès
Bluetooth | Bluetooth* 4.2 bi-mode, BLE
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP 128 bits
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformité
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | Modèle 8265NGWH | 802.11ac, 2 X 2, Bluetooth* 4,2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
Modèle 8265NGW | 802.11ac, 2 X 2, Bluetooth* 4,2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modèle 8265D2W | 802.11ac, 2 X 2, Bluetooth* 4,2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 : 2 X 2
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 : 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9260 (modèles 9260NGW et 9260D2WL)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (dessus)/ 0,1 mm max. (dessous)] M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Poids | M.2 2230 : 2,9 ± 0,3 g M.2 1216 : 0,61 ± 0,1 g
Diversité d'antennes | Pris en charge
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : PCIe, USB
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 10*, Linux* (fonctions prises en charge limitées), Chrome*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac doté de caractéristiques wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* en tant que source et Wi-Fi Direct*.
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w ; en attente de prise en charge du SE pour 802.11r, 802.11k, 802.11v ; mesure de la durée fondée sur 802.11REVmc
Itinérance | Prise en charge de l'itinérance transparente entre les points d'accès
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sécurité
Authentification | WPA* et WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP 128 bits
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformité
Gouvernement américain | FIPS, FISMA
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2 X 2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2 X 2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Wireless-AC 9260 : 2 X 2
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | 1,73 Gbit/s pour canaux 160 MHz
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9461 (modèles 9461NGW/9461D2W)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Poids | M.2 2230 : 2,7g M.2 1216 : 0,7g
Diversité d'antennes | Pris en charge
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : CNVio
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 °C à +80 °C
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 10*, Linux* (fonctions prises en charge limitées), Chrome
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac doté de caractéristiques wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* en tant que source et Wi-Fi Direct
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w ; en attente de prise en charge du SE pour 802.11r, 802.11k, 802.11v ; mesure de la durée fondée sur 802.11REVmc
Itinérance | Prise en charge de l'itinérance transparente entre les points d'accès
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP 128 bits
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS, FISMA
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1 X 1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antenne unique
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1 X 1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antenne unique
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Wireless-AC 9461 : 1 X 1
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | 433 Mbit/s pour canaux 80 MHz
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9462 (modèles 9462NGW/9462D2W)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Poids | M.2 2230 : 2,7g M.2 1216 : 0,7g
Diversité d'antennes | Pris en charge
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : CNVio
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 °C à +80 °C
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 10*, Linux* (fonctions prises en charge limitées), Chrome
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac doté de caractéristiques wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* en tant que source et Wi-Fi Direct
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w ; en attente de prise en charge du SE pour 802.11r, 802.11k, 802.11v ; mesure de la durée fondée sur 802.11REVmc
Itinérance | Prise en charge de l'itinérance transparente entre les points d'accès
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sécurité
Authentification | WPA et WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP 128 bits
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS, FISMA
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1 X 1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, diversité d'antennes
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1 X 1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, diversité d'antennes
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Wireless-AC 9462 : 1 X 1
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | 433 Mbit/s pour canaux 80 MHz
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9560 (modèles 9560NGW/9560D2W)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Poids | M.2 2230 : 2,6 g M.2 1216 : 0,6g
Diversité d'antennes | Pris en charge
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : CNVio
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 10*, Linux* (fonctions prises en charge limitées), Chrome*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac doté de caractéristiques wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* en tant que source et Wi-Fi Direct* (uniquement pour Microsoft Windows*).
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w ; en attente de prise en charge du SE pour 802.11r, 802.11k, 802.11v ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016
Itinérance | Prise en charge de l'itinérance transparente entre les points d'accès
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sécurité
Authentification | WPA* et WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocoles d'authentification | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, AES-CCMP 128 bits
Chiffrement et authentification Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformité
Gouvernement américain | FIPS, FISMA
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2 X 2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2 X 2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Flux spatiaux | Intel® Wireless-AC 9560 : 2 X 2
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ac | 1,73 Gbit/s pour canaux 160 MHz
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (dessus)/ 0,1 mm max. (dessous)] M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Poids | M.2 2230 : 2,33 (±0,3) g M.2 1216 : 0,61 (±0,1) g
Diversité d'antennes | Pris en charge
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : CNVio2
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Agile* Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, et Wi-Fi TimeSync*
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2016 et certaines modifications (fonctionnalités couvertes sélectionnées) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5,1
Sécurité
Authentification | WPA* et WPA2* Personnel et Entreprise ; WPA3* (prise en charge du système d'exploitation en attente)
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, TKIP, AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-2
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, diversité d'antennes
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, diversité d'antennes

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (dessus)/ 0,1 mm max. (dessous)] M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Poids | M.2 2230 : 2,33 (±0,3) g M.2 1216 : 0,61 (±0,1) g
Diversité d'antennes | Pris en charge
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : PCIe, USB
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac doté de caractéristiques wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* et Wi-Fi TimeSync*
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2016 et certaines modifications (fonctionnalités couvertes sélectionnées) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sécurité
Authentification | WPA* et WPA2* Personnel et Entreprise ; WPA3* (prise en charge du système d'exploitation en attente)
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, TKIP, AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-2, FISMA
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | AX200NGW | 802.11ax, 2 X 2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2 X 2, Bluetooth* 5, M.2 1216 ; LTE Coexistence
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Bande de fréquences | 5.15GHz - 5.895GHz (en fonction du pays) | 2.400 - 2.4835GHz (en fonction du pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) | 2,4 GHz ISM : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ax | Jusqu'à 2,4 Gbit/s
Débits de données IEEE 802.11ac | 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (dessus)/ 0,1 mm max. (dessous)] M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Poids | M.2 2230 : 2,33 (±0,3) g M.2 1216 : 0,61 (±0,1) g
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : CNVio2
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac doté de caractéristiques wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* et Wi-Fi TimeSync*
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2016 et certaines modifications (fonctionnalités couvertes sélectionnées) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sécurité
Authentification | WPA* et WPA2* Personnel et Entreprise ; WPA3* (prise en charge du système d'exploitation en attente)
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, TKIP, AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-2, FISMA
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | Modèle AX201NGW | 802.11ax, 2 X 2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2 X 2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2 X 2, Bluetooth* 5, M.2 1216 ; LTE Coexistence
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Bande de fréquences | 5.15GHz - 5.895GHz (en fonction du pays) | 2.400 - 2.4835GHz (en fonction du pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) | 2,4 GHz ISM : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ax | Jusqu'à 2,4 Gbit/s
Débits de données IEEE 802.11ac | 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (dessus)/ 0,1 mm max. (dessous)] M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Poids | M.2 2230 : 2,33 (±0,3) g M.2 1216 : 0,61 (±0,1) g
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : CNVio2
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Agile* Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, et Wi-Fi TimeSync*
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2016 et certaines modifications (fonctionnalités couvertes sélectionnées) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5,1
Sécurité
Authentification | WPA* et WPA2* Personnel et Entreprise ; WPA3* (prise en charge du système d'exploitation en attente)
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | WEP 64 bits et 128 bits, TKIP, AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-2
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (dessus)/ 0,1 mm max. (dessous)] M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Poids | M.2 2230 : 2,33 (±0,3) g M.2 1216 : 0,61 (±0,1) g
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : PCIe, USB
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 10*, Linux*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* et Wi-Fi TimeSync*
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2016 et certaines modifications (fonctionnalités couvertes sélectionnées) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016 802.11-2016, matériel prêt pour Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,2
Sécurité
Authentification | WPA2* et WPA3*
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-2
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Modulation de fréquence | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Bande de fréquences | FCC : 5,925 GHz-7,125 GHz UE : 5,925 GHz-6,425 GHz (en fonction du pays) | 5.15GHz - 5.895GHz (en fonction du pays) | 2.400 - 2.4835GHz (en fonction du pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Protocole hertzien | 6-7 GHz : OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) | 5 GHz UNII : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) | 2,4 GHz ISM : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ax | Jusqu'à 2,4 Gbit/s
Débits de données IEEE 802.11ac | 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (dessus)/ 0,1 mm max. (dessous)] M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Poids | M.2 2230 : 2,83 (±0,3) g M.2 1216 : 0,67 (±0,1) g
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : CNVio2
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 10*, Linux*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIÉ* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* et Wi-Fi Agile Multiband*
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2016 et certaines modifications (fonctionnalités couvertes sélectionnées) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016 Matériel prêt pour Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,2
Sécurité
Authentification | WPA2* et WPA3*
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-2
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Modulation de fréquence | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Bande de fréquences | FCC : 5,925 GHz-7,125 GHz UE : 5,925 GHz-6,425 GHz (en fonction du pays) | 5.15GHz - 5.895GHz (en fonction du pays) | 2.400 - 2.4835GHz (en fonction du pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Protocole hertzien | 6-7 GHz : OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) | 5 GHz UNII : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) | 2,4 GHz ISM : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ax | Jusqu'à 2,4 Gbit/s
Débits de données IEEE 802.11ac | 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (dessus)/ 0,1 mm max. (dessous)] M.2 1625 : 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Poids | M.2 2230 : 2,83 (±0,3) g M.2 1625 : 0,90 (±0,1) g
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : CNVio2
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 10*, Linux*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* et Wi-Fi Agile Multiband*
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2016 et certaines modifications (fonctionnalités couvertes sélectionnées) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016 Matériel prêt pour Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,2
Sécurité
Authentification | WPA2* et WPA3*
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-2
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Modulation de fréquence | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Bande de fréquences | FCC : 5,925 GHz-7,125 GHz UE : 5,925 GHz-6,425 GHz (en fonction du pays) | 5.15GHz - 5.895GHz (en fonction du pays) | 2.400 - 2.4835GHz (en fonction du pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Protocole hertzien | 6-7 GHz : OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) | 5 GHz UNII : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) | 2,4 GHz ISM : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ax | Jusqu'à 2,4 Gbit/s
Débits de données IEEE 802.11ac | 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (dessus)/ 0,1 mm max. (dessous)] M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Poids | M.2 2230 : 3,07 (±0,15) g M.2 1216 : 0,75 (±0,04) g
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : PCIe*, USB
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Prise en charge de la technologie Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 avec Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* et compatibilité du matériel Wi-Fi avec la localisation R2
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2020 et certaines modifications (fonctionnalités couvertes sélectionnées) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016 Matériel prêt pour Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sécurité
Authentification | Mode de transition WPA3* personnel et WPA2* entreprise
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-3
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Références de modèles
Modèles | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Modulation de fréquence | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Bande de fréquences | FCC : 5,925 GHz-7,125 GHz UE : 5,925 GHz-6,425 GHz (en fonction du pays) | 5.15GHz - 5.895GHz (en fonction du pays) | 2.400 - 2.4835GHz (en fonction du pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Protocole hertzien | 6-7 GHz : OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) | 5 GHz UNII : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) | 2,4 GHz ISM : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ax | Jusqu'à 2,4 Gbit/s
Débits de données IEEE 802.11ac | 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,42 mm (max) M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Poids | M.2 2230 : 3,06 (±0,14) g M.2 1216 : 0,73 (±0,02) g
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : CNVio3
Température de fonctionnement (ambiante) | 0 à +50 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Prise en charge de la technologie Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 avec Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* et compatibilité du matériel Wi-Fi avec la localisation R2
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2020 et certaines modifications (fonctionnalités couvertes sélectionnées) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016 Matériel prêt pour Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4 (Ant. 1)
Sécurité
Authentification | Mode de transition WPA3* personnel et WPA2* entreprise
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-3
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Références de modèles
Modèles | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Modulation de fréquence | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Bande de fréquences | FCC : 5,925 GHz-7,125 GHz UE : 5,925 GHz-6,425 GHz (en fonction du pays) | 5.15GHz - 5.895GHz (en fonction du pays) | 2.400 - 2.4835GHz (en fonction du pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Protocole hertzien | 6-7 GHz : OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) | 5 GHz UNII : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) | 2,4 GHz ISM : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ax | Jusqu'à 2,4 Gbit/s
Débits de données IEEE 802.11ac | 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (dessus)/ 0,1 mm max. (dessous)] M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Poids | M.2 2230 : 2,83 (±0,3) g M.2 1216 : 0,67 (±0,1) g
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : PCIe*, USB
Température de fonctionnement (panneau d'adaptateur) | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Prise en charge de la technologie Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 avec Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* et compatibilité du matériel Wi-Fi avec la localisation R2
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2020 et certaines modifications (fonctionnalités couvertes sélectionnées) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016 Matériel prêt pour Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sécurité
Authentification | Mode de transition WPA3* personnel et WPA2* entreprise
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-3
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Références de modèles
Modèles | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Modulation de fréquence | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Bande de fréquences | FCC : 5,925 GHz-7,125 GHz UE : 5,925 GHz-6,425 GHz (en fonction du pays) | 5.15GHz - 5.895GHz (en fonction du pays) | 2.400 - 2.4835GHz (en fonction du pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Protocole hertzien | 6-7 GHz : OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) | 5 GHz UNII : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) | 2,4 GHz ISM : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ax | Jusqu'à 2,4 Gbit/s
Débits de données IEEE 802.11ac | 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Générales
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Poids | M.2 2230 : 3,06 (±0,14) g M.2 1216 : 0,73 (±0,04) g
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : CNVio3
Température de fonctionnement (ambiante) | 0 à +50 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Prise en charge de la technologie Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 avec Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* et compatibilité du matériel Wi-Fi avec la localisation R2
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2020 et certaines modifications (couverture des fonctionnalités sélectionnées) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016 Matériel prêt pour Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Sécurité
Authentification | Mode de transition WPA3* personnel et WPA2* entreprise
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-3
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Références de modèles
Modèles | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Modulation de fréquence | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Bande de fréquences | FCC : 5,925 GHz-7,125 GHz UE : 5,925 GHz-6,425 GHz (en fonction du pays) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (en fonction du pays) | 2,400 - 2,4835 GHz (en fonction du pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Protocole hertzien | 6-7 GHz : OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) | 5 GHz UNII : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) | 2,4 GHz ISM : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ax | Jusqu'à 2,4 Gbit/s
Débits de données IEEE 802.11ac | 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Général
Dimensions (H x L x P) | M.2 2230 : 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216 : 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Poids | M.2 2230 : 3,06 (±0,14) g M.2 1216 : 0,73 (±0,04) g
Contrôle d'activation/désactivation de l'émetteur-récepteur | Pris en charge
Interface du connecteur | M.2 : CNVio3
Température de fonctionnement (ambiante) | 0 à +50 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % RH sans condensation (à des températures de 25 °C à 35 °C)
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Prise en charge de la technologie Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 avec Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* et compatibilité du matériel Wi-Fi avec la localisation R2
Standard RLAN IEEE | IEEE 802.11-2020 et certaines modifications (couverture des fonctionnalités sélectionnées) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be ; mesure de la durée fondée sur 802.11-2016 Matériel prêt pour Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Sécurité
Authentification | Mode de transition WPA3* personnel et WPA2* entreprise
Protocoles d'authentification | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP 256 bits
Conformité
Réglementation | Pour obtenir une liste des approbations nationales, veuillez contacter votre représentant Intel local.
Gouvernement américain | FIPS 140-3
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Références de modèles
Modèles | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Modulation de fréquence | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Bande de fréquences | FCC : 5,925 GHz-7,125 GHz UE : 5,925 GHz-6,425 GHz (en fonction du pays) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (en fonction du pays) | 2,400 - 2,4835 GHz (en fonction du pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Protocole hertzien | 6-7 GHz : OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) | 5 GHz UNII : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) | 2,4 GHz ISM : Accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données | Tous les débits de données sont des valeurs maximales théoriques.
Débits de données IEEE 802.11ax | Jusqu'à 2,4 Gbit/s
Débits de données IEEE 802.11ac | 867 Mbit/s maxi.
Débits de données IEEE 802.11n | Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité