Zpět na obsah

# Specifikace

V tomto oddílu jsou uvedeny specifikace pro řadu bezdrátových adaptérů Intel®. Následující seznam nemusí být úplný.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Model 3165NGW)

Rozměry | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: až 433 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Rozměry | M.2 2230 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: až do 433 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Obecné
Operační systémy | Linux, Windows* 8.1 (64bitová verze), Windows* 10 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Model 7265NGW)

Rozměry | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Model 7265NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry Model 7265NGW
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modely 7265NGW AN a 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Model 7265NGW BN)

Rozměry | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe, USB 2.0
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Model 7265NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Model 7265NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Model 7265NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace (Viz výše; všechny adaptéry nepodporují všechna pásma) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky 802.11n | Všechny adaptéry: Prostorové toky 2 x 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry Model 7265NGW AN Model 7265NGW NB Model 7265NGW BN
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Rozměry | Poloviční miniaturní karta a M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrická rozhraní | PCIe a USB 2.0 pro oba rozměry
Konektor rozhraní antény | Hirose U.FL-R-SMT lícující s konektorem kabelu U.FL-LP-066
Výběr antén | Integrovaný výběr
Síťové standardy IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Model 8260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 95 % nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s
Bluetooth | Dvourežimové Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) podporují následující adaptéry Model 8260NGW
Obecné
Operační systémy | Windows* 7 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8 (32bitová a 64bitová verze), Windows* 8.1 (64bitová verze)
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* pro 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* a WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient-klient (peer-to-peer).
Architektura | Infrastruktura a SoftAP; podporuje současně klientský režim a režim SoftAP
Certifikace rozšíření Cisco Compatible Extensions | Rozšíření Cisco Compatible Extensions v4.0
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, AES-CCMP, TKIP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Modely 8265NGWH / 8265NGW / 8265D2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe, USB nebo UART (pouze M.2 1216)
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Android
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* pro připojení zařízení v režimu klient–klient (peer-to-peer), Wi-Fi Miracast* jako zdroj.
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11REVmc
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi přístupovými body
Bluetooth | Dvou režimové Bluetooth* 4.2, BLE
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | Model 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, koexistence s LTE, eFEM, M.2 2230 HE
Model 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Model 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, koexistence s LTE, M.2 1216 SD
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9260 (Modely 9260NGW a 9260D2WL)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,67 (±0,08) mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe, USB
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Chrome*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako zdroj a Wi-Fi Direct*.
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11REVmc
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi přístupovými body
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Národní standardy USA | FIPS, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | 1,73 Gb/s při použití 160MHz kanálů
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9461 (Modely 9461NGW/9461D2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,57 (±0,08) mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 °C až +80 °C
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Chrome
Certifikace aliance Wi-Fi* | CERTIFIKACE Wi-Fi* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako zdroj a Wi-Fi Direct
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11REVmc
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi přístupovými body
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, jedna anténa
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, jedna anténa
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | 433 Mb/s při použití 80MHz kanálů
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9462 (Modely 9462NGW/9462D2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,57 (±0,08) mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 °C až +80 °C
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Chrome
Certifikace aliance Wi-Fi* | CERTIFIKACE Wi-Fi* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako zdroj a Wi-Fi Direct
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11REVmc
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi přístupovými body
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA a WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, diversitní anténa
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, diversitní anténa
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | 433 Mb/s při použití 80MHz kanálů
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wireless-AC 9560 (modely 9560NGW/9560D2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 x 30 x 2,4 mm M.2 1216: 12 x 16 x 1,8 mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90% RH nekondenzující (při teplotách 25 až 35 ºC)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux* (omezená podpora funkcí), Chrome*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* jako zdroj a Wi-Fi Direct* (pouze systém Microsoft Windows*).
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802,11.11v s čekající podporou OS; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016
Roaming (cestování) | Podporuje plynulý roaming mezi přístupovými body
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Ověřovací protokoly | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, 128bitové AES-CCMP
Šifrování a ověřování totožnosti Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Shoda se standardy
Národní standardy USA | FIPS, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvenční pásmo | 5,15 GHz–5,85 GHz (podle země) | 2,400–2,4835 GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Prostorové toky | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | 1,73 Gb/s při použití 160MHz kanálů
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* a Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2* osobní a podnikové; WPA3* (čeká na podporu OS)
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, TKIP, 128bitové AES-CCMP, 256bitové AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, výběr antén
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, výběr antén

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Výběr antén | Podporováno
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe, USB
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certifikace aliance Wi-Fi* | CERTIFIKACE Wi-Fi* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* a Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2* osobní a podnikové; WPA3* (čeká na podporu OS)
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, TKIP, 128bitové AES-CCMP, 256bitové AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; koexistence s LTE
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certifikace aliance Wi-Fi* | CERTIFIKACE Wi-Fi* a/b/g/n/ac s funkcemi wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* a Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2* osobní a podnikové; WPA3* (čeká na podporu OS)
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, TKIP, 128bitové AES-CCMP, 256bitové AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2, FISMA
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | Model AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; koexistence s LTE
Frekvenční modulace | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,05) mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* a Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Zabezpečení
Ověřování | WPA* a WPA2* osobní a podnikové; WPA3* (čeká na podporu OS)
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 64bitové a 128bitové WEP, TKIP, 128bitové AES-CCMP, 256bitové AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)] M.2 1216: 12 x 16 x 1,65 (±0,08) mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe, USB
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | CERTIFIKACE Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* a Wi-Fi TimeSync*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 802.11-2016, hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Zabezpečení
Ověřování | WPA2* a WPA3*
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2×2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2×2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* a Wi-Fi Agile Multiband*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 Hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Zabezpečení
Ověřování | WPA2* a WPA3*
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2×2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2×2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio2
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* a Wi-Fi Agile Multiband*
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 Hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Zabezpečení
Ověřování | WPA2* a WPA3*
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-2
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2×2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Hmotnost | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe*, USB
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, a Wi-Fi Location R2 HW
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 Hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Zabezpečení
Ověřování | Přechodný režim mezi WPA3* osobním a WPA2* podnikovým
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-3
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Čísla modelu
Modely | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm (max) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Hmotnost | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio3
Provozní teplota (okolní) | 0 až +50 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, a Wi-Fi Location R2 HW
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 Hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.4 (Ant. 1)
Zabezpečení
Ověřování | Přechodný režim mezi WPA3* osobním a WPA2* podnikovým
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-3
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Čísla modelu
Modely | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max. 1,5 mm (horní strana) / max. 0,1 mm (spodní strana)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Hmotnost | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: PCIe*, USB
Provozní teplota (Adapter Shield) | 0 až +80 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, a Wi-Fi Location R2 HW
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 Hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Zabezpečení
Ověřování | Přechodný režim mezi WPA3* osobním a WPA2* podnikovým
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-3
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Čísla modelu
Modely | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5.15GHz - 5.895GHz (podle země) | 2.400 - 2.4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální vícenásobný přístup s frekvenčním dělením (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální multiplex s frekvenčním dělením (OFDM)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Hmotnost | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio3
Provozní teplota (okolní) | 0 až +50 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, a Wi-Fi Location R2 HW
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 Hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Zabezpečení
Ověřování | Přechodný režim mezi WPA3* osobním a WPA2* podnikovým
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-3
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Čísla modelu
Modely | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® verze 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® verze 6.0, M.2 1216
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5,15GHz - 5,895GHz (podle země) | 2,400 - 2,4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální frekvenční dělení s vícenásobným přístupem (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální frekvenční dělení s vícenásobným přístupem (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální frekvenční dělení s vícenásobným přístupem (OFDMA)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Obecné
Rozměry (V x Š x H) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Hmotnost | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Zapínání/vypínání rádia | Podporováno
Rozhraní konektoru | M.2: CNVio3
Provozní teplota (okolní) | 0 až +50 stupňů Celsia
Vlhkost | 50 % až 90 % RH nekondenzující (při teplotách 25 °C až 35 °C)
Operační systémy | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certifikace aliance Wi-Fi* | Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, a Wi-Fi Location R2 HW
Standard IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 a vybrané dodatky (pokrytí vybraných funkcí) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; technologie Fine Timing Measurement založená na standardu 802.11-2016 Hardwarová podpora Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Zabezpečení
Ověřování | Přechodný režim mezi WPA3* osobním a WPA2* podnikovým
Ověřovací protokoly | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Šifrování | 128-bit AES-CCMP, 256-bit AES-GCMP
Shoda se standardy
Předpisy | Seznam schválení pro jednotlivé země získáte od svého místního zástupce společnosti Intel.
Národní standardy USA | FIPS 140-3
Bezpečnost produktu | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Čísla modelu
Modely | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® verze 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® verze 6.0, M.2 1216
Frekvenční modulace | 6–7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvenční pásmo | FCC: 5,925 GHz–7,125 GHz EU: 5,925 GHz–6,425 GHz (podle země) | 5,15GHz - 5,895GHz (podle země) | 2,400 - 2,4835GHz (podle země)
Modulace | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Bezdrátové médium | 6–7 GHz: Ortogonální frekvenční dělení s vícenásobným přístupem (OFDMA) | 5 GHz UNII: Ortogonální frekvenční dělení s vícenásobným přístupem (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Ortogonální frekvenční dělení s vícenásobným přístupem (OFDMA)
Kanály | Všechny kanály jsou definovány příslušnou specifikací a pravidly dané země.
Přenosové rychlosti | Všechny přenosové rychlosti jsou teoretická maxima.
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ax | Až 2,4 Gb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11ac | Až 867 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11n | Vysílání/příjem (Mb/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Přenosové rychlosti IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/s
Přenosové rychlosti IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mb/s

Zpět na začátek

Zpět na obsah

Ochranné známky a právní dodatky