العودة إلى المحتويات

# مواصفات

يوفّر هذا القسم معلومات مواصفات عائلة محولات Intel®‎ اللاسلكية. قد لا تكون القائمة التالية شاملة.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (طراز 3165NGW)

العوامل الشكلية | M.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | 802.11abgn‏، 802.11ac‏، 802.11d‏، 802.11e‏، 802.11i،‏ 802.11h‏، 802.11w
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: ‏1‎ X 1
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: لغاية 433 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE
عام
نظم التشغيل | Windows* 7‏ (32 بت و64 بت) وWindows 8‏ (32 بت و64 بت) وWindows* 8.1 ‏(64 بت)
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

العوامل الشكلية | M.2 2230 (الجيل التالي من العامل الشكلي - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | 802.11abgn‏، 802.11ac‏، 802.11d‏، 802.11e‏، 802.11i،‏ 802.11h‏، 802.11w
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: ‏433 ميغابت في الثانية كحد أقصى
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth بوضع مزدوج* ‏2.1، ‎2.1+EDR، ‏3.0‏، ‎3.0+HS، ‏4.2 ‏(Bluetooth موفر للطاقة)
عام
نظم التشغيل | Linux، ‏Windows* 8.1 ‏(64 بت)، Windows* 10‏(64 بت)
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 ‏(طراز 7265NGW)

العوامل الشكلية | M.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 الطراز 7265NGW - ‏802.11agn، ‏ac، ‏2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265:‏ 2X2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265:‏ لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE معتمدة من المحولات التالية الطراز 7265NGW
عام
نظم التشغيل | Windows* 7‏ (32 بت و64 بت) وWindows 8‏ (32 بت و64 بت) وWindows* 8.1 ‏(64 بت)
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 ‏(طراز 7265NGW AN‏ و 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (طراز 7265NGW BN)

العوامل الشكلية | M.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 طراز 7265NGW AN -‏ 802.11agn،‏ 2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe،‏ USB‏، M.2 طراز 7265NGW NB ‏- 802.11agn‏، 2x2،‏ PCIe‏،‏ USB‏، M.2 Intel® Wireless-N 7265 طراز 7265NGW BN ‏- 802.11bgn‏, 2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe،‏ USB‏، M.2
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي (اطلع على ما ورد أعلاه. لا تعتمد المحولات جميعها كل مدى الموجات) | 5 جيجاهرتز (802.11a/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات 802.11n الحيزية | كل المحولات: تدفقات حيزية 2 X ‏2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE معتمدة من المحولات التالية طراز 7265NGW AN الطراز 7265NGW NB طراز 7265NGW BN
عام
نظم التشغيل | Windows* 7 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8 ‏(32 بت و64 بت)، وWindows* 8.1‏ (64 بت)
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

العوامل الشكلية | بطاقة Half-Mini وM.2 (الجيل الثاني من العامل - NGFF)
واجهات كهربائية | PCIe و USB 2.0 لكل من عاملي الشكل
موصل وسيط الهوائي | Hirose U.FL-R-SMT يلاقي موصل الكابل U.FL-LP-066
برامج تشغيل الهوائيات | تشعب مدمج في اللوحة
مقاييس الشبكات IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 الطراز 8260NGW - ‏802.11agn، ‏ac، ‏2x2، ‏Bluetooth 4.0، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 95% غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: لغاية 867 ميجابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية
Bluetooth | Bluetooth* 2.1 بوضع مزدوج و ‏2.1‎+‎EDR و 3.0 و 3.0‎+HS‏ و (‎4.0(BLE معتمدة من المحولات التالية الطراز 8260NGW
عام
نظم التشغيل | Windows* 7‏ (32 بت و64 بت) وWindows 8‏ (32 بت و64 بت) وWindows* 8.1 ‏(64 بت)
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* لـ 802.11ac, a/b/g,n و*WMM‎‏‏ و*WPA و*WPA2 و WPS و WPS 2.0 وإطارات الإدارة المحمية. Wi-Fi Direct* لاتصالات الجهاز من النظير إلى النظير.
الهندسة | البنية الأساسية و SoftAP؛ لدعم وضعي العميل و SoftAP في وقت واحد
امتدات Cisco المتوافقة | امتدات Cisco المتوافقة الإصدار 4.0
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP، LEAP، EAP-FAST)‏ EAP-SIM، EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP،‏ AES-CCMP‏، TKIP‏ 64 بت و128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2،‏ AES-CCMP
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (الطرازات 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم M.2 1216: ‏12 مم x ‏16 مم x ‏1,8 مم
الوزن | M.2 2230:‏ 2,6 غ M.2 1216:‏ 0,6 غ
برامج تشغيل الهوائيات | يتم دعمه
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2: ‏PCIe أو USB أو UART (‏M.2 1216 فقط)
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 7*‎،‏ Microsoft Windows 8.1*‎، ‏Microsoft Windows 10*‎، ‏Linux*‎ (دعم ميزة محدود)، Android
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac، ‏WMM*‎، ‏WMM-PS*‎، ‏WPA*‎، ‏WPA2*‎، ‏WPS2*‎، إطارات الإدارة المحمية، Wi-Fi Direct*‎ لإنشاء اتصال نظير إلى نظير بين الأجهزة، Wi-Fi Miracast*‎ كمصدر.
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac، ‏802.11d، ‏802.11e، ‏802.11h، ‏802.11i، ‏802.11w؛ ‏802.11r, ‏802.11k, ‏802.11v دعم نظام التشغيل معلّق؛ قياس التوقيت الدقيق بالاستناد إلى 802.11REVmc
تجوال | دعم التجوال السلس بين نقاط الوصول
Bluetooth | Bluetooth بوضع مزدوج* 4.2، Bluetooth موفر للطاقة
التأمين
المصادقة | WPA و WPA2، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، ‏TTLS‏، PEAP‏، LEAP‏، EAP-FAST)‏ EAP-SIM‏، EAP-AKA،‏ EAP-AKA
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ GTC،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP ‏64 بت و128 بت، AES-CCMP ‏128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2-PSK،‏ AES-CCMP
الامتثال
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | الطراز 8265NGWH | 802.11ac، ‏2x2، ‏Bluetooth* 4.2، ‏PCIe، ‏USB، تواجد LTE، ‏eFEM، ‏M.2 2230 HE
الطراز 8265NGW | 802.11ac، ‏2x2، ‏Bluetooth* 4.2، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2 2230 MS
الطراز 8265D2W | 802.11ac، ‏2x2، ‏Bluetooth* 4.2، ‏PCIe، تواجد LTE، ‏M.2 1216 SD
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: ‏867 ميغابت في الثانية كحد أقصى
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wireless-AC 9260 (الطرازان ‎9260NGW و‎9260D2WL)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم ‏[1,5 مم كحد أقصى (الجزء الأعلى)/ 0,1 مم كحد أقصى (الجزء الأسفل)] M.2 1216: ‏12 مم ‏x ‏16 مم ‏x‏ 1,67 (±0,08) مم
الوزن | M.2 2230: ‏2,9 ‏± ‏0,3 غ M.2 1216: ‏0,61 ‏± ‏0,1 غ
برامج تشغيل الهوائيات | يتم دعمه
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2‏: PCIe،‏ USB
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 10*،‏ Linux* (دعم ميزات محدودة)،‏ Chrome*
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac مع ميزات معيار wave 2، ‏WMM*، ‏WMM-PS*، ‏WPA*، ‏WPA2*، ‏WPS2*، إطارات الإدارة المحمية، Wi-Fi Miracast* كمصدر وWi-Fi Direct*.
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac، ‏802.11d، ‏802.11e، ‏802.11h، ‏802.11i، ‏802.11w؛ ‏802.11r, ‏802.11k, ‏802.11v دعم نظام التشغيل معلّق؛ قياس التوقيت الدقيق بالاستناد إلى 802.11REVmc
تجوال | دعم التجوال السلس بين نقاط الوصول
Bluetooth | Bluetooth* 5
التأمين
المصادقة | WPA* وWPA2*، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، ‏TTLS،‏ PEAP،‏ EAP-SIM،‏ EAP-AKA،‏ EAP-AKA)
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2*
التشفير | WEP ‏64 بت و128 بت، AES-CCMP ‏128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2-PSK،‏ AES-CCMP
الامتثال
حكومة الولايات المتحدة | معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS)، قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالية‏ (FISMA)
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | 9260NGW | 802.11ac wave 2، ‏2x2، ‏Bluetooth* 5، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2،‏ 2x2،‏ Bluetooth* 5،‏ PCIe،‏ USB،‏ M.2 1216 LTE Coex
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Wireless-AC 9260:‏ 2 X ‏2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | 1,73 غيغابت في الثانية عند استخدام قنوات بنطاق 160 ميغاهرتز
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wireless-AC 9461 (الطرازان 9461NGW‏/9461D2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم M.2 1216: ‏12 مم x ‏16 مم x ‏1,57 مم (+-0,08)
الوزن | M.2 2230:‏ 2,7 غ M.2 1216:‏ 0,7 غ
برامج تشغيل الهوائيات | يتم دعمه
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2:‏ CNVio
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | 0 ºم إلى +80 ºم
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 10*،‏ Linux* (دعم ميزات محدودة)،‏ Chrome
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac مع ميزات معيار wave 2، و‏WMM*، و‏WMM-PS*، و‏WPA*، و‏WPA2*، و‏WPS2*، وإطارات الإدارة المحمية، وWi-Fi Miracast* كمصدر وWi-Fi Direct
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac، ‏802.11d، ‏802.11e، ‏802.11h، ‏802.11i، ‏802.11w؛ ‏802.11r, ‏802.11k, ‏802.11v دعم نظام التشغيل معلّق؛ قياس التوقيت الدقيق بالاستناد إلى 802.11REVmc
تجوال | دعم التجوال السلس بين نقاط الوصول
Bluetooth | Bluetooth* 5
التأمين
المصادقة | WPA وWPA2، ‏‎802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP،‏ EAP-SIM، ‏EAP-AKA)
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP ‏64 بت و128 بت، AES-CCMP ‏128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2-PSK،‏ AES-CCMP
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS)، قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالية‏ (FISMA)
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | 9461NGW | ‎802.11ac wave 2، ‏1x1، ‏Bluetooth* 5، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2 2230، هوائي فردي
9461D2W | ‎802.11ac wave 2، ‏1x1، ‏Bluetooth* 5، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2 1216، هوائي فردي
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | 433 ميغابت في الثانية عند استخدام قنوات بنطاق 80 ميغاهرتز
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wireless-AC 9462 (الطرازان 9462NGW‏/9462D2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم M.2 1216: ‏12 مم x ‏16 مم x ‏1,57 مم (+-0,08)
الوزن | M.2 2230:‏ 2,7 غ M.2 1216:‏ 0,7 غ
برامج تشغيل الهوائيات | يتم دعمه
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2:‏ CNVio
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | 0 ºم إلى +80 ºم
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 10*،‏ Linux* (دعم ميزات محدودة)،‏ Chrome
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac مع ميزات معيار wave 2، و‏WMM*، و‏WMM-PS*، و‏WPA*، و‏WPA2*، و‏WPS2*، وإطارات الإدارة المحمية، وWi-Fi Miracast* كمصدر وWi-Fi Direct
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac، ‏802.11d، ‏802.11e، ‏802.11h، ‏802.11i، ‏802.11w؛ ‏802.11r, ‏802.11k, ‏802.11v دعم نظام التشغيل معلّق؛ قياس التوقيت الدقيق بالاستناد إلى 802.11REVmc
تجوال | دعم التجوال السلس بين نقاط الوصول
Bluetooth | Bluetooth* 5
التأمين
المصادقة | WPA وWPA2، ‏‎802.1X‏ (EAP-TLS، TTLS، PEAP،‏ EAP-SIM، ‏EAP-AKA)
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2
التشفير | WEP ‏64 بت و128 بت، AES-CCMP ‏128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2-PSK،‏ AES-CCMP
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS)، قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالية‏ (FISMA)
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | 9462NGW | ‎802.11ac wave 2، ‏1x1، ‏Bluetooth* 5، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2 2230، هوائي متنوع
9462D2W | ‎802.11ac wave 2، ‏1x1، ‏Bluetooth* 5، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2 1216، هوائي متنوع
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | 433 ميغابت في الثانية عند استخدام قنوات بنطاق 80 ميغاهرتز
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wireless-AC 9560 (الطرازان 9560NGW‏/9560D2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم M.2 1216: ‏12 مم x ‏16 مم x ‏1,8 مم
الوزن | M.2 2230:‏ 2,6 غ M.2 1216:‏ 0,6 غ
برامج تشغيل الهوائيات | يتم دعمه
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2:‏ CNVio
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | 50% إلى 90% RH غير متكثفة (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 10*،‏ Linux* (دعم ميزات محدودة)،‏ Chrome*
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac مع ميزات معيار wave 2، ‏WMM*، ‏WMM-PS*، ‏WPA*، ‏WPA2*‎، ‏WPS2*، إطارات الإدارة المحمية، Wi-Fi Miracast* كمصدر وWi-Fi Direct* (لأنظمة التشغيل Microsoft Windows* فحسب).
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac، ‏802.11d، ‏802.11e، ‏802.11h، ‏802.11i، ‏802.11w، ‏802.11r، ‏802.11k، ‏802.11v دعم نظام التشغيل معلّق؛ قياس التوقيت الدقيق بالاستناد إلى ‎802.11-2016
تجوال | دعم التجوال السلس بين نقاط الوصول
Bluetooth | Bluetooth* 5
التأمين
المصادقة | WPA* وWPA2*، ‏802.1X‏ (EAP-TLS، ‏TTLS،‏ PEAP،‏ EAP-SIM،‏ EAP-AKA،‏ EAP-AKA)
بروتوكولات المصادقة | PAP،‏ CHAP،‏ TLS،‏ MS-CHAP*،‏ MS-CHAPv2*
التشفير | WEP ‏64 بت و128 بت، AES-CCMP ‏128 بت
Wi-Fi Direct* التشفير والمصادقة | WPA2-PSK،‏ AES-CCMP
الامتثال
حكومة الولايات المتحدة | معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS)، قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالية‏ (FISMA)
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | 9560NGW | 802.11ac wave 2، ‏2x2، ‏Bluetooth* 5، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2، ‏2x2، ‏Bluetooth* 5، ‏PCIe، ‏USB، ‏M.2 1216
التعديل الترددي | 5 جيجاهرتز (802.11ac/n) | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n)
مجموعة الترددات | 5.15 جيجاهرتز – 5.85 جيجاهرتز (حسب الدولة) | 2.400 - 2.4835 جيجاهيرتز (حسب الدولة)
التعديل | BPSK، QPSK، 16 QAM، 64 QAM، 256 QAM | CCK، DQPSK، DBPSK
الوسط اللاسلكي | 5 جيجاهيرتز UNII: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM) | ISM 2.4 جيجاهيرتز: تعاقب تقسيم الترددات العمودي (OFDM)
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
تدفقات حيزية | Intel® Wireless-AC 9560:‏ 2 X ‏2
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | 1,73 غيغابت في الثانية عند استخدام قنوات بنطاق 160 ميغاهرتز
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wi-Fi 6 AX101‏ (AX101NGW/AX101D2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم ‏[1,5 مم كحد أقصى (الجزء الأعلى)/ 0,1 مم كحد أقصى (الجزء الأسفل)] M.2 1216: ‏12 مم ‏x ‏16 مم ‏x‏ 1,65 (±0,05) مم
الوزن | M.2 2230: ‏2,33 (±0,3) غ M.2 1216: ‏0.61 (±0,1) غ
برامج تشغيل الهوائيات | يتم دعمه
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2:‏ CNVio2
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 10*،‏ Linux*،‏ Chrome OS*
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6 وWi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac وWMM*‎ وWMM-PS*‎ وWPA*‎ وWPA2*‎ وWPA3*‎ وWPS*‎ وPMF*‎ وWi-Fi Direct*‎ وWi-Fi Agile Multiband*‎ وWi-Fi Optimized Connectivity*‎ وWi-Fi Location*‎ وWi-Fi TimeSync*‎
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax؛ يستند قياس الوقت الدقيق إلى ‎802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
التأمين
المصادقة | WPA* وWPA2* Personal وEnterprise؛ WPA3* (تعليق دعم نظام التشغيل)
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS،‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2،‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM،‏ وEAP-AKA،‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | AES - WEP ‏64 بت و128 بت، TKIP،‏ AES-CCMP ‏128 بت، AES-GCMP ‏256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | معايير FIPS 140-2
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1‏ 80 ميغاهرتز، Bluetooth* 5.1، ‏M.2 2230، التنوع الهوائي
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1‏ 80 ميغاهرتز، Bluetooth* 5.1، ‏M.2 1216، التنوع الهوائي

## Intel® Wi-Fi 6 AX200‏ (AX200NGW/AX200D2WL)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم ‏[1,5 مم كحد أقصى (الجزء الأعلى)/ 0,1 مم كحد أقصى (الجزء الأسفل)] M.2 1216: ‏12 مم ‏x ‏16 مم ‏x‏ 1,65 (±0,05) مم
الوزن | M.2 2230: ‏2,33 (±0,3) غ M.2 1216: ‏0.61 (±0,1) غ
برامج تشغيل الهوائيات | يتم دعمه
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2‏: PCIe،‏ USB
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 10*،‏ Linux*،‏ Chrome OS*
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac مع ميزات wave 2، وWMM*، وWMM-PS*، وWPA*، وWPA2*، وWPS*، وPMF*، وWi-Fi Direct*، وWi-Fi Miracast*، وWi-Fi Agile Multiband*، وWi-Fi Optimized Connectivity*، وWi-Fi Location*، وPasspoint*، وWi-Fi Aware* وWi-Fi TimeSync*
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a،‏ b،‏ g،‏ n،‏ ac،‏ ax،‏ d،‏ e،‏ h،‏ i،‏ k،‏ r،‏ u،‏ v،‏ w،‏ ai؛ قياس دقيق للتوقيت اعتماداً على 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
التأمين
المصادقة | WPA* وWPA2* Personal وEnterprise؛ WPA3* (تعليق دعم نظام التشغيل)
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS،‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2،‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM،‏ وEAP-AKA،‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | AES - WEP ‏64 بت و128 بت، TKIP،‏ AES-CCMP ‏128 بت، AES-GCMP ‏256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | FIPS 140-2،‏ FISMA
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | AX200NGW | ‎802.11ax، ‏2x‏2، ‏Bluetooth* 5, ‏M.2 2230
AX200D2WL | ‎802.11ax، ‏2‏x‏2، ‏Bluetooth* 5، ‏M.2 1216؛ تواجد LTE
التعديل الترددي | 5 غيغاهرتز (‎802.11a/n/ac/ax) | 2,4 غيغاهرتز (‎802.11b/g/n/ax)
مجموعة الترددات | 5.15غيغاهرتز - 5.895غيغاهرتز (حسب البلد) | 2.400 - 2.4835غيغاهرتز (حسب البلد)
التعديل | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | CCK،‏ DQPSK،‏ DBPSK،‏ 16 QAM‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM
الوسط اللاسلكي | UNII بـ 5 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد | ISM بـ 2,4 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ax | حتى 2,4 غيغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wi-Fi 6 AX201‏ (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم ‏[1,5 مم كحد أقصى (الجزء الأعلى)/ 0,1 مم كحد أقصى (الجزء الأسفل)] M.2 1216: ‏12 مم ‏x ‏16 مم ‏x‏ 1,65 (±0,05) مم
الوزن | M.2 2230: ‏2,33 (±0,3) غ M.2 1216: ‏0.61 (±0,1) غ
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2:‏ CNVio2
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 10*،‏ Linux*،‏ Chrome OS*
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac مع ميزات wave 2، وWMM*، وWMM-PS*، وWPA*، وWPA2*، وWPS*، وPMF*، وWi-Fi Direct*، وWi-Fi Miracast*، وWi-Fi Agile Multiband*، وWi-Fi Optimized Connectivity*، وWi-Fi Location*، وPasspoint*، وWi-Fi Aware* وWi-Fi TimeSync*
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a،‏ b،‏ g،‏ n،‏ ac،‏ ax،‏ d،‏ e،‏ h،‏ i،‏ k،‏ r،‏ u،‏ v،‏ w،‏ ai؛ قياس دقيق للتوقيت اعتماداً على 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
التأمين
المصادقة | WPA* وWPA2* Personal وEnterprise؛ WPA3* (تعليق دعم نظام التشغيل)
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS،‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2،‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM،‏ وEAP-AKA،‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | AES - WEP ‏64 بت و128 بت، TKIP،‏ AES-CCMP ‏128 بت، AES-GCMP ‏256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | FIPS 140-2،‏ FISMA
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | الطراز AX201NGW | ‎802.11ax، ‏2x‏2، ‏Bluetooth* 5, ‏M.2 2230
AX201D2W | ‎802.11ax، ‏2x‏2، ‏Bluetooth* 5, ‏M.2 1216
AX201D2WL | ‎802.11ax، ‏2‏x‏2، ‏Bluetooth* 5، ‏M.2 1216؛ تواجد LTE
التعديل الترددي | 5 غيغاهرتز (‎802.11a/n/ac/ax) | 2,4 غيغاهرتز (‎802.11b/g/n/ax)
مجموعة الترددات | 5.15غيغاهرتز - 5.895غيغاهرتز (حسب البلد) | 2.400 - 2.4835غيغاهرتز (حسب البلد)
التعديل | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | CCK،‏ DQPSK،‏ DBPSK،‏ 16 QAM‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM
الوسط اللاسلكي | UNII بـ 5 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد | ISM بـ 2,4 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ax | حتى 2,4 غيغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wi-Fi 6 AX203‏ (AX203NGW/AX203D2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم ‏[1,5 مم كحد أقصى (الجزء الأعلى)/ 0,1 مم كحد أقصى (الجزء الأسفل)] M.2 1216: ‏12 مم ‏x ‏16 مم ‏x‏ 1,65 (±0,05) مم
الوزن | M.2 2230: ‏2,33 (±0,3) غ M.2 1216: ‏0.61 (±0,1) غ
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2:‏ CNVio2
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 10*،‏ Linux*،‏ Chrome OS*
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* 6 وWi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac وWMM*‎ وWMM-PS*‎ وWPA*‎ وWPA2*‎ وWPA3*‎ وWPS*‎ وPMF*‎ وWi-Fi Direct*‎ وWi-Fi Agile Multiband*‎ وWi-Fi Optimized Connectivity*‎ وWi-Fi Location*‎ وWi-Fi TimeSync*‎
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax؛ يستند قياس الوقت الدقيق إلى ‎802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
التأمين
المصادقة | WPA* وWPA2* Personal وEnterprise؛ WPA3* (تعليق دعم نظام التشغيل)
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS،‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2،‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM،‏ وEAP-AKA،‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | AES - WEP ‏64 بت و128 بت، TKIP،‏ AES-CCMP ‏128 بت، AES-GCMP ‏256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | معايير FIPS 140-2
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2‏ 80 ميغاهرتز، Bluetooth* 5.1، ‏M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2‏ 80 ميغاهرتز، Bluetooth* 5.1، ‏M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210‏ (AX210NGW/AX210D2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم ‏[1,5 مم كحد أقصى (الجزء الأعلى)/ 0,1 مم كحد أقصى (الجزء الأسفل)] M.2 1216: ‏12 مم ‏x ‏16 مم ‏x‏ 1,65 (±0,08) مم
الوزن | M.2 2230: ‏2,33 (±0,3) غ M.2 1216: ‏0.61 (±0,1) غ
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2‏: PCIe،‏ USB
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 10*‎،‏ Linux*‎
اعتماد Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac، وWMM*‎، وWMM-PS*‎، وWPA2*‎، وWPA3*‎، وWPS*‎، وPMF*‎، وWi-Fi Direct*‎، وWi-Fi Agile Multiband*‎ وWi-Fi TimeSync*‎
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a،‏ b،‏ g،‏ n،‏ ac،‏ ax،‏ d،‏ e،‏ h،‏ i،‏ k،‏ r،‏ u،‏ v،‏ w،؛ يستند قياس الوقت الدقيق (FTM) إلى ‎802.11-2016 ‎802.11-2016، جهاز جاهز للمراجعة الثانية (R2) لمعيار تحديد المواقع باستخدام Wi-Fi ‏(‏802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
التأمين
المصادقة | WPA2* وWPA3*
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS،‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2،‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM،‏ وEAP-AKA،‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | معيار التشفير AES-CCMP بمفاتيح بطول 128 بت؛ معيار التشفير AES-GCMP بفاتيح بطول 256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | معايير FIPS 140-2
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | AX210NGW | Wi-Fi 6E (‏6 غيغاهرتز)، 2x2، ‏Bluetooth* 5.2، ‏M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (‏6 غيغاهرتز)، 2x2، ‏Bluetooth* 5.2، ‏M.2 1216
التعديل الترددي | 6-7 غيغاهرتز (المراجعة الثانية لمعيار 802.11ax) | 5 غيغاهرتز (‎802.11a/n/ac/ax) | 2,4 غيغاهرتز (‎802.11b/g/n/ax)
مجموعة الترددات | لجنة الاتصالات الاتحادية: 5.925 غيغاهرتز - 7.125 غيغاهرتز الاتحاد الأوروبي: 5925 غيغاهرتز - 6.425 غيغاهرتز (حسب البلد) | 5.15غيغاهرتز - 5.895غيغاهرتز (حسب البلد) | 2.400 - 2.4835غيغاهرتز (حسب البلد)
التعديل | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | CCK،‏ DQPSK،‏ DBPSK،‏ 16 QAM‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM
الوسط اللاسلكي | 6-7 غيغاهرتز: الوصول المتعدد عبر التقسيم المتعامد للترددات (OFDMA) | UNII بـ 5 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد | ISM بـ 2,4 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ax | حتى 2,4 غيغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wi-Fi 6E AX211‏ (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم ‏[1,5 مم كحد أقصى (الجزء الأعلى)/ 0,1 مم كحد أقصى (الجزء الأسفل)] M.2 1216: ‏12 مم x ‏16 مم x ‏1.7 مم (+-0.01)
الوزن | M.2 2230: ‏2.83 ‏(±0.3) غ M.2 1216: ‏0.67 (±0.1) غ
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2:‏ CNVio2
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 10*‎،‏ Linux*‎
اعتماد Wi-Fi Alliance* | معتمد لـ Wi-Fi* a/b/g/n/ac وWMM*‎ وWMM-PS*‎ وWPA3*‎ وPMF*‎ وWi-Fi Direct*‎ وWi-Fi Agile Multiband*‎
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a،‏ b،‏ g،‏ n،‏ ac،‏ ax،‏ d،‏ e،‏ h،‏ i،‏ k،‏ r،‏ u،‏ v،‏ w،؛ يستند قياس الوقت الدقيق (FTM) إلى ‎802.11-2016 جهاز جاهز للمراجعة الثانية (R2) لمعيار تحديد المواقع باستخدام Wi-Fi ‏(‏802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
التأمين
المصادقة | WPA2* وWPA3*
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS،‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2،‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM،‏ وEAP-AKA،‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | معيار التشفير AES-CCMP بمفاتيح بطول 128 بت؛ معيار التشفير AES-GCMP بفاتيح بطول 256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | معايير FIPS 140-2
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | AX211NGW | Wi-Fi 6E (‏6 غيغاهرتز)، 2x2، ‏Bluetooth* 5.2، ‏M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (‏6 غيغاهرتز)، 2x2، ‏Bluetooth* 5.2، ‏M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 غيغاهرتز)، 2x2،‏ Bluetooth* 5.2،‏ ‏M.2 1216،‏ LTE Coex
التعديل الترددي | 6-7 غيغاهرتز (المراجعة الثانية لمعيار 802.11ax) | 5 غيغاهرتز (‎802.11a/n/ac/ax) | 2,4 غيغاهرتز (‎802.11b/g/n/ax)
مجموعة الترددات | لجنة الاتصالات الاتحادية: 5.925 غيغاهرتز - 7.125 غيغاهرتز الاتحاد الأوروبي: 5925 غيغاهرتز - 6.425 غيغاهرتز (حسب البلد) | 5.15غيغاهرتز - 5.895غيغاهرتز (حسب البلد) | 2.400 - 2.4835غيغاهرتز (حسب البلد)
التعديل | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | CCK،‏ DQPSK،‏ DBPSK،‏ 16 QAM‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM
الوسط اللاسلكي | 6-7 غيغاهرتز: الوصول المتعدد عبر التقسيم المتعامد للترددات (OFDMA) | UNII بـ 5 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد | ISM بـ 2,4 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ax | حتى 2,4 غيغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wi-Fi 6E AX411‏ (AX411NGW/AX411E2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم ‏[1,5 مم كحد أقصى (الجزء الأعلى)/ 0,1 مم كحد أقصى (الجزء الأسفل)] M.2 1625: ‏16 مم x‏ 25 مم x‏ 2.0 مم
الوزن | M.2 2230: ‏2.83 ‏(±0.3) غ M.2 1625:‏ 0.90 (±0.1) غ
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2:‏ CNVio2
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | Microsoft Windows 10*‎،‏ Linux*‎
اعتماد Wi-Fi Alliance* | معتمد لـ Wi-Fi CERTIFIED* 6 و Wi-Fi* a/b/g/n/ac وWMM*‎ وWMM-PS*‎ وWPA3*‎ وPMF*‎ وWi-Fi Direct*‎ وWi-Fi Agile Multiband*‎
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a،‏ b،‏ g،‏ n،‏ ac،‏ ax،‏ d،‏ e،‏ h،‏ i،‏ k،‏ r،‏ u،‏ v،‏ w،؛ يستند قياس الوقت الدقيق (FTM) إلى ‎802.11-2016 جهاز جاهز للمراجعة الثانية (R2) لمعيار تحديد المواقع باستخدام Wi-Fi ‏(‏802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
التأمين
المصادقة | WPA2* وWPA3*
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS،‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2،‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM،‏ وEAP-AKA،‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | معيار التشفير AES-CCMP بمفاتيح بطول 128 بت؛ معيار التشفير AES-GCMP بفاتيح بطول 256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | معايير FIPS 140-2
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | AX411NGW | Wi-Fi 6E (‏6 غيغاهرتز)، 2x2، ‏Bluetooth* 5.2، ‏M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (‏6 غيغاهرتز)، 2x2، ‏Bluetooth* 5.2، ‏M.2 1625
التعديل الترددي | 6-7 غيغاهرتز (المراجعة الثانية لمعيار 802.11ax) | 5 غيغاهرتز (‎802.11a/n/ac/ax) | 2,4 غيغاهرتز (‎802.11b/g/n/ax)
مجموعة الترددات | لجنة الاتصالات الاتحادية: 5.925 غيغاهرتز - 7.125 غيغاهرتز الاتحاد الأوروبي: 5925 غيغاهرتز - 6.425 غيغاهرتز (حسب البلد) | 5.15غيغاهرتز - 5.895غيغاهرتز (حسب البلد) | 2.400 - 2.4835غيغاهرتز (حسب البلد)
التعديل | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | CCK،‏ DQPSK،‏ DBPSK،‏ 16 QAM‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM
الوسط اللاسلكي | 6-7 غيغاهرتز: الوصول المتعدد عبر التقسيم المتعامد للترددات (OFDMA) | UNII بـ 5 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد | ISM بـ 2,4 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ax | حتى 2,4 غيغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wi-Fi 7 BE200‏ (BE200NGW/BE200D2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم ‏[1,5 مم كحد أقصى (الجزء الأعلى)/ 0,1 مم كحد أقصى (الجزء الأسفل)] M.2 1216: ‏12 مم x ‏16 مم x ‏1.7 مم (+-0.01)
الوزن | M.2 2230:‏ 3.07 (±0.15) غم M.2 1216:‏ 0.75 (±0.04) غم
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2: PCIe*, USB
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | *Microsoft Windows 11 و*Microsoft Windows 10 و*Linux
اعتماد Wi-Fi Alliance* | دعم تقنية Wi-Fi 7، وشهادة Wi-Fi *6 مع Wi-Fi 6E، وشهادة Wi-Fi* a/b/g/n/ac و*WMM و*WMM-PS و*WPA3 و*PMF، و*Wi-Fi Direct، و*Wi-Fi Agile Multiband، واستعداد Wi-Fi Location R2 HW
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; يستند قياس الوقت الدقيق إلى ‎802.11-2016 جهاز جاهز للمراجعة الثانية (R2) لمعيار تحديد المواقع باستخدام Wi-Fi ‏(‏802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.4
التأمين
المصادقة | وضع الانتقال الشخصي *WPA3 والمؤسسي *WPA2
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS،‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2،‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM،‏ وEAP-AKA،‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | معيار التشفير AES-CCMP بمفاتيح بطول 128 بت؛ معيار التشفير AES-GCMP بفاتيح بطول 256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | FIPS 140-3
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC 60950-1)
أرقام الطراز
الطرازات | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
التعديل الترددي | 6-7 غيغاهرتز (المراجعة الثانية لمعيار 802.11ax) (802.11be) | 5 غيغاهرتز (‎802.11a/n/ac/ax) | 2,4 غيغاهرتز (‎802.11b/g/n/ax)
مجموعة الترددات | لجنة الاتصالات الاتحادية: 5.925 غيغاهرتز - 7.125 غيغاهرتز الاتحاد الأوروبي: 5925 غيغاهرتز - 6.425 غيغاهرتز (حسب البلد) | 5.15غيغاهرتز - 5.895غيغاهرتز (حسب البلد) | 2.400 - 2.4835غيغاهرتز (حسب البلد)
التعديل | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | CCK،‏ DQPSK،‏ DBPSK،‏ 16 QAM‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM
الوسط اللاسلكي | 6-7 غيغاهرتز: الوصول المتعدد عبر التقسيم المتعامد للترددات (OFDMA) | UNII بـ 5 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد | ISM بـ 2,4 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ax | حتى 2,4 غيغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wi-Fi 7 BE201‏ (BE201NGW/BE201D2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230:‏ 22 مم x‏ 30 مم x‏ 2.42 مم (الحد الأقصى) M.2 1216: ‏12 مم x ‏16 مم x ‏1.7 مم (+-0.01)
الوزن | M.2 2230:‏ 3.06 (±0.14) غم M.2 1216:‏ 0.73 (±0.02) غم
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2:‏ CNVio3
درجة حرارة التشغيل (المحيطة) | من 0 إلى +50 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | *Microsoft Windows 11 و*Microsoft Windows 10 و*Linux
اعتماد Wi-Fi Alliance* | دعم تقنية Wi-Fi 7، وشهادة Wi-Fi *6 مع Wi-Fi 6E، وشهادة Wi-Fi* a/b/g/n/ac و*WMM و*WMM-PS و*WPA3 و*PMF، و*Wi-Fi Direct، و*Wi-Fi Agile Multiband، واستعداد Wi-Fi Location R2 HW
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; يستند قياس الوقت الدقيق إلى ‎802.11-2016 جهاز جاهز للمراجعة الثانية (R2) لمعيار تحديد المواقع باستخدام Wi-Fi ‏(‏802.11az)
Bluetooth | Bluetooth*‏ 5.4 (هوائي 1)
التأمين
المصادقة | وضع الانتقال الشخصي *WPA3 والمؤسسي *WPA2
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS،‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2،‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM،‏ وEAP-AKA،‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | معيار التشفير AES-CCMP بمفاتيح بطول 128 بت؛ معيار التشفير AES-GCMP بفاتيح بطول 256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | FIPS 140-3
سلامة المنتج | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
أرقام الطراز
الطرازات | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
التعديل الترددي | 6-7 غيغاهرتز (المراجعة الثانية لمعيار 802.11ax) (802.11be) | 5 غيغاهرتز (‎802.11a/n/ac/ax) | 2,4 غيغاهرتز (‎802.11b/g/n/ax)
مجموعة الترددات | لجنة الاتصالات الاتحادية: 5.925 غيغاهرتز - 7.125 غيغاهرتز الاتحاد الأوروبي: 5925 غيغاهرتز - 6.425 غيغاهرتز (حسب البلد) | 5.15غيغاهرتز - 5.895غيغاهرتز (حسب البلد) | 2.400 - 2.4835غيغاهرتز (حسب البلد)
التعديل | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | CCK،‏ DQPSK،‏ DBPSK،‏ 16 QAM‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM
الوسط اللاسلكي | 6-7 غيغاهرتز: الوصول المتعدد عبر التقسيم المتعامد للترددات (OFDMA) | UNII بـ 5 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد | ISM بـ 2,4 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ax | حتى 2,4 غيغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wi-Fi 7 BE202‏ (BE200NGW M/BE200D2W M)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | M.2 2230: ‏22 مم x ‏30 مم x ‏2,4 مم ‏[1,5 مم كحد أقصى (الجزء الأعلى)/ 0,1 مم كحد أقصى (الجزء الأسفل)] M.2 1216: ‏12 مم x ‏16 مم x ‏1.7 مم (+-0.01)
الوزن | M.2 2230:‏ 2.83 (±0.3) غم M.2 1216:‏ 0.67 (±0.1) غم
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | يتم دعمه
وسيط الموصل | M.2: PCIe*, USB
درجة الحرارة أثناء التشغيل (درع المحول) | صفر إلى +80 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | *Microsoft Windows 11 و*Microsoft Windows 10 و*Linux
اعتماد Wi-Fi Alliance* | دعم تقنية Wi-Fi 7، وشهادة Wi-Fi *6 مع Wi-Fi 6E، وشهادة Wi-Fi* a/b/g/n/ac و*WMM و*WMM-PS و*WPA3 و*PMF، و*Wi-Fi Direct، و*Wi-Fi Agile Multiband، واستعداد Wi-Fi Location R2 HW
مقياس IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; يستند قياس الوقت الدقيق إلى ‎802.11-2016 جهاز جاهز للمراجعة الثانية (R2) لمعيار تحديد المواقع باستخدام Wi-Fi ‏(‏802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.4
التأمين
المصادقة | وضع الانتقال الشخصي *WPA3 والمؤسسي *WPA2
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS،‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2،‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM،‏ وEAP-AKA،‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | معيار التشفير AES-CCMP بمفاتيح بطول 128 بت؛ معيار التشفير AES-GCMP بفاتيح بطول 256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | في ما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة إنتل المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | FIPS 140-3
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC 60950-1)
أرقام الطراز
الطرازات | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
التعديل الترددي | 6-7 غيغاهرتز (المراجعة الثانية لمعيار 802.11ax) (802.11be) | 5 غيغاهرتز (‎802.11a/n/ac/ax) | 2,4 غيغاهرتز (‎802.11b/g/n/ax)
مجموعة الترددات | لجنة الاتصالات الاتحادية: 5.925 غيغاهرتز - 7.125 غيغاهرتز الاتحاد الأوروبي: 5925 غيغاهرتز - 6.425 غيغاهرتز (حسب البلد) | 5.15غيغاهرتز - 5.895غيغاهرتز (حسب البلد) | 2.400 - 2.4835غيغاهرتز (حسب البلد)
التعديل | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | CCK،‏ DQPSK،‏ DBPSK،‏ 16 QAM‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM
الوسط اللاسلكي | 6-7 غيغاهرتز: الوصول المتعدد عبر التقسيم المتعامد للترددات (OFDMA) | UNII بـ 5 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد | ISM بـ 2,4 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ax | حتى 2,4 غيغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | لغاية 867 ميجابت/الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميجابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميجابت/ثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميجابت/ثانية

## Intel® Wi-Fi 7 BE211‏ (BE211NGW/BE211D2W)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | ‏M.2 2230: ‏22 مم × 30 مم × 2.42 مم M.2 1216: ‏12 مم x ‏16 مم x ‏1.7 مم (±0.1)
الوزن | M.2 2230:‏ 3.06 (±0.14) غم M.2 1216:‏ 0.73 (±0.02) غم
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | مدعوم
واجهة الموصل | M.2:‏ CNVio3
درجة حرارة التشغيل (المحيطة) | من 0 إلى +50 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | *Microsoft Windows 11 و*Microsoft Windows 10 و*Linux
اعتماد *Wi-Fi Alliance | دعم تقنية Wi-Fi 7، وشهادة Wi-Fi *6 مع Wi-Fi 6E، وشهادة Wi-Fi* a/b/g/n/ac و*WMM و*WMM-PS و*WPA3 و*PMF، و*Wi-Fi Direct، و*Wi-Fi Agile Multiband، واستعداد Wi-Fi Location R2 HW
معيار IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be؛ يستند قياس الوقت الدقيق إلى ‎802.11-2016 جهاز جاهز للمراجعة الثانية (R2) لمعيار تحديد المواقع باستخدام Wi-Fi ‏(‏802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6.0
Security
المصادقة | وضع الانتقال الشخصي *WPA3 والمؤسسي *WPA2
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM‏ وEAP-AKA‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | معيار التشفير AES-CCMP بمفاتيح بطول 128 بت؛ معيار التشفير AES-GCMP بمفاتيح بطول 256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | فيما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة Intel المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | FIPS 140-3
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC 60950-1)
أرقام الطراز
الطرازات | BE211NGW | ‏Wi-Fi 7 R2، بتقنية 2x2، وBluetooth® بالإصدار الأساسي 6.0، ومقاس M.2 2230
BE211D2W | ‏Wi-Fi 7 R2، بتقنية 2x2، وBluetooth® بالإصدار الأساسي 6.0، ومقاس M.2 1216
التعديل الترددي | 6-7 غيغاهرتز (المراجعة الثانية لمعيار 802.11ax) (802.11be) | 5 غيغاهرتز (‎802.11a/n/ac/ax) | 2.4 غيغاهرتز (‎802.11b/g/n/ax)
مجموعة الترددات | لجنة الاتصالات الاتحادية: 5.925 غيغاهرتز - 7.125 غيغاهرتز الاتحاد الأوروبي: 5925 غيغاهرتز - 6.425 غيغاهرتز (حسب البلد) | 5.15 غيغاهرتز - 5.895 غيغاهرتز (حسب البلد) | 2.400 - 2.4835 غيغاهرتز (حسب البلد)
التعديل | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM،‏ 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | CCK،‏ DQPSK،‏ DBPSK،‏ 16 QAM‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM
الوسط اللاسلكي | 6-7 غيغاهرتز: الوصول المتعدد عبر التقسيم المتعامد للترددات (OFDMA) | UNII بـ 5 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد | ISM بـ 2.4 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ax | تصل إلى 2.4 غيغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | تصل إلى 867 ميغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميغابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميغابت في الثانية

## Intel® Wi-Fi 7 BE213‏ (BE211NGW M/BE211D2W M)

عام
الأبعاد (الطول × العرض × العمق) | ‏M.2 2230: ‏22 مم × 30 مم × 2.42 مم M.2 1216: ‏12 مم x ‏16 مم x ‏1.7 مم (±0.1)
الوزن | M.2 2230:‏ 3.06 (±0.14) غم M.2 1216:‏ 0.73 (±0.02) غم
التحكم بتشغيل/إيقاف تشغيل الراديو | مدعوم
واجهة الموصل | M.2:‏ CNVio3
درجة حرارة التشغيل (المحيطة) | من 0 إلى +50 درجة مئوية
الرطوبة | رطوبة غير متكثفة بنسبة 50% إلى 90% (عند درجات حرارة 25 إلى 35 درجة مئوية)
نظم التشغيل | *Microsoft Windows 11 و*Microsoft Windows 10 و*Linux
اعتماد *Wi-Fi Alliance | دعم تقنية Wi-Fi 7، وشهادة Wi-Fi *6 مع Wi-Fi 6E، وشهادة Wi-Fi* a/b/g/n/ac و*WMM و*WMM-PS و*WPA3 و*PMF، و*Wi-Fi Direct، و*Wi-Fi Agile Multiband، واستعداد Wi-Fi Location R2 HW
معيار IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 والتعديلات المحددة (تغطية الميزات المحددة) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be؛ يستند قياس الوقت الدقيق إلى ‎802.11-2016 جهاز جاهز للمراجعة الثانية (R2) لمعيار تحديد المواقع باستخدام Wi-Fi ‏(‏802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6.0
Security
المصادقة | وضع الانتقال الشخصي *WPA3 والمؤسسي *WPA2
بروتوكولات المصادقة | 802.1X EAP-TLS‏ وEAP-TTLS/MSCHAPv2‏ وPEAPv0/EAP-MSCHAPv2‏ (EAP-SIM‏ وEAP-AKA‏ وEAP-AKA'‎)
التشفير | معيار التشفير AES-CCMP بمفاتيح بطول 128 بت؛ معيار التشفير AES-GCMP بمفاتيح بطول 256 بت
الامتثال
الجانب التنظيمي | فيما يتعلق بقائمة اعتمادات الدول، يُرجى الاتصال بممثلي شركة Intel المحليين.
حكومة الولايات المتحدة | FIPS 140-3
سلامة المنتج | UL،‏ C-UL،‏ CB ‏(IEC 60950-1)
أرقام الطراز
الطرازات | BE211NGW M | ‏Wi-Fi 7 R2، بتقنية 2x2، وBluetooth® بالإصدار الأساسي 6.0، ومقاس M.2 2230
BE211D2W M | ‏Wi-Fi 7 R2، بتقنية 2x2، وBluetooth® بالإصدار الأساسي 6.0، ومقاس M.2 1216
التعديل الترددي | 6-7 غيغاهرتز (المراجعة الثانية لمعيار 802.11ax) (802.11be) | 5 غيغاهرتز (‎802.11a/n/ac/ax) | 2.4 غيغاهرتز (‎802.11b/g/n/ax)
مجموعة الترددات | لجنة الاتصالات الاتحادية: 5.925 غيغاهرتز - 7.125 غيغاهرتز الاتحاد الأوروبي: 5925 غيغاهرتز - 6.425 غيغاهرتز (حسب البلد) | 5.15 غيغاهرتز - 5.895 غيغاهرتز (حسب البلد) | 2.400 - 2.4835 غيغاهرتز (حسب البلد)
التعديل | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | BPSK،‏ QPSK،‏ 16 QAM،‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM | CCK،‏ DQPSK،‏ DBPSK،‏ 16 QAM‏ 64 QAM،‏ 256 QAM،‏ 1024 QAM
الوسط اللاسلكي | 6-7 غيغاهرتز: الوصول المتعدد عبر التقسيم المتعامد للترددات (OFDMA) | UNII بـ 5 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد | ISM بـ 2.4 غيغاهرتز: الوصول المتعدد للتقسيم المتعامد للتردد
القنوات | كل القنوات على النحو المعرف في المواصفات وقواعد الدولة ذات الصلة.
معدلات البيانات | إن كل معدلات البيانات تعبر عن الحد الأقصى نظريًا.
معدلات بيانات IEEE 802.11ax | تصل إلى 2.4 غيغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11ac | تصل إلى 867 ميغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11n | إرسال/استقبال (ميغابت/ثانية): 300، 270، 243، 240، 216.7، 195، 180، 173.3، 150، 144، 135، 130، 120، 117، 115.5، 90، 86.667، 72.2، 65، 60، 57.8، 45، 43.3، 30، 28.9، 21.7، 15، 14.4، 7.2
معدلات بيانات IEEE 802.11a | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11g | 54، 48، 36، 24، 18، 12، 9، 6 ميغابت في الثانية
معدلات بيانات IEEE 802.11b | 11، 5.5، 2، 1 ميغابت في الثانية

العودة لأعلى الصفحة

العودة إلى المحتويات

العلامات التجارية وإخلاء المسئولية