Terug naar inhoud

# Kennisgevingen

In dit gedeelte vindt u kennisgevingen met betrekking tot de volgende draadloze adapters:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

> Opmerking: Vanwege de snelle ontwikkeling van regelingen en standaarden op het gebied van draadloze LAN netwerken (IEEE 802.11 en vergelijkbare standaarden), is het mogelijk dat de informatie in dit document niet de meest recente is. Intel Corporation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in dit document.

## Intel WiFi-adapters - compatibel met 802.11n, 802.11ac en 802.11ax

De informatie in dit gedeelte is van toepassing op de volgende producten:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

Zie Specificaties voor de volledige specificaties van de draadloze adapters.

> Opmerking: In deze sectie verwijzen alle vermeldingen van de "draadloze adapter" naar alle hierboven genoemde adapters.

De volgende informatie is beschikbaar:

- Informatie voor de gebruiker
- Kennisgevingen
- Voorschrift ID
- Informatie voor OEM's en hostintegratie
- Verklaringen van Europese compliantie

### INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

### Veiligheidsvoorschriften

#### Blootstelling aan radiogolven (FCC, Verenigde Staten)

De FCC heeft via ET Docket 96-8 een veiligheidsstandaard aangenomen voor blootstelling van personen aan elektromagnetische energie die wordt uitgestraald via radiofrequenties (RF) door apparatuur waarvoor een FCC-certificaat is verleend. De draadloze adapter voldoet aan de limiet voor blootstelling van personen in FCC Deel 2, 15C, 15E en de richtlijnen van KDB 447498, KDB 248227 en KDB 616217. Correct gebruik van deze zender volgens de instructies in deze handleiding leidt tot een blootstelling die aanzienlijk onder de door de FCC aanbevolen limieten blijft.

Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

- Raak de antenne niet aan en verplaats deze niet terwijl het toestel signalen uitzendt of ontvangt.
- Als de radio signalen uitzendt, moet u voorkomen dat u een onderdeel met de radio zo vasthoudt dat de antenne zich dicht bij niet-beschermde lichaamsdelen (met name gezicht en ogen) bevindt of hiermee zelfs in aanraking komt.
- Gebruik de radio niet en probeer geen gegevens te verzenden als de antenne niet is aangesloten; de radio kan hierdoor beschadigd raken.
- Gebruik in bepaalde omgevingen:
  - Voor het gebruik van draadloze adapters op gevaarlijke locaties zijn beperkingen van toepassing die worden opgelegd door de personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in dergelijke omgevingen.
  - Op het gebruik van draadloze adapters in vliegtuigen zijn de voorschriften van de FAA (Federal Aviation Administration) van toepassing.
  - Op het gebruik van draadloze adapters in ziekenhuizen zijn de beperkingen van toepassing die door het desbetreffende ziekenhuis worden opgelegd.

#### Waarschuwing met betrekking tot de nabijheid van een ontplofbaar apparaat

Waarschuwing: Gebruik een draagbare zender (zoals deze draadloze adapter) niet in de nabijheid van onbeschermde ontstekers of in een omgeving met explosieven, tenzij de zender zo is aangepast dat deze voor een dergelijk gebruik geschikt is.

#### Waarschuwingen met betrekking tot de antenne

Waarschuwing: De draadloze adapter is niet ontworpen voor gebruik in combinatie met richtantennes met hoge signaalversterking.

#### Waarschuwing met betrekking tot gebruik in vliegtuigen

Voorzichtig: De voorschriften van commerciële luchtvaartmaatschappijen kunnen mogelijk het gebruik van bepaalde elektronische apparaten met draadloze RF-apparatuur (draadloze adapters) tijdens vluchten verbieden, omdat de signalen storingen kunnen veroorzaken in cruciale boordinstrumenten.

Waarschuwing: 60 GHz/802.11ad-apparatuur is niet toegestaan in vliegtuigen volgens FCC §15.255. OEM- en host-integrators dienen deze FCC-regel in aanmerking te nemen in hostapparatuur.

Let op: Het gebruik van de zender in de 5,925 - 7,125 GHz-band is verboden voor het besturen van of de communicatie met onbemande luchtvaartuigen.

#### Overige draadloze apparaten

Veiligheidsvoorschriften voor andere apparatuur in het draadloos netwerk: Raadpleeg de documentatie bij de draadloze adapters of andere apparaten in het draadloze netwerk.

#### Lokale beperkingen op het gebruik van de 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n en 802.11ac-radio

Waarschuwing: Aangezien regelingen met betrekking tot de frequenties die worden gebruikt voor draadloze LAN 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n-, en 802.11ac-apparaten, nog niet in alle landen zijn geharmoniseerd, mogen 802.11a-, 802.11b-, 802.11d-, 802.11g-, 802.11n- en 802.11ac-producten alleen in bepaalde landen worden gebruikt en mogen deze niet worden gebruikt in andere landen. Als gebruiker van deze producten is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten alleen worden gebruikt in landen waarvoor deze bedoeld zijn en erop toe te zien dat de producten worden geconfigureerd met de juiste frequenties en de juiste kanalen voor het land waarin het product wordt gebruikt. De interface voor het beheer van de verzendenergie van het apparaat maakt deel uit van het hulpprogramma voor WiFi-verbindingen van Intel® PROSet/Wireless. Informatie over operationele beperkingen voor EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) wordt geleverd door de fabrikant van het systeem. Afwijking van de toegestane instellingen voor energie en frequentie voor het land van gebruik vormt een inbreuk op de wetten van het land en kan als zodanig worden bestraft.

#### Samenwerking met andere draadloze apparatuur

De draadloze adapter kan samenwerken met alle draadloze LAN-producten die gebruikmaken van de DSSS-radiotechnologie (Direct Sequence Spread Spectrum) en die voldoen aan de volgende standaarden:

- IEEE Std. 802.11b. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. 802.11g. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. 802.11a. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. 802.11n. Standaard voor draadloze LAN's.
- IEEE Std. 802.11ac. conformele standaard voor draadloze LAN's.
- Wi-Fi-certificatie (Wireless Fidelity), zoals gedefinieerd door de Wi-Fi Alliance

#### De draadloze adapter en uw gezondheid

De draadloze adapter straalt, net als andere radioapparatuur, radiofrequente elektromagnetische energie uit. Het niveau van de elektromagnetische energie die wordt uitgestraald door de draadloze adapter, is echter lager dan dat van andere draadloze apparaten, zoals mobiele telefoons. De werking van de draadloze adapter valt binnen de richtlijnen die zijn te vinden in veiligheidsstandaarden en aanbevelingen met betrekking tot radiogolven. Deze standaarden en aanbevelingen vormen de weerslag van een brede wetenschappelijke consensus en komen voort uit overwegingen van panels en commissies van wetenschappers die de uitgebreide onderzoeksliteratuur constant onderzoeken en interpreteren. In bepaalde situaties of omgevingen kan het gebruik van de draadloze adapter onderworpen zijn aan beperkingen die zijn ingesteld door de eigenaar van het gebouw of de verantwoordelijke vertegenwoordigers van een daartoe bevoegde organisatie. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

- Het gebruik van de draadloze adapter aan boord van een vliegtuig
- Het gebruik van de draadloze adapter in een andere omgeving waarin de mogelijke interferentie met andere apparaten of services gevaar zou kunnen opleveren.

Als u niet zeker weet welk beleid aangaande het gebruik van draadloze adapters binnen een bepaalde organisatie of in een bepaalde omgeving (zoals een vliegveld) van toepassing is, wordt u aangeraden om toestemming te vragen voor het gebruik van de adapter, voordat u het draadloze apparaat inschakelt.

### KENNISGEVINGEN

### Federal Communications Commission (FCC) (Verenigde Staten)

Deze draadloze adapter is beperkt tot gebruik binnenshuis vanwege de werking in de volgende frequentiebereiken. 5,85 tot 5,895 GHz en 5,925 tot 6,425 GHz en 6,875 tot 7,125 GHz frequentiebereiken. De configuratie van Intel® draadloze adapters kan niet worden gewijzigd zodat de frequentie buiten het door de FCC toegestane bereik (in overeenstemming met deel 15.407 van de FCC-regels) valt voor werking in de Verenigde Staten.

- Intel® draadloze adapters zijn alleen voor OEM-integratie bedoeld.
- Intel® draadloze adapters kunnen niet samen met een andere zender worden geïnstalleerd, tenzij een dergelijke installatie is goedgekeurd door de FCC.

Deze draadloze adapter voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Bij de werking van het apparaat dient aan de volgende twee voorwaarden te worden voldaan:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Door dit apparaat moet interferentie worden geaccepteerd die een ongewenste werking tot gevolg hebben.

> Opmerking: Het uitgangsvermogen bij transmissies van de adapter ligt ver onder de door de FCC ingestelde limieten voor blootstelling aan radiogolven. Toch verdient het aanbeveling om de adapter te gebruiken op zo'n manier dat het risico van menselijke blootstelling bij normale werking minimaal is. Om te voorkomen dat de blootstellingslimieten voor radiogolven van de FCC worden overschreden, dient u een afstand van ten minste 20 cm te bewaren tussen uzelf (of andere personen in de directe omgeving) of een minimale afstand te bewaren zoals gespecificeerd in de FCC-toekenningsvoorwaarden, en de antenne die is ingebouwd in de computer. Nadere informatie over toegestane configuraties is te vinden op http://www.fcc.gov/oet/ea/ door het FCC ID-nummer op het apparaat in te voeren.

#### Interferentieverklaring voor apparaten van klasse B

Deze draadloze adapter is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woning. Deze draadloze adapter gebruikt en genereert RF-energie en straalt deze uit. Als de draadloze adapter niet wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen enkele garantie dat bij een specifieke installatiemethode dergelijke interferentie niet zal optreden. Als deze draadloze adapter schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst van radio of televisie, iets wat u kunt nagaan door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden deze interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen toe te passen:

- Richt de ontvangstantenne van de apparatuur die hinder ondervindt van de interferentie anders of verplaats die antenne.
- Vergroot de afstand tussen de draadloze adapter en de apparatuur die hinder ondervindt van de interferentie.
- Sluit de computer met de draadloze adapter aan op een stopcontact op een ander circuit dan het circuit waarop de apparatuur die hinder ondervindt van de interferentie, is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-specialist voor hulp.

> Opmerking: De adapter moet geïnstalleerd en gebruikt worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie die bij het product wordt geleverd. Elke andere installatiemethode en elk ander gebruik zal leiden tot overtreding van de bepalingen van de FCC (deel 15).

### Overwegingen met betrekking tot veiligheidsgoedkeuringen

Dit apparaat is met betrekking tot veiligheid goedgekeurd als een component en mag alleen worden gebruikt met de volledige apparatuur, waarbij de aanvaardbaarheid van de combinatie wordt bepaald door de geschikte veiligheidsorganisaties. Als het apparaat is geïnstalleerd, moet u het volgende in achting nemen:

- Het apparaat moet in een compatibel host-apparaat zijn geïnstalleerd dat voldoet aan de vereisten van UL/EN/IEC 62368-1, inclusief de algemene bepalingen van behuizingontwerp 1.6.2 en in het bijzonder paragraaf 1.2.6.2 (brandbeveiligingsbehuizing).
- Het apparaat maakt gebruik van een SELV-bron wanneer het in de eindgebruikersapparatuur is geïnstalleerd.
- Een warmtetest moet overwogen worden met het eindgebruikersproduct om te voldoen aan de vereisten van UL/EN/IEC 62368-1.

### Laag halogeen

Alleen van toepassing op gebromeerde en gechloreerde vlamvertragers en pvc in het uiteindelijke product. Componenten van Intel evenals aangeschafte componenten op het uiteindelijke product voldoen aan de JS-709-vereisten en het PCB / substraat voldoen aan de IEC 61249-2-21-vereisten. Het vervangen van gehalogeneerde vlamvertragers en/of pvc is niet per definitie beter voor het milieu.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Europese Unie

Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis.

De 5,925 - 6,425 GHz 6E-band is voor Low Power in-door (LPI)

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie. Zie Verklaringen van compliantie met regelgeving van de Europese Unie.

#### Conformiteitsverklaringen voor Europese Unie

Voer de volgende stappen uit om de conformiteitsverklaring van de Europese Unie voor uw adapter weer te geven.

1. Open deze website: http://www.intel.com/content/www/nl/nl/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klik op User Guide.
3. Blader naar uw adapter.

Voer de volgende stappen uit om de aanvullende kennisgevingen over deze adapter te bekijken

1. Open deze website: http://www.intel.com/content/www/nl/nl/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klik op de koppeling voor uw adapter.
3. Klik op het document met wettelijke certificeringsmarkeringen voor uw adapter.

#### Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

#### Voldoet aan de richtlijn betreffende beperking van gevaarlijke stoffen

Alle hierin beschreven producten voldoen aan de richtlijn betreffende beperking van gevaarlijke stoffen van de Europese Unie.

Voor vragen over de CE-markering van de draadloze adapter kunt u contact opnemen met:

Intel Corporation Attn: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 USA

### Japan

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Mexico

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marokko

Het gebruik van dit product met kanaal 2 (2417 MHz) van de radio is niet toegestaan in de volgende steden:

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

Het gebruik van dit product met de kanalen 4, 5, 6 en 7 (2425 - 2442 MHz) is niet toegestaan in de volgende steden:

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistan

"PTA-GOEDGEKEURD MODEL"

### Regio Taiwan

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Singapore

### Goedkeuringen radioapparatuur

Om vast te stellen of het gebruik van het draadloze apparaat toegestaan is in een bepaald land, controleert u of het typenummer van de radio (te vinden op het identificatielabel van het apparaat) wordt vermeld in het overzicht van goedgekeurde radioapparatuur, dat te vinden is in het document OEM Regulatory Guidance van de fabrikant.

### Modulaire wettelijke certificeringsmarkeringen voor landen

Er is een lijst met landen die wettelijke certificeringsmarkeringen vereisen beschikbaar. De lijst bevat alleen landen waarvoor markeringen vereist zijn, en niet alle gecertificeerde landen. Voer de volgende stappen uit om de wettelijke markeringsinformatie voor landen voor deze adapter op te vragen:

1. Open deze website: http://www.intel.com/content/www/nl/nl/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Klik op de koppeling voor uw adapter.
3. Klik op het document met wettelijke certificeringsmarkeringen voor uw adapter.

## Voorschrift ID

Europa: modellen 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH

Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x en eerdere versies (WiGig)
Maximaal uitgangsvermogen
(2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus | 20 dBm EIRP max (100 mW)
(2400 - 2483.5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
(5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
(5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger. Niet ondersteund door de modellen: 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP max

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

Verenigd Koninkrijk (VK):

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 3165D2W/3165NGW (12x16), omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> Canada:

> Model 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> Japan:

> Model 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Model 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Korea:

> Model 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> Regio Taiwan:

> Model 3165D2W

> Vasteland van China:

> Model 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Europa:

> Model 3165D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model 3165D2W

> Singapore:

> Model 3165D2W

> Argentinië:

> Model 3165D2W

> Model 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 3168NGW is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Japan:

> Model 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Europa:

> Model 3168NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Argentinië:

> Model 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 7265D2W/7265NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> Canada:

> Model 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> Japan:

> Model 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Model 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Korea:

> Model 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Regio Taiwan:

> Model 7265D2W

> Vasteland van China:

> Model 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australië:

> Model 7265D2W

> Argentinië:

> Model 7265D2W

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 8260D2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS: Model 8260D2W, FCC ID: PD98260D2 (FCC ID zonder achtervoegsel 'U' verwijst naar installatie in de fabriek);

> FCC ID: PD98260D2U (FCC ID met het achtervoegsel 'U' geeft aan dat gebruikersinstallatie of vervanging is toegestaan en ondersteund door BIOS-vergrendeling)

> Canada:

> Model 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> Japan:

> Model 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Korea:

> Model 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Regio Taiwan:

> Model 8260D2W

> Vasteland van China:

> Model 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Australië:

> Model 8260D2W

> Argentinië:

> Model 8260D2W

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 8260NGWH/8260NGW is de markering in deze handleiding opgenomen omdat het productetiket op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Japan:

> Model 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Model 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentinië:

> Model 8260NGWH

> Argentinië:

> Model 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 8265NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 8265NGW

> - FCC ID: PD98265NG (FCC ID zonder achtervoegsel 'U' verwijst naar installatie in de fabriek)

> - FCC ID: PD98265NGU (FCC ID met het achtervoegsel 'U' geeft aan dat gebruikersinstallatie of vervanging is toegestaan en ondersteund door BIOS-vergrendeling)

> Canada:

> Model 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> Japan:

> Model 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> Korea:

> Model 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Regio Taiwan:

> Model 8265NGW

> Vasteland van China:

> Model 8265NGW

> Europa:

> Model 8265NGW/8265D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad-modus | 25 dBm EIRP max

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model 8265NGW

> Brazilië:

> Model 8265NGW

> 03877-16-02198

> Argentinië:

> Model 8265NGW

> Singapore:

> Model 8265NGW

> Pakistan:

> Model 8265NGW

> "PTA-GOEDGEKEURD MODEL"

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 8265D2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> Canada:

> Model 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> Japan:

> Model 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> Korea:

> Model 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Regio Taiwan:

> Model 8265D2W

> Vasteland van China:

> Model 8265D2W

> Australië:

> Model 8265D2W

> Brazilië:

> Model 8265D2W

> 03878-16-02198

> Argentinië:

> Model 8265D2W

> Singapore:

> Model 8265D2W

> Pakistan:

> Model 8265D2W

> "PTA-GOEDGEKEURD MODEL"

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 9260NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> Canada:

> Model 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> Japan:

> Model 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> Korea:

> Model 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Regio Taiwan:

> Model 9260NGW

> Vasteland van China:

> Model 9260NGW

> Europa:

> Model 9260NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model 9260NGW

> Singapore:

> Model 9260NGW

> Paraguay:

> Model 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> Indonesië:

> Model 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 9260D2WL, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> Canada:

> Model 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> Japan:

> Model 9260D2WL

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> Europa:

> Model 9260D2WL

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model 9260D2WL

> Brazilië:

> Model 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> Singapore:

> Model 9260D2WL

> Argentinië:

> Model 9260D2WL

> Pakistan:

> Model 9260D2WL

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.9203/2019

> Paraguay:

> Model 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 9461NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> Canada:

> Model 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> Japan:

> Model 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> Korea:

> Model 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Regio Taiwan:

> Model 9461NGW

> Vasteland van China:

> Model 9461NGW

> Europa:

> Model 9461NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model 9461NGW

> Singapore:

> Model 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 9461D2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> Canada:

> Model 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> Japan:

> Model 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> Korea:

> Model 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Regio Taiwan:

> Model 9461D2W

> Vasteland van China:

> Model 9461D2W

> Europa:

> Model 9461D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model 9461D2W

> Singapore:

> Model 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 9462NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> Canada:

> Model 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> Japan:

> Model 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> Korea:

> Model 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Regio Taiwan:

> Model 9462NGW

> Vasteland van China:

> Model 9462NGW

> Europa:

> Model 9462NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model 9462NGW

> Singapore:

> Model 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 9462D2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> Canada:

> Model 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> Japan:

> Model 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> Korea:

> Model 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Regio Taiwan:

> Model 9462D2W

> Vasteland van China:

> Model 9462D2W

> Europa:

> Model 9462D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model 9462D2W

> Singapore:

> Model 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 9560NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> Canada:

> Model 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> Japan:

> Model 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> Korea:

> Model 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Regio Taiwan:

> Model 9560NGW

> Model 9560NGW R

> Vasteland van China:

> Model 9560NGW

> Europa:

> Model 9560NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model 9560NGW

> Singapore:

> Model 9560NGW

> Paraguay:

> Model 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> Indonesië:

> Model 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 9560D2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> Canada:

> Model 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> Japan:

> Model 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> Korea:

> Model 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Regio Taiwan:

> Model 9560D2W

> Vasteland van China:

> Model 9560D2W

> Europa:

> Model 9560D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model 9560D2W

> Singapore:

> Model 9560D2W

> Paraguay:

> Model 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> Indonesië:

> Model 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst 9560D2WL, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> Canada:

> Model 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> Japan:

> Model 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> Korea:

> Model 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Regio Taiwan:

> Model 9560D2WL

> Vasteland van China:

> Model 9560D2WL

> Europa:

> Model 9560D2WL

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model 9560D2WL

> Singapore:

> Model 9560D2WL

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX101NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

Paraguay:

Model AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

Indonesië:

Model AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

Argentinië:

Model AX101NGW

C-25826

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX101D2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

Paraguay:

Model 101D2W

NR 2021-04-I-0184

Indonesië:

Model AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

Argentinië:

Model AX101D2W

C-25828

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX200D2WL, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> Canada:

> Model AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> Japan:

> Model AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> Korea:

> Model AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Regio Taiwan:

> Model AX200D2WL

> Vasteland van China:

> Model AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Europa:

> Model AX200D2WL

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model AX200D2WL

> Brazilië:

> Model AX200D2WL

> 04137-19-04423

> Singapore:

> Model AX200D2WL

> Argentinië:

> Model AX200D2WL

> Pakistan:

> Model AX200D2WL

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX200NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> Canada:

> Model AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> Japan:

> Model AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> Korea:

> Model AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Regio Taiwan:

> Model AX200NGW

> Vasteland van China:

> Model AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Europa:

> Model AX200NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model AX200NGW

> Brazilië:

> Model AX200NGW

> 04136-19-04423

> Singapore:

> Model AX200NGW

> Argentinië:

> Model AX200NGW

> Pakistan:

> Model AX200NGW

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX201NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> Canada:

> Model AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> Japan:

> Model AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> Korea:

> Model AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Regio Taiwan:

> Model AX201NGW

> Vasteland van China:

> Model AX201NGW

> Europa:

> Model AX201NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model AX201NGW

> Brazilië:

> Model AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> Singapore:

> Model AX201NGW

> Argentinië:

> Model AX201NGW

> Pakistan:

> Model AX201NGW

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.9116/2019

> Paraguay:

> Model AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX201D2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> Canada:

> Model AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> Japan:

> Model AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> Korea:

> Model AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Regio Taiwan:

> Model AX201D2W

> Vasteland van China:

> Model AX201D2W

> Europa:

> Model AX201D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model AX201D2W

> Brazilië:

> Model AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> Singapore:

> Model AX201D2W

> Argentinië:

> Model AX201D2W

> Pakistan:

> Model AX201D2W

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.9115/2019

> Paraguay:

> Model AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX201D2WL, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> Canada:

> Model AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> Japan:

> Model AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> Korea:

> Model AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Regio Taiwan:

> Model AX201D2WL

> Vasteland van China:

> Model AX201D2WL

> Europa:

> Model AX201D2WL

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 20.x en daaropvolgende versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model AX201D2WL

> Brazilië:

> Model AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> Singapore:

> Model AX201D2WL

> Argentinië:

> Model AX201D2WL

> Pakistan:

> Model AX201D2WL

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX203NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> Canada:

> Model AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> Japan:

> Model AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> Korea:

> Model AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regio Taiwan:

> Model AX203NGW

> Vasteland van China:

> Model AX203NGW

> Europa:

> Model AX203NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 22.x en latere versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model AX203NGW

> Brazilië:

> Model AX203NGW

> TBD

> Singapore:

> Model AX203NGW

> Argentinië:

> Model AX203NGW

> C-25825

> Pakistan:

> Model AX203NGW

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.162/2021

> Paraguay:

> Model AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> Indonesië:

> Model AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX203D2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> Canada:

> Model AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> Japan:

> Model AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> Korea:

> Model AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regio Taiwan:

> Model AX203D2W

> Vasteland van China:

> Model AX203D2W

> Europa:

> Model AX203D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 22.x en latere versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 2-ontvanger

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model AX203D2W

> Brazilië:

> Model AX203D2W

> TBD

> Singapore:

> Model AX203D2W

> Argentinië:

> Model AX203D2W

> >C-25827

> Pakistan:

> Model AX203D2W

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.158/2021

> Paraguay:

> Model AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> Indonesië:

> Model AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX210NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> Canada:

> Model AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> Japan:

> Model AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Korea:

> Model AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regio Taiwan:

> Model AX210NGW

> Vasteland van China:

> Model AX210NGW

> Europa:

> Model AX210NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 22.x en latere versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 1-ontvanger
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200 mW) De 5,925 - 6,425 GHz band is voor LPI (Low Power in-door)

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model AX210NGW

> Brazilië:

> Model AX210NGW

> 14242-20-04423

> Singapore:

> Model AX210NGW

> Argentinië:

> Model AX210NGW

> C-25568

> Pakistan:

> Model AX210NGW

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.1000/2020

> Paraguay:

> Model AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> Indonesië:

> Model AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX210D2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> Canada:

> Model AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> Japan:

> Model AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Korea:

> Model AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regio Taiwan:

> Model AX210D2W

> Vasteland van China:

> Model AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> Europa:

> Model AX210D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 22.x en latere versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 1-ontvanger
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200 mW) De 5,925 - 6,425 GHz band is voor LPI (Low Power in-door)

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model AX210D2W

> Brazilië:

> Model AX210D2W

> TBD

> Singapore:

> Model AX210D2W

> Argentinië:

> Model AX210D2W

> C-25695

> Pakistan:

> Model AX210D2W

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.1311/2020

> Paraguay:

> Model AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> Indonesië:

> Model AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX211NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> Canada:

> Model AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> Japan:

> Model AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> Korea:

> Model AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regio Taiwan:

> Model AX211NGW

> Vasteland van China:

> Model AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> Europa:

> Model AX211NGW

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 22.x en latere versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 1-ontvanger
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200 mW) De 5,925 - 6,425 GHz band is voor LPI (Low Power in-door)

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model AX211NGW

> Singapore:

> Model AX211NGW

> Brazilië:

> Model AX211NGW

> 12069-21-04423

> Argentinië:

> Model AX211NGW

> C-26079

> Pakistan:

> Model AX211NGW

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.308/2021

> Paraguay:

> Model AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> Indonesië:

> Model AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX211D2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> Canada:

> Model AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> Japan:

> Model AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> Korea:

> Model AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Regio Taiwan:

> Model AX211D2W

> Vasteland van China:

> Model AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> Europa:

> Model AX211D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 22.x en latere versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 1-ontvanger
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200 mW) De 5,925 - 6,425 GHz band is voor LPI (Low Power in-door)

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> Australië:

> Model AX211D2W

> Singapore:

> Model AX211D2W

> Brazilië:

> Model AX211D2W

> 12073-21-04423

> Argentinië:

> Model AX211D2W

> C-26080

> Pakistan:

> Model AX211D2W

> GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.309/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> Indonesië:

> Model AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX211D2WL, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> Canada:

> Model AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> Japan:

> Model AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> Korea:

> Model AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX411NGW, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> Canada:

> Model AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> Japan:

> Model AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> Korea:

> Model AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst AX411E2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> VS:

> Model AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> Canada:

> Model AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> Japan:

> Model AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> Korea:

> Model AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW, BE200D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M, BE200D2W M)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst BE200NGW/BE200D2W/BE200NGW M/BE200D2W M, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> Argentinië:

> - Model BE200NGW: C-29824
> - Model BE200D2W: C-29823

> Australië:

> Brazilië:

> - Model BE200NGW: 06538-23-04423

>   06538-23-04423

> - Model BE200D2W: 06539-23-04423

>   06539-23-04423

> Canada:

> - Model BE200NGW: IC: 1000M-BE200NG

> - Model BE200D2W: IC: 1000M-BE200D2

> Vasteland van China:

> - BE200NGW: CMIIT ID: 2023AJ15349(M)

> - BE200NGW M: CMIIT ID: 2023AJ15347(M)

> - BE200D2W: CMIIT ID: 2023AJ15365(M)

> - BE200D2W M: CMIIT ID: 2023AJ15441(M)

> Europa:

> Model BE200NGW, BE200D2W

> Softwareversie | Intel® PROSet/Wireless WiFi-software 23.x en latere versies
> Maximaal uitgangsvermogen
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax/be-modus Bluetooth | 20 dBm EIRP max (100 mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP max (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax/be-modus | 23 dBm EIRP max (200 mW) Lage band (5,15 - 5,35 GHz) is alleen voor gebruik binnenshuis
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax/be-modus | 13,98 dBm EIRP max (25 mW) Voor de standaard EN 300 440 wordt het device werkend in 5,8 GHz beschouwd als een categorie 1-ontvanger
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax/be | 23 dBm EIRP max (200 mW) De 5,925 - 6,425 GHz band is voor LPI (Low Power in-door)

> Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

> Indonesië:

> Model BE200NGW

> | 92901/SDPPI/2023 7965 |

> Model BE200D2W

> | 92868/SDPPI/2023 7965 |

> Model BE200NGW M

> | 92865/SDPPI/2023 7965 |

> Model BE200D2W M

> | 92947/SDPPI/2023 7965 |

> Japan:

> Model BE200NGW RF: 003-230203 TEL: D230105003
> Model BE200D2W RF: 003-230204 TEL: D230106003
> Model BE200NGW M 320 MHz upgrade: (RF: 003-240052) RF: 003-240052 TEL: D230105003
> Model BE200D2W M 320 MHz upgrade: (RF: 003-240053) RF: 003-240053 TEL: D23016003
> 5 GHz band (W52, W53) en 6 GHz (LPI): Alleen voor gebruik binnenshuis (Behalve om te communiceren met W52 high power radio)

> Korea:

> Model BE200NGW / Model BE200NGW M

> R-C-INT-BE200NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200NGW, BE200NGW M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Model BE200D2W / Model BE200D2W M

> R-C-INT-BE200D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200D2W, BE200D2W M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Nieuw-Zeeland:

> Pakistan:

> - Model BE200NGW: GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.697/2023

> - Model BE200D2W: GOEDGEKEURD DOOR PTA: 9.696/2023

> Paraguay:

> - Model BE200NGW: 2023-09-I-0619

> - Model BE200D2W: 2023-09-I-0618

> Singapore:

> Model BE200NGW, BE200D2W

> Regio Taiwan:

> - Model BE200NGW: CCAH23Y10480T7

> - Model BE200NGW M: CCAH23Y10500T0

> - Model BE200D2W: CCAH23Y10470T4

> - Model BE200D2W M: CCAH23Y10490T0

> Verenigd Koninkrijk (VK):

> VS:

> - Model BE200NGW: FCC ID: PD9BE200NG

> - Model BE200D2W: FCC ID: PD9BE200D2

### Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW, BE201D2W)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst BE201NGW/BE201D2W, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> TBD

### Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW, BE211D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M, BE211D2W M)

Vanwege het zeer kleine formaat van de is de markering in deze gebruikershandleiding geplaatst BE211NGW/BE211D2W/BE211NGW M/BE211D2W M, omdat het productlabel op het apparaat te klein wordt geacht om leesbaar te zijn.

> TBD

### INFORMATIE VOOR OEM'S en HOSTINTEGRATIE

De richtlijnen die in dit document worden beschreven zijn van toepassing op OEM-integrators die Intel® draadloze adapters installeren in notebook en tablet hostplatforms. Deze eisen moeten strikt worden nageleefd om te voldoen aan de compliancevoorwaarden van de FCC-regels, waaronder blootstelling aan radiogolven. Als aan alle hier beschreven richtlijnen voor het type antenne en plaatsing van antennes is voldaan, kunnen de Intel® draadloze adapters zonder verdere beperkingen worden geïnstalleerd in notebook en tablet hostplatforms. Als niet wordt voldaan aan de hier beschreven richtlijnen, moet de OEM of integrator mogelijk aanvullende testen uitvoeren en/of aanvullende toestemming verkrijgen. De OEM of integrator is verantwoordelijk voor het bepalen van het wettelijk testen van de vereiste host en/of het verkrijgen van de vereiste compliance-goedkeuringen voor de host. Neem indien nodig contact op met de aanvrager/begunstigde (Intel) voor gedetailleerde informatie over hoe je het device kunt instellen voor nalevingstests die de OEM-integrator volgens KDB 996369 D04 moet uitvoeren.

- Intel® draadloze adapters zijn alleen bedoeld voor OEM's en hostintegratie.
- Het door de FCC toegestane bereik van de Intel® draadloze adapter beschrijft de beperkte voorwaarden van modulaire goedkeuring.
- Intel® draadloze adapters dienen te worden gebruikt met een toegangspunt dat voor het betreffende land is goedgekeurd.
- Wijzigingen of aanpassingen van Intel® draadloze adapters door OEM's, integrators of andere externe partijen is niet toegestaan. Wijzigingen of aanpassingen van Intel® draadloze adapters door OEM's, integrators of andere externe partijen leiden ertoe dat de autorisatie om de adapter te gebruiken ongeldig wordt verklaard.
- Brazilië: informatie die door de OEM's en integrators aan de eindgebruiker moet worden verstrekt: "Bevat een product dat is goedgekeurd door Anatel onder nummer HHHH-AA-FFFFF." (Intel-module gemaakt op het vasteland van China/regio Taiwan/Brazilië).

### Soort antenne en versterking

Alleen antennes van hetzelfde type en met gelijke of minder versterkingen als 3dBi voor de 2,4GHz-band en 5dBi voor de 5GHz- en 6-7GHz-banden mogen worden gebruikt met de Intel® draadloze adapters. Voor andere soorten antennes en/of antennes met meer versterking is mogelijk aanvullende autorisatie vereist. Voor testdoeleinden is de volgende dual-band antenne gebruikt die de bovenstaande beperkingen dicht benadert:

Antennepiekversterking met kabelverlies (dBi)
Soort antenne | 2,4 GHz | 5,2 GHz | 5,3 GHz | 5,6 GHz | 5,8 GHz | 5,9 GHz | 6,2 GHz | 6,5 GHz | 6,7 GHz | 7,0 GHz
PIFA | 3,24 | 3,64 | 3,73 | 4,77 | 4,97 | 4,97* | 4,83 | 4,3 | 5,37 | 5,59
Dipool | 2,89 | 2,92 | 3,19 | 4,41 | 4,22 | 5,12 | 5,06 | 4,71 | 4,49 | 5,34
Modules: 7265NGW, 3165NGW, 8260NGW, 8260D2W, 3165D2W, 3168NGW, 8265NGW, 8265D2W, 9560NGW, 9560NGW R, 9260NGW, 9461NGW, 9461D2W, 9462NGW, 9462D2W, 9560D2W, 9560D2WR, 9560D2WL, 9260D2WL, AX201NGW, AX201D2W, AX201D2WL, AX200NGW, AX200D2WL, AX101NGW, AX210NGW, AX210D2W, AX411NGW, AX411E2W *Antennepiekversterking is 4,72 dBi bij 5,9 GHz voor de volgende modellen: AX101NGW, AX101D2W, AX203NGW, AX203D2W

Antennepiekversterking met kabelverlies (dBi)
Soort antenne | 2,4 GHz | 5,2 GHz | 5,3 GHz | 5,6 GHz | 5,8 GHz | 5,9 GHz | 6,2 GHz | 6,5 GHz | 6,7 GHz | 7,0 GHz
PIFA | 2,95 | 5,11 | 4,55 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,88 | 4,96 | 4,96
Dipool | 2,95 | 4,03 | 4,11 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,71 | 4,49 | 4,96
Monopool | 2,83 | 4,57 | 4,44 | 4,95 | 4,95 | 4,43 | 4,87 | 4,91 | 4,91 | 4,79
Modules: BE200NGW, BE200D2W

Boven 6 GHz. De geteste 3D-piekantenneversterking binnen de host moet gelijk zijn aan of groter zijn dan -2 dBi. Als het hostantenneontwerp van hetzelfde type met gemeten piekantenneversterking lager is dan -2 dBi, moeten CBP(FCC)/EDT(EU)-tests worden uitgevoerd terwijl de module in de host is geïnstalleerd.

### Gelijktijdige transmissie van Intel® draadloze adapters met andere geïntegreerde of plug-in zenders

Aan de hand van FCC Knowledge Database publicatienummer 616217 moet er, wanneer meerdere zendapparaten in een hostapparaat zijn geïnstalleerd, een analyse worden uitgevoerd met betrekking tot blootstelling aan radiogolven zodat op basis hiervan de benodigde toepassings- en testeisen kunnen worden bepaald. OEM-integrators moeten alle mogelijke combinaties van gelijktijdige transmissieconfiguraties voor alle zenders en antennes identificeren die geïnstalleerd zijn in het hostsysteem. Dit geldt ook voor zenders die als mobiele apparaten geïnstalleerd zijn in het hostsysteem (afstand >20 cm tot aan de gebruiker) en draagbare apparaten (afstand <20 cm tot aan de gebruiker). OEM-integrators moeten bij uitvoering van de analyse het actuele FCC KDB 616217-document raadplegen voor alle details, zodat zij kunnen bepalen of er extra vereisten nodig zijn voor het testen, of dat FCC-goedkeuring noodzakelijk is.

### Plaatsing van antennes binnen het hostplatform

Om conformiteit met de RF-blootstelling te garanderen moeten de antennes die gebruikt worden met de Intel® draadloze adapters zodanig in het notebook of tablet hostplatform worden geïnstalleerd dat er een minimale afstand wordt bewaard tot alle personen, in alle uitvoermodi en in alle richtingen van het hostplatform, waarbij de onderstaande tabel strikt moet worden gevolgd. De afstand tot aan de antenne heeft zowel betrekking op horizontale als verticale richting van de antenne bij installatie in het hostsysteem.

Voor scheidingsafstanden die kleiner zijn dan de getoonde afstanden, is aanvullende evaluatie en FCC-autorisatie vereist.

Voor Wi-Fi/Bluetooth-combinatieadapters wordt aanbevolen dat er 5 cm afstand bestaat tussen de zendantennes binnen het hostsysteem, om zo voldoende ruimte te houden voor gelijktijdige transmissie via Wi-Fi en Bluetooth. Bij een afstand van minder dan 5 cm dient de afstandsverhouding te worden geverifieerd volgens de FCC-publicatie KDB 447498 voor de specifieke adapter.

| Minimaal vereiste afstand tussen antenne en gebruiker
--- | ---
Draadloze adapter | Gebruik van een PIFA-antenne | Gebruik van een dipool-/monopoolantenne
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm |
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm |
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 mm (30 mm met UNII-4-band) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 mm (27 mm met UNII-4-band) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 mm (28 mm met UNII-4-band) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 mm (30 mm met UNII-4-band) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW) | 45 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W) | 45 mm | 200 mm
De monopool- en dipoolantennes zijn gecertificeerd voor mobiele configuraties en vereisen > 20 cm afstand van het lichaam van de gebruiker.

Mogelijk is er een aanvullend wettelijk autorisatieproces vereist als de 60 GHz/802.11ad RFEM (antenne-array) minder dan 20 cm van de gebruiker wordt geplaatst.

### Informatie die door de OEM of integrator moet worden geleverd aan de eindgebruiker

De volgende kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften moeten in overeenstemming met de lokale regelingen worden gepubliceerd in documentatie die wordt geleverd aan de eindgebruiker van het product of systeem waarin de draadloze adapter van Intel® is geïntegreerd. Het hostsysteem moet zijn voorzien van een label met de tekst "Bevat FCC ID: XXXXXXXX". De FCC ID is op een label weergegeven.

De draadloze adapter moet geïnstalleerd en gebruikt worden in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie die bij het product wordt geleverd. Voor landspecifieke regelingen raadpleegt u Goedkeuringen radioapparatuur. Intel Corporation is niet verantwoordelijk voor interferentie met radio- of televisiesignalen die wordt veroorzaakt door onrechtmatige aanpassingen van de apparaten die worden geleverd in de kit met de draadloze adapter of door de vervanging of aansluiting van verbindingskabels en apparatuur, anders dan de door Intel Corporation gespecificeerde kabels en apparatuur. Het opheffen van de interferentie die wordt veroorzaakt door een dergelijke onrechtmatige aanpassing, vervanging of aansluiting valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Intel Corporation en de gevolmachtigde wederverkopers en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade of overtreding van overheidsregelingen die het gevolg zijn van nalatigheid bij het volgen van de hier gegeven richtlijnen.

Vasteland van China:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Lokale beperkingen op het gebruik van de 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n en 802.11ad-radio

De volgende verklaring over lokale beperkingen moet worden gepubliceerd als onderdeel van de documentatie voor alle 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n- en 802.11ad-producten.

Waarschuwing: Aangezien regelingen met betrekking tot de frequenties die worden gebruikt voor draadloze LAN 802.11a-, 802.11b-, 802.11g-, 802.11n-, en 802.11ad-apparaten, nog niet in alle landen zijn geharmoniseerd, mogen 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- en 802.11n-producten alleen in bepaalde landen worden gebruikt en mogen deze niet worden gebruikt in andere landen. Als gebruiker van deze producten is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten alleen worden gebruikt in landen waarvoor deze bedoeld zijn en erop toe te zien dat de producten worden geconfigureerd met de juiste frequenties en de juiste kanalen voor het land waarin het product wordt gebruikt. Afwijking van de toegestane instellingen en de beperkingen voor het land van gebruik kan een inbreuk op de wetten van het land vormen en kan als zodanig worden bestraft.

## Verklaringen van Europese compliantie

Alle adapters die hieronder worden genoemd, voldoen aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Europese Unie.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers