Voltar ao Índice

# Informações normativas

Esta seção oferece informações normativas dos seguintes adaptadores sem fio:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

> NOTA: Devido à constante evolução das normas e padrões no campo das redes sem fio (IEEE 802.11 e padrões semelhantes), as informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações. A Intel Corporation não assume nenhuma responsabilidade por erros ou omissões deste documento.

## Adaptadores Intel Wi-Fi - em conformidade com a norma 802.11n, 802.11ac e 802.11ax

As informações contidas nesta seção se aplicam aos seguintes produtos:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

Consulte Especificações para obter especificações completas dos adaptadores sem fio.

> NOTA: Nesta seção, todas as menções de "adaptador sem fio" referem-se a todos os adaptadores da lista acima.

São fornecidas as seguintes informações:

- Informações para o usuário
- Informações normativas
- ID de regulamentação
- Informações para OEMs e Integradores de host
- Declarações de conformidade da União Europeia

### INFORMAÇÕES PARA O USUÁRIO

### Notas de segurança

#### Exposição à radiofrequência pela FCC nos EUA

Com a norma ET Docket 96-8, a FCC adotou um padrão de segurança para a exposição de seres humanos à energia eletromagnética de radiofrequência (RF) emitida pelo equipamento por ela certificado. O adaptador sem fios atende os requisitos de exposição humana da FCC Parte 2, 15C, 15E juntamente com a orientação de KDB 447498, KDB 248227 e KDB 616217. A operação adequada deste rádio, de acordo com as instruções fornecidas neste manual, garante uma exposição muito abaixo dos limites recomendados pela FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque ou mova a antena enquanto a unidade estiver transmitindo ou recebendo dados.
- Não segure componentes que contêm emissores de radiofrequência, como antena muito perto do corpo nem permita que eles encostem nas partes expostas do corpo, principalmente no rosto ou nos olhos, durante a transmissão.
- Não opere o rádio nem tente transmitir dados, a menos que exista uma antena conectada; este comportamento pode danificar o rádio.
- Uso em ambientes específicos:
  - O uso de adaptadores sem fio em locais perigosos é limitado pelas restrições estabelecidas pelos responsáveis pela segurança de tais ambientes.
  - O uso de adaptadores sem fio em aeronaves é controlado pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - O uso de adaptadores sem fio em hospitais é restrito pelos limites estabelecidos por cada hospital.

#### Aviso sobre a proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não opere transmissores portáteis (inclusive este adaptador de rede sem fio) perto de coifas de explosão sem blindagem ou em ambientes explosivos, a menos que o adaptador tenha sido modificado para qualificar-se para tal uso.

#### Avisos sobre antenas

Aviso: Este adaptador sem fio não foi projetado para ser usado com antenas direcionais de alto ganho.

#### Precaução no uso em aeronaves

Cuidado: Os regulamentos de operadoras de linhas aéreas comerciais pode proibir a operação de determinados dispositivos eletrônicos equipados com dispositivos de radiofrequência sem fio (adaptadores sem fio) em viagens aéreas, pois os sinais por eles emitidos podem interferir nos instrumentos críticos da aeronave.

Cuidado: o equipamento 60 GHz/802.11ad não é permitido em aeronaves pela FCC §15,255. É necessário considerar esta regra da FCC para integradores OEM e de host em dispositivos de host.

Cuidado: a operação do transmissor na banda 5,925 a 7,125 GHz é proibida para controle ou comunicações com sistemas de aeronaves não tripuladas.

#### Outros dispositivos sem fio

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fio: Consulte a documentação fornecida com os adaptadores ou outros dispositivos na rede sem fio.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac

Cuidado: devido ao fato de as frequências usadas pelos dispositivos de rede sem fio 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac ainda não poderem ser padronizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n e 802.11ac são destinados apenas ao uso em países específicos e sua operação não é permitida fora desses países. Como usuário desses produtos, é sua responsabilidade assegurar que eles sejam usados apenas nos países para os quais foram projetados e de verificar que estejam configurados com a seleção de frequência e canal corretos para o país em questão. A interface TPC (Transmit Power Control) de controle da potência de transmissão do dispositivo faz parte do Software Utilitário de conexão Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi. As restrições operacionais para EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) são fornecidas pelo fabricante do sistema. Qualquer desvio das configurações permitidas de potência e frequência para o país de uso será uma violação às leis nacionais e pode ser punida de acordo com a legislação em vigor.

#### Interoperabilidade das conexões sem fio

O adaptador sem fio foi projetado para interoperabilidade com outros produtos de rede sem fio baseados na tecnologia de rádio DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) e compatíveis com as seguintes normas:

- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11b
- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11g
- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11a
- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11n
- Padrão IEEE Padrão de rede sem fio compatível com o 802.11ac
- Certificação Wireless Fidelity, definida pela Wi-Fi Alliance

#### O adaptador sem fio e a sua saúde

Como qualquer outro dispositivo de rádio, o adaptador sem fio emite energia eletromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido por esse adaptador sem fio, entretanto, é menor do que a energia eletromagnética emitida por outros dispositivos sem fio, como os telefones celulares. O adaptador sem fio funciona de acordo com as diretrizes estabelecidas por normas e recomendações de segurança para radiofrequência. Esses padrões e recomendações refletem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comitês de cientistas que continuamente fazem revisões e interpretam uma extensa literatura de pesquisa. Em algumas situações ou ambientes, o uso do adaptador sem fio pode ser restrito pelo proprietário do edifício ou pelos responsáveis da organização em questão. Exemplos dessa situação:

- Uso do adaptador sem fio a bordo de aviões ou
- Uso do adaptador sem fio em lugares onde o risco de interferência em outros dispositivos ou serviços é considerado alto ou prejudicial à saúde.

Se você não souber qual é a política referente ao uso de adaptadores sem fio em um lugar específico (um aeroporto, por exemplo), peça autorização para usar o adaptador, antes de ligá-lo.

### INFORMAÇÕES NORMATIVAS

### EUA - Federal Communications Commission (FCC)

Este adaptador sem fio é restrito ao uso interno devido à sua operação nas seguintes faixas de frequência. faixas de frequência de 5,85 a 5,895 GHz e 5,925 a 6,425 GHz e de 6,875 a 7,125 GHz. Não é fornecido nenhum controle de configuração para adaptadores sem fio Intel® que permita qualquer mudança na faixa de frequência de funcionamento fora da faixa permitida pela FCC para os EUA, de acordo com a parte 15.407 das regras da FCC.

- Adaptadores sem fio Intel® são destinados apenas aos integradores OEM.
- Adaptadores sem fio Intel® não podem ser colocados junto a outros transmissores, a menos que isso tenha sido aprovado pela FCC.

Este adaptador sem fio está de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação do dispositivo está sujeita às duas condições a seguir:

- Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência que pode ser causada por operação indesejada.

> NOTA: A potência de saída irradiada do adaptador está muito abaixo dos limites de exposição à radiofrequência especificados pela FCC. Todavia, o adaptador deve ser usado de modo a minimizar o potencial de contato humano durante a operação normal. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição à radiofrequência da FCC, mantenha uma distância de pelo menos 20 cm ou a distância mínima, como especificado pelas condições de concessão do módulo da FCC, entre você (ou qualquer outra pessoa na redondeza) e a antena incorporada ao computador. É possível encontrar detalhes sobre configurações autorizadas em http://www.fcc.gov/oet/ea/, digitando-se o número da ID da FCC, existente no dispositivo.

#### Declaração de interferência de dispositivos Classe B

Este adaptador sem fio foi testado e está dentro dos limites estabelecidos para os dispositivos digitais da Classe B correspondentes à Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são elaborados para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este adaptador sem fio gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o adaptador sem fio não for instalado e usado de acordo com as instruções, ele poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não haverá tal interferência com uma determinada instalação. Se este adaptador sem fio causar interferências prejudiciais à recepção por rádio ou televisão, (o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento), o usuário poderá tentar corrigir essa interferência tomando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente ou mova a antena receptora do equipamento que está sofrendo interferência.
- Aumente a distância entre o adaptador sem fio e o equipamento que está sofrendo interferência.
- Conecte o computador que tem o adaptador sem fio a outra tomada ou a uma tomada de um circuito elétrico diferente daquele em que o equipamento que está sofrendo interferência está ligado.
- Para obter ajuda, consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV com experiência.

> NOTA: O adaptador deve ser instalado e usado exatamente como indicado nas instruções do fabricante, descritas na documentação do usuário, que acompanha o produto. Qualquer outra instalação ou uso violará os regulamentos da Parte 15, da FCC.

### Considerações da aprovação de segurança

Este dispositivo teve sua segurança aprovada como um componente e é para uso somente em um equipamento completo, onde a aceitabilidade da combinação é determinada pelas agências de segurança apropriadas. Quando instalado, será necessário considerar o seguinte:

- Deve ser instalado em um dispositivo host compatível que atenda aos requisitos da norma UL/EN/IEC 62368-1, incluindo as provisões gerais de design do compartimento 1.6.2 e especificamente o parágrafo 1.2.6.2 (compartimento à prova de fogo).
- O dispositivo deve ser fornecido pela fonte SELV quando instalado no equipamento de uso final.
- Um teste de aquecimento deve ser considerado no produto de uso final para garantir que atenda aos requisitos da norma UL/EN/IEC 62368-1.

### Halógeno baixo

Aplica-se apenas a retardantes de chamas à base de bromo e cloro (BFRs/CFRs) e PVC no produto final. Os componentes da Intel, assim como os componentes adquiridos no produto final montado, atendem aos requisitos da norma JS-709 e o PCB/substrato atendem aos requisitos da norma IEC 61249-2-21. Pode ser que a substituição dos retardantes de chamas halógenos e/ou de PVC não seja benéfica ao meio-ambiente.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### União Europeia

A faixa baixa 5,15-5,35 GHz é somente para uso interno.

A banda 6E de 5,925 – 6,425 GHz é para baixa potência interna (LPI)

Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia. Consulte Declarações de conformidade da União Europeia.

#### Declarações de conformidade da União Europeia

Para visualizar a Declaração de conformidade da União Europeia para seu adaptador, execute essas etapas.

1. Abra esse website: http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Clique em “Guia do usuário”.
3. Role até seu adaptador.

Para visualizar informações normativas adicionais do seu adaptador, siga estas etapas:

1. Abra esse website: http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Clique no link de seu adaptador.
3. Clique em documento de marcação regulatória para seu adaptador.

#### Diretiva Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

#### Compatível com Diretiva Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

Todos os produtos escritos aqui são compatíveis com a Diretiva RoHS da União Européia.

Para perguntas relativas à marca CE, com relação ao adaptador sem fio, contate:

Intel Corporation, Attn: Corporate Quality, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054-1549, EUA

### Japão

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Coreia

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Marrocos

A operação deste produto no canal de rádio 2 (2417 MHz) não é autorizada nas seguintes cidades:

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

A operação deste produto nos canais de rádio 4, 5, 6 e 7 (2425 - 2442 MHz) não é autorizada nas seguintes cidades:

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Paquistão

"PTA APPROVED MODEL"

### Região de Taiwan

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Cingapura

### Aprovações de rádio

Para saber se você pode usar o dispositivo de rede sem fio em determinado país, verifique se o número do tipo do rádio impresso na etiqueta de identificação do dispositivo consta na lista do documento de Diretrizes de Controle de OEM do fabricante.

### Marcas de certificação normativa modulares por país

Uma lista de países que exigem marcas normativas está disponível. Note que as listas incluem somente países que exigem a marca, mas nem todos os países certificados. Para localizar as informações de marcas normativas do país para seu adaptador, siga estas etapas:

1. Abra esse website: http://www.intel.com.br/content/www/br/pt/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Clique no link de seu adaptador.
3. Clique em documento de marcação regulatória para seu adaptador.

## ID de regulamentação

Europa: modelos 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH

Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x e versões anteriores (WiGig)
Potência máxima
(2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n | 20dBm EIRP máximo (100mW)
(2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
(5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
(5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2. Não suportado pelos modelos: 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 - 64 GHz) IEEE 802.11 modo ad | 25 dBm EIRP máximo

Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

Reino Unido (UK):

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Devido ao tamanho muito pequeno do 3165D2W/3165NGW (12x16), a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> Canadá:

> Modelo 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> Japão:

> Modelo 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Modelo 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Coreia:

> Modelo 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> Região de Taiwan:

> Modelo 3165D2W

> China Continental:

> Modelo 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Europa:

> Modelo 3165D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo 3165D2W

> Singapura:

> Modelo 3165D2W

> Argentina:

> Modelo 3165D2W

> Modelo 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Devido ao tamanho muito pequeno do 3168NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> Japão:

> Modelo 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Europa:

> Modelo 3168NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Argentina:

> Modelo 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

Devido ao tamanho muito pequeno do 7265D2W/7265NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> Canadá:

> Modelo 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> Japão:

> Modelo 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Modelo 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Coreia:

> Modelo 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Região de Taiwan:

> Modelo 7265D2W

> China Continental:

> Modelo 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Austrália:

> Modelo 7265D2W

> Argentina:

> Modelo 7265D2W

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Devido ao tamanho muito pequeno do 8260D2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA: modelo 8260D2W, ID da FCC: PD98260D2 (ID da FCC sem o sufixo “U” significa somente instalação de fábrica);

> ID da FCC: PD98260D2U (ID da FCC com o sufixo “U” significa substituição ou instalação do usuário permitidos e suportados pelo recurso de bloqueio da bios)

> Canadá:

> Modelo 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> Japão:

> Modelo 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Coreia:

> Modelo 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Região de Taiwan:

> Modelo 8260D2W

> China Continental:

> Modelo 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Austrália:

> Modelo 8260D2W

> Argentina:

> Modelo 8260D2W

Devido ao tamanho muito pequeno do 8260NGWH/8260NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> Japão:

> Modelo 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Modelo 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Argentina:

> Modelo 8260NGWH

> Argentina:

> Modelo 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Devido ao tamanho muito pequeno do 8265NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 8265NGW

> - ID da FCC: PD98265NG (ID da FCC sem o sufixo “U” significa somente instalação de fábrica);

> - ID da FCC: PD98265NGU (ID da FCC com o sufixo “U” significa substituição ou instalação do usuário permitidos e suportados pelo recurso de bloqueio da BIOS)

> Canadá:

> Modelo 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> Japão:

> Modelo 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> Coreia:

> Modelo 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Região de Taiwan:

> Modelo 8265NGW

> China Continental:

> Modelo 8265NGW

> Europa:

> Modelo 8265NGW/8265D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2
> (57 - 64 GHz) IEEE 802.11 modo ad | 25 dBm EIRP máximo

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo 8265NGW

> Brasil:

> Modelo 8265NGW

> 03877-16-02198

> Argentina:

> Modelo 8265NGW

> Singapura:

> Modelo 8265NGW

> Paquistão:

> Modelo 8265NGW

> "PTA APPROVED MODEL"

Devido ao tamanho muito pequeno do 8265D2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> Canadá:

> Modelo 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> Japão:

> Modelo 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> Coreia:

> Modelo 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Região de Taiwan:

> Modelo 8265D2W

> China Continental:

> Modelo 8265D2W

> Austrália:

> Modelo 8265D2W

> Brasil:

> Modelo 8265D2W

> 03878-16-02198

> Argentina:

> Modelo 8265D2W

> Singapura:

> Modelo 8265D2W

> Paquistão:

> Modelo 8265D2W

> "PTA APPROVED MODEL"

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9260NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> Canadá:

> Modelo 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> Japão:

> Modelo 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> Coreia:

> Modelo 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Região de Taiwan:

> Modelo 9260NGW

> China Continental:

> Modelo 9260NGW

> Europa:

> Modelo 9260NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo 9260NGW

> Singapura:

> Modelo 9260NGW

> Paraguai:

> Modelo 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> Indonésia:

> Modelo 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9260D2WL, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> Canadá:

> Modelo 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> Japão:

> Modelo 9260D2WL

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> Europa:

> Modelo 9260D2WL

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo 9260D2WL

> Brasil:

> Modelo 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> Singapura:

> Modelo 9260D2WL

> Argentina:

> Modelo 9260D2WL

> Paquistão:

> Modelo 9260D2WL

> APROVADO PELA PTA: 9.9203/2019

> Paraguai:

> Modelo 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9461NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> Canadá:

> Modelo 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> Japão:

> Modelo 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> Coreia:

> Modelo 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Região de Taiwan:

> Modelo 9461NGW

> China Continental:

> Modelo 9461NGW

> Europa:

> Modelo 9461NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo 9461NGW

> Singapura:

> Modelo 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9461D2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> Canadá:

> Modelo 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> Japão:

> Modelo 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> Coreia:

> Modelo 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Região de Taiwan:

> Modelo 9461D2W

> China Continental:

> Modelo 9461D2W

> Europa:

> Modelo 9461D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo 9461D2W

> Singapura:

> Modelo 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9462NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> Canadá:

> Modelo 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> Japão:

> Modelo 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> Coreia:

> Modelo 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Região de Taiwan:

> Modelo 9462NGW

> China Continental:

> Modelo 9462NGW

> Europa:

> Modelo 9462NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo 9462NGW

> Singapura:

> Modelo 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9462D2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> Canadá:

> Modelo 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> Japão:

> Modelo 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> Coreia:

> Modelo 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Região de Taiwan:

> Modelo 9462D2W

> China Continental:

> Modelo 9462D2W

> Europa:

> Modelo 9462D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo 9462D2W

> Singapura:

> Modelo 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9560NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> Canadá:

> Modelo 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> Japão:

> Modelo 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> Coreia:

> Modelo 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Região de Taiwan:

> Modelo 9560NGW

> Modelo 9560NGW R

> China Continental:

> Modelo 9560NGW

> Europa:

> Modelo 9560NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo 9560NGW

> Singapura:

> Modelo 9560NGW

> Paraguai:

> Modelo 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> Indonésia:

> Modelo 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9560D2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> Canadá:

> Modelo 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> Japão:

> Modelo 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> Coreia:

> Modelo 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Região de Taiwan:

> Modelo 9560D2W

> China Continental:

> Modelo 9560D2W

> Europa:

> Modelo 9560D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo 9560D2W

> Singapura:

> Modelo 9560D2W

> Paraguai:

> Modelo 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> Indonésia:

> Modelo 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

Devido ao tamanho muito pequeno do 9560D2WL, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> Canadá:

> Modelo 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> Japão:

> Modelo 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> Coreia:

> Modelo 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Região de Taiwan:

> Modelo 9560D2WL

> China Continental:

> Modelo 9560D2WL

> Europa:

> Modelo 9560D2WL

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo 9560D2WL

> Singapura:

> Modelo 9560D2WL

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX101NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

Paraguai:

Modelo AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

Indonésia:

Modelo AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

Argentina:

Modelo AX101NGW

C-25826

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX101D2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

Paraguai:

Modelo 101D2W

NR 2021-04-I-0184

Indonésia:

Modelo AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

Argentina:

Modelo AX101D2W

C-25828

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX200D2WL, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> Canadá:

> Modelo AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> Japão:

> Modelo AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> Coreia:

> Modelo AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Região de Taiwan:

> Modelo AX200D2WL

> China Continental:

> Modelo AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Europa:

> Modelo AX200D2WL

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo AX200D2WL

> Brasil:

> Modelo AX200D2WL

> 04137-19-04423

> Singapura:

> Modelo AX200D2WL

> Argentina:

> Modelo AX200D2WL

> Paquistão:

> Modelo AX200D2WL

> APROVADO PELA PTA: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX200NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> Canadá:

> Modelo AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> Japão:

> Modelo AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> Coreia:

> Modelo AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Região de Taiwan:

> Modelo AX200NGW

> China Continental:

> Modelo AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Europa:

> Modelo AX200NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo AX200NGW

> Brasil:

> Modelo AX200NGW

> 04136-19-04423

> Singapura:

> Modelo AX200NGW

> Argentina:

> Modelo AX200NGW

> Paquistão:

> Modelo AX200NGW

> APROVADO PELA PTA: 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX201NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> Canadá:

> Modelo AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> Japão:

> Modelo AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> Coreia:

> Modelo AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Região de Taiwan:

> Modelo AX201NGW

> China Continental:

> Modelo AX201NGW

> Europa:

> Modelo AX201NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo AX201NGW

> Brasil:

> Modelo AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> Singapura:

> Modelo AX201NGW

> Argentina:

> Modelo AX201NGW

> Paquistão:

> Modelo AX201NGW

> APROVADO PELA PTA: 9.9116/2019

> Paraguai:

> Modelo AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX201D2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> Canadá:

> Modelo AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> Japão:

> Modelo AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> Coreia:

> Modelo AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Região de Taiwan:

> Modelo AX201D2W

> China Continental:

> Modelo AX201D2W

> Europa:

> Modelo AX201D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo AX201D2W

> Brasil:

> Modelo AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> Singapura:

> Modelo AX201D2W

> Argentina:

> Modelo AX201D2W

> Paquistão:

> Modelo AX201D2W

> APROVADO PELA PTA: 9.9115/2019

> Paraguai:

> Modelo AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX201D2WL, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> Canadá:

> Modelo AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> Japão:

> Modelo AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> Coreia:

> Modelo AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Região de Taiwan:

> Modelo AX201D2WL

> China Continental:

> Modelo AX201D2WL

> Europa:

> Modelo AX201D2WL

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 20.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo AX201D2WL

> Brasil:

> Modelo AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> Singapura:

> Modelo AX201D2WL

> Argentina:

> Modelo AX201D2WL

> Paquistão:

> Modelo AX201D2WL

> APROVADO PELA PTA: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX203NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> Canadá:

> Modelo AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> Japão:

> Modelo AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> Coreia:

> Modelo AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Região de Taiwan:

> Modelo AX203NGW

> China Continental:

> Modelo AX203NGW

> Europa:

> Modelo AX203NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 22.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo AX203NGW

> Brasil:

> Modelo AX203NGW

> A ser determinado

> Singapura:

> Modelo AX203NGW

> Argentina:

> Modelo AX203NGW

> C-25825

> Paquistão:

> Modelo AX203NGW

> APROVADO PELA PTA: 9.162/2021

> Paraguai:

> Modelo AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> Indonésia:

> Modelo AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX203D2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> Canadá:

> Modelo AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> Japão:

> Modelo AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> Coreia:

> Modelo AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Região de Taiwan:

> Modelo AX203D2W

> China Continental:

> Modelo AX203D2W

> Europa:

> Modelo AX203D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 22.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado uma categoria de recepção 2

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo AX203D2W

> Brasil:

> Modelo AX203D2W

> A ser determinado

> Singapura:

> Modelo AX203D2W

> Argentina:

> Modelo AX203D2W

> >C-25827

> Paquistão:

> Modelo AX203D2W

> APROVADO PELA PTA: 9.158/2021

> Paraguai:

> Modelo AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> Indonésia:

> Modelo AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX210NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> Canadá:

> Modelo AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> Japão:

> Modelo AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Coreia:

> Modelo AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Região de Taiwan:

> Modelo AX210NGW

> China Continental:

> Modelo AX210NGW

> Europa:

> Modelo AX210NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 22.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado um receptor de categoria 1
> (5925 – 6425 MHz) IEEE802.11ax | EIRP máx de 23 dBm (200 mW) A banda 5,925 – 6,425 GHz é para LPI (Baixa potência interna)

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo AX210NGW

> Brasil:

> Modelo AX210NGW

> 14242-20-04423

> Singapura:

> Modelo AX210NGW

> Argentina:

> Modelo AX210NGW

> C-25568

> Paquistão:

> Modelo AX210NGW

> APROVADO PELA PTA: 9.1000/2020

> Paraguai:

> Modelo AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> Indonésia:

> Modelo AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX210D2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> Canadá:

> Modelo AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> Japão:

> Modelo AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Coreia:

> Modelo AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Região de Taiwan:

> Modelo AX210D2W

> China Continental:

> Modelo AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> Europa:

> Modelo AX210D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 22.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado um receptor de categoria 1
> (5925 – 6425 MHz) IEEE802.11ax | EIRP máx de 23 dBm (200 mW) A banda 5,925 – 6,425 GHz é para LPI (Baixa potência interna)

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo AX210D2W

> Brasil:

> Modelo AX210D2W

> A ser determinado

> Singapura:

> Modelo AX210D2W

> Argentina:

> Modelo AX210D2W

> C-25695

> Paquistão:

> Modelo AX210D2W

> APROVADO PELA PTA: 9.1311/2020

> Paraguai:

> Modelo AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> Indonésia:

> Modelo AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX211NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> Canadá:

> Modelo AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> Japão:

> Modelo AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> Coreia:

> Modelo AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Região de Taiwan:

> Modelo AX211NGW

> China Continental:

> Modelo AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> Europa:

> Modelo AX211NGW

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 22.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado um receptor de categoria 1
> (5925 – 6425 MHz) IEEE802.11ax | EIRP máx de 23 dBm (200 mW) A banda 5,925 – 6,425 GHz é para LPI (Baixa potência interna)

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo AX211NGW

> Singapura:

> Modelo AX211NGW

> Brasil:

> Modelo AX211NGW

> 12069-21-04423

> Argentina:

> Modelo AX211NGW

> C-26079

> Paquistão:

> Modelo AX211NGW

> APROVADO PELA PTA: 9.308/2021

> Paraguai:

> Modelo AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> Indonésia:

> Modelo AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX211D2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> Canadá:

> Modelo AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> Japão:

> Modelo AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> Coreia:

> Modelo AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Região de Taiwan:

> Modelo AX211D2W

> China Continental:

> Modelo AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> Europa:

> Modelo AX211D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 22.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado um receptor de categoria 1
> (5925 – 6425 MHz) IEEE802.11ax | EIRP máx de 23 dBm (200 mW) A banda 5,925 – 6,425 GHz é para LPI (Baixa potência interna)

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Reino Unido (UK):

> Austrália:

> Modelo AX211D2W

> Singapura:

> Modelo AX211D2W

> Brasil:

> Modelo AX211D2W

> 12073-21-04423

> Argentina:

> Modelo AX211D2W

> C-26080

> Paquistão:

> Modelo AX211D2W

> APROVADO PELA PTA: 9.309/2021

> Paraguai:

> Modelo AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> Indonésia:

> Modelo AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX211D2WL, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> Canadá:

> Modelo AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> Japão:

> Modelo AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> Coreia:

> Modelo AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX411NGW, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> Canadá:

> Modelo AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> Japão:

> Modelo AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> Coreia:

> Modelo AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do AX411E2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> EUA:

> Modelo AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> Canadá:

> Modelo AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> Japão:

> Modelo AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> Coreia:

> Modelo AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW, BE200D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M, BE200D2W M)

Devido ao tamanho muito pequeno do BE200NGW/BE200D2W/BE200NGW M/BE200D2W M, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> Argentina:

> - Modelo BE200NGW: C-29824
> - Modelo BE200D2W: C-29823

> Austrália:

> Brasil:

> - Modelo BE200NGW: 06538-23-04423

>   06538-23-04423

> - Modelo BE200D2W: 06539-23-04423

>   06539-23-04423

> Canadá:

> - Modelo BE200NGW: IC: 1000M-BE200NG

> - Modelo BE200D2W: IC: 1000M-BE200D2

> China Continental:

> - BE200NGW: CMIIT ID: 2023AJ15349(M)

> - BE200NGW M: CMIIT ID: 2023AJ15347(M)

> - BE200D2W: CMIIT ID: 2023AJ15365(M)

> - BE200D2W M: CMIIT ID: 2023AJ15441(M)

> Europa:

> Modelo BE200NGW, BE200D2W

> Versão do software | Software Intel® PROSet/Wireless Wi-Fi 23.x e versões posteriores
> Potência máxima
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE 802.11 modo b/g/n/ax/be Bluetooth | 20dBm EIRP máximo (100mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10dBm EIRP máximo (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax/be | 23dBm EIRP máximo (200mW) A faixa baixa 5,15 - 5,35 GHz é somente para uso interno
> (5725 - 5875 MHz) IEEE 802.11 modo a/n/ac/ax/be | 13,98 dBm EIRP máximo (25 mW) Para o padrão EN 300 440, o dispositivo operando em 5,8 GHz é considerado um receptor de categoria 1
> (5925 – 6425 MHz) IEEE 802.11ax/be | EIRP máx de 23 dBm (200 mW) A banda 5,925 – 6,425 GHz é para LPI (Baixa potência interna)

> Este equipamento atende aos requisitos básicos da diretiva 2014/53/EU da União Europeia.

> Indonésia:

> Modelo BE200NGW

> | 92901/SDPPI/2023 7965 |

> Modelo BE200D2W

> | 92868/SDPPI/2023 7965 |

> Modelo BE200NGW M

> | 92865/SDPPI/2023 7965 |

> Modelo BE200D2W M

> | 92947/SDPPI/2023 7965 |

> Japão:

> Modelo BE200NGW RF: 003-230203 TEL: D230105003
> Modelo BE200D2W RF: 003-230204 TEL: D230106003
> Modelo BE200NGW M Upgrade para 320 MHz: (RF: 003-240052) RF: 003-240052 TEL: D230105003
> Modelo BE200D2W M Upgrade para 320 MHz: (RF: 003-240053) RF: 003-240053 TEL: D23016003
> Banda de 5 GHz (W52, W53) e 6 GHz (LPI): Somente para uso em ambientes internos (exceto para comunicação com rádio de alta potência W52)

> Coreia:

> Modelo BE200NGW / Modelo BE200NGW M

> R-C-INT-BE200NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200NGW, BE200NGW M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Modelo BE200D2W / Modelo BE200D2W M

> R-C-INT-BE200D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200D2W, BE200D2W M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Nova Zelândia:

> Paquistão:

> - Modelo BE200NGW: APROVADO PELO PTA: 9.697/2023

> - Modelo BE200D2W: APROVADO PELO PTA: 9.696/2023

> Paraguai:

> - Modelo BE200NGW: 2023-09-I-0619

> - Modelo BE200D2W: 2023-09-I-0618

> Singapura:

> Modelo BE200NGW, BE200D2W

> Região de Taiwan:

> - Modelo BE200NGW: CCAH23Y10480T7

> - Modelo BE200NGW M: CCAH23Y10500T0

> - Modelo BE200D2W: CCAH23Y10470T4

> - Modelo BE200D2W M: CCAH23Y10490T0

> Reino Unido (UK):

> EUA:

> - Modelo BE200NGW: FCC ID: PD9BE200NG

> - Modelo BE200D2W: FCC ID: PD9BE200D2

### Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW, BE201D2W)

Devido ao tamanho muito pequeno do BE201NGW/BE201D2W, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> A ser determinado

### Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW, BE211D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M, BE211D2W M)

Devido ao tamanho muito pequeno do BE211NGW/BE211D2W/BE211NGW M/BE211D2W M, a marca foi colocada neste manual do usuário, pois o rótulo do produto no dispositivo é considerado muito pequeno para ser legível.

> A ser determinado

### INFORMAÇÕES PARA OEMS E INTEGRADORES DE HOST

As diretrizes aqui descritas são fornecidas a integradores de OEM que instalarem adaptadores sem fio Intel® em plataformas host de notebooks e tablet PC. Conformidade com tais requisitos é necessária para atender às condições de conformidade das regras da FCC, incluindo a exposição à RF. Quando todo o tipo de antena e diretrizes de posicionamento descritas aqui forem cumpridas, os adaptadores sem fio Intel® podem ser incorporados a plataformas host de notebooks e tablet PC sem restrições adicionais. Se qualquer uma das diretrizes descritas aqui não for cumprida, pode ser necessário que o OEM ou integrador realize testes adicionais e/ou obtenha aprovação adicional. O OEM ou integrador é responsável por determinar o teste regulatório de host necessário e/ou pela obtenção das aprovações de host necessárias para o cumprimento. Se necessário, entre em contato com o solicitante/beneficiário (Intel) para obter informações detalhadas sobre como configurar o dispositivo para quaisquer testes de conformidade que são de responsabilidade do integrador do OEM, de acordo com o KDB 996369 D04.

- Adaptadores sem fio Intel® são destinados apenas aos integradores OEMs e de host.
- A faixa permitida pela FCC do adaptador sem fio Intel® descreve qualquer condição limitada de aprovação modular.
- Os adaptadores sem fio Intel® devem ser operados com um ponto de acesso que tenha sido aprovado para o país de operação.
- Alterações ou modificações nos adaptadores sem fio Intel® por parte de OEMs, integradores ou terceiros não são permitidas. Quaisquer alterações ou modificações nos adaptadores sem fio Intel® por parte de OEMs, integradores ou terceiros anulará a autorização para operar o adaptador.
- Brasil: informação a ser fornecida ao usuário final pelos OEMs e integradores: “Incorpora produto aprovado pela Anatel sob o número HHH-AA-FFFFF”. (Módulo Intel feito na China Continental/Região de Taiwan/Brasil).

### Tipo e Ganho de Antena

Somente antenas do mesmo tipo e com ganhos iguais ou menores a 3dBi para a banda de 2,4 GHz e 5dBi para a banda de 5 GHz e 6–7GHz devem ser usadas com os adaptadores sem fio Intel®. Outros tipos de antenas e/ou antenas com ganho maior podem precisar de autorização adicional para operação. Para fins de testes, as seguintes antenas de duas bandas que se aproximam dos limites listados acima foram utilizadas:

Ganho máximo da antena com perda de cabo (dBi)
Tipo de Antena | 2,4 GHz | 5,2 GHz | 5,3 GHz | 5,6 GHz | 5,8 GHz | 5,9 GHz | 6,2 GHz | 6,5 GHz | 6,7 GHz | 7,0 GHz
PIFA | 3,24 | 3,64 | 3,73 | 4,77 | 4,97 | 4,97* | 4,83 | 4,3 | 5,37 | 5,59
Dipolo | 2,89 | 2,92 | 3,19 | 4,41 | 4,22 | 5,12 | 5,06 | 4,71 | 4,49 | 5,34
Módulos: 7265NGW, 3165NGW, 8260NGW, 8260D2W, 3165D2W, 3168NGW, 8265NGW, 8265D2W, 9560NGW, 9560NGW R, 9260NGW, 9461NGW, 9461D2W, 9462NGW, 9462D2W, 9560D2W, 9560D2WR, 9560D2WL, 9260D2WL, AX201NGW, AX201D2W, AX201D2WL, AX200NGW, AX200D2WL, AX101NGW, AX210NGW, AX210D2W, AX411NGW, AX411E2W *O ganho máximo da antena é de 4,72 dBi a 5,9 GHz para os seguintes modelos: AX101NGW, AX101D2W, AX203NGW, AX203D2W

Ganho máximo da antena com perda de cabo (dBi)
Tipo de Antena | 2,4 GHz | 5,2 GHz | 5,3 GHz | 5,6 GHz | 5,8 GHz | 5,9 GHz | 6,2 GHz | 6,5 GHz | 6,7 GHz | 7,0 GHz
PIFA | 2,95 | 5,11 | 4,55 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,88 | 4,96 | 4,96
Dipolo | 2,95 | 4,03 | 4,11 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,71 | 4,49 | 4,96
Monopolo | 2,83 | 4,57 | 4,44 | 4,95 | 4,95 | 4,43 | 4,87 | 4,91 | 4,91 | 4,79
Módulos: BE200NGW, BE200D2W

Acima de 6 GHz. O ganho máximo da antena 3D testado no host deve ser igual ou maior que -2 dBi. Se a antena host for projetada com o mesmo tipo e um ganho máximo da antena medido inferior a -2 dBi, então os testes CBP(FCC)/EDT(EU) devem ser realizados enquanto o módulo está instalado no host.

### Transmissão Simultânea de Adaptadores sem Fio Intel® com Outros Transmissores Integrados ou de Encaixe (Plug-In)

Com base na publicação de número 616217 do banco de dados de conhecimento da FCC, quando houver diversos dispositivos de transmissão instalados em um dispositivo host, uma avaliação de transmissão de exposição à RF deverá ser realizada para determinar os requisitos de aplicativo e teste necessários. Os integradores OEM devem identificar todas as combinações possíveis de configurações de transmissão simultânea para todos os transmissores e antenas instalados no sistema host. Incluindo transmissores instalados no host como dispositivos móveis (>20 cm de distância do usuário) e dispositivos portáteis (<20 cm de distância do usuário). Os integradores OEM devem consultar o documento suplementar real KDB 616217 da FCC para obter todos os detalhes da realização dessa avaliação para determinar se quaisquer requisitos adicionais para teste ou aprovação da FCC são necessários.

### Inserção de antena na plataforma host

Para assegurar a conformidade à exposição de RF, as antenas utilizadas com os adaptadores sem fio Intel® devem ser instaladas nas plataformas host de notebooks ou tablet PC para fornecer uma distância de separação mínima de todas as pessoas, em todos os modos e orientações de operação da plataforma host, seguindo estritamente a tabela abaixo. A distância de separação da antena se aplica tanto à orientação horizontal quanto à vertical da antena quando instalada no sistema host.

Quaisquer distâncias de separação que não sejam as mostradas exigirão avaliação adicional e autorização de FCC.

Para adaptadores de combinação de Wi-Fi/Bluetooth, recomenda-se uma distância de 5 cm de separação entre as antenas de transmissão dentro do sistema de host para manter uma relação de separação adequada para transmissões Wi-Fi e Bluetooth simultâneas. Para uma distância menor que 5 cm, a relação de separação deve ser verificada de acordo com a publicação KDB 447498 da FCC para o adaptador específico.

| Distância mínima de separação necessária entre a antena e o usuário
--- | ---
Adaptador sem fio | Usando uma antena PIFA | Usando uma antena dipolo/monopolo
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm |
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm |
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 mm (30 mm usando a banda UNII-4) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 mm (27 mm usando a banda UNII-4) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 mm (28 mm usando a banda UNII-4) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 mm (30 mm usando a banda UNII-4) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW) | 45 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W) | 45 mm | 200 mm
As antenas Monopolo e Dipolo são certificadas sob configurações móveis e exigem separação de > 20 cm do corpo do usuário.

O processo de autorização regulamentar adicional pode ser necessário se desejar colocar o RFEM 60 GHz/802.11ad (matriz de antenas) a menos de 20 cm do usuário.

### Informações a serem fornecidas ao usuário final pelo OEM ou Integrador

As notas de segurança e normativas a seguir precisam ser publicadas na documentação fornecida ao usuário final do produto ou sistema que incorporar o adaptador sem fio Intel®, de acordo com a legislação local. O sistema host deve ser rotulado com os seguintes dizeres "Contém a ID FCC: XXXXXXXX", a ID da FCC exibida na etiqueta.

O adaptador precisa ser instalado e usado exatamente como indicado nas instruções do fabricante, descritas na documentação do usuário, que acompanha o produto. Para obter as informações específicas de cada país, consulte Aprovações de rádio. A Intel Corporation não é responsável por nenhuma interferência de rádio ou televisão causada por modificações não-autorizadas nos dispositivos incluídos no kit do adaptador sem fio, nem pela substituição ou a conexão de cabos e equipamentos não especificados pela Intel Corporation. O usuário é o responsável por corrigir a interferência causada por tais modificações, substituição ou acoplamentos não autorizados. A Intel Corporation e seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por qualquer dano ou violação de leis governamentais que possam surgir como resultado da inobservância do usuário ao atendimento dessas diretrizes.

China Continental:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### Restrição local quanto ao uso do rádio do 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad

A seguinte declaração sobre as restrições locais deve ser publicada como parte da documentação de conformidade de todos os produtos do 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad.

Cuidado: Devido ao fato de as frequências usadas pelos dispositivos de rede sem fio 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ad ainda não poderem ser padronizadas em todos os países, os produtos do 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n são destinados apenas ao uso em países específicos e sua operação não é permitida fora desses países. Como usuário desses produtos, é sua responsabilidade assegurar que eles sejam usados apenas nos países para os quais foram projetados e de verificar que estejam configurados com a seleção de frequência e canal corretos para o país em questão. Qualquer desvio das configurações permitidas e das restrições no país de uso será uma violação às leis nacionais e pode ser punida de acordo com a legislação em vigor.

## Declarações de conformidade da União Europeia

Todos os adaptadores listados abaixo estão em conformidade com os requisitos essenciais da diretiva 2014/53/EU para a União Europeia.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

Voltar ao início

Voltar ao Índice

Marcas comerciais e isenções de responsabilidade