Voltar ao índice

# Especificações

Esta secção fornece informações sobre as especificações da família de adaptadores sem fios da Intel®. A seguinte lista pode não estar completa:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Modelo 3165NGW)

Fatores de forma | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Até 433 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21.7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows* 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Fatores de forma | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Até 433 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21.7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Geral
Sistemas operativos | Linux, Windows* 8.1 (64 bits), Windows® 10 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modelo 7265NGW)

Fatores de forma | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modelo 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportado pelos seguintes adaptadores Modelo 7265NGW
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows* 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modelos 7265NGW AN e 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modelo 7265NGW BN)

Fatores de forma | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modelo 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modelo 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modelo 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência (Os adaptadores não suportam todas as bandas. Ver acima.) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais 802.11n | Todos os adaptadores: Fluxos espaciais 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportado pelos seguintes adaptadores Modelo 7265NGW AN Modelo 7265NGW NB Modelo 7265NGW BN
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Fatores de forma | Mini placa média e M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Interfaces elétricas | PCIe e USB 2.0 para ambos os fatores de forma
Conetor da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se liga ao conetor de cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade integrada
Norma IEEE 802.11 para redes | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modelo 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) suportado pelos seguintes adaptadores Modelo 8260NGW
Geral
Sistemas operativos | Windows* 7 (32 e 64 bits), Windows* 8 (32 e 64 bits), Windows* 8.1 (64 bits)
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* para 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2*, bem como WPS, WPS 2.0 e Quadros de gestão protegida. Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer.
Arquitetura | Infraestrutura e SoftAP; suporta os modos Cliente e SoftAP em simultâneo
Certificação de extensões compatíveis com a Cisco | Extensões compatíveis com a Cisco, v4.0
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP, TKIP
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (modelos 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: PCIe, USB ou UART (apenas M.2 1216)
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de funcionalidades limitado), Android
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gestão protegida, Wi-Fi Direct* para ligações de dispositivos peer-to-peer, Wi-Fi Miracast* como fonte.
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v suporte de SO pendente; Fine Timing Measurement com base em 802.11REVmc
Roaming | Suporta roaming sem interrupções entre pontos de acesso
Bluetooth | Bluetooth* de modo duplo 4.2, BLE
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | Modelo 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
Modelo 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modelo 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9260 (modelos 9260NGW e 9260D2WL)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: PCIe, USB
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de recurso limitado), Chrome*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gestão protegida, Wi-Fi Miracast* como fonte e Wi-Fi Direct*.
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v suporte de SO pendente; Fine Timing Measurement com base em 802.11REVmc
Roaming | Suporta roaming sem interrupções entre pontos de acesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps ao utilizar canais de 160 MHz
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9461 (modelos 9461NGW/9461D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 °C a +80 °C
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de funcionalidades limitado), Chrome
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gestão protegida, Wi-Fi Miracast* como fonte e Wi-Fi Direct
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v suporte de SO pendente; Fine Timing Measurement com base em 802.11REVmc
Roaming | Suporta roaming sem interrupções entre pontos de acesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, antena única
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, antena única
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | 433 Mbps ao utilizar canais de 80 MHz
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9462 (modelos 9462NGW/9462D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 °C a +80 °C
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de funcionalidades limitado), Chrome
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gestão protegida, Wi-Fi Miracast* como fonte e Wi-Fi Direct
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v suporte de SO pendente; Fine Timing Measurement com base em 802.11REVmc
Roaming | Suporta roaming sem interrupções entre pontos de acesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA e WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, diversidade de antenas
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, diversidade de antenas
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | 433 Mbps ao utilizar canais de 80 MHz
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wireless-AC 9560 (modelos 9560NGW/9560D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Peso | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% RH sem condensação (a temperaturas de 25 ºC a 35 ºC)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux* (suporte de recurso limitado), Chrome*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Quadros de gestão protegida, Wi-Fi Miracast* como fonte e Wi-Fi Direct* (apenas para Microsoft Windows*).
Norma IEEE WLAN | Suporte de sistemas operacionais pendentes IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v; Medição fina com base na 802.11-2016
Roaming | Suporta roaming sem interrupções entre pontos de acesso
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Protocolos de autenticação | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, AES-CCMP de 128 bits
Encriptação e autenticação Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Conformidade
Governo dos EUA | FIPS, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda de frequência | 5,15 GHz - 5,85 GHz (consoante o país) | 2,4 - 2,4835 GHz (consoante o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Meio sem fios | 5GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Fluxos espaciais | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | 1,73 Gbps ao utilizar canais de 160 MHz
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio2
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* e Wi-Fi TimeSync*
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*- Pessoal e Empresarial; WPA3* (suporte de SO pendente)
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, TKIP, AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-2
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, Diversidade de antenas
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, Diversidade de antenas

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Diversidade de antenas | Suportado
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: PCIe, USB
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* e Wi-Fi TimeSync*
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*- Pessoal e Empresarial; WPA3* (suporte de SO pendente)
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, TKIP, AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-2, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; coexistência com LTE
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | 5.15GHz - 5.895GHz (a depender do país) | 2.400 - 2.4835GHz (a depender do país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio2
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* a/b/g/n/ac com funcionalidades wave 2, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* e Wi-Fi TimeSync*
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*- Pessoal e Empresarial; WPA3* (suporte de SO pendente)
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, TKIP, AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-2, FISMA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | Modelo AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; coexistência com LTE
Modulação da frequência | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | 5.15GHz - 5.895GHz (a depender do país) | 2.400 - 2.4835GHz (a depender do país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio2
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* e Wi-Fi TimeSync*
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Segurança
Autenticação | WPA* e WPA2*- Pessoal e Empresarial; WPA3* (suporte de SO pendente)
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | WEP de 64 e 128 bits, TKIP, AES-CCMP 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-2
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Peso | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: PCIe, USB
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificação Wi-Fi* Alliance | CERTIFICAÇÃO Wi-Fi* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* e Wi-Fi TimeSync*
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016 802.11-2016, Wi-Fi Location R2 (802.11 az) aptidão para HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Segurança
Autenticação | WPA2* e WPA3*
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-2
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Modulação da frequência | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (a depender do país) | 5.15GHz - 5.895GHz (a depender do país) | 2.400 - 2.4835GHz (a depender do país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 6-7 GHz: Acesso Múltiplo de Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio2
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* e Wi-Fi Agile Multiband*
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) apto para HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Segurança
Autenticação | WPA2* e WPA3*
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-2
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Modulação da frequência | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (a depender do país) | 5.15GHz - 5.895GHz (a depender do país) | 2.400 - 2.4835GHz (a depender do país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 6-7 GHz: Acesso Múltiplo de Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Peso | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio2
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Wi-Fi CERTIFIED* 6, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* e Wi-Fi Agile Multiband*
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) apto para HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Segurança
Autenticação | WPA2* e WPA3*
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-2
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Modulação da frequência | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (a depender do país) | 5.15GHz - 5.895GHz (a depender do país) | 2.400 - 2.4835GHz (a depender do país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 6-7 GHz: Acesso Múltiplo de Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: PCIe*, USB
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Suporte para tecnologia Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 com Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* e Wi-Fi Location R2 HW
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) apto para HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Segurança
Autenticação | WPA3* pessoal e empresarial com modo de transição WPA2*
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-3
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Modulação da frequência | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (a depender do país) | 5.15GHz - 5.895GHz (a depender do país) | 2.400 - 2.4835GHz (a depender do país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 6-7 GHz: Acesso Múltiplo de Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm (máx) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio3
Temperatura de funcionamento (Ambiente) | 0 a 50 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Suporte para tecnologia Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 com Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* e Wi-Fi Location R2 HW
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) apto para HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.4 (Ant. 1)
Segurança
Autenticação | WPA3* pessoal e empresarial com modo de transição WPA2*
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-3
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Números dos modelos
Modelos | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Modulação da frequência | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (a depender do país) | 5.15GHz - 5.895GHz (a depender do país) | 2.400 - 2.4835GHz (a depender do país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 6-7 GHz: Acesso Múltiplo de Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm máx. (lado superior)/ 0,1 mm máx. (lado inferior)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: PCIe*, USB
Temperatura de funcionamento (proteção do adaptador) | 0 a +80 graus Celsius
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Suporte para tecnologia Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 com Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* e Wi-Fi Location R2 HW
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 e uma seleção de alterações (cobertura de certas funcionalidades) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) apto para HW
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Segurança
Autenticação | WPA3* pessoal e empresarial com modo de transição WPA2*
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-3
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Modulação da frequência | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (a depender do país) | 5.15GHz - 5.895GHz (a depender do país) | 2.400 - 2.4835GHz (a depender do país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 6-7 GHz: Acesso Múltiplo de Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802,11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio3
Temperatura de funcionamento (Ambiente) | 0 a 50 °C
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Suporte para tecnologia Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 com Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* e Wi-Fi Location R2 HW
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 e uma seleção de alterações (cobertura de determinadas funcionalidades) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) apto para HW
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Segurança
Autenticação | Modo de transição WPA3* pessoal e WPA2* empresarial
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-3
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Especificação do Núcleo Bluetooth® 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Especificação do Núcleo Bluetooth® 6.0, M.2 1216
Modulação da frequência | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz UE: 5925 GHz-6,425 GHz (depende do país) | 5,15 GHz-5,895 GHz (depende do país) | 2,400-2,4835 GHz (depende do país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 6-7 GHz: Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) | 5 GHz UNII: Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Geral
Dimensões (A x L x P) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Peso | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Controlo de rádio ligado/desligado | Suportado
Interface do conetor | M.2: CNVio3
Temperatura de funcionamento (Ambiente) | 0 a 50 °C
Humidade | 50 a 90% de HR sem condensação (a temperaturas entre 25 °C e 35 °C)
Sistemas operativos | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Certificação Wi-Fi* Alliance | Suporte para tecnologia Wi-Fi 7, Wi-Fi CERTIFIED* 6 com Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* e Wi-Fi Location R2 HW
Norma IEEE WLAN | IEEE 802.11-2020 e uma seleção de alterações (cobertura de determinadas funcionalidades) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing Measurement com base em 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) apto para HW
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Segurança
Autenticação | Modo de transição WPA3* pessoal e WPA2* empresarial
Protocolos de autenticação | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Encriptação | AES-CCMP de 128 bits, AES-GCMP de 256 bits
Conformidade
Informações regulamentares | Para obter uma lista de certificações por país, entre em contacto com o seu representante local da Intel.
Governo dos EUA | FIPS 140-3
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Números dos modelos
Modelos | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Especificação do Núcleo Bluetooth® 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Especificação do Núcleo Bluetooth® 6.0, M.2 1216
Modulação da frequência | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Banda de frequência | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz UE: 5925 GHz-6,425 GHz (depende do país) | 5,15 GHz-5,895 GHz (depende do país) | 2,400-2,4835 GHz (depende do país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Meio sem fios | 6-7 GHz: Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) | 5 GHz UNII: Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA)
Canais | Todos os canais conforme definido pelas regras nacionais e as especificações relevantes.
Velocidades de dados | Todas as velocidades de dados são máximos teóricos.
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ax | Até 2,4 Gbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11ac | Até 867 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocidades de dados da norma IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade