İçindekilere Dön

# Düzenleyici Bilgiler

Bu bölümde aşağıdaki kablosuz bağdaştırıcılara yönelik düzenleyici bilgiler sunulmaktadır:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

> NOT: Kablosuz LAN alanında geliştirilmekte olan düzenlemeler ve standartlar nedeniyle (IEEE 802.11 ve benzeri standartlar), burada verilen bilgiler değişikliğe uğrayabilir. Intel Corporation bu belgedeki hatalardan ya da eksikliklerden sorumlu değildir.

## Intel WiFi Adaptörleri - 802.11n, 802.11ac ve 802.11ax Uyumlu

Bu bölümde verilen bilgiler aşağıdaki ürünler için geçerlidir:

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

Kablosuz bağdaştırıcıların eksiksiz teknik özelliklerini görmek için Teknik Özellikler konusuna bakın.

> NOT: Bu bölümde geçen “kablosuz bağdaştırıcı” ibareleri yukarıda listelenen tüm bağdaştırıcıları kapsamaktadır.

Aşağıdaki bilgiler sağlanmıştır:

- Kullanıcıya Yönelik Bilgiler
- Düzenleyici Bilgiler
- Düzenleyici Kimlik
- OEM ve Ana Bilgisayar Entegratörlerine Yönelik Bilgiler
- Avrupa Birliği Uyumluluk Beyanları

### KULLANICIYA YÖNELİK BİLGİLER

### Güvenlik Uyarıları

#### ABD FCC Radyo Frekansına Maruz Kalma

FCC, ET Docket 96-8 uygulaması ile, insanların FCC onaylı ekipmanlardan yayılan radyo frekanslı (RF) elektromanyetik enerjiye maruz kalmalarına ilişkin bir güvenlik standardını benimsemiştir. Kablosuz bağdaştırıcı, FCC Bölüm 2, 15C, 15E ile KDB 447498, KDB 248227 ve KDB 616217 kılavuzlarındaki standartlarında yer alan İnsan Maruz Kalma gerekliliklerini karşılamaktadır. Bu radyo bağlantısı, bu kılavuzda verilen talimatlara uygun olarak gerektiği gibi çalıştırıldığı takdirde, maruz kalma derecesi FCC'nin önerdiği sınır değerlerin oldukça altında kalır.

Aşağıdaki güvenlik önlemleri alınmalıdır:

- Cihaz sinyal alırken veya iletirken, antene dokunmayın veya anteni hareket ettirmeyin.
- Cihaz sinyal iletirken, radyo içeren bileşenleri, anten vücudun açıkta kalan parçalarına, özellikle yüze veya gözlere çok yakın olacak veya temas edecek şekilde tutmayın.
- Anten takılı değilken radyoyu çalıştırmayın ya da veri iletmeye çalışmayın; aksi halde, radyoya zarar verebilirsiniz.
- Belirli ortamlarda kullanın:
  - Kablosuz bağdaştırıcıların tehlikeli yerlerde kullanılması, bu tür ortamların güvenlik idarecileri tarafından belirlenen kısıtlamalara tabidir.
  - Kablosuz bağdaştırıcıların uçaklarda kullanılması, Federal Havacılık Kurumu (FAA) tarafından düzenlenir.
  - Kablosuz bağdaştırıcıların hastanelerde kullanılması, her hastane tarafından belirlenen kısıtlamalara tabidir.

#### Patlayıcı Cihazlar İçin Yakınlık Uyarısı

Uyarı: Taşınabilir bir vericiyi (örneğin, bu kablosuz bağdaştırıcıyı), koruyucusuz dinamit tapalarının yakınında veya patlayıcı bir ortamda, verici bu tür bir kullanıma uygun olacak şekilde değiştirilmediği sürece, çalıştırmayın.

#### Anten Uyarıları

Uyarı: Kablosuz bağdaştırıcı, yüksek kazançlı, yönlü antenlerle kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

#### Uçakta Kullanım Önlemi

Dikkat: Ticari havayolu operatörlerine ait düzenlemeler, radyo frekanslı kablosuz cihaz (kablosuz bağdaştırıcı) sinyallerinin kritik öneme sahip uçak aletlerine parazit yapabilmesi nedeniyle, bu tür cihazların uçaklarda kullanılmasını yasaklamıştır.

Dikkat: 60 GHz/802.11ad ekipmanının FCC Madde 15.255 gereği uçaklarda kullanılmasına izin verilmez. OEM ve ana bilgisayar entegratörleri, ana bilgisayar cihazlarında bu FCC kuralını dikkate almalıdır.

Dikkat: İnsansız hava aracı sistemlerinin kontrolü veya iletişimi için 5,925-7,125 GHz bandında verici kullanımı yasaktır.

#### Diğer Kablosuz Cihazlar

Kablosuz Ağdaki Diğer Cihazlar İçin Güvenlik Uyarıları: Kablosuz bağdaştırıcılar ile veya kablosuz ağdaki diğer cihazlar ile birlikte verilen belgelere başvurun.

#### 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n ve 802.11ac Radyo Kullanımıyla İlgili Yerel Kısıtlamalar

Dikkat: 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, ve 802.11ac kablosuz LAN cihazları tarafından kullanılan frekanslar henüz tüm ülkelerde uyumlu hale getirilemediğinden, 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11g, 802.11n, ve 802.11ac ürünleri yalnızca belirli ülkelerde kullanılmak için tasarlanmıştır ve belirtilen kullanım alanları dışında kalan ülkelerde çalıştırılmalarına izin verilmez. Bu ürünlerin kullanıcısı olarak, ürünlerin yalnızca kullanımına izin verilen ülkelerde kullanılmasını sağlamak ve kullanıldıkları ülke için doğru frekans ve kanal seçimiyle ürünlerin yapılandırıldığını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Cihaz verici güç denetimi (TPC) arabirimi, Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Bağlantı Yardımcı Programının bir parçasıdır. Eşdeğer İzotropik Işınan Güç (EIRP) ile ilgili çalıştırma kısıtlamaları, sistem üreticisi tarafından sağlanır. Ürünün kullanıldığı ülke için izin verilen güç ve frekans ayarlarının dışına çıkmak, ulusal yasaların çiğnenmesi anlamına gelir ve gereken şekilde cezalandırılabilir.

#### Kablosuz Birlikte İşlerlik

Kablosuz bağdaştırıcı, düz sıralı dağınık spektrum (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS) radyo teknolojisine dayanan diğer kablosuz LAN ürünleriyle birlikte çalışmak üzere ve aşağıdaki standartlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır:

- IEEE Std. 802.11b uyumlu; Kablosuz LAN üzerinde standart
- IEEE Std. 802.11g uyumlu; Kablosuz LAN üzerinde standart
- IEEE Std. 802.11a uyumlu; Kablosuz LAN üzerinde standart
- IEEE Std. 802.11n uyumlu, Kablosuz LAN üzerinde standart
- IEEE Std. 802.11ac taslak uyumlu, Kablosuz LAN üzerinde
- Wi-Fi Alliance tarafından tanımlanan şekliyle Kablosuz Bağlantı sertifikası

#### Kablosuz Bağdaştırıcı ve Sağlığınız

Kablosuz bağdaştırıcı, tıpkı diğer radyo cihazları gibi, radyo frekanslı elektromanyetik enerji yayar. Ancak, kablosuz bağdaştırıcı tarafından yayılan enerji düzeyi, cep telefonları gibi diğer kablosuz cihazların yaydıkları elektromanyetik enerjiden daha azdır. Kablosuz bağdaştırıcı, radyo frekansı güvenlik standartları ve önerilerinde yer alan ilkeler doğrultusunda çalışır. Bu standart ve öneriler, bilimsel topluluğun görüş birliğini yansıtmakta olup, kapsamlı araştırma yayınlarını sürekli gözden geçiren ve yorumlayan bilim adamı kurulları tarafından ve panellerde yapılan müzakerelerin bir sonucudur. Bazı durum ve ortamlarda, kablosuz bağdaştırıcı kullanımı, bina sahibi veya ilgili kurumun yetkili temsilcileri tarafından kısıtlanabilir. Bu tür durumlara örnek olarak şunlar verilebilir:

- Kablosuz bağdaştırıcının uçaklarda kullanılması veya
- Kablosuz bağdaştırıcının diğer cihazlar ve hizmetlerle girişim riskinin zararlı olarak algılandığı veya belirlendiği diğer tüm ortamlarda kullanılması.

Kablosuz bağdaştırıcıların belirli bir kurum ya da ortamda (örneğin, havaalanında) kullanımına ilişkin ilkeler hakkında kesin bilgi sahibi değilseniz, bağdaştırıcıyı çalıştırmadan önce kullanma izni almanız önerilir.

### DÜZENLEYİCİ BİLGİLER

### ABD - Federal İletişim Komisyonu (FCC)

Bu kablosuz adaptör, aşağıdaki frekans aralıklarında çalışması nedeniyle iç mekanda kullanımla sınırlıdır. 5,85 ila 5,895 GHz ve 5,925 ila 6,425 GHz ve 6,875 ila 7,125 GHz frekans aralıkları. Intel® kablosuz bağdaştırıcılar, ABD'de FCC kuralları Bölüm 15.407'ye göre FCC tarafından izin verilen çalıştırma frekansları dışında çalışmasını sağlayacak şekilde değişiklik yapılmasına olanak veren yapılandırma denetimleri içermez.

- Intel® kablosuz bağdaştırıcılar yalnızca OEM entegratörlerinin kullanımı içindir.
- Intel® kablosuz bağdaştırıcılar FCC onaylı olmayan diğer herhangi bir vericiyle aynı yerde bulunamaz.

Bu kablosuz bağdaştırıcı, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygundur. Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı girişime neden olmayabilir.
- Bu cihaz, istenilmeyen işleyişe neden olabilecek girişimleri kabul etmelidir.

> NOT: Bağdaştırıcının yayılan çıkış gücü, FCC radyo frekansı maruz kalma sınır değerlerinin çok altındadır. Bununla birlikte, bağdaştırıcı, normal işleyişi sırasında insan teması olasılığı en aza indirilecek şekilde çalıştırılmalıdır. FCC radyo frekansı maruz kalma sınır değerlerini aşma olasılığını önlemek için, bilgisayara takılan antenle aranızda (ya da yakındaki başka kişi arasında) en az 20 cm'lik uzaklığı veya FCC ruhsat koşullarında belirtilen minimum ayırma uzaklığını korumalısınız. Yetkili yapılandırmalarla ilgili ayrıntılar, http://www.fcc.gov/oet/ea/ adresinden, cihazın üzerindeki FCC Kimlik numarası girilerek elde edilebilir.

#### B Sınıfı Cihaz Girişim Beyanı

Bu kablosuz bağdaştırıcı, FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınır değerleri ile uyumlu olduğu saptanmıştır. Bu sınır değerler, konutlarda yapılan montajlarda zararlı girişime karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kablosuz bağdaştırıcı, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar. Kablosuz bağdaştırıcı talimatlara uygun olarak monte edilmemesi ve kullanılmaması durumunda, kablosuz bağdaştırıcı, radyo haberleşmesinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, bu tür bir girişimin belirli bir montaj ile ortaya çıkmama garantisi yoktur. Bu kablosuz bağdaştırıcı eğer radyo veya televizyon alıcısında zararlı girişime neden oluyorsa (bu durum, ekipman kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak bu girişimi gidermeye çalışması önerilir:

- Girişimin görüldüğü ekipmanda alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
- Girişimin görüldüğü ekipman ile kablosuz bağdaştırıcı arasındaki uzaklığı artırın.
- Kablosuz bağdaştırıcıyı içeren bilgisayarı, girişimin görüldüğü ekipmanın bağlı olduğu prizle aynı devre üzerinde yer almayan bir prize takın.
- Satıcınızdan veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.

> NOT: Bağdaştırıcı, ürünle birlikte gelen kullanıcı belgelerinde açıklandığı şekilde, üreticinin talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Diğer tüm montaj ve kullanımlar FCC Bölüm 15 düzenlenmelerine aykırıdır.

### Güvenlik Onayı ile İlgili Noktalar

Bu cihazın güvenliği bir bileşen olarak onaylanmıştır ve yalnızca bileşimin kabul edilebilirliğinin, uygun güvenlik kurumları tarafından belirlendiği yerlerde tam bir ekipman içinde kullanılabilir. Monte edilirken, aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

- Muhafaza tasarımı 1.6.2’nin genel hükümleri ve özellikle 1.2.6.2 numaralı paragrafı (Yangın Muhafazası) dahil olmak üzere UL/EN/IEC 62368-1 gerekliliklerini karşılayan uyumlu bir ana bilgisayar cihazına takılmalıdır.
- Cihaz, son kullanım ekipmanına takıldığında bir SELV kaynağı tarafından sağlanacaktır.
- Son kullanım ürününde, UL/EN/IEC 62368-1 gerekliliğinin karşılanması açısından bir ısıtma testi yapılacaktır.

### Düşük Halojen

Yalnızca bromlu ve klorlu alev geciktiriciler (BFR'ler/CFR'ler) ve son üründeki PVC için geçerlidir. Tamamlanmış montajda satın alınmış bileşenlerin yanı sıra Intel bileşenleri de JS-709 gerekliliklerini ve PCB / zarlar, IEC 61249-2-21 gerekliliklerini karşılar. Halojenli alev geciktiricilerin ve/veya PVC'nin değiştirilmesi çevre için daha iyi olmayabilir.

### Canada – Industry Canada (IC)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil se conforme aux normes Canada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences , y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15GHz to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85GHz frequency range in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dans la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du type et de gain maximum (ou moindre) que le gain approuvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférences radio potentielles avec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient être choisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.) ne soit pas supérieure à celle qui est nécessaire pour une communication réussie.

### Avrupa Birliği

Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir.

5,925 - 6,425 GHz 6E bandı Düşük Güçlü iç mekan (LPI) bağlantılar içindir

Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur. Bkz. Avrupa Birliği Uyumluluk Beyanları.

#### Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı

Bağdaştırıcınızla ilgili olarak Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı'nı görmek için şu adımları izleyin.

1. Bu web sitesini açın: http://www.intel.com/content/www/tr/tr/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. “Kullanım Kılavuzu” öğesine tıklayın.
3. Ekranı kaydırarak bağdaştırıcınızı bulun.

Bağdaştırıcınızla ilgili diğer düzenleyici bilgileri bulmak için şu adımları izleyin:

1. Bu web sitesini açın: http://www.intel.com/content/www/tr/tr/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Bağdaştırıcınız için verilen bağlantıya tıklayın.
3. Adaptörünüz için verilen Düzenleyici İşaretler Belgesi'ne tıklayın.

#### Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi (WEEE)

#### Tehlikeli Madde Kısıtlamaları Direktifiyle (RoHS) Uyumlu

Bu belgede açıklanan tüm ürünler Avrupa Birliği RoHS Direktifi ile uyumludur.

Kablosuz bağdaştırıcı hakkındaki CE Markasına İlişkin Sorular için iletişime geçin:

Intel Corporation Dikkatine: Corporate Quality 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95054-1549 ABD

### Japonya

5GHz 帯は室内でのみ使用のこと

### Kore

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.
해당 무선 설비는 5150-5250MHz 대역에서 실내에서만 사용할 수 있음.

### Meksika

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Fas

Bu ürünün 2. radyo kanalında (2417 MHz) çalıştırılmasına aşağıdaki şehirlerde izin verilmez:

Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant,Taza.

Bu ürünün 4, 5, 6 ve 7. radyo kanallarında (2425 - 2442 MHz) çalıştırılmasına aşağıdaki şehirlerde izin verilmez:

Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Pakistan

“PTA ONAYLI MODEL”

### Tayvan Bölgesi

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

### Singapur

### Radyo Onayları

Kablosuz ağ cihazınızı belirli bir ülkede kullanım izniniz olup olmadığını belirlemek için, cihazınızın tanımlayıcı etiketinde basılı olan radyo tipi numarasının, üreticinin OEM Düzenleyici Kılavuzu belgesinde listelenip listelenmediğini kontrol edin.

### Modüler Düzenleyici Sertifika Ülke İşaretleri

Düzenleyici işaretlerin bulunmasını talep eden ülkelerin bir listesi mevcuttur. Listelerde yalnızca işaretlerin bulunmasını talep eden ülkelerin yer aldığı, tüm sertifikalı ülkelerin bulunmadığı önemle belirtilir. Bağdaştırıcınızla ilgili düzenleyici ülke işaret bilgilerini bulmak için aşağıda belirtilen adımları izleyin:

1. Bu web sitesini açın: http://www.intel.com/content/www/tr/tr/support/network-and-i-o/wireless-networking/000007443.html
2. Bağdaştırıcınız için verilen bağlantıya tıklayın.
3. Adaptörünüz için verilen Düzenleyici İşaretler Belgesi'ne tıklayın.

## Düzenleyici Kimlik

Avrupa: 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW, 8260D2W, 8260NGW, 8260NGWH Modelleri

Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri (WiFi/BT) Intel® Wireless Dock Manager 3.x ve önceki sürümleri (WiGig)
Maksimum Güç Çıkışı
(2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
(2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
(5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
(5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir. Şu modeller tarafından desteklenmez: 3165NGW, 7265D2W, 7265NGW
(57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad modu | 25 dBm EIRP maks.

Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

İngiltere (BK):

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

3165D2W/3165NGW (12x16) boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 3165D2W

> FCC ID: PD93165D2

> Kanada:

> Model 3165D2W

> IC: 1000M-3165D2

> Japonya:

> Model 3165D2W

> - RF: 003-150155
> - TEL: D150112003

> Model 3165NGW

> - RF: 003-150009
> - TEL: D150008003

> Kore:

> Model 3165D2W

> MSIP-CRM-INT-3165D2W

> Tayvan Bölgesi:

> Model 3165D2W

> Çin Anakarası:

> Model 3165D2W

> CMIIT ID: 2015AJ3466 (M)

> Avrupa:

> Model 3165D2W

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model 3165D2W

> Singapur:

> Model 3165D2W

> Arjantin:

> Model 3165D2W

> Model 3165NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

3168NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> Japonya:

> Model 3168NGW

> - RF: 003-160024
> - TEL: D160013003

> Avrupa:

> Model 3168NGW

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) Bluetooth/BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Arjantin:

> Model 3168NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

7265D2W/7265NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 7265D2W

> FCC ID: PD97265D2

> Kanada:

> Model 7265D2W

> IC: 1000M-7265D2

> Japonya:

> Model 7265D2W

> - RF: 003-140134
> - TEL: D140087003

> Model 7265NGW

> - RF: 003-140018
> - TEL: D140017003

> Kore:

> Model 7265D2W

> MSIP-CRM-INT-7265D2W

> Tayvan Bölgesi:

> Model 7265D2W

> Çin Anakarası:

> Model 7265D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Avustralya:

> Model 7265D2W

> Arjantin:

> Model 7265D2W

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

8260D2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD: Model 8260D2W, FCC Kimliği: PD98260D2 (Sonunda “U” bulunmayan FCC Kimliği, sadece fabrikada kurulum yapılacağını belirtir);

> FCC Kimliği: PD98260D2U (Sonunda “U” bulunan FCC Kimliği, kullanıcı tarafından kurulum veya değiştirme işlemleri yapılmasına izin verildiğini ve cihazın bios kilitleme özelliğini desteklediğini belirtir)

> Kanada:

> Model 8260D2W

> IC: 1000M-8260D2

> Japonya:

> Model 8260D2W

> - RF: 003-150094
> - TEL: D150070003

> Kore:

> Model 8260D2W

> MSIP-CRM-INT-8260D2W

> Tayvan Bölgesi:

> Model 8260D2W

> Çin Anakarası:

> Model 8260D2W

> CMIIT ID: 2014AJ3467 (M)

> Avustralya:

> Model 8260D2W

> Arjantin:

> Model 8260D2W

8260NGWH/8260NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> Japonya:

> Model 8260NGW

> - RF: 003-150093
> - TEL: D150069003

> Model 8260NGWH

> - RF: 003-150154
> - TEL: D150111003

> Arjantin:

> Model 8260NGWH

> Arjantin:

> Model 8260NGW

### Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

8265NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 8265NGW

> - FCC Kimliği: PD98265NG (Sonunda “U” bulunmayan FCC Kimliği, sadece fabrikada kurulum yapılacağını belirtir)

> - FCC Kimliği: PD98265NGU (Sonunda “U” bulunan FCC Kimliği, kullanıcı tarafından kurulum veya değiştirme işlemleri yapılmasına izin verildiğini ve cihazın BIOS kilitleme özelliğini desteklediğini belirtir)

> Kanada:

> Model 8265NGW

> IC: 1000M-8265NG

> Japonya:

> Model 8265NGW

> - RF 003-160104
> - TEL D160055003

> Kore:

> Model 8265NGW

> MSIP-CRM-INT-8265NGW

> Tayvan Bölgesi:

> Model 8265NGW

> Çin Anakarası:

> Model 8265NGW

> Avrupa:

> Model 8265NGW/8265D2W

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir
> (57 - 64 GHz) IEEE802.11 ad modu | 25 dBm EIRP maks.

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model 8265NGW

> Brezilya:

> Model 8265NGW

> 03877-16-02198

> Arjantin:

> Model 8265NGW

> Singapur:

> Model 8265NGW

> Pakistan:

> Model 8265NGW

> “PTA ONAYLI MODEL”

8265D2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 8265D2W

> FCC ID: PD98265D2

> Kanada:

> Model 8265D2W

> IC: 1000M-8265D2

> Japonya:

> Model 8265D2W

> - RF 003-160129
> - TEL D160076003

> Kore:

> Model 8265D2W

> MSIP-CRM-INT-8265D2W

> Tayvan Bölgesi:

> Model 8265D2W

> Çin Anakarası:

> Model 8265D2W

> Avustralya:

> Model 8265D2W

> Brezilya:

> Model 8265D2W

> 03878-16-02198

> Arjantin:

> Model 8265D2W

> Singapur:

> Model 8265D2W

> Pakistan:

> Model 8265D2W

> “PTA ONAYLI MODEL”

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260NGW)

9260NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 9260NGW

> FCC ID: PD99260NG

> Kanada:

> Model 9260NGW

> IC: 1000M-9260NG

> Japonya:

> Model 9260NGW

> - RF 003-170125
> - TEL D170079003

> Kore:

> Model 9260NGW

> MSIP-CRM-INT-9260NGW

> Tayvan Bölgesi:

> Model 9260NGW

> Çin Anakarası:

> Model 9260NGW

> Avrupa:

> Model 9260NGW

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model 9260NGW

> Singapur:

> Model 9260NGW

> Paraguay:

> Model 9260NGW

> NR 2017-09-I-0000330

> Endonezya:

> Model 9260NGW

> | 70981/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9260 (9260D2WL)

9260D2WL boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 9260D2WL

> FCC ID: PD99260D2L

> Kanada:

> Model 9260D2WL

> IC: 1000M-9260D2L

> Japonya:

> Model 9260D2WL

> - RF: 003-190024

> - TEL: D190023003

> Avrupa:

> Model 9260D2WL

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model 9260D2WL

> Brezilya:

> Model 9260D2WL

> ANATEL: 05831-17-04423

> Singapur:

> Model 9260D2WL

> Arjantin:

> Model 9260D2WL

> Pakistan:

> Model 9260D2WL

> PTA ONAYLI: 9.9203/2019

> Paraguay:

> Model 9260D2WL

> NR 2019-07-I-0381

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461NGW)

9461NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 9461NGW

> FCC ID: PD99461NG

> Kanada:

> Model 9461NGW

> IC: 1000M-9461NG

> Japonya:

> Model 9461NGW

> - RF 003-170204
> - TEL D170127003

> Kore:

> Model 9461NGW

> MSIP-CRM-INT-9461NGW

> Tayvan Bölgesi:

> Model 9461NGW

> Çin Anakarası:

> Model 9461NGW

> Avrupa:

> Model 9461NGW

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model 9461NGW

> Singapur:

> Model 9461NGW

### Intel® Wireless-AC 9461 (9461D2W)

9461D2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 9461D2W

> FCC ID: PD99461D2

> Kanada:

> Model 9461D2W

> IC: 1000M-9461D2

> Japonya:

> Model 9461D2W

> - RF 003-170203
> - TEL D170126003

> Kore:

> Model 9461D2W

> MSIP-CRM-INT-9461D2W

> Tayvan Bölgesi:

> Model 9461D2W

> Çin Anakarası:

> Model 9461D2W

> Avrupa:

> Model 9461D2W

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model 9461D2W

> Singapur:

> Model 9461D2W

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462NGW)

9462NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 9462NGW

> FCC ID: PD99462NG

> Kanada:

> Model 9462NGW

> IC: 1000M-9462NG

> Japonya:

> Model 9462NGW

> - RF 003-170245
> - TEL D170151003

> Kore:

> Model 9462NGW

> R-CRM-INT-9462NGW

> Tayvan Bölgesi:

> Model 9462NGW

> Çin Anakarası:

> Model 9462NGW

> Avrupa:

> Model 9462NGW

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model 9462NGW

> Singapur:

> Model 9462NGW

### Intel® Wireless-AC 9462 (9462D2W)

9462D2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 9462D2W

> FCC ID: PD99462D2

> Kanada:

> Model 9462D2W

> IC: 1000M-9462D2

> Japonya:

> Model 9462D2W

> - RF 003-170243
> - TEL D170149003

> Kore:

> Model 9462D2W

> R-CRM-INT-9462D2W

> Tayvan Bölgesi:

> Model 9462D2W

> Çin Anakarası:

> Model 9462D2W

> Avrupa:

> Model 9462D2W

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model 9462D2W

> Singapur:

> Model 9462D2W

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW)

9560NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 9560NGW

> FCC ID: PD99560NG

> Kanada:

> Model 9560NGW

> IC: 1000M-9560NG

> Japonya:

> Model 9560NGW

> - RF 003-170126
> - TEL D170080003

> Kore:

> Model 9560NGW

> MSIP-CRM-INT-9560NGW

> Tayvan Bölgesi:

> Model 9560NGW

> Model 9560NGW R

> Çin Anakarası:

> Model 9560NGW

> Avrupa:

> Model 9560NGW

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model 9560NGW

> Singapur:

> Model 9560NGW

> Paraguay:

> Model 9560NGW

> NR 2017-09-I-0000331

> Endonezya:

> Model 9560NGW

> | 70899/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W)

9560D2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 9560D2W

> FCC ID: PD99560D2

> Kanada:

> Model 9560D2W

> IC: 1000M-9560D2

> Japonya:

> Model 9560D2W

> - RF 003-170244
> - TEL D170150003

> Kore:

> Model 9560D2W

> R-CRM-INT-9560D2W

> Tayvan Bölgesi:

> Model 9560D2W

> Çin Anakarası:

> Model 9560D2W

> Avrupa:

> Model 9560D2W

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model 9560D2W

> Singapur:

> Model 9560D2W

> Paraguay:

> Model 9560D2W

> NR 2019-07-I-0382

> Endonezya:

> Model 9560D2W

> | 72465/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL)

9560D2WL boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model 9560D2WL

> FCC ID: PD99560D2L

> Kanada:

> Model 9560D2WL

> IC: 1000M-9560D2L

> Japonya:

> Model 9560D2WL

> - RF 003-180060
> - TEL D180033003

> Kore:

> Model 9560D2WL

> R-CRM-INT-9560D2WL

> Tayvan Bölgesi:

> Model 9560D2WL

> Çin Anakarası:

> Model 9560D2WL

> Avrupa:

> Model 9560D2WL

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model 9560D2WL

> Singapur:

> Model 9560D2WL

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW)

AX101NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

Paraguay:

Model AX101NGW

NR 2021-04-I-0183

Endonezya:

Model AX101NGW

| 73505/SDPPI/2021 7965 |

Arjantin:

Model AX101NGW

C-25826

### Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101D2W)

AX101D2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

Paraguay:

Model 101D2W

NR 2021-04-I-0184

Endonezya:

Model AX101D2W

| 73531/SDPPI/2021 7965 |

Arjantin:

Model AX101D2W

C-25828

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL)

AX200D2WL boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX200D2WL

> FCC ID: PD9AX200D2L

> Kanada:

> Model AX200D2WL

> IC: 1000M-AX200D2L

> Japonya:

> Model AX200D2WL

> - RF: 003-190023
> - TEL: D190022003

> Kore:

> Model AX200D2WL

> R-C-INT-AX200D2WL

> Tayvan Bölgesi:

> Model AX200D2WL

> Çin Anakarası:

> Model AX200D2WL

> CMIIT ID: 2019AJ2493 (M)

> Avrupa:

> Model AX200D2WL

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model AX200D2WL

> Brezilya:

> Model AX200D2WL

> 04137-19-04423

> Singapur:

> Model AX200D2WL

> Arjantin:

> Model AX200D2WL

> Pakistan:

> Model AX200D2WL

> PTA ONAYLI: 9.9202/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW)

AX200NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX200NGW

> FCC ID: PD9AX200NG

> Kanada:

> Model AX200NGW

> IC: 1000M-AX200NG

> Japonya:

> Model AX200NGW

> - RF: 003-190022
> - TEL: D190021003

> Kore:

> Model AX200NGW

> R-C-INT-AX200NGW

> Tayvan Bölgesi:

> Model AX200NGW

> Çin Anakarası:

> Model AX200NGW

> CMIIT ID: 2019AJ2274 (M)

> Avrupa:

> Model AX200NGW

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model AX200NGW

> Brezilya:

> Model AX200NGW

> 04136-19-04423

> Singapur:

> Model AX200NGW

> Arjantin:

> Model AX200NGW

> Pakistan:

> Model AX200NGW

> PTA ONAYLI: 9.9211/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW)

AX201NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX201NGW

> FCC ID: PD9AX201NG

> Kanada:

> Model AX201NGW

> IC: 1000M-AX201NG

> Japonya:

> Model AX201NGW

> - RF: 003-180232
> - TEL: D180131003

> Kore:

> Model AX201NGW

> R-C-INT-AX201NGW

> Tayvan Bölgesi:

> Model AX201NGW

> Çin Anakarası:

> Model AX201NGW

> Avrupa:

> Model AX201NGW

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model AX201NGW

> Brezilya:

> Model AX201NGW

> ANATEL: 06970-18-04423

> Singapur:

> Model AX201NGW

> Arjantin:

> Model AX201NGW

> Pakistan:

> Model AX201NGW

> PTA ONAYLI: 9.9116/2019

> Paraguay:

> Model AX201NGW

> NR 2019-03-I-000167

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W)

AX201D2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX201D2W

> FCC ID: PD9AX201D2

> Kanada:

> Model AX201D2W

> IC: 1000M-AX201D2

> Japonya:

> Model AX201D2W

> - RF: 003-180233
> - TEL: D180132003

> Kore:

> Model AX201D2W

> R-C-INT-AX201D2W

> Tayvan Bölgesi:

> Model AX201D2W

> Çin Anakarası:

> Model AX201D2W

> Avrupa:

> Model AX201D2W

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model AX201D2W

> Brezilya:

> Model AX201D2W

> ANATEL: 07039-18-04423

> Singapur:

> Model AX201D2W

> Arjantin:

> Model AX201D2W

> Pakistan:

> Model AX201D2W

> PTA ONAYLI: 9.9115/2019

> Paraguay:

> Model AX201D2W

> NR 2019-07-I-0380

### Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL)

AX201D2WL boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX201D2WL

> FCC ID: PD9AX201D2L

> Kanada:

> Model AX201D2WL

> IC: 1000M-AX201D2L

> Japonya:

> Model AX201D2WL

> - RF: 003-180234
> - TEL: D180133003

> Kore:

> Model AX201D2WL

> R-C-INT-AX201D2WL

> Tayvan Bölgesi:

> Model AX201D2WL

> Çin Anakarası:

> Model AX201D2WL

> Avrupa:

> Model AX201D2WL

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 20.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model AX201D2WL

> Brezilya:

> Model AX201D2WL

> ANATEL: 07271-18-04423

> Singapur:

> Model AX201D2WL

> Arjantin:

> Model AX201D2WL

> Pakistan:

> Model AX201D2WL

> PTA ONAYLI: 9.9110/2019

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW)

AX203NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX203NGW

> FCC ID: PD9AX203NG

> Kanada:

> Model AX203NGW

> IC: 1000M-AX203NG

> Japonya:

> Model AX203NGW

> - RF: 003-200294

> - TEL: D200230003

> Kore:

> Model AX203NGW

> R-C-INT-AX203NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tayvan Bölgesi:

> Model AX203NGW

> Çin Anakarası:

> Model AX203NGW

> Avrupa:

> Model AX203NGW

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 22.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model AX203NGW

> Brezilya:

> Model AX203NGW

> Daha sonra belirlenecek

> Singapur:

> Model AX203NGW

> Arjantin:

> Model AX203NGW

> C-25825

> Pakistan:

> Model AX203NGW

> PTA ONAYLI: 9.162/2021

> Paraguay:

> Model AX203NGW

> NR 2021-02-I-0091

> Endonezya:

> Model AX203NGW

> | 72772/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203D2W)

AX203D2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX203D2W

> FCC ID: PD9AX203D2

> Kanada:

> Model AX203D2W

> IC: 1000M-AX203D2

> Japonya:

> Model AX203D2W

> - RF: 003-200295
> - TEL: D200231003

> Kore:

> Model AX203D2W

> R-C-INT-AX203D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX203D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tayvan Bölgesi:

> Model AX203D2W

> Çin Anakarası:

> Model AX203D2W

> Avrupa:

> Model AX203D2W

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 22.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 2. kategori alıcı olarak kabul edilir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model AX203D2W

> Brezilya:

> Model AX203D2W

> Daha sonra belirlenecek

> Singapur:

> Model AX203D2W

> Arjantin:

> Model AX203D2W

> >C-25827

> Pakistan:

> Model AX203D2W

> PTA ONAYLI: 9.158/2021

> Paraguay:

> Model AX203D2W

> NR 2021-02-I-0090

> Endonezya:

> Model AX203D2W

> | 72771/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW)

AX210NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX210NGW

> FCC ID: PD9AX210NG

> Kanada:

> Model AX210NGW

> IC: 1000M-AX210NG

> Japonya:

> Model AX210NGW

> - RF: 003-200209
> - TEL: D200188003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Kore:

> Model AX210NGW

> R-C-INT-AX210NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210NGW
> 3. 제조시기: 2020/09
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tayvan Bölgesi:

> Model AX210NGW

> Çin Anakarası:

> Model AX210NGW

> Avrupa:

> Model AX210NGW

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 22.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 1. kategori alıcı olarak kabul edilir
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) 5,925 - 6,425 GHz bandı LPI (Düşük Güçlü iç mekan) bağlantılar içindir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model AX210NGW

> Brezilya:

> Model AX210NGW

> 14242-20-04423

> Singapur:

> Model AX210NGW

> Arjantin:

> Model AX210NGW

> C-25568

> Pakistan:

> Model AX210NGW

> PTA ONAYLI: 9.1000/2020

> Paraguay:

> Model AX210NGW

> NR 2020-11-I-0818

> Endonezya:

> Model AX210NGW

> | 71459/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W)

AX210D2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX210D2W

> FCC ID: PD9AX210D2

> Kanada:

> Model AX210D2W

> IC: 1000M-AX210D2

> Japonya:

> Model AX210D2W

> - RF: 003-200255
> - TEL: D200217003

> 5.2 GHz 帯高出力データ通信システム基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く

> Kore:

> Model AX210D2W

> R-C-INT-AX210D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX210D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tayvan Bölgesi:

> Model AX210D2W

> Çin Anakarası:

> Model AX210D2W

> CMIIT ID: 2020AJ15108(M)

> Avrupa:

> Model AX210D2W

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 22.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 1. kategori alıcı olarak kabul edilir
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) 5,925 - 6,425 GHz bandı LPI (Düşük Güçlü iç mekan) bağlantılar içindir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model AX210D2W

> Brezilya:

> Model AX210D2W

> Daha sonra belirlenecek

> Singapur:

> Model AX210D2W

> Arjantin:

> Model AX210D2W

> C-25695

> Pakistan:

> Model AX210D2W

> PTA ONAYLI: 9.1311/2020

> Paraguay:

> Model AX210D2W

> NR 2020-12-I-0940

> Endonezya:

> Model AX210D2W

> | 71966/SDPPI/2020 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW)

AX211NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX211NGW

> FCC ID: PD9AX211NG

> Kanada:

> Model AX211NGW

> IC: 1000M-AX211NG

> Japonya:

> Model AX211NGW

> - RF: 003-210035
> - TEL: D210019003

> Kore:

> Model AX211NGW

> R-C-INT-AX211NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211NGW
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tayvan Bölgesi:

> Model AX211NGW

> Çin Anakarası:

> Model AX211NGW

> CMIIT ID: 2021AJ3091 (M)

> Avrupa:

> Model AX211NGW

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 22.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 1. kategori alıcı olarak kabul edilir
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) 5,925 - 6,425 GHz bandı LPI (Düşük Güçlü iç mekan) bağlantılar içindir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model AX211NGW

> Singapur:

> Model AX211NGW

> Brezilya:

> Model AX211NGW

> 12069-21-04423

> Arjantin:

> Model AX211NGW

> C-26079

> Pakistan:

> Model AX211NGW

> PTA ONAYLI: 9.308/2021

> Paraguay:

> Model AX211NGW

> NR 2021-03-I-0117

> Endonezya:

> Model AX211NGW

> | 73851/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W)

AX211D2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX211D2W

> FCC ID: PD9AX211D2

> Kanada:

> Model AX211D2W

> IC: 1000M-AX211D2

> Japonya:

> Model AX211D2W

> - RF: 003-210037

> - TEL: D210021003

> Kore:

> Model AX211D2W

> R-C-INT-AX211D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX211D2W
> 3. 제조시기: 2020/11
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China Mainland, Taiwan Region

> Tayvan Bölgesi:

> Model AX211D2W

> Çin Anakarası:

> Model AX211D2W

> CMIIT ID: 2021AJ2801 (M)

> Avrupa:

> Model AX211D2W

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 22.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 1. kategori alıcı olarak kabul edilir
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) 5,925 - 6,425 GHz bandı LPI (Düşük Güçlü iç mekan) bağlantılar içindir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> İngiltere (BK):

> Avustralya:

> Model AX211D2W

> Singapur:

> Model AX211D2W

> Brezilya:

> Model AX211D2W

> 12073-21-04423

> Arjantin:

> Model AX211D2W

> C-26080

> Pakistan:

> Model AX211D2W

> PTA ONAYLI: 9.309/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2W

> NR 2021-03-I-0137

> Endonezya:

> Model AX211D2W

> | 73853/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL)

AX211D2WL boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX211D2WL

> FCC ID: PD9AX211D2L

> Kanada:

> Model AX211D2WL

> IC: 1000M-AX211D2L

> Japonya:

> Model AX211D2WL

> - RF: 003-210039

> - TEL: D210022003

> Kore:

> Model AX211D2L

> R-C-INT-AX211D2WL

> Taiwan Region:

> Model AX211D2WL

> China Mainland:

> Model AX211D2WL

> CMIIT ID: 2021AJ8266 (M)

> Europe:

> Model AX211D2WL

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Australia:

> Model AX211D2WL

> Singapore:

> Model AX211D2WL

> Brazil:

> Model AX211D2WL

> 14386-21-04423

> Pakistan:

> Model AX211D2WL

> APPROVED BY PTA: 9.452/2021

> Paraguay:

> Model AX211D2WL

> NR 2021-04-I-0192

> Indonesia:

> Model AX211D2WL

> | 73852/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW)

AX411NGW boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX411NGW

> FCC ID: PD9AX411NG

> Kanada:

> Model AX411NGW

> IC: 1000M-AX411NG

> Japonya:

> Model AX411NGW

> - RF: 003-210221

> - TEL: D210157003

> Kore:

> Model AX411NGW

> R-C-INT-AX411NGW

> Taiwan Region:

> Model AX411NGW

> China Mainland:

> Model AX411NGW

> CMIIT ID: 2022AJ1573 (M)

> Europe:

> Model AX411NGW

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411NGW

> 12070-21-04423

> Argentina:

> Model AX411NGW

> C-26952

> Pakistan:

> Model AX411NGW

> APPROVED BY PTA: 9.1077/2021

> Paraguay:

> Model AX411NGW

> NR 2021-10-I-0612

> Indonesia:

> Model AX411NGW

> | 77535/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W)

AX411E2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> ABD:

> Model AX411E2W

> FCC ID: PD9AX411E2

> Kanada:

> Model AX411E2W

> IC: 1000M-AX411E2

> Japonya:

> Model AX411E2W

> - RF: 003-210222

> - TEL: D210158003

> Kore:

> Model AX411E2W

> R-C-INT-AX411E2W

> Taiwan Region:

> Model AX411E2W

> China Mainland:

> Model AX411E2W

> CMIIT ID: 2022AJ1526 (M)

> Europe:

> Model AX411E2W

> Software Version | Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 22.x and subsequent versions
> Maximum Power Output
> (2400 - 2483.5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax mode Bluetooth | 20dBm EIRP max (100mW)
> (2400 - 2483.5 MHz) BLE | 10dBm EIRP max (10mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 23dBm EIRP max (200mW) The low band 5.15 - 5.35 GHz is for indoor use only
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax mode | 13.98 dBm EIRP Max (25mW) For the standard EN 300 440, the device operating in 5.8 GHz is considered a category 1 receiver
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax | 23 dBm EIRP max (200mW) The band 5.925 - 6.425GHz is for LPI (Low Power in-door)

> This equipment complies with the essential requirements of the European Union directive 2014/53/EU.

> United Kingdom (UK):

> Brazil:

> Model AX411E2W

> 13291-21-04423

> Argentina:

> Model AX411E2W

> C-26953

> Pakistan:

> Model AX411E2W

> APPROVED BY PTA: 9.1092/2021

> Paraguay:

> Model AX411E2W

> NR 2021-10-I-0643

> Indonesia:

> Model AX411E2W

> | 77788/SDPPI/2021 7965 |

### Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW, BE200D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M, BE200D2W M)

BE200NGW/BE200D2W/BE200NGW M/BE200D2W M boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> Arjantin:

> - Model BE200NGW: C-29824
> - Model BE200D2W: C-29823

> Avustralya:

> Brezilya:

> - Model BE200NGW: 06538-23-04423

>   06538-23-04423

> - Model BE200D2W: 06539-23-04423

>   06539-23-04423

> Kanada:

> - Model BE200NGW: IC: 1000M-BE200NG

> - Model BE200D2W: IC: 1000M-BE200D2

> Çin Anakarası:

> - BE200NGW: CMIIT ID: 2023AJ15349(M)

> - BE200NGW M: CMIIT ID: 2023AJ15347(M)

> - BE200D2W: CMIIT ID: 2023AJ15365(M)

> - BE200D2W M: CMIIT ID: 2023AJ15441(M)

> Avrupa:

> Model BE200NGW, BE200D2W

> Yazılım Sürümü | Intel® PROSet/Kablosuz WiFi Yazılımı 23.x ve sonraki sürümleri
> Maksimum Güç Çıkışı
> (2400 - 2483,5 MHz) IEEE802.11 b/g/n/ax/be modu Bluetooth | 20 dBm EIRP maks. (100 mW)
> (2400 - 2483,5 MHz) BLE | 10 dBm EIRP maks. (10 mW)
> (5150 - 5725 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax/be modu | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) Düşük bant 5,15 - 5,35 GHz yalnızca iç mekanda kullanım içindir
> (5725 - 5875 MHz) IEEE802.11 a/n/ac/ax/be modu | 13,98 dBm EIRP Maks. (25 mW) EN 300 440 standardı için 5,8 GHz'de çalışan cihaz, 1. kategori alıcı olarak kabul edilir
> (5925 - 6425 MHz) IEEE802.11ax/be | 23 dBm EIRP maks. (200 mW) 5,925 - 6,425 GHz bandı LPI (Düşük Güçlü iç mekan) bağlantılar içindir

> Bu ekipman, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

> Endonezya:

> Model BE200NGW

> | 92901/SDPPI/2023 7965 |

> Model BE200D2W

> | 92868/SDPPI/2023 7965 |

> Model BE200NGW M

> | 92865/SDPPI/2023 7965 |

> Model BE200D2W M

> | 92947/SDPPI/2023 7965 |

> Japonya:

> Model BE200NGW RF: 003-230203 TEL: D230105003
> Model BE200D2W RF: 003-230204 TEL: D230106003
> Model BE200NGW M 320 MHz yükseltme: (RF: 003-240052) RF: 003-240052 TEL: D230105003
> Model BE200D2W M 320 MHz yükseltme: (RF: 003-240053) RF: 003-240053 TEL: D23016003
> 5 GHz bant (W52, W53) ve 6 GHz (LPI): Yalnızca iç mekanda kullanım içindir (W52 yüksek güçlü radyo ile haberleşme hariç)

> Kore:

> Model BE200NGW / Model BE200NGW M

> R-C-INT-BE200NGW

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200NGW, BE200NGW M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Model BE200D2W / Model BE200D2W M

> R-C-INT-BE200D2W

> 1. 상 호 명: INTEL CORPORATION
> 2. 기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) BE200D2W, BE200D2W M
> 3. 제조시기: 2023/08
> 4. 제 조 자/제 조 국 : INTEL CORPORATION / China, Taiwan

> Yeni Zelanda:

> Pakistan:

> - Model BE200NGW: PTA ONAYLI: 9.697/2023

> - Model BE200D2W: PTA ONAYLI: 9.696/2023

> Paraguay:

> - Model BE200NGW: 2023-09-I-0619

> - Model BE200D2W: 2023-09-I-0618

> Singapur:

> Model BE200NGW, BE200D2W

> Tayvan Bölgesi:

> - Model BE200NGW: CCAH23Y10480T7

> - Model BE200NGW M: CCAH23Y10500T0

> - Model BE200D2W: CCAH23Y10470T4

> - Model BE200D2W M: CCAH23Y10490T0

> İngiltere (BK):

> ABD:

> - Model BE200NGW: FCC ID: PD9BE200NG

> - Model BE200D2W: FCC ID: PD9BE200D2

### Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW, BE201D2W)

BE201NGW/BE201D2W boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> Daha sonra belirlenecek

### Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW, BE211D2W) & Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M, BE211D2W M)

BE211NGW/BE211D2W/BE211NGW M/BE211D2W M boyutu çok küçük olduğu için cihazdaki ürün etiketinin okunamayacak kadar küçük olduğu göz önünde bulundurularak işaret, bu kullanım kılavuzuna yerleştirilmiştir.

> Daha sonra belirlenecek

### OEM ve ANA BİLGİSAYAR ENTEGRATÖRLERİNE YÖNELİK BİLGİLER

Bu belgede açıklanan kılavuzlar, dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar ana sistem platformlarına Intel® kablosuz bağdaştırıcılar monte eden OEM entegratörlerine yöneliktir. RF'ye maruz kalma da dahil olmak üzere, FCC kurallarına uyum koşullarının karşılanması açısından bu gereksinimlere kesinlikle uyulması gereklidir. Bu belgede açıklanan anten tipi ve yerleştirme ile ilgili ilkeler tam olarak yerine getirildiğinde Intel® kablosuz bağdaştırıcılar başka herhangi bir sınırlama getirilmeksizin dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar ana sistem platformlarına yerleştirilebilir. Bu belgede açıklanan ilkeler tam olarak yerine getirilmediği takdirde OEM veya entegratörün ek testler uygulaması ve/veya başka onaylar alması gerekebilir. OEM veya entegratör, uyumluluk için gereken ana bilgisayar düzenleyici testlerini belirlemekten ve/veya gereken ana bilgisayar onaylarını almaktan sorumludur. Gerekirse, KDB 996369 D04 uyarınca OEM entegratörünün sorumlu olduğu herhangi bir uyumluluk testi için cihazın nasıl ayarlanacağına dair ayrıntılı bilgi için lütfen başvuru sahibi/alıcı (Intel) ile iletişime geçin.

- Intel® kablosuz bağdaştırıcılar yalnızca OEM'ler ve ana bilgisayar entegratörlerinin kullanımı içindir.
- Intel® kablosuz bağdaştırıcı FCC Kuralları, modül onayına yönelik her türlü sınırlayıcı koşulu açıklamaktadır.
- Intel® kablosuz bağdaştırıcılar kullanıldıkları ülke için onaylanan bir erişim noktasıyla çalıştırılmalıdır.
- Intel® kablosuz bağdaştırıcılar üzerinde OEM'ler, entegratörler veya üçüncü taraflar hiçbir şekilde değişiklik yapamaz. Intel® kablosuz bağdaştırıcılar üzerinde OEM'ler, entegratörler veya üçüncü taraflarca yapılan değişiklikler bağdaştırıcının kullanım yetkisini geçersiz kılar.
- Brezilya: OEM'ler ve Entegratörler tarafından Son Kullanıcıya verilecek bilgi: “Anatel tarafından HHHH-AA-FFFFF numarası altında onaylanmış ürünü içerir.” (Çin Anakarası/Tayvan Bölgesi/Brezilya'da üretilen Intel modülü).

### Anten Tipi ve Kazançları

Intel® kablosuz adaptörlerle yalnızca aynı tipte ve 2,4 GHz bant için 3 dBi ve 5 GHz ile 6-7 GHz bantları için 5 dBi'ye eşit veya daha az kazanç değerine sahip antenler kullanılabilir. Diğer tip antenler ve/veya daha yüksek kazanç değerine sahip antenler için başka izinlerin alınması gereklidir. Test amaçlı olarak yukarıdaki sınırlara yakın kazanç değerlerine sahip şu çift bantlı anten kullanılmıştır:

Kablo kaybı (dBi) ile Anten Pik kazancı
Anten Tipi | 2.4 GHz | 5.2 GHz | 5,3 GHz | 5,6 GHz | 5,8 GHz | 5,9 GHz | 6,2 GHz | 6,5 GHz | 6,7 GHz | 7,0 GHz
PIFA | 3,24 | 3,64 | 3,73 | 4,77 | 4,97 | 4,97* | 4,83 | 4,3 | 5,37 | 5,59
Çift Kutuplu Anten | 2,89 | 2,92 | 3,19 | 4,41 | 4,22 | 5,12 | 5,06 | 4,71 | 4,49 | 5,34
Modüller 7265NGW, 3165NGW, 8260NGW, 8260D2W, 3165D2W, 3168NGW, 8265NGW, 8265D2W, 9560NGW, 9560NGW R, 9260NGW, 9461NGW, 9461D2W, 9462NGW, 9462D2W, 9560D2W, 9560D2WR, 9560D2WL, 9260D2WL, AX201NGW, AX201D2W, AX201D2WL, AX200NGW, AX200D2WL, AX101NGW, AX210NGW, AX210D2W, AX411NGW, AX411E2W *Aşağıdaki modeller için Anten Pik Kazanımı 5,9 GHz'de 4,72 dBi'dir: AX101NGW, AX101D2W, AX203NGW, AX203D2W

Kablo kaybı (dBi) ile Anten Pik kazancı
Anten Tipi | 2.4 GHz | 5.2 GHz | 5,3 GHz | 5,6 GHz | 5,8 GHz | 5,9 GHz | 6,2 GHz | 6,5 GHz | 6,7 GHz | 7,0 GHz
PIFA | 2,95 | 5,11 | 4,55 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,88 | 4,96 | 4,96
Çift Kutuplu Anten | 2,95 | 4,03 | 4,11 | 5,15 | 5,13 | 4,45 | 5,02 | 4,71 | 4,49 | 4,96
Tek Kutuplu Anten | 2,83 | 4,57 | 4,44 | 4,95 | 4,95 | 4,43 | 4,87 | 4,91 | 4,91 | 4,79
Modüller BE200NGW, BE200D2W

6 GHz'nin üzerinde. Ana bilgisayar içerisinde test edilen 3D Maksimum Anten Kazancı -2 dBi veya daha yüksek olmalıdır. Ölçülen maksimum anten kazanç değeri -2 dBi'den daha düşük olan aynı tipte bir ana bilgisayar anten tasarımı söz konusu olduğunda, modül ana bilgisayara takılıyken CBP(FCC)/EDT(EU) testi yapılmalıdır.

### Intel® Kablosuz Bağdaştırıcıların Diğer Entegre veya Takılan Vericilerle Eş Zamanlı İletimi

616217 yayın numaralı FCC Bilgi Veritabanı Ek Belgesine göre, bir ana sistem cihazına birden fazla verici cihaz takıldığında gereken uygulamayı ve test gereksinimlerini belirlemek amacıyla RF'ye maruz kalma iletim değerlendirmesi yapılmalıdır. OEM entegratörleri ana bilgisayar sistemine takılan tüm vericiler ve antenler için olası tüm eş zamanlı iletim kombinasyonlarını belirlemelidir. Bu, ana bilgisayara mobil cihazlar (kullanıcıya 20 cm'den daha uzak olan) ve taşınabilir cihazlar (kullanıcıya 20 cm'den daha yakın olan) olarak takılan vericileri de içerir. OEM entegratörleri, test uygulaması veya FCC onayı için başka gereksinimlerin gerekli olup olmadığını belirlemek için bu değerlendirme gerçekleştirilirken tüm ayrıntılar için FCC KDB 616217 belgesine başvurmalıdırlar.

### Antenin Ana Bilgisayar Platformundaki Yeri

RF'ye maruz kalma koşullarına uyum sağlamak için, Intel® kablosuz bağdaştırıcılarla birlikte kullanılan antenin/antenlerin aşağıdaki tabloya kesinlikle uyularak dizüstü veya tablet bilgisayar ana sistemindeki tüm çalışma modlarında ve yönlerinde bütün kişilerden minimum ayrım mesafesinde bulunacak şekilde takılması gereklidir. Ana bilgisayar sistemine takılan antenin ayrım mesafesi, hem yatay hem de dikey yöndeki antenler için geçerlidir.

Gösterilenlere kıyasla daha az olan ayrım mesafeleri ek değerlendirme ve FCC onayını gerektirir.

Ana sistem içerisinde WiFi/Bluetooth kombinasyon bağdaştırıcıları için antenlerin iletimi arasında 5 cm ayrım mesafesinin bırakılması önerilir, bu sayede eş zamanlı WiFi ve Bluetooth iletimi için yeterli ayrım oranı sağlanmış olur. 5 cm'den daha kısa olan ayrımlarda, ayrım oranı özel bağdaştırıcı için FCC yayını KDB 447498 belgesi uyarınca onaylanmalıdır.

| Anten ve kullanıcı arasındaki gerekli minimum ayrım mesafesi
--- | ---
Kablosuz Bağdaştırıcı | PIFA anteni kullanarak | Tek Kutuplu/Çift Kutuplu anten kullanarak
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 | 8 mm |
Intel® Wireless-N 7265 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 | 8 mm |
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 | 8 mm |
Intel® Wireless-AC 9260 | 14 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161NGW) | 19 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9461 (9161D2W) | 12 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162NGW) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9462 (9162D2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560NGW) | 18 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wireless-AC 9560 (9560D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101NGW) | 18 mm (UNII-4 bandı kullanılarak 30 mm) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX101 (AX101D2WL) | 13 mm (UNII-4 bandı kullanılarak 27 mm) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW) | 18 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200D2WL) | 19 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2W) | 12 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW) | 17 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203NGW) | 18 mm (UNII-4 bandı kullanılarak 28 mm) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX203 (AX203D2W) | 16 mm (UNII-4 bandı kullanılarak 30 mm) | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW) | 13 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210D2W) | 17 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2W) | 14 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211D2WL) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411E2W) | 15 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW) | 45 mm | 200 mm
Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200D2W) | 45 mm | 200 mm
Tek Kutuplu ve Çift Kutuplu antenler mobil yapılandırmalar altında sertifikalandırılır ve kullanıcının gövdesinden > 20 cm ayırma mesafesi gerektirir.

60 GHz/802.11ad RFEM (anten dizisi) kullanıcıya 20 cm'den daha yakın yerleştirilmek istenirse ek düzenleme yetkisi süreci gerekebilir.

### OEM ya da Entegratör Tarafından Son Kullanıcıya Sağlanacak Bilgiler

Yerel düzenlemelere uygun olarak, Intel® kablosuz bağdaştırıcısını içeren ürün ya da sistemlerin son kullanıcılarına sağlanan belgelerde aşağıdaki düzenleme ve güvenlik uyarıları yayınlanmalıdır. Ana sistem, “FCC Kodu: XXXXXXXX içerir” etiketini taşımalıdır; FCC Kodu etikette gösterilir.

Kablosuz bağdaştırıcı, ürünle birlikte gelen kullanıcı belgelerinde açıklandığı şekilde, üreticinin talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Ülkeye özel onaylar için, bkz. Radyo Onayları. Kablosuz bağdaştırıcı setindeki cihazların yetkisiz kişilerce değiştirilmesinden veya Intel Corporation tarafından belirtilen bağlantı kablolarından farklı kabloların kullanılması ya da eklenmesinden kaynaklanabilecek radyo veya televizyon girişimlerinden Intel Corporation sorumlu değildir. Bu tür yetkisiz değiştirme, yerine kullanma ya da eklemenin yol açabileceği girişimin düzeltilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının bu ilkelere uygun davranmamasından kaynaklanabilecek her türlü hasar ya da resmi düzenlemelerinin çiğnenmesinden Intel Corporation ve onu yetkili satıcıları veya bayileri sorumlu tutulamaz.

Çin Anakarası:

模块通过型号核准并不代表嵌入或使用该模块的最终设备符合相关无线电管理技术规定或标准，最终设备厂商须对产品的技术特性是否符合无线电管理技术规定或标准负责

### 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve 802.11ad Radyo Kullanımıyla İlgili Yerel Kısıtlamalar

Yerel kısıtlamalara ilişkin aşağıdaki ifade, tüm 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve 802.11ad ürünlerinin uygunluk belgelerinin bir parçası olarak yayınlanmalıdır.

Dikkat: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ve 802.11ad kablosuz LAN cihazları tarafından kullanılan frekanslar henüz tüm ülkelerde uyumlu hale getirilemediğinden, 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n ürünleri yalnızca belirli ülkelerde kullanılmak için tasarlanmıştır ve belirtilen kullanım alanları dışında kalan ülkelerde çalıştırılmalarına izin verilmez. Bu ürünlerin kullanıcısı olarak, ürünlerin yalnızca kullanımına izin verilen ülkelerde kullanılmasını sağlamak ve kullanıldıkları ülke için doğru frekans ve kanal seçimiyle ürünlerin yapılandırıldığını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ürünün kullanıldığı ülke için izin verilen ayar ve kısıtlamaların dışına çıkmak, ulusal yasaların çiğnenmesi anlamına gelir ve gereken şekilde cezalandırılabilir.

## Avrupa Birliği Uyumluluk Beyanları

Aşağıda listelenen bağdaştırıcıların her biri, 2014/53/AB sayılı Avrupa Birliği yönergesinin başlıca gerekliliklerine uygundur.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Yasal Uyarılar