Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Spezifikationen

Dieser Abschnitt enthält spezielle Informationen für die drahtlose Adapterreihe von Intel®. Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (Modell 3165NGW)

Formfaktoren | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe und USB 2.0
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Bis zu 433 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows* 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Formfaktoren | M.2 2230 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe und USB 2.0
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Bis zu 433 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Allgemein
Betriebssysteme | Linux, Windows* 8,1 (64-Bit), Windows* 10 (64-Bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modell 7265NGW)

Formfaktoren | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe und USB 2.0
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modell 7265NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) wird von folgenden Adaptern unterstützt Modell 7265NGW
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows* 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modelle 7265NGW AN und 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modell 7265NGW BN)

Formfaktoren | M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe, USB 2.0
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modell 7265NGW AN - 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modell 7265NGW NB - 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modell 7265NGW BN - 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Frequenzmodulation (siehe oben, nicht alle Bänder werden von allen Adaptern unterstützt) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
802.11n-Übertragungswege | Alle Adapter: 2x2-Übertragungswege
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) wird von folgenden Adaptern unterstützt Modell 7265NGW AN Modell 7265NGW NB Modell 7265NGW BN
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Formfaktoren | Halbe Minikarte und M.2 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektrische Schnittstellen | PCIe und USB 2.0 für beide Formfaktoren
Antennenschnittstellenstecker | Hirose-U.FL-R-SMT Partner mit Kabelanschluss U.FL-LP-066
Antennendiversity | Integrierte Diversity
IEEE 802.11-Netzwerkstandards | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modell 8260NGW - 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 95 % nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C),
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth-Dualmodus* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) wird von folgenden Adaptern unterstützt Modell 8260NGW
Allgemein
Betriebssysteme | Windows* 7 (32-bit und 64-bit), Windows* 8 (32-bit und 64-bit), Windows* 8.1 (64-bit)
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi-Zertifizierung* für 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* und WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer-Geräteverbindungen.
Architektur | Infrastruktur und SoftAP; unterstützt gleichzeitig Client- und SoftAP-Modi
Cisco Compatible Extensions-Zertifizierung | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, AES-CCMP, TKIP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2, AES-CCMP
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (Modelle 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Gewicht | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe, USB oder UART (nur M.2 1216)
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenzte Funktionsunterstützung), Android
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* für Peer-to-Peer Geräteverbindungen, Wi-Fi Miracast* als Quelle.
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ausstehender BS-Support; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11REVmc
Roaming | Unterstützt das nahtlose Roaming zwischen Zugangspunkten
Bluetooth | Dual-Mode-Bluetooth* 4.2, BLE
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, 128-Bit-AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2-PSK, AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | Modell 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Koexistenz, eFEM, M.2 2230 HE
Modell 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modell 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Koexistenz, M.2 1216 SD
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9260 (Modelle 9260NGW und 9260D2WL)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,9 ±0.3 g M.2 1216: 0,61 ±0.1 g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe, USB
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenzte Funktionsunterstützung), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als Quelle und Wi-Fi Direct*.
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ausstehender BS-Support; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11REVmc
Roaming | Unterstützt das nahtlose Roaming zwischen Zugangspunkten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, 128-Bit-AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2-PSK, AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
US-Regierung | FIPS, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | 9260NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | 1,73 Gbit/s bei Verwendung von 160-MHz-Kanälen
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9461 (Modelle 9461NGW/9461D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 ºC bis +80 ºC
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenzte Funktionsunterstützung), Chrome
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als Quelle und Wi-Fi Direct
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ausstehender BS-Support; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11REVmc
Roaming | Unterstützt das nahtlose Roaming zwischen Zugangspunkten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, 128-Bit-AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2-PSK, AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | 9461NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, Einzelantenne
9461D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, Einzelantenne
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | 433 MBit/s bei Verwendung von 80-MHz-Kanälen
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9462 (Modelle 9462NGW/9462D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (+-0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 ºC bis +80 ºC
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenzte Funktionsunterstützung), Chrome
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als Quelle und Wi-Fi Direct
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ausstehender BS-Support; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11REVmc
Roaming | Unterstützt das nahtlose Roaming zwischen Zugangspunkten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, 128-Bit-AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2-PSK, AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | 9462NGW | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, Diversity-Antenne
9462D2W | 802.11ac Wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, Diversity-Antenne
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | 433 MBit/s bei Verwendung von 80-MHz-Kanälen
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9560 (Modelle 9560NGW/9560D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Gewicht | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux* (begrenzte Funktionsunterstützung), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* als Quelle und Wi-Fi Direct* (nur für Microsoft Windows*).
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v ausstehender BS-Support; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016
Roaming | Unterstützt das nahtlose Roaming zwischen Zugangspunkten
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Authentifizierungsprotokolle | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Verschlüsselung | 64-Bit- und 128-Bit-WEP, 128-Bit-AES-CCMP
Wi-Fi Direct* Verschlüsselung und Authentifizierung | WPA2-PSK, AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
US-Regierung | FIPS, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | 9560NGW | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802.11ac Wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,85 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex) | 2,4 GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - Orthogonale Frequenzteilung mit Multiplex)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Übertragungswege | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ac Datenraten | 1,73 Gbit/s bei Verwendung von 160-MHz-Kanälen
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | „Wi-Fi CERTIFIED* 6“-Zertifizierung, „Wi-Fi CERTIFIED*“-Zertifizierung für a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* und Wi-Fi TimeSync*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2* Personal und Enterprise; WPA3* (Betriebssystemunterstützung ausstehend)
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | 64-Bit und 128-Bit WEP, TKIP, 128-Bit AES-CCMP, 256-Bit AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, Antennendiversity
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, Antennendiversity

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Antennendiversity | Unterstützt
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe, USB
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi-Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* und Wi-Fi TimeSync*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2* Personal und Enterprise; WPA3* (Betriebssystemunterstützung ausstehend)
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | 64-Bit und 128-Bit WEP, TKIP, 128-Bit AES-CCMP, 256-Bit AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Koexistenz
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,895 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac mit Wave 2-Funktionen, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi-Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* und Wi-Fi TimeSync*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w, ai; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2* Personal und Enterprise; WPA3* (Betriebssystemunterstützung ausstehend)
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | 64-Bit und 128-Bit WEP, TKIP, 128-Bit AES-CCMP, 256-Bit AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2, FISMA
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | Modell AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216; LTE Koexistenz
Frequenzmodulation | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | 5,15 GHz - 5,895 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | „Wi-Fi CERTIFIED* 6“-Zertifizierung, „Wi-Fi CERTIFIED*“-Zertifizierung für a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location* und Wi-Fi TimeSync*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Sicherheit
Authentifizierung | WPA* und WPA2* Personal und Enterprise; WPA3* (Betriebssystemunterstützung ausstehend)
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | 64-Bit und 128-Bit WEP, TKIP, 128-Bit AES-CCMP, 256-Bit AES-CCMP
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80 MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe, USB
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | „Wi-Fi CERTIFIED*“-Zertifizierung für a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* und Wi-Fi TimeSync*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 802.11-2016, HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sicherheit
Authentifizierung | WPA2* und WPA3*
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (+-0,1) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | „Wi-Fi CERTIFIED*“-Zertifizierung für a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* und Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sicherheit
Authentifizierung | WPA2* und WPA3*
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Gewicht | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio2
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | „Wi-Fi CERTIFIED* 6“-Zertifizierung, „Wi-Fi CERTIFIED*“-Zertifizierung für a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* und Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2016 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Sicherheit
Authentifizierung | WPA2* und WPA3*
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-2
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (+-0,1) mm
Gewicht | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe*, USB
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Unterstützung der Wi-Fi-7-Technik, Wi-Fi CERTIFIED* 6 mit Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* und Wi-Fi-Location-R2-HW-Bereitschaft
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2020 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sicherheit
Authentifizierung | WPA3* Personal und Enterprise, WPA2*-Übergangsmodus
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-3
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellbezeichnung
Modelle | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm (max) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (+-0,1) mm
Gewicht | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio3
Betriebstemperatur (bei Umgebungstemperatur) | 0 bis +50 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Unterstützung der Wi-Fi-7-Technik, Wi-Fi CERTIFIED* 6 mit Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* und Wi-Fi-Location-R2-HW-Bereitschaft
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2020 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5.4 (Ant. 1.
Sicherheit
Authentifizierung | WPA3* Personal und Enterprise, WPA2*-Übergangsmodus
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-3
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellbezeichnung
Modelle | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [1,5 mm max. (Oberseite)/ 0,1 mm max. (Unterseite)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (+-0,1) mm
Gewicht | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: PCIe*, USB
Betriebstemperatur (Adapterblende) | 0 bis +80 °C
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Unterstützung der Wi-Fi-7-Technik, Wi-Fi CERTIFIED* 6 mit Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* und Wi-Fi-Location-R2-HW-Bereitschaft
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2020 und ausgewählte Änderungen (ausgewählte Funktionsabdeckung) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Sicherheit
Authentifizierung | WPA3* Personal und Enterprise, WPA2*-Übergangsmodus
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-3
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellbezeichnung
Modelle | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (+-0,1) mm
Gewicht | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio3
Betriebstemperatur (bei Umgebungstemperatur) | 0 bis +50 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Unterstützung der Wi-Fi-7-Technik, Wi-Fi CERTIFIED* 6 mit Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* und Wi-Fi-Location-R2-HW-Bereitschaft
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2020 und ausgewählte Änderungen (Abdeckung ausgewählter Funktionen) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA3* Personal und Enterprise, WPA2*-Übergangsmodus
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-3
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellbezeichnung
Modelle | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Allgemein
Abmessungen (H x W x T) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (+-0,1) mm
Gewicht | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Sender Ein/Aus Steuerung | Unterstützt
Steckerschnittstelle | M.2: CNVio3
Betriebstemperatur (bei Umgebungstemperatur) | 0 bis +50 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit | 50 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend (bei Temperaturen zwischen 25 °C und 35 °C)
Betriebssysteme | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-Zertifizierung | Unterstützung der Wi-Fi-7-Technik, Wi-Fi CERTIFIED* 6 mit Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* und Wi-Fi-Location-R2-HW-Bereitschaft
IEEE-WLAN-Standard | IEEE 802.11-2020 und ausgewählte Änderungen (Abdeckung ausgewählter Funktionen) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing Measurement basierend auf 802.11-2016 HW-Eignung für Wi-Fi Location R2 (802.11az)
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Sicherheit
Authentifizierung | WPA3* Personal und Enterprise, WPA2*-Übergangsmodus
Authentifizierungsprotokolle | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA')
Verschlüsselung | AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)
Rechtliche Hinweise
Behördliche Auflagen | Eine Liste der Länderzulassungen erhalten Sie von Ihren lokalen Ansprechpartnern bei Intel.
US-Regierung | FIPS 140-3
Produktsicherheit | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellbezeichnung
Modelle | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® Core Spec 6.0, M.2 1216
Frequenzmodulation | 6 – 7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frequenzband | FCC: 5,925 GHz – 7,125 GHz EU: 5,925 GHz – 6,425 GHz (je nach Land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (je nach Land) | 2,400 - 2,4835 GHz (je nach Land)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Drahtloses Medium | 6 – 7 GHz: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA)
Kanäle | Alle Kanäle gemäß Definition der entsprechenden Spezifikationen und Landesbestimmungen.
Datenraten | Alle Datenraten sind theoretische Maximalwerte.
IEEE 802.11ax Datenraten | Bis zu 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datenraten | Bis zu 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datenraten | Tx/Rx (Mbit/s): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datenraten | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datenraten | 11, 5,5, 2 und 1 Mbit/s

Zurück zum Seitenanfang

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss