Tillbaka till innehåll

# Specifikationer

I den här delen finns information om specifikationer för hela familjen med trådlösa nätverkskort från Intel®. Följande lista kanske inte är komplett.

- Intel® Dual Band Wireless-AC 3165
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265
- Intel® Dual Band Wireless-N 7265
- Intel® Wireless-N 7265
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
- Intel® Wireless-AC 9260
- Intel® Wireless-AC 9461
- Intel® Wireless-AC 9462
- Intel® Wireless-AC 9560
- Intel® Wi-Fi 6 AX101
- Intel® Wi-Fi 6 AX200
- Intel® Wi-Fi 6 AX201
- Intel® Wi-Fi 6 AX203
- Intel® Wi-Fi 6E AX210
- Intel® Wi-Fi 6E AX211
- Intel® Wi-Fi 6E AX411
- Intel® Wi-Fi 7 BE200
- Intel® Wi-Fi 7 BE201
- Intel® Wi-Fi 7 BE202
- Intel® Wi-Fi 7 BE211
- Intel® Wi-Fi 7 BE213

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 (modell 3165NGW)

Utföranden | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: 1 X 1
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 3165: Upp till 433 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3168

Utföranden | M.2 2230 (Next Generation Form Factor – NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: 1 X 1
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 3168: Upp till 433 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.2 (BLE)
Allmänt
Operativsystem | Linux, Windows* 8.1 (64-bitars), Windows* 10 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Modell 7265NGW)

Utföranden | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Modell 7265NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) stöds av följande kort: Modell 7265NGW
Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Modeller 7265NGW AN och 7265NGW NB)
Intel® Wireless-N 7265 (Modell 7265NGW BN)

Utföranden | M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe, USB 2.0
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-N 7265 Modell 7265NGW AN – 802.11agn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Modell 7265NGW NB – 802.11agn, 2x2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7265 Modell 7265NGW BN – 802.11bgn, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering (Se ovan, alla kort har inte stöd för samtliga band) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
802.11n dataströmmar | Alla kort: 2 X 2 dataströmmar
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) stöds av följande kort: Modell 7265NGW AN Modell 7265NGW NB Modell 7265NGW BN
Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Utföranden | Half-Mini Card och M.2 (Next Generation Form Factor - NGFF)
Elektriska gränssnitt | PCIe och USB 2.0 för båda utförandena
Gränssnittskontakt för antenn | Hirose U.FL-R-SMT sammankopplas med kabelkontakten U.FL-LP-066
Olika antenner | Inbyggd diversitet
IEEE 802.11-nätverksstandarder | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 Modell 8260NGW – 802.11agn, ac, 2x2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 95 % icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 8260: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) stöds av följande kort: Modell 8260NGW
Allmänt
Operativsystem | Windows* 7 (32- och 64-bitars), Windows* 8 (32- och 64-bitars), Windows* 8.1 (64-bitars)
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* för 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* samt WPS, WPS 2.0, Protected Management Frames. Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter.
Arkitektur | Infrastruktur och SoftAP; stöd för klient- och SoftAP-läge samtidigt
Cisco Compatible Extensions-certifiering | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, AES-CCMP, TKIP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC/EN 62368-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 (modellerna 8265NGWH/8265NGW/8265D2W)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Vikt | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: PCIe, USB eller UART (endast M.2 1216)
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 7*, Microsoft Windows 8.1*, Microsoft Windows 10*, Linux* (begränsat stöd för funktioner), Android
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Direct* för anslutning mellan peer-to-peer-enheter, Wi-Fi Miracast* som källa.
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v väntar på OS-stöd; Fine Timing Measurement baserat på 802.11REVmc
Roaming | Stöd för avbrottsfri roaming mellan åtkomstpunkter
Bluetooth | Bluetooth med dubbla lägen* 4.2, BLE
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, 128-bitars AES-CCMP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Efterlevnad
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | Modell 8265NGWH | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, LTE Coexistence, eFEM, M.2 2230 HE
Modell 8265NGW | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, USB, M.2 2230 MS
Modell 8265D2W | 802.11ac, 2x2, Bluetooth* 4.2, PCIe, LTE Coexistence, M.2 1216 SD
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Intel® Dual Band Wireless-AC 8265: Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9260 (modell 9260NGW och 9260D2WL)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,67 (±0,08) mm
Vikt | M.2 2230: 2,9 ±0,3 g M.2 1216: 0,61 ±0,1 g
Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux* (begränsade funktioner), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som källa och Wi-Fi Direct*.
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v väntar på OS-stöd; Fine Timing Measurement baserat på 802.11REVmc
Roaming | Stöd för avbrottsfri roaming mellan åtkomstpunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Säkerhet
Autentisering | WPA* och WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, 128-bitars AES-CCMP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Efterlevnad
USA:s regering | FIPS, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | 9260NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9260D2WL | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216 LTE Coex
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Wireless-AC 9260: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | 1,73 Gbit/s vid användning av 160 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9461 (modell 9461NGW/9461D2W)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (±0,08) mm
Vikt | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 ºC
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux* (begränsade funktioner), Chrome
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som källa och Wi-Fi Direct
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v väntar på OS-stöd; Fine Timing Measurement baserat på 802.11REVmc
Roaming | Stöd för avbrottsfri roaming mellan åtkomstpunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, 128-bitars AES-CCMP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | 9461NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, en antenn
9461D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, en antenn
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Wireless-AC 9461: 1 X 1
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | 433 Mbit/s vid användning av 80 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9462 (modell 9462NGW/9462D2W)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,57 (±0,08) mm
Vikt | M.2 2230: 2,7 g M.2 1216: 0,7 g
Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 ºC
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux* (begränsade funktioner), Chrome
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som källa och Wi-Fi Direct
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v väntar på OS-stöd; Fine Timing Measurement baserat på 802.11REVmc
Roaming | Stöd för avbrottsfri roaming mellan åtkomstpunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Säkerhet
Autentisering | WPA och WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA)
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, 128-bitars AES-CCMP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | 9462NGW | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230, diversitetsantenn
9462D2W | 802.11ac wave 2, 1x1, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216, diversitetsantenn
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Wireless-AC 9462: 1 X 1
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | 433 Mbit/s vid användning av 80 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wireless-AC 9560 (modellerna 9560NGW/9560D2W)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,8 mm
Vikt | M.2 2230: 2,6 g M.2 1216: 0,6 g
Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 % till 90 % RH icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 ºC och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux* (begränsade funktioner), Chrome*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS2*, Protected Management Frames, Wi-Fi Miracast* som källa och Wi-Fi Direct* (endast för Microsoft Windows*).
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11w; 802.11r, 802.11k, 802.11v väntar på OS-stöd; Fine Timing Measurement baserat på 802.11-2016
Roaming | Stöd för avbrottsfri roaming mellan åtkomstpunkter
Bluetooth | Bluetooth* 5
Säkerhet
Autentisering | WPA* och WPA2*, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA)
Autentiseringsprotokoll | PAP, CHAP, TLS, MS-CHAP*, MS-CHAPv2*
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, 128-bitars AES-CCMP
Kryptering och autentisering för Wi-Fi Direct* | WPA2-PSK, AES-CCMP
Efterlevnad
USA:s regering | FIPS, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | 9560NGW | 802.11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 2230
9560D2W | 802,11ac wave 2, 2x2, Bluetooth* 5, PCIe, USB, M.2 1216
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekvensband | 5,15–5,85 GHz (beroende på land) | 2,400–2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Trådlöst medium | 5GHz UNII: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | 2,4GHz ISM: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Dataströmmar | Intel® Wireless-AC 9560: 2 X 2
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ac Datahastigheter | 1,73 Gbit/s vid användning av 160 MHz-kanaler
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX101 (AX101NGW/AX101D2W)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vikt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIERAD* 6, Wi-Fi CERTIFIERAD* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direkt*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimerad anslutning*, Wi-Fi Location*, Wi-Fi Location* och Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2016 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax; Fine Timing mätning baserat på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Säkerhet
Autentisering | WPA* och WPA2* Personal och Enterprise, WPA3* (väntar på operativsystemsstöd)
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, TKIP, 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-2
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | AX101NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230, Antenn mångfald
AX101D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 1x1 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216, Antenn mångfald

## Intel® Wi-Fi 6 AX200 (AX200NGW/AX200D2WL)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vikt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Olika antenner | Stöds
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* och Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2016 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w och ai, Fine Timing Measurement baserat på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Säkerhet
Autentisering | WPA* och WPA2* Personal och Enterprise, WPA3* (väntar på operativsystemsstöd)
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, TKIP, 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-2, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | AX200NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX200D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE Coexistence
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | 5.15GHz - 5.895GHz (beroende på land) | 2.400 - 2.4835GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax-datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX201 (AX201NGW/AX201D2W/AX201D2WL)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vikt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac med wave 2-funktioner, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location*, Passpoint*, Wi-Fi Aware* och Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2016 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w och ai, Fine Timing Measurement baserat på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5
Säkerhet
Autentisering | WPA* och WPA2* Personal och Enterprise, WPA3* (väntar på operativsystemsstöd)
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, TKIP, 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-2, FISMA
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | Modell AX201NGW | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 2230
AX201D2W | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216
AX201D2WL | 802.11ax, 2x2, Bluetooth* 5, M.2 1216, LTE Coexistence
Frekvensmodulering | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | 5.15GHz - 5.895GHz (beroende på land) | 2.400 - 2.4835GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax-datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6 AX203 (AX203NGW/AX203D2W)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,05) mm
Vikt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux*, Chrome OS*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIERAD* 6, Wi-Fi CERTIFIERAD* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direkt*, Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimerad anslutning*, Wi-Fi Location*, Wi-Fi Location* och Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2016 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax; Fine Timing mätning baserat på 802.11-2016
Bluetooth | Bluetooth* 5.1
Säkerhet
Autentisering | WPA* och WPA2* Personal och Enterprise, WPA3* (väntar på operativsystemsstöd)
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 64- och 128-bitars WEP, TKIP, 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-2
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | AX203NGW | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 2230
AX203D2W | Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 80MHz, Bluetooth* 5.1, M.2 1216

## Intel® Wi-Fi 6E AX210 (AX210NGW/AX210D2W)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,65 (±0,08) mm
Vikt | M.2 2230: 2,33 (±0,3) g M.2 1216: 0,61 (±0,1) g
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: PCIe, USB
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIED* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA2*, WPA3*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agilt Multiband* och Wi-Fi TimeSync*
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2016 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement baserat på 802.11-2016 802.11-2016, Wi-Fi Location R2 (802.11az) förberedd för HW
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Säkerhet
Autentisering | WPA2* och WPA3*
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-2
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | AX210NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX210D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
Frekvensmodulering | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (beroende på land) | 5.15GHz - 5.895GHz (beroende på land) | 2.400 - 2.4835GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 6-7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax-datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX211 (AX211NGW/AX211D2W/AX211D2WL)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vikt | M.2 2230: 2,83 (±0.3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIERAD* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi DireKt* och Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2016 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement baserat på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW beredskap
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Säkerhet
Autentisering | WPA2* och WPA3*
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-2
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | AX211NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX211D2W | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216
AX211D2WL | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1216, LTE Coex
Frekvensmodulering | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (beroende på land) | 5.15GHz - 5.895GHz (beroende på land) | 2.400 - 2.4835GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 6-7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax-datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 6E AX411 (AX411NGW/AX411E2W)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)] M.2 1625: 16 mm x 25 mm x 2,0 mm
Vikt | M.2 2230: 2,83 (±0.3) g M.2 1625: 0,90 (±0,1) g
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio2
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi CERTIFIERAD* 6, Wi-Fi CERTIFIERAD* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct* och Wi-Fi Agile Multiband*
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2016 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax, d, e, h, i, k, r, u, v, w; Fine Timing Measurement baserat på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW beredskap
Bluetooth | Bluetooth* 5.2
Säkerhet
Autentisering | WPA2* och WPA3*
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-2
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | AX411NGW | Wi-Fi 6E (6 GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 2230
AX411E2W | Wi-Fi 6E (6GHz), 2x2, Bluetooth* 5.2, M.2 1625
Frekvensmodulering | 6-7 GHz (802.11ax R2) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (beroende på land) | 5.15GHz - 5.895GHz (beroende på land) | 2.400 - 2.4835GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 6-7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax-datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE200 (BE200NGW/BE200D2W)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vikt | M.2 2230: 3,07 (±0,15) g M.2 1216: 0,75 (±0,04) g
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: PCIe*, USB
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi 7-tekniksupport, Wi-Fi CERTIFIERAT* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIERAT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* och Wi-Fi Location R2 HW-förberedd
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2020 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing mätning baserat på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW beredskap
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Säkerhet
Autentisering | WPA3* personligt och företagsrelaterat WPA2*-övergångsläge
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-3
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnummer
Modeller | BE200NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvensmodulering | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (beroende på land) | 5.15GHz - 5.895GHz (beroende på land) | 2.400 - 2.4835GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 6-7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax-datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE201 (BE201NGW/BE201D2W)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm (max.) M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vikt | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio3
Driftstemperatur (omgivning) | 0 till +50 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi 7-tekniksupport, Wi-Fi CERTIFIERAT* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIERAT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* och Wi-Fi Location R2 HW-förberedd
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2020 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing mätning baserat på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW beredskap
Bluetooth | Bluetooth* 5.4 (Ant. 1)
Säkerhet
Autentisering | WPA3* personligt och företagsrelaterat WPA2*-övergångsläge
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-3
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 62368-1)
Modellnummer
Modeller | BE201NGW | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE201D2W | Wi-Fi 7, 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvensmodulering | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (beroende på land) | 5.15GHz - 5.895GHz (beroende på land) | 2.400 - 2.4835GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 6-7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax-datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M/BE200D2W M)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,4 mm [max 1,5 mm (ovansidan)/max 0,1 mm (undersidan)] M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vikt | M.2 2230: 2,83 (±0,3) g M.2 1216: 0,67 (±0,1) g
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: PCIe*, USB
Driftstemperatur (kortavskärmning) | 0 till +80 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi 7-tekniksupport, Wi-Fi CERTIFIERAT* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIERAT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* och Wi-Fi Location R2 HW-förberedd
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2020 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax,be; Fine Timing mätning baserat på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW beredskap
Bluetooth | Bluetooth* 5,4
Säkerhet
Autentisering | WPA3* personligt och företagsrelaterat WPA2*-övergångsläge
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-3
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnummer
Modeller | BE200NGW M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 2230
BE200D2W M | Wi-Fi 7, 160 MHz 2x2, Bluetooth* 5.4, M.2 1216
Frekvensmodulering | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (beroende på land) | 5.15GHz - 5.895GHz (beroende på land) | 2.400 - 2.4835GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 6-7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax-datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE211 (BE211NGW/BE211D2W)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vikt | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio3
Driftstemperatur (omgivning) | 0 till +50 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi 7-tekniksupport, Wi-Fi CERTIFIERAT* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIERAT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* och Wi-Fi Location R2 HW-förberedd
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2020 och valda tillägg (vald funktionsomfattning)48 IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing mätning baserat på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW beredskap
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Säkerhet
Autentisering | WPA3* personligt och företagsrelaterat WPA2*-övergångsläge
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-3
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnummer
Modeller | BE211NGW | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® kärnspecifikation 6.0, M.2 2230
BE211D2W | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® kärnspecifikation 6.0, M.2 1216
Frekvensmodulering | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (beroende på land) | 5,15 GHz - 5,895 GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, 4K-QAM (4096-QAM) | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 6-7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax Datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

## Intel® Wi-Fi 7 BE213 (BE211NGW M/BE211D2W M)

Allmänt
Mått (H x B x D) | M.2 2230: 22 mm x 30 mm x 2,42 mm M.2 1216: 12 mm x 16 mm x 1,7 (±0,1) mm
Vikt | M.2 2230: 3,06 (±0,14) g M.2 1216: 0,73 (±0,02) g
Radio PÅ/AV-kontroll | Stöds
Anslutningsgränssnitt | M.2: CNVio3
Driftstemperatur (omgivning) | 0 till +50 grader Celsius
Luftfuktighet | 50 till 90 % RH, icke-kondenserande (vid temperaturer mellan 25 och 35 ºC)
Operativsystem | Microsoft Windows 11*, Microsoft Windows 10*, Linux*
Wi-Fi Alliance*-certifiering | Wi-Fi 7-tekniksupport, Wi-Fi CERTIFIERAT* 6 med Wi-Fi 6E, Wi-Fi CERTIFIERAT* a/b/g/n/ac, WMM*, WMM-PS*, WPA3*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Agile Multiband* och Wi-Fi Location R2 HW-förberedd
IEEE WLAN Standard | IEEE 802.11-2020 och valda tillägg (vald funktionsomfattning) IEEE 802.11a, b, d, e, g, h, i, k, n, r, u, v, w, ac, ax, be; Fine Timing mätning baserat på 802.11-2016 Wi-Fi Location R2 (802.11az) HW beredskap
Bluetooth | Bluetooth* 6,0
Säkerhet
Autentisering | WPA3* personligt och företagsrelaterat WPA2*-övergångsläge
Autentiseringsprotokoll | 802.1X EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2 (EAP-SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA')
Kryptering | 128-bitars AES-CCMP, 256-bitars AES-GCMP
Efterlevnad
Lagar och regler | För en lista över nationella godkännanden kontaktar du dina lokala Intels-representanter.
USA:s regering | FIPS 140-3
Produktsäkerhet | UL, C-UL, CB (IEC 60950-1)
Modellnummer
Modeller | BE211NGW M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® kärnspecifikation 6.0, M.2 2230
BE211D2W M | Wi-Fi 7 R2, 2x2, Bluetooth® kärnspecifikation 6.0, M.2 1216
Frekvensmodulering | 6-7 GHz (802.11ax R2) (802.11be) | 5 GHz (802.11a/n/ac/ax) | 2,4 GHz (802.11b/g/n/ax)
Frekvensband | FCC: 5,925 GHz-7,125 GHz EU: 5925 GHz- 6,425 GHz (beroende på land) | 5,15 GHz - 5,895GHz (beroende på land) | 2,400 - 2,4835 GHz (beroende på land)
Modulering | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM
Trådlöst medium | 6-7 GHz: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 5 GHz UNII: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) | 2,4 GHz ISM: OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Kanaler | Alla kanaler enligt vad som definieras av relevanta specifikations- och landsregler.
Datahastigheter | Alla datahastigheter är teoretiska värden.
IEEE 802.11ax Datahastigheter | Upp till 2,4 Gbit/s
IEEE 802.11ac Datahastigheter | Upp till 867 Mbit/s
IEEE 802.11n Datahastigheter | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11g Datahastigheter | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
IEEE 802.11b Datahastigheter | 11, 5,5, 2, 1 Mbit/s

Tillbaka till början

Tillbaka till innehåll

Begränsningar och ansvarsfriskrivningar